2005년 상반기 실적공사비 단가집

⊙건설교통부공고 제2005-58호

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및「실적공사비에의한예정가격작성준칙(회계예규 2200-04-157)」제3조제4「실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)」제9조제3항에 의거 2005년도 상반기 건설공사 실적공사비 단가집이 다음과 제정되었음을 공고합니다.

2005년 2 월25일  건설교통부장관

1. 제정 목적

정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 산정의 기초 자료 제공

2. 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 건설공사

3. 구성내용

제1장 총칙, 제2장 토목공사 실적공사비 적용단가(151개 품목), 제3장 건축공사 실적 공사비 적용단가(112개 품목), 제4장 기계·설비공사 실적공사비 적용단가(77개 품목), 제5장 참고자료

4. 실적공사비 관리기관：한국건설기술연구원(전화：031-910-0417)

5. 기  타

건설공사 실적공사비 단가집의 내용은 우리부 홈폐이지(www.moct.go.kr, 기술안전국의 정보마당 행정정보 공개방) 및 한국건설기술연구원의 홈폐이지(www.kict.re.kr) 게재되어 있습니다.

[ 관보 제15929호, 2005. 2.25. (금요일), http://gwanbo.korea.go.kr ]

< 적 용 공 종 >

토목	건축	기계	계
151	112	77	340

2005년 상반기

건설공사 실적공사비  적용 공종 및 단가

2005. 02

건  설  교  통  부 한국건설기술연구원

□  목  차  □

제1장.  총칙 -------------	-------------------------------------------------- 1

제2장.  토목공사 실적공사비 적용 단가 ------------------------- 2

제3장.  건축공사 실적공사비 적용 단가 --------------------------  44

제4장.  기계설비공사 실적공사비 적용 단가 ------------------- 73

【 참 고 자 료 】

1. 실적공사비에의한예정가격작성준칙(회계예규 2200-04-157)

2. 실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)

제1장 총칙

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「실적공사비에의한예정가격작성준칙(회계예규 2200-04-157)」제3조제4항, 「실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)」제9조제3항에 의하여 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는  기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 본 실적공사비 단가를 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 실적공사비 단가가 제시되지 않은 공종이나   실적공사비 단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이  일치하지 않는 경우에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3) 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우, 유해위험작업인 경우등 표준품셈에서 노임의 할증이나, 품의 할증이 필요하다고 규정하는 경우에는 본 단가를 적용하지 않는다.

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

제2장 토목공사 실적공사비 적용단가

대분류 A	공 통 공 사

■ AA28** 토공규준틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA2811	토공규준틀	비탈규준틀	개소	26,898	-
AA2812	토공규준틀	수평규준틀	개소	27,625	-

【단가정의】

① 이 단가는 토공규준틀 설치에 필요한 재료비 및 제작, 가설, 철거(해체)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AA31** 강관비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA3161	강관비계	3개월이하	m2	9,661	-
AA3162	강관비계	3개월초과 ～ 6개월이하	m2	10,497	-

【단가정의】

① 이 단가에는 강관비계 설치에 소요되는 재료비, 조립비 및 철거비 등이 포함된다.

② 강관비계의 직경은 48.6mm, 설치높이는 30m이내를 기준한 것이다.

■ AA32** 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA3261	목재동바리	4회	공m3	25,193	-
AA3262	강관동바리	암거용(3개월)	공m3	8,212	-
AA3263	강관동바리	교량용(6개월)	공m3	20,828	-

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 목재동바리(길이 3.6-7m, 중경 12cm, 말구 12cm)의 설치높이는 7m이내, 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)는 3.5m이내를 기준한 것이다.

대분류 D	토 공 사

■ DA10** 벌개제근공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DA1000	벌개제근공	-	m2	202	-

【단가정의】

① 이 단가는 깍기부 및 쌓기부의 수목뿌리를 뽑는 비용(벌목제외)으로, 입목본수도는 50～60%, 수경 10～20㎝의 침엽, 잡목, 활엽 등을 기준으로 한다.

② 다만, 소각비용 등이 요구되는 경우는 별도로 계상하여야 하며, 가로수 제거에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DB10** 표토제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DB1010	표토제거/답구간	T=20cm	m2	228	-
DB1020	표토제거/답외구간	T=20cm	m2	142	-

【단가정의】

① 이 단가는 토피 20cm까지의 표토를 장비로 제거하는 비용이다.

② 제거된 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재 및 운반비용은 흙운반에서 계상된다.

■ DC11** 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1110	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	117,841	인력20%
DC1120	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	122,165	인력20%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11** 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1160	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	85,555	인력10%
DC1170	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	95,726	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12** 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1210	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	53,605	인력20%
DC1220	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	52,716	인력20%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12** 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1260	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	43,293	인력10%
DC1270	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	45,753	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2*** 기존구조물 철거/ 기존포장 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC2100	콘크리트포장 깨기	T=30cm미만	m3	23,580	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로의 포장을 철거하기 위한 기계깨기 비용으로 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 적재비 및 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2*** 기존구조물 철거/ 포장 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC2260	포장절단/아스팔트	-	m	1,456	-
DC2160	포장절단/콘크리트	-	m	1,604	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 포장깨기를 위해 절단하는 비용이며, 기계사용료 및 물운반비용을 포함한다.

② 이 단가의 절단깊이는 1차절단(50-75mm)을 기준한 것이다.

■ DC31** 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC3110	석축헐기	찰쌓기	m2	30,722	인력깨기

【단가정의】

① 이 단가는 찰쌓기 석축의 철거 비용으로 인력깨기와 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 브레이커등 기계장비의 사용시는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DC31** 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC3160	석축헐기	찰쌓기	m2	20,660	인력50%

【단가정의】

① 이 단가는 찰쌓기 석축의 철거 비용으로 인력깨기 50%, 기계깨기 50%로 구성되며, 기계사용료 및 소운반등 제비용을 포함한다.

■ DD**** 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DD1010	흙깎기공/토사	소규모	m3	872	-
DD1020	흙깎기공/토사	대규모	m3	648	-
DD2000	흙깎기공/리핑암	-	m3	1,324	-

【단가정의】

① 이 단가에는 도쟈, 리퍼 등 장비에 의한 깍기비용, 작업중의 배수관리 및 도쟈 운반거리 20m 이하에 대한 집토, 운반 등의 비용이 포함된다.

■ DE**** 터파기/ 인력 30%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1101	터파기/육상토사	0-1m	m3	3,549	인력30%
DE1102	터파기/육상토사	0-2m	m3	4,169	인력30%
DE1104	터파기/육상토사	0-4m	m3	5,070	인력30%
DE1161	터파기/수중토사	0-1m	m3	5,491	인력30%
DE1162	터파기/수중토사	0-2m	m3	7,159	인력30%
DE1164	터파기/수중토사	0-4m	m3	10,713	인력30%
DE2103	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	86,178	인력30%
DE2161	터파기/수중리핑암	0-4m	m3	131,247	인력30%
DE3164	터파기/수중발파암	0-4m	m3	331,407	인력30%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 30%, 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DE**** 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1171	터파기/육상토사	0-1m	m3	1,846	인력10%
DE1172	터파기/육상토사	0-2m	m3	2,123	인력10%
DE1174	터파기/육상토사	0-4m	m3	2,526	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DF10** 비탈면고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF1100	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	토사	m2	2,102	-
DF1300	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	발파암	m2	7,131	-

【단가정의】

① 이 단가에는 공기압축기, 브레이커, 에어호스 등 절토사면의 면고르기에 필요한 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DF2*** 노상준비공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF2100	흙깎기의부대공 /노상준비공	깍기부	m2	412	-
DF2200	흙깎기의부대공 /노상준비공	기존도로부	m2	155	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로지역 및 토사, 리핑암 절토지역에 적용되며, 노상 형성, 끝마무리 및 보호에 소요되는 도쟈 및 리퍼 등에 의한 긁어 일으키기 비용, 모터그레이더 등에 의한 정리비용, 다짐용 로울러 사용비용 등을 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 다짐도 95%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2100	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	m3	1,272	-

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 95%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 다짐도 90%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2200	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	m3	1,027	-

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 90%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 비다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2300	흙쌓기/토사	비다짐	m3	502	-

【단가정의】

① 이 단가는 도쟈 등 장비에 의한 정지비용으로 운반은 흙운반에서 계상된다.

■ DH11** 되메우기 및 다짐공(인력 30%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH1100	되메우기/토사		m3	4,905	인력30%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 30% 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DH11** 되메우기 및 다짐공 (인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH1160	되메우기/토사		m3	4,015	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 10% 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DI11** 쌓기 비탈면 다짐공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI1100	쌓기비탈면다짐	-	m2	616	-

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 법면 다짐에 필요한 유압식 진동 콤펙트, 백호우 등의 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DI52** 토목용섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI5210	필터매트부설/ 하천호안용	350g/m2	m2	866	-
DI5220	필터매트부설/ 하천호안용	500g/m2	m2	1,457	-

【단가정의】

① 이 단가는 하천호안용 필터매트 부설에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② 필터매트의 성능은 다음에 준한다.

용도	DI5210	DI5220
형상	부직포	부직포
중량	350g/m2	500g/m2
강도	3.5ton/m	5ton/m

■ DI60** 뒷채움

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI6000	뒷채움/부설및다짐	-	m3	5,463	-

【단가정의】

① 이 단가는 뒷채움재의 부설 및 다짐비용으로, 뒷채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI71** 측구 뚝쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI7100	측구뚝쌓기	-	m3	5,059	-

【단가정의】

① 이 단가는 측구 뚝쌓기를 위한 인건비등을 포함한다.

■ DI72** 층따기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI7200	층따기	-	m3	803	-

【단가정의】

① 이 단가는 층따기에 필요한 도우져 등 장비의 비용이다.

■ DJ01** 비탈면보호공/ 줄떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ0100	비탈면보호공	줄떼	m2	4,843	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 줄떼의 재료비, 운반비, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ02** 비탈면보호공/ 평떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ0200	비탈면보호공	평떼	m2	8,412	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 평떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

대분류 E	현장타설 콘크리트 공사

■ EC00** 스페이셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC0062	스페이셔	벽체용	m2	273	-
EC0063	스페이셔	슬라브 및 기초	m2	103	-

【단가정의】

① 이 단가에는 스페이셔(콘크리트)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 벽체용은 두께(T) = 150mm, 슬라브 및 기초는 두께(T) = 120mm에 준함.

■ EC**** 콘크리트타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC1001	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	m3	24,321	-
EC1069	무근콘크리트타설	-	m3	25,169	-
EC2079	철근콘크리트타설	-	m3	26,841	-

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 타설하는데 소요되는 인건비를 포함하며, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 인력비빔타설, 기계비빔타설등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

③ EC1001 무근콘크리트 타설(빈배합)은 무근 콘크리트 타설(VIB제외), 바닥콘크리트 타설등에 적용된다.

■ EC**** 콘크리트타설/ 펌프카

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC1061	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12cm	m3	12,771	-
EC1062	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15cm	m3	12,495	-

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 1일 타설량이 100m3미만인 경우, 배관으로 타설해야 할 경우등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ ED**** 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED3061	거푸집공/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	21,490	-
ED3062	거푸집공/매끈한마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	23,248	-
ED3063	거푸집공/매끈한마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	23,913	-
ED3461	거푸집공/매끈한마감/곡면	0 ～ 7m	m2	43,129	-
ED2061	거푸집공/보통마감	0 ～ 7m	m2	18,283	-
ED1061	거푸집공/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,886	-
ED4060	거푸집공/무늬거푸집	0 ～ 7m	m2	25,571	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

② 매끈한 마감, 보통마감, 거친마감의 적용기준은 다음과 같다.

실적공사비	전용회수	적용기준
매끈한마감	2～3회	T형보, 난간, 교각, 교대, 수문관의 본체, 슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡하거나 복잡한 구조 (견고하고 미려한 시공이 요구되는 경우)
보통마감	4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조(안전하고 견고한 기능제공이 요구되는 경우)
거친마감	6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조(외관과 전혀 관계없는 경우)

■ EE0*** 철근가공 및 조립

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE0160	철근가공 및 조립	간단	ton	353,699	-
EE0260	철근가공 및 조립	보통	ton	407,306	-
EE0360	철근가공 및 조립	복잡	ton	449,073	-
EE0460	철근가공 및 조립	매우복잡	ton	518,021	-

【단가정의】

① 이 단가에는 철근의 절단, 가공 및 조립에 필요한 비용이 포함되며, 철근의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ EF43** 지수판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EF4300	지수판	200×5	m	20,621	-

【단가정의】

① 이 단가에는 P.V.C. 지수판(200×5) 및 신축이음(1000×1000×20mm) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

대분류 G	관 공 사

■ GB**** 주철관(시멘트라이닝 닥터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GB2050	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	14,225	단지조성용
GB2051	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	16,240	단지조성용
GB2052	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	24,028	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트라이닝 닥타일 주철관의 KP메카니칼 접합 및 부설에 소요되는 비용으로서 닥타일 주철관 자재비(2종)/운반비, K.P접합부속물,  수압시험 및 상수관 경고용 테이프를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

■ GD60** 배수파이프

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GD6061	배수파이프	P.V.C. ∅50mm	m	1,514	-
GD6062	배수파이프	P.V.C. ∅100mm	m	5,072	-

【단가정의】

① 이 단가에는 옹벽 배수시설에 필요한 P.V.C.관의 재료비 및 설치비가 포함된다.

대분류 H	배 수 공 사

■ HD12** 맹암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HD1261	맹암거/유공관 ∅200mm	토사구간	m	8,703	-
HD1262	맹암거/유공관 ∅200mm	암구간	m	7,551	-

【단가정의】

① 이 단가에는 유공관, 부직포(토사구간의 경우)의 재료비 및 설치비, 채움재의 부설비 및 소운반비가 포함되며, 터파기 및 되메우기와 채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ HG**** 경계표식(분기표식 ELP관)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HG1150	분기표식 ELP관	Φ=80m/m, H=1.5m	개소	1,572	-

【단가정의】

① 이 단가는 상, 오수관 분기표식에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

대분류 K	교 량 공 사

■ KE3*** 교명판 및 설명판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE3101	교명판/황동주물	450×250×10	개	43,986	-
KE3201	설명판/황동주물	350×250×10	개	30,978	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교명판, 설명판의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ KG11** 슬라브양생/ 피막양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KG1100	교량표면처리 /슬라브양생	피막양생	m2	406	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량슬라브의 표면양생을 위한 양생재의 재료비 및 설치인건비가 포함된다.

② 단 동절기의 경우, 보온덮개 설치에 따른 추가비용은 별도계상한다.

■ KG12** 슬라브면고르기/ 데크피니셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KG1200	교량표면처리 /슬라브면고르기	데크피니셔	m2	517	-

【단가정의】

① 이 단가에는 슬래브면 고르기에 필요한 제비용이 포함된다.

② 슬라브 두께는 T=25cm에 준한다.

대분류 L	도로 및 포장 공사

■ LC10** 프라임코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC1000	아스콘포장 /프라임코팅	-	m2	416	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트 살포량(MC-1) 75ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

■ LC21** 택코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC2100	아스콘포장/택코팅	-	m2	161	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트 살포량(RSC-4) 30ℓ/a을 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소등 제비용이 포함된다.

■ LC3*** 아스콘포장/ 기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC3360	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=10cm	m2	633	-
LC3460	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=14-15cm	m2	1,225	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC4*** 아스콘포장/ 표층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC4260	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=5.0cm	m2	593	-
LC4360	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=8-10cm	m2	1,134	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC52** 아스콘포장/ 중간층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC5262	아스콘포장/중간층 /포설및다짐	T=6cm	m2	572	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LD20** 와이어메쉬 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD2060	콘크리트포장/포설 /와이어메쉬	#8-150×150	m2	1,640	-

【단가정의】

① 이 단가에는 와이어매쉬(#8-150×150)의 자재비, 현장내 소운반비 및 설치비가 포함된다.

■ LE**** 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LE0010	부체도로용 줄눈	판재(200×15)	m	9,434	-

【단가정의】

① 이 단가는 부체도로용 줄눈(판재 200×15) 판재의 재료비 및 설치비용을 포함한다.

■ LH10** 교통안전표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH1061	교통안전표지판 /삼각표지판	120cm	개	176,742	-
LH1062	교통안전표지판 /원형표지판	90cm	개	171,992	-
LH1063	교통안전표지판 /부착식/원형	90cm	개	150,918	-

【단가정의】

① 이 단가에는 터파기(인력), 되메우기 및 다짐(인력), 잔토처리(인력), 거푸집, 콘크리트타설, 각 규격별 재료비 및 설치비등 제비용이 포함되며, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 단, 부착식의 경우에는 표지판 자재비 및 설치비만 포함한다.

■ LH21** 차선도색

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH2101	가열(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,978	-
LH2102	가열(페인트)형기계식 /파선,백색	-	m2	2,033	-
LH2113	가열(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	2,001	-
LH2107	상온(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,405	-
LH2125	상온(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	1,316	-
LH2109	융착성도료형수동식 /실선,백색	-	m2	6,922	-
LH2110	융착성도료형수동식 /파선,백색	-	m2	6,835	-
LH2129	융착성도료형수동식 /실선,황색	-	m2	8,607	-
LH2158	융착성도료형수동식 /횡단보도,주차장/백색	-	m2	9,483	-
LH2159	융착성도료형수동식 /문자,기호,백색	-	m2	12,334	-

【단가정의】

① 이 단가에는 페인트의 공급, 기계사용료 및 인건비 등 필요한 제비용이 포함된다.

■ LJ21** V형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ2191	V형측구	TYPE-1	m	49,615	-
LJ2192	V형측구	TYPE-2	m	65,692	-
LJ2193	V형측구	TYPE-3	m	84,177	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3>

■ LJ21** V형측구 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ2111	V형측구/토사구간	TYPE-1	m	64,825	고속도로
LJ2112	V형측구/토사구간	TYPE-2	m	82,509	고속도로
LJ2113	V형측구/토사구간	TYPE-3	m	144,540	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 V형측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 되메우기, 터파기등에 소요되는 제비용이 포함된다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3-고속도로>

■ LJ41** L형측구 TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4191	L형측구	TYPE-1	m	27,403	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형측구(TYPE-1)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설, 양생 및 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 1>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-2

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4192	L형측구	TYPE-2	m	65,271	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-2)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기, 부직포, P.V.C.관, 뒷채움재 부설 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 2>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-1 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4111	L형측구/토사구간	TYPE-1	m	16,511	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-1)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비(믹서트럭), 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 1-고속도로>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-2 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4112	L형측구/토사구간	TYPE-2	m	43,649	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-2)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 포설 및 양생, P.V.C 파이프, 부직포, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈설치, 뒷채움재의 채집 및 운반, 부설, 면고르기와 철근가공, 자재비, 운반비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 2-고속도로>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-4(부채도로용) [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4113	L형측구/토사구간	TYPE-4	m	11,152	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-4)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 4-고속도로>

■ LJ61** U형측구/ TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ6191	U형측구	TYPE-1	m	56,630	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 스틸그레이팅(차도용, 995X430), 줄눈, 비닐깔기, 철근가공 조립, 신축이음 설치 등에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>

■ LJ31** 산마루측구 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ3111	산마루측구/토사구간	TYPE-1	m	77,567	고속도로
LJ3112	산마루측구/토사구간	TYPE-2	m	83,878	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 산마루측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기 비용이 포함되며, 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료 , 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

<산마루측구 형식 1,2>

■ LJ81** 콘크리트다이크 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ8111	콘크리트다이크	TYPE 1-1	m	8,767	고속도로
LJ8112	콘크리트다이크	TYPE 1-2	m	7,847	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 1-1 : 일반부

- 콘크리트 다이크 Type 1-2 : 오목구간 : 덧씌우기 포장 보수구간

<콘크리트 다이크 Type 1-1>      <콘크리트 다이크 Type 1-2>

■ LG82** 경하중포장/ 보도블록포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG8210	소형고압블록	T=6cm	m2	8,221	-

【단가정의】

① 이 단가는 소형고압블록 포장에 필요한 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 포설, 다짐비용과 블록포장에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 블록의 구입과 운반비용은 제외한다.

【표준도】

<소형고압블록>

■ LF11** 프리캐스트 콘크리트 경계블록

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF1162	대지경계블록	120×120×120×1000	m	14,970	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입, 운반 및 몰탈접합, 콘크리트의 구입, 운반 및 타설, 거푸집의 설치 및 해체에 소요되는 제비용을 포함한다. 또한 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<대지경계블록(SA형)>

■ LK2*** VR관 기계부설/ 레미콘비용제외 - VR관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK2371	배수관(VR관) 기계부설	∅600mm	m	61,204	-
LK2472	배수관(VR관) 기계부설	∅800mm	m	96,581	-
LK2571	배수관(VR관) 기계부설	∅1000mm	m	126,296	-

【단가정의】

① 이 단가에는 진동전압 콘크리트관(VR)관의 하차, 설치, 관부설, 기초콘크리트 타설, 거푸집등의 비용이 포함되며, VR관 재료비와 콘크리트 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 보강 VR관 부설에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK4*** 흄관 기계부설/ 레미콘비용제외 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK4363	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	50,330	-
LK4462	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	75,035	-
LK4561	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	106,400	-
LK4563	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	145,358	-

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(소켓식 접합)의 하차, 부설 및 접합몰탈 비용이 포함되며, 흄관 재료비와 레미콘 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK4*** 흄관기계부설/ 레미콘비용제외 - 흄관재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK4373	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	92,294	-
LK4472	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	145,713	-
LK4571	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	203,347	-
LK4573	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	276,819	-

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)에 따른 하차비와 부설비 및 접합몰탈 비용이 포함된다. 흄관 재료비는 포함하고, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LX00** 동상방지층/ 보조기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LX0061	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	15cm/30cm	m3	3,365	-
LX0062	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	20cm/40cm	m3	2,932	-

【단가정의】

① 이 단가에는 동상방지층의 포설, 살수 및 다짐 등 제비용이 포함된다.

② 다만, 포장용 골재비용은 제외한다.

③ 보조기층에도 이 단가를 적용한다.

■ LL**** 다이크 집수거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LL2010	다이크 집수거	L형	EA	92,033	-
LL2020	다이크 집수거	T형	EA	173,658	-

【단가정의】

① 이 단가는 다이크 집수거 설치에 소요되는 콘크리트타설, 거푸집 재료비 및 조립, 해체 비용을 포함한다. 다만, 콘크리트 구입 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<다이크 집수거 L형>

<다이크 집수거 T형>

■ LR**** 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR5010	가로수분(받침틀)	말굽형 (1200×950m/m)	개소	26,424	-

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

대분류 O	하천 및 항만공사

■ OH1*** 돌망태설치/ 타원형,이불형

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH1320	돌망태설치/타원형	높이 45cm	m2	10,183	-
OH1420	돌망태설치/이불형	높이 40cm	m2	7,703	-

【단가정의】

① 이 단가는 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 돌망태/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1*** 게비온 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH1510	게비온 옹벽	높이 5m 이하	m3	56,631	-
OH1000	게비온 매트리스	높이 30cm	m2	5,785	-

【단가정의】

① 이 단가는 게비온(GABION) 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 게비온/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OR0*** 돌망태 부대공/ 천단잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OR0010	천단잡석부설	∅100~200mm	m3	20,384	-

【단가정의】

① 이 단가는 인력으로 게비온 매트리스의 천단부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용을 포함하며, 잡석 구입 및 운반비는 제외한다.

■ OH40** 블록붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH4010	블록붙임/장방형	400×250×120mm	m2	21,400	-
OH4080	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	m2	24,742	-

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록붙임에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 잔디식재비용(환경블록의 경우)을 포함한다.

② 환경블록은 압축강도가 180kg/m2인 것을 기준으로 한 것이다.

대분류 Q	기타공사(1)-목공,조적,미장,도장,방수

■ QQ**** 교면방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
QQ0061	교면방수/침투식	-	m2	3,641	-
QQ0062	교면방수/도막방수	-	m2	19,107	-

【단가정의】

① 이 단가는 교량 슬라브면의 방수처리를 위한 방수재의 재료비 및 설치인건비(표면처리 포함)를 포함한다.

② QQ0061 침투식방수의 재료는 무기질(규산질계) 단체형 침투성 방수제에 기준한 것이며, OO0062 도막식방수는 교면접착식(고무 아스팔트계) 방수제에 기준한 것이다.

제3장 건축공사 실적공사비 적용단가

대분류 A	공 통 공 사

■ AA16*** 가설울타리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA16060	가설울타리	칼라철판,12개월	m	29,499

【단가정의】

① 조립식 가설울타리(기초 콘크리트 포함) 설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재와 손료등 제비용을 포함한다.

② 가설울타리는 설치높이 2m, 칼라철판 800×2,000×0.45mm에 준한다.

③ 출입구 문을 설치하거나, 철재면에 문양, 도색등이 필요한 경우에 소요되는 비용은 제외된다.

■ AA28*** 보호막설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA28060	보호막설치	PVC코팅막	m2	3,399

【단가정의】

① 이 단가는 건물주위에 시공안전 및 미관등을 목적으로 기존비계를 이용하여 보호막을 설치하고 해체하는데 소요되는 노무비, 재료비를 포함한다.

■ AA310** 비계

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA31020	외부쌍줄비계	강관, 3개월 이하	m2	9,189
AA31021	외부쌍줄비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	9,347
AA31031	비계다리	강관, 3개월 이하	m2	29,303
AA31030	비계다리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	31,255
AA31040	수평내부비계	강관, 3개월 이하	m2	6,082
AA31050	틀비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	2,402

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(이음철물, 크램프 등)와 손료 등을 포함한다.

② 설치높이가 30m이내인 건축물에 적용한다.

■ AA320** 동바리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA32010	동바리	강관, 3개월 이하	m2	4,868

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

■ AC110** 장비운반/ 수송비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AC11008	타워크레인	8 ton	대	2,193,659
AC11010	타워크레인	10 ton	대	2,846,471
AC11012	타워크레인	12 ton	대	3,341,124

【단가정의】

① 타워크레인을 현장까지 수송하는데 필요한 경비를 말하며, 직접공사비에 계상된 비용은 제외한다.

■ AC210** 인양장비/ 임대료

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AC21008	타워크레인 임대료	T형, 8 ton	월	9,332,004
AC21010	타워크레인 임대료	T형, 10 ton	월	9,442,904
AC21012	타워크레인 임대료	T형, 12 ton	월	9,924,776

【단가정의】

① 타워크레인 운전사의 노임, 손료 등을 포함하며, 운반비, 설치 및 해체비용과 수량산출기준 대분류 B～R 공종별 단가에 포함된 비용은 제외한다.

② 타워크레인 임대료를 적용함에 있어 단위는 각 공사의 특성 및 발주기관의 내부자료를 토대로 환산 적용할 수 있다.

■ AD240** 현장관리비/ 품질관리비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD24010	측량 및 검측비	귀규준틀	개소(nr)	47,854
AD24020	측량 및 검측비	평규준틀	개소(nr)	28,218
AD24090	측량 및 검측비	수평규준틀 (벽식구조)	m	2,747

【단가정의】

① 규준틀 제작 및 설치, 철거비용을 포함한다.

② 건축시설물의 유형 등에 따라 m 또는 개소(nr)로 산출한다.

■ AD420** 준공도서비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD42011	준공도서(문서) 제작	16MM ROLL 및 SCANNING	매	189
AD42012	준공도서(문서) 제작	16MM (출력자료,이미지파일 제공시)	매	105
AD42013	준공도서(도면) 제작	35MM ROLL 및 SCANNING	매	1,815
AD42021	준공도서M/F복제	16MM(2500면당)	roll	15,799
AD42022	준공도서M/F복제	35MM(550면당)	roll	18,959
AD42031	준공도서CD-ROM복제	문서35000, 도면3000면당	장	8,426

【단가정의】

① 시설물안전관리특별법에서 규정하고 있는 준공도서 비용을 포함한다.

■ AB210** 도급자용 사무실

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AB21020	도급자용 사무실	조립식 12-24개월	m2	75,186

【단가정의】

① 이 단가는 조립식(PRE-FAB)가설물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함하다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함하며, 공사기간별 손료로 적용한다.

■ AB220** 가설창고

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AB22020	가설창고	조립식 12-24개월	m2	43,660

【단가정의】

① 조립식 가설창고(PRE-FAB)의 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함하며, 공사기간별 손료로 적용한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함하며, 공사기간별 손료로 적용한다.

■ AD160** 현장정리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD16060	현장정리	RC조	m2	7,609

【단가정의】

① 이 단가는 공사중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 청소용 소모품에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 D	철근 콘크리트공사

■ DA***** 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA20090	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	22,151
DA40090	거푸집/설명된 마감	0 ～ 7m	m2	15,808	유로폼

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반건축물의 거푸집 설치에 준한다.

④ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DA210** 거푸집/ 동바리포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA21010	거푸집/보통마감	수평면/4.2m이하	m2	24,553	동바리포함
DA21020	거푸집/보통마감	수평면/4.2m초과	m2	27,031	동바리포함

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용을 포함한다.

③ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DB000** 철근가공 및 조립

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DB00050	철근가공조립	보통	ton	371,716	일반건축
DB00010	철근가공조립	보통	ton	234,714	공동주택
DB00020	철근가공조립	복잡	ton	284,476	공동주택

【단가정의】

① 철근자재비용은 제외한다.

② 현장내 운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함하며, 현장도착도 운반비는 제외한다.

③ 버팀재(Bar chair, Bar support), 간격재(Bar spacer), 결속선(tying wire)등 부속자재의 조달 및 설치 비용을 포함한다.

④ DB00010/ DB00020은 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다. DB00050은 일반건축(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DF***** 콘크리트 타설

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DF10010	무근콘크리트 타설	높이 15m이하 (슬럼프 8-12)	m3	10,536
DF10015	무근콘크리트 타설	높이 15m이하 (슬럼프 15)	m3	9,940
DF20020	철근콘크리트 타설	높이 15m이하 (슬럼프 8-12)	m3	11,814
DF20030	철근콘크리트 타설	높이 15m이하 (슬럼프 15)	m3	11,440

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 1일 타설량이 100m3미만인 경우, 배관으로 타설해야 할 경우등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DF000** 콘크리트 양생

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DF00010	콘크리트 양생		m2	186

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 양생하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

■ DR120** 콘크리트 표면마무리/ 쇠흙손 마감

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DR12010	쇠흙손 마감	콘크리트면	m2	3,584

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 바닥면(별도마감이 필요없는 경우)을 쇠흙손으로 마감하는데 소요되는 비용을 포함한다.

대분류 F	조 적 공 사

■ FA11*** 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA11101	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	17,626	벽돌/시멘트/모래포함
FA11102	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	18,462	벽돌/시멘트/모래포함
FA11105	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	15,719	벽돌/시멘트/모래포함
FA11305	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	31,083	벽돌/시멘트/모래포함

【단가정의】

① 이 단가는 벽돌, 시멘트, 모래등 재료의 제작, 구입 및 쌓기비용을 포함한다.

② 모르터, 모르터 비빔 및 정리비용을 포함한다.

③ 줄눈 모르터비용을 포함한다.

④ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

⑥ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FA11*** 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA11110	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	9,621	벽돌/시멘트/모래제외
FA11120	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	9,697	벽돌/시멘트/모래제외
FA11150	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	9,239	벽돌/시멘트/모래제외
FA11310	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	1층 소운반	m2	19,732	벽돌/시멘트/모래제외
FA11320	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	2층 소운반	m2	20,262	벽돌/시멘트/모래제외
FA11350	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	19,095	벽돌/시멘트/모래제외

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 벽돌의 쌓기비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래등 재료의 제작 및 구입비용은 제외한다.

③ 모르터, 모르터 비빔 및 정리비용을 포함한다.

④ 줄눈 모르터비용을 포함한다.

⑤ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑥ 소운반 비용을 포함한다.

⑦ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

대분류 G	미 장 공 사

■ GA***** 시멘트 몰르터 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GA11010	시멘트모르터 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=18mm)	m2	16,685	시멘트,모래 제외
GA12010	시멘트모르터 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	16,905	시멘트,모래 제외
GA13010	시멘트모르터 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	6,553	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 콘크리트면의 시멘트 모르터 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

■ GF***** 판넬히팅시스템

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GF21230	경량기포바닥판넬 (일반층)	T = 110mm	m2	12,785	시멘트,모래 포함
GF21280	경량기포바닥판넬 (지층)	T = 140mm	m2	14,366	시멘트,모래 포함
GF21231	경량기포바닥판넬 (일반층)	T = 110mm	m2	10,711	시멘트,모래 제외
GF21281	경량기포바닥판넬 (지층)	T = 140mm	m2	11,715	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함      ․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호   ․소운반    ․Mixer 및 Tool 포함

② 다만, GF21230 / GF21280은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나 GF21231 / GF21281은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 바닥 슬라브와 바닥 마감재 사이의 모든 작업(item)을 포함한다. 단, 설비 및 전기는 별도로 한다.

③ 다음의 표준도에서 지층(1층)은 "(50)"을 적용한다.

【표준도】

■ GH110** 시멘트모르터충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GH11010	시멘트모르터충전	창호주위	m	2,077	시멘트,모래포함
GH11050	시멘트모르터충전	창호주위	m	1,662	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함

․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호

․소운반

② 다만, GH11010은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, GH11050은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

대분류 H	방 수 공 사

■ HF***** 실링/ 유리공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF13110	치오콜(삼각)	5mm × 5mm	m	172	복층유리

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

■ HF2**** 실링/ 창호공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF21110	실리콘(삼각)	5mm × 5mm	m	921
HF24110	우레탄(삼각)	5mm × 5mm	m	812
HF24210	우레탄(사각)	5mm × 5mm	m	888
HF24220	우레탄(사각)	10mm×10mm	m	1,200

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

② 이음, 마감면 처리, 양생 및 보호를 포함한다.

■ HI***** 시멘트액체방수

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HI10010	시멘트액체방수	1종	m2	11,864	시멘트,모래포함
HI00050	시멘트액체방수	1종	m2	10,530	시멘트,모래제외
HI00060	시멘트액체방수	2종	m2	7,840	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음사항을 포함한다.

․설치도 작성

․견본 제출

․이음, 마감면 처리, 양생 및 보호

․주자재 및 부자재(접착제 등 설치부속품) 포함

② 다만, HI10010은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, HI10050 / HI10060은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 시방서에서 시멘트액체방수 재료나 공사방법 등에 대하여 특별히 기재한 경우에는 이 단가를 적용하지 아니한다.

【표준도】

대분류 I	목 공 사

■ IB10*** 수장목공사/ 목조반자

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
IB10110	목조반자(달대없음)	석면판(밤라이트)	m2	12,909

【단가정의】

① 고정, 구멍뚫기, 절단, 이음 등에 필요한 철물을 포함한다.

② 천정 설치에 필요한 가설비계 설치비용을 포함한다.

③ 현장마감 제품 경우 도장공사는 제외(칠공사에서 산출)한다.

④ 반자틀, 천장 마감재 설치에 소요되는 제 비용을 포함한다.

⑤ 도배지 및 도장공사는 제외한다.

⑥ 보온재 설치를 제외한다.

⑦ 층고가 3.0m 이하인 경우에 적용한다.

【표준도】

대분류 K	지붕 및 홈통공사

■ KC***** 루프드레인

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KC12100	루프드레인/주철제	D50mm	개소	45,658
KC12200	루프드레인/주철제	D75mm	개소	56,993
KC12300	루프드레인/주철제	D100mm	개소	62,412

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

대분류 L	창호 및 유리공사

■ LF***** 부속자재/ 도어클로우저

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LF16110	도어체크 / 방화용	FSD (Fire Steel Door)	개소	45,316
LF16210	도어체크 / 일반용	SD (Steel Door)	개소	27,147

【단가정의】

① 도어 클로우저의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 크기	문의 중량	비고
도어체크 / 방화용	950×2100mm	40-65kg	고급방화용(1밸브)
도어체크 / 일반용	950×2100mm	40-65kg	중급정지용(1밸브)

■ LF***** 부속자재/ 후로어힌지

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LF21010	후로어힌지	강화유리문	개소	58,517

【단가정의】

① 후로어힌지의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 중량	비고
후로어힌지 / 강화유리문	105kg	고급강화유리문(1밸브), 정지용

■ LG***** 판유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LG11100	맑은유리 / 일반유리	3mm	m2	8,031
LG11300	맑은유리 / 일반유리	5mm	m2	10,213
LG21300	색유리 / 일반유리	5mm	m2	11,010
LG61100	에칭유리 / 일반유리	3mm	m2	14,055

【단가정의】

① 유리 자재비 및 소운반, 설치 비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ LH11*** 복층유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LH11100	투명유리 / 일반유리	12mm	m2	19,010
LH11200	투명유리 / 일반유리	16mm	m2	23,575

【단가정의】

① 복층유리 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

대분류 M	타일 및 돌공사

■ MB31*** 돌붙이기/ 바닥/ 습식

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MB31320	테라죠	바탕 20mm, t=25mm	m2	30,056	시멘트,모래포함
MB31325	테라죠	바탕 25mm, t=25mm	m2	30,143	시멘트,모래포함
MB31330	테라죠	바탕 30mm, t=25mm	m2	31,482	시멘트,모래포함
MB31350	테라죠	바탕 20mm, t=25mm	m2	25,342	시멘트,모래제외
MB31355	테라죠	바탕 25mm, t=25mm	m2	26,232	시멘트,모래제외
MB31360	테라죠	바탕 30mm, t=25mm	m2	26,500	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․붙임 모르터, 모르터 비빔 및 닦기

․필요시 줄눈 모르터 및 바탕고르기 모르터

․필요시 조절줄눈(Control Joint)과 시공줄눈(Construction Joint)

․필요시 줄눈용 모르터 혼화제 및 코킹제   ․양생 및 보호

② 다만, MB31320 / MB31325 / MB31330은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, MB31350 / MB31355 / MB31360은 시멘트, 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

【표준도】

대분류 O	수 장 공 사

■ OA2**** 계단 논슬립 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OA24030	황동	W=50mm	m	9,744

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

■ OB1**** 도배공사/ 도배지바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OB11300	벽지(초배유)	실크	m2	3,858
OB11990	벽지(초배유)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	3,339
OB12300	벽지(초배무)	실크	m2	2,579
OB12990	벽지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,225
OB13214	천정지(초배유)	발포(140g/m2 이상)	m2	4,118
OB14214	천정지(초배무)	발포(140g/m2 이상)	m2	2,682

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 부자재를 포함한다.

③ 이음새 부위 초배지 바름 포함한다.

④ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ OD11*** 다공성단열재 설치/ 벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD11114	발포폴리스티렌	스티로폴 (40mm)	m2	5,808	KS4호 (밀도 0.015)
OD11115	발포폴리스티렌	스치로폴 (50mm)	m2	6,049	KS4호 (밀도 0.015)
OD11224	압출폴리스티렌	압출스치로폴 (45mm)	m2	10,415	KS특호
OD11226	압출폴리스티렌	압출스치로폴 (65mm)	m2	12,865	KS특호

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OG400** 재료분리대설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OG40030	재료분리대(합성수지)	25×9 강화PVC수지	m	1,382
OG40040	재료분리대(합성수지)	26×24 강화PVC수지	m	1,433

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리와 부자재를 포함한다.

② 재료분리대 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OH500** 커텐박스 설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OH50011	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	4,868	Type A
OH50012	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	6,054	Type B
OH50021	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	5,110	Type A
OH50022	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	6,296	Type B

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

④ 커텐박스의 설치는 본드붙임 및 나사못고정에 준한다.

【표준도】

<Type A>                        <Type B>

■ OI500** 몰딩설치/ PVC

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OI50012	반자돌림설치	20×20, PVC	m	1,010
OI50014	반자돌림설치	40×12, PVC	m	1,721
OI50016	반자돌림설치	60×15, PVC	m	1,963

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【단가정의】- 적용 부위별 예시

< 주방, 거실 >          < 침실 >           <공용부>

■ OJ110** 복합판넬 설치/ 벽체보온틀 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OJ11010	벽체보온틀설치 (유리면)	외벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T70)	m2	11,340
OJ11020	벽체보온틀설치 (유리면)	측벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T95)	m2	11,880

【단가정의】

① 보온틀 재료 및 설치비, 단열재 및 설치, 방습층 재료 및 설치, 보온틀 설치에 필요한 부속 철물을 포함한다.

【표준도】

■ OK300** 마루굽틀설치/ 압출성형인조대리석

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OK30010	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=110	m	20,403
OK30020	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=140	m	20,405

【단가정의】

① 인조대리석 마루굽틀 설치에 필요한 작업을 포함한다.

② 자재(대리석등) 및 부자재를 포함한다.

대분류 P	건축물 부대공사

■ PC223** 우편물 수취함 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
PC22310	폐건전지 수거함	-	개소	14,321
PC22320	우편함 설치	스테인레스	세대수	6,357

【단가정의】

① 우편함 설치비용에는 우편물 반송함도 포함한다.

【표준도】

< 우편함 >

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용단가

대분류 B	배 관 공 사

■ BA*****, BB***** 강관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BA28100	백강관 옥내일반배관	D80㎜(탄소용강관)	m	26,212	공동주택적용
BB21100	백강관 옥내일반배관	D100㎜(탄소용강관)	m	35,718	공동주택적용
BB23100	백강관 옥내일반배관	D150㎜(탄소용강관)	m	61,905	공동주택적용

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 백강관 옥내일반배관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

■ BD***** 동관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BD21400	동관 기계실배관	L-Type D100㎜	m	47,348	공동주택적용
BD22400	동관 기계실배관	L-Type D125㎜	m	71,994	공동주택적용
BD23400	동관 기계실배관	L-Type D150㎜	m	93,967	공동주택적용

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관 기계실배관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 소운반, 통수 등 배관시험비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 접합에 필요한 비용은 별도 계상한다.

대분류 D	보 온 공 사

■ DA*****, DB***** 관보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA51701	관보온 T=25㎜	D=15㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	3,598
DA52701	관보온 T=25㎜	D=20㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	3,856
DA53701	관보온 T=25㎜	D=25㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	4,407
DA54701	관보온 T=25㎜	D=32㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	5,071
DA55701	관보온 T=25㎜	D=40㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	5,586
DA56701	관보온 T=25㎜	D=50㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	5,825
DA57701	관보온 T=25㎜	D=65㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	7,077
DA58701	관보온 T=25㎜	D=80㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	7,481
DB51701	관보온 T=25㎜	D=100㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	9,633
DA71701	관보온 T=50㎜	D=15㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	7,169
DA72701	관보온 T=50㎜	D=20㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	7,672
DA73701	관보온 T=50㎜	D=25㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	9,222
DA74701	관보온 T=50㎜	D=32㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	9,950
DA75701	관보온 T=50㎜	D=40㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	10,627
DA76701	관보온 T=50㎜	D=50㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	m	11,637

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 배관보온에 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 옥내배관보온을 기준으로 적용되는 비용이다.

③ 이 단가는 보온재의 소운반비를 포함한다.

④ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

⑤ 배관보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

⑥ 알루미늄밴드 비용을 포함한다.

■ DC*****, DD***** 밸브보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DC15001	밸브보온 일반마감 25t이하	D=40㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	nr	12,285
DC16001	밸브보온 일반마감 25t이하	D=50㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	nr	12,388
DC17001	밸브보온 일반마감 25t이하	D=65㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	nr	13,637
DC18001	밸브보온 일반마감 25t이하	D=80㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	nr	14,551
DD11001	밸브보온 일반마감 25t이하	D=100㎜ 보온통(발포폴리에틸렌) 포리마테이프	nr	18,096

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 밸브보온에 적용하며 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사에도 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 보온재의 소운반비를 포함한다.

③ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

④ 밸브보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

대분류 F	밸 브 설 비

■ FA*****, FB*****, FE*****, FH****, FI***** 밸브

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA12110	게이트밸브	D20㎜ 5㎏/㎠ 청동	nr	5,834
FA13110	게이트밸브	D25㎜ 5㎏/㎠ 청동	nr	7,591
FA11210	게이트밸브	D15㎜ 10㎏/㎠ 청동	nr	7,016
FA12210	게이트밸브	D20㎜ 10㎏/㎠ 청동	nr	8,601
FA13210	게이트밸브	D25㎜ 10㎏/㎠ 청동	nr	10,680
FA14210	게이트밸브	D32㎜ 10㎏/㎠ 청동	nr	13,536
FA15210	게이트밸브	D40㎜ 10㎏/㎠ 청동	nr	17,019
FA16210	게이트밸브	D50㎜ 10㎏/㎠ 청동	nr	23,167
FA17230	게이트밸브	D65㎜ 10㎏/㎠ 주철	nr	54,736
FA18230	게이트밸브	D80㎜ 10㎏/㎠ 주철	nr	61,378
FB11230	게이트밸브	D100㎜ 10㎏/㎠ 주철	nr	70,996
FB12230	게이트밸브	D125㎜ 10㎏/㎠ 주철	nr	107,275
FA31220	볼밸브	D15㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	5,155
FA32220	볼밸브	D20㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	5,416
FA35220	볼밸브	D40㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	10,284
FA71220	목긴볼밸브	D15㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	6,777
FA72220	목긴볼밸브	D20㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	7,834
FA73220	목긴볼밸브	D25㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	11,144
FA74220	목긴볼밸브	D32㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	14,681
FA75220	목긴볼밸브	D40㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	18,127

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA76220	목긴볼밸브	D50㎜ 10㎏/㎠ 황동	nr	25,714
FE21100	앵글밸브	D15㎜ 5㎏/㎠ 청동	nr	6,721
FE31200	볼탭 (기계식수위조절밸브)	D15㎜ 10㎏/㎠ 청동	nr	5,002
FH25100	플렉시블조인트(벨로즈)	D40㎜ 10㎏/㎠	nr	69,938
FH28100	플렉시블조인트(벨로즈)	D80㎜ 10㎏/㎠	nr	118,357
FI23100	플렉시블조인트(벨로즈)	D150㎜ 10㎏/㎠	nr	310,009
FI24100	플렉시블조인트(벨로즈)	D200㎜ 10㎏/㎠	nr	452,516
FH33102	익스펜션조인트(단식)	D25㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr	56,810
FH34102	익스펜션조인트(단식)	D32㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr	58,797
FH35102	익스펜션조인트(단식)	D40㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr	67,943
FH43102	익스펜션조인트(복식)	D25㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr	75,124
FH44102	익스펜션조인트(복식)	D32㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr	75,446
FH45102	익스펜션조인트(복식)	D40㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr	90,726

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 게이트밸브, 볼밸브, 목긴볼밸브, 앵글밸브, 볼탭, 플렉시블죠인트, 익스펜션조인트에 적용되는 비용이다.

② 잡자재(패킹, 너트, 볼트) 비용을 포함한다.

③ 지지철물 설치비용이 포함된다.

④ 지지철물 재료비는 제외되어있다.

대분류 I	공 기 조 화 설 비

■ II***** 온수분배기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
II71200	온수분배기	X-L 2구 수직 청동(노출형)	nr		44,524
II72200	온수분배기	X-L 3구 수직 청동(노출형)	nr		54,769
II73200	온수분배기	X-L 4구 수직 청동(노출형)	nr		64,579
II74200	온수분배기	X-L 5구 수직 청동(노출형)	nr		74,876
II75200	온수분배기	X-L 6구 수직 청동(노출형)	nr		87,819
II76200	온수분배기	X-L 7구 수직 청동(노출형)	nr		94,257
II77200	온수분배기	X-L 8구 수직 청동(노출형)	nr		109,915

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 공기조화설비 온수분배기에 적용되는 비용이다.

② 지지철물설치 및 소운반비를 포함한다.

③ 분배밸브 및 공기빼기밸브를 포함한다.

대분류 K	소 방 공 사

■ KC*****, KF*****, KI*****, KJ***** 소방밸브류, 송수구, 소화용 헤드, 소화기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
KC13000	소화앵글밸브	D40㎜	nr		16,615
KC62000	오토드립설치	D20㎜	nr		9,971
KF01000	연결송수구	쌍구형(노출형) D100XD65XD65	nr		101,411
KF02000	연결송수구	단구형(노출형) D80XD65	nr		74,499
KI11100	스프링클러 헤드	폐쇄 상하향 D15㎜ 79℃ 미만	nr		11,687
KI11200	스프링클러 헤드	폐쇄 상하향 D15㎜ 79℃이상 121℃ 이하	nr		11,392
KI11300	스프링클러 헤드	폐쇄 상하향 D15㎜ 121℃이상 162℃미만	nr		11,392
KI13100	스프링클러 헤드	폐쇄 측벽 D15㎜ 79℃ 이하	nr		11,338
KI17100	스프링클러 헤드	폐쇄 원형 D15㎜ 79℃ 이하	nr		11,943
KI17200	스프링클러 헤드	폐쇄 원형 D15㎜ 79℃이상 121℃ 이하	nr		12,346
KJ41100	자동식 소화기	2.5 ㎏ LNG용 기계식 가스렌지용	nr		169,369

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 소화앵글밸브, 오토드립, 연결송수구, 스프링클러 헤드, 자동식소화기에 적용되는 비용이다.

② 소운반비용을 포함한다.

③ 스프링클러 헤드는 헤드와샤를 포함한다.

④ 스프링클러 헤드는 헤드렌치 비용은 제외되어있다.

⑤ 자동식 소화기는 배관, 배선 및 연결 등 시공 및 설치비 일체를 포함한다.

【 참 고 자 료 】

1. 실적공사비에의한예정가격작성준칙(회계예규 2200-04-157)

2. 실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)

실적공사비에 의한 예정가격작성준칙

(회계예규 2200.-04-157, 2003.12.26)

제1조(목적) 이 예규는 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제3호 및 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제5조제2항의 규정에 따라 실적공사비에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제3조(직접공사비) ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(내역입찰집행요령 제3조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전점검비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 원가계산에 의한 예정가격작성준칙(이하“원가계산준칙”이라 한다) 제18조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사․집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제4조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 원가계산준칙 제9조제2항 및 동 준칙 제18조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 건설근로자퇴직공제부금비

5. 안전관리비

6. 환경보전비

7. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

8. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비․교통비․통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 “계약담당공무원”이라 한다)이 정한다.

④제3조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제5조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 원가계산준칙 제11조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다.

일반건설공사		전문,전기,정보통신,소방공사 및 기타공사
(직접공사비 +간접공사비)	일반관리비율(%)	(직접공사비 +간접공사비)	일반관리비율(%)
5억원미만	6.0	5천만원미만	6.0
5억원～30억원 미만	5.5	5천만원～3억원 미만	5.5
30억원 이상	5.0	3억원이상	5.0

제6조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제7조(공사손해보험료) 공사손해보험 가입업무집행요령에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제8조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표1의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제9조(계약담당공무원의 주의사항) 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당감액하거나 과잉계산되지 않도록 하여야 하며, 불가피하게 실적공사비에 의한 가격과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다.

제10조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

부    칙

이 회계예규는 2003년 12월26일부터 시행한다.

(별표 1) 총 괄 집 계 표

공사명：                      공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광렬비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

실적공사비 및 표준품셈 관리규정

(건설교통부 훈령 제446호)

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제9조제1항제2호 및 제3호에 의하여 예정가격의 결정에 기초자료가 되는 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계‧설비공사부문의 실적공사비와 표준품셈을 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 제정되는 실적공사비와 표준품셈은 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격을 산정하는 기초자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 지정 등) ①한국건설기술연구원을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리기관(이하 “공사비산정기준 관리기관”이라 한다)으로 지정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비와 표준품셈의 제정․개정, 연구․조사, 해석 및 보급 등 실적공사비와  표준품셈에 관한 전반적인 업무를 관장하여 효율적으로 운영․관리하여야 한다.

③건설교통부장관은 공사비산정기준 관리기관이 관련업무를 고의로 태만히 하거나 공신력에 있어 물의를 야기하는 등 지속적인 업무수행이 부적절하다고 인정될 때에는 공사비산정기준 관리기관의 지정을 철회하거나 취소할 수 있다.

제4조(관리자료 수집기관 지정) 다음 각호의 기관을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리자료 수집기관으로 지정한다.

1. 국가, 지방자치단체, 대한주택공사사장, 한국수자원공사사장, 한국도로 공사사장, 한국토지공사사장, 부산교통공단이사장, 한국고속철도 공단이사장 및 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의1 이상을 출자한  단체의 장(이하 “관련기관의 장”이라 한다)

2. 대한건설협회장, 대한전문건설협회장, 대한건축사협회장, 대한설비공사협회장, 대한건설기계협회장 또는 대한측량협회장(이하 “관련협회의 장”이라 한다)

3. 국토지리정보원장, 지방국토관리청장, 지방항공청장 (이하 “산하기관의 장”이라 한다)

제5조(출연금의 지원 등) ①실적공사비 및 표준품셈 관리업무에 필요한   경비는 정부 또는 정부외의 자의 출연금 등으로 충당한다.

②건설교통부장관은 정부의 출연금을 실적공사비 및 표준품셈 관리업무의 내용, 착수시기 및 월별 소요액 등을 고려하여 일시급 또는 분할급으로 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하며 정부외의 자의 출연금은 각 기관․단체의 장으로 하여금 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하도록 한다.

제6조(출연금 등의 관리 및 사용) ①제5조제1항의 규정에 의한 출연금은    실적공사비 및 표준품셈 관리업무, 기타 공사비산정기준 관리기관의 장이 건설 교통부장관과 협의된 사업에 한하여 사용한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제5조제2항의 규정에 의하여 출연금을 지급 받은 경우에는 출연금 집행에 대한 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다.

제 2 장  실적공사비의 관리

제7조(실적공사비 관리 등에 관한 추진계획 수립) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 실적공사비 관리 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 실적공사비 적용 후보공종 및 적용범위

2. 실적공사비 자료 조사 및 분석방법

3. 실적공사비 단가집 및 건설공사비 지수 등의 발간에 관한 사항

4. 기타 실적공사비 제도 운영 등에 필요한 사항

②건설교통부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

제8조(실적공사비 자료의 제출) ①산하기관의 장은 실적공사비 후보공종에   대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

②관련기관의 장 및 관련협회의 장은 실적공사비 적용이 필요한 공종에  대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출할 수 있다.

③산하기관의 장 및 관련기관의 장은 실적공사비 자료의 축적을 위하여   실시설계용역의 성과품 중 설계예산서, 단가산출서 또는 일위대가표, 수량 산출서 등이 건설교통부 제정 “수량산출기준”에 의하여 작성될 수 있도록 하여야 하며 공사비산정기준 관리기관의 장이 요구할 경우 관련 자료를 제출하여야 한다.

제9조(실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 확정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 실적공사비 적용대상 공종 및 단가(이하ꡒ실적공사비 단가ꡓ라한다)에 대한 심의안을 마련하고, 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 실적공사비 단가를 확정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제1항의 규정에 따라 실적공사비 단가 심의안을 마련하고자 할 때에는  건설교통부장관과 사전협의를 거쳐야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비 단가가 확정되면 15일 이내에 건설교통부장관에게 제출하여야 하며 건설교통부장관은 이를 공고한다.

제10조(건설공사비 지수의 관리 등)

①공사비산정기준 관리기관의 장은 건설공사비 지수와 관련하여 통계법 제4조의 규정에 의하여 통계 지정기관으로 지정을 받아야 하며 통계법 제8조의 규정에 의하여 통계작성 승인을 받아야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비에 활용할 수 있는 건설공사 종류별 건설공사비 지수를 산출하여 매월 발표하여야한다.

제 3 장  표준품셈의 관리

제11조(품셈관리자료의 수집 등) ①관련기관의 장 및 관련협회의 장은 제14조  제1항제2호 및 제3호에 해당하는 사항의 심의에 필요한 근거자료를 첨부하여 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 품셈의 제정․개정 및 관리(이하  “품셈의 제정 등ꡓ이라 한다)에 관한 심의를 요청할 수 있다.

②산하기관의 장은 품셈의 제정 등에 대한 연구와 자체자료 수집을 하여야 하며 제14조제1항제2호 및 제3호에 해당되는 사항, 신자재 사용, 공법개발 등에 따른 품셈자료를 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 필요한 경우 산하기관의 장에게 특정항목에 대한 품셈의 제정 또는 개정안 제출을 요구하거나 산하기관의 장과 합동으로 제12조제1항제2호의 규정에 의한 실사결과의 적정성 여부를 검토하거나 제14조제1항제2호 및 제3호의 사항을 합동으로 연구․조사할 수 있다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 안건의 제출은 물론 필요한 경우 제14조제1항 제2호 및 제3호에 대하여 전문단체에 용역을 의뢰할 수 있다.

⑤산하기관의 장 또는 제1항의 규정에 의거 품셈의 제정 등에 관하여  필요한 사항의 심의를 요청한 자는 품셈관리자료 수집 및 현장실사시  조사․연구를 위한 제반 편의제공에 협조하여야 한다.

제12조(품셈의 제정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 품셈의 제정 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 품셈의 제정 등에 필요한 항목 및 내용

2. 품셈관련자료의 확인을 위한 실사계획 및 실사기관

3. 품셈의 제정 등을 위한 추진일정

4. 기타 품셈의 제정 등에 필요한 사항

②건설교통부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

제13조(품셈의 확정) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제12조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 다음 연도에 적용할 표준품셈을 매년 11월말까지 확정하여야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 표준품셈이 확정된 후 15일 이내에 건설교통부장관에게 최종성과품을 제출하여야 한다.

제 4 장  공사비산정기준심의위원회 운영

제14조(공사비산정기준심의위원회) ①공사비산정기준 관리기관 내에 공사비산정기준심의위원회(이하 “공사비산정위원회”라 한다)를 두며 공사비산정위원회에 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의분과위원회(이하“분과위원회”라 한다)를 둔다.

1. 실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 적정성 등에 관한 사항

2. 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사의  표준품셈에 관한 사항

3. 그 밖에 실적공사비관리 및 표준품셈 업무에 관한 사항

②공사비산정위원회 및 분과위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 공사비산정기준 관리기관의 장이 건설교통부 장관과 협의하여 정한다.

③공사비산정위원회 및 분과위원회 위원은 건설공사비 산정관련 업무에 전문적인 지식이 있는 자로 구성하되 건설교통부에서 토목․건축․기계․측량부문의 품셈 및 실적공사비 관련 업무를 담당하는 4급 공무원을 당연직 위원으로 포함하여야 한다.

제15조(공사비산정기준 관리기관의 세부지침) 공사비산정기준 관리기관의 장은 이 규정에 의한 실적공사비 관리 및 표준품셈 업무 등의 원활한 수행을 위하여 필요한 세부지침을 정하여 건설교통부장관의 승인을 받아 운영하여야한다.

부      칙

①(시행일) 이 규정은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

②(다른 훈령의 개정) 건설기술개발및관리등에관한운영규정(건설교통부훈령 제389호)중 제54조 내지 제59조는 삭제한다.

(별지 1) 실적공사비 축적서식

1) 총괄집계표

공사명：                         공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광열비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

2) 공종별 실적공사비 자료

공종코드	공종명칭	단 위	수 량	단 가		비 고
				예정단가	계약단가

* 실적공사비 자료 조사 대상공종은 적산기준관리기관의 장이 정한다.