붙 임 3

대전역 등 3개역 에스컬레이터 4대 5개소

손잡이(핸드레일) 구매(설치 포함) 규격서

2019. 1.

	대전광역시도시철도공사

	에스컬레이터 손잡이(핸드레일) 5개소 구매(설치 포함)규격서

제 1 장  일 반 사 항

1. 적  용

가. 이 규격서는 대전도시철도 대전역 등 3개역 4대 5개소 에스컬레이터 손잡이 구매(설치 포함)를 위한 전반적인 계약 이행사항에 적용 합니다.

나. 이 규격서에 명시되지 않은 사항은 승강기시설 안전관리법,  교통약자의 이동편의 증진법, 산업안전보건법, 소방법, 다중이용시설등의 실내공기질관리법 및 관련 고시, 건축기계설비 표준 규격서, 공사 도시철도 안전 관리 규정, 시행 내규, 작업 안전 내규, 안전 지도 점검 활동 내규, 공사 철도안전관리체계, 공사계약 일반조건 등에 따릅니다.

2. 어구의 해석

이 규격서에 기술되지 않았거나 의문이 있을 경우 계약 전에   우리공사의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 우리공사의 해석에 따라야 합니다.

3. 현장조사 및 기한

가. 계약자는 계약일로부터 7일 이내에 교체․보수일정을 통보하여  우리공사의 승인을 받아 교체․보수를 진행하고 완료기한은   계약 후 30일로 합니다.

나. 계약자는 사전 현장을 답사하여 에스컬레이터의 운휴시간이 최대한 단축될 수 있도록 준비를 철저히 시행하고 특이사항이 있을 때에는 우리공사와 협의 후 교체․보수작업을 시행하여야 합니다.

4. 단 위

손잡이 교체보수와 관련된 길이, 중량, 용적 및 기타 단위는 표준단위 적용을 원칙으로 하되 불가피한 경우 우리공사와 협의하여 조정 할 수 있습니다.

5. 계약자의 책무

가. 계약자는 에스컬레이터 손잡이 교체․보수 작업 수행과 안전 관리를 책임 질 현장대리인을 숙련된 기술자로 현장에 배치하고 작업을 진행하여야 합니다.

나. 계약자는 관련법규 및 규정에 따라 시험 및 검사기준에 적합하게 작업을 시행하여야 하며, 작업 완료 후 에스컬레이터 이용자 안전과 성능에 이상이 없어야 합니다.

다. 계약자는 착수 전 현장에 설치되어 있는 에스컬레이터의 설치상태, 교체대상 길이 등을 확인하여 교체․보수 공사에 반영 시공하여야 합니다.

라. 계약자는 규격서에 누락된 사항이라도 성능 개선 및 현장   여건상 필요한 경우 사전에 보고하여 감독원의 지시에 따라야 합니다.

마. 감독원의 검사 또는 승인을 받고 규격서 및 관련법에 따라 작업을 수행하였더라도 자재 불량 또는 설치 상의 오류로 하자사항이 발생한 경우에 계약자는 무상으로 이를 보완하여야 합니다.

바. 계약이행 중 시설물 손상, 민원발생, 하자사항 등 문제 발생으로 우리공사에 손해를 끼친 경우 계약자는 전적으로 민․형사상 책임을 지고 손해를 보상하여야 합니다.

6. 안전관리

가. 계약자는 보수기간 중 지하철 고객의 안전한 통행로를 확보하고 안전사고 예방을 위해 안전구획을 철저히 하여야 합니다.

나. 작업장 주변은 안전사고 예방을 위해 보수 안내문 및 안전표지, 펜스 등 보호 시설물을 설치하여야 합니다.

다. 계약자는 작업 공간 주변을 항상 깨끗하게 유지하고 작업 후에는 반드시 뒷정리와 청소를 철저히 시행하여야 합니다.

라. 교체․보수 중 용접 또는 화기를 사용하는 경우에는 사전에 우리공사의  승인을 받고 반드시 소화기 비치 등 화재예방 조치를 이행하고 작업에 임하여야 합니다.

마. 교체․보수에 투입되는 장비, 기구, 자재 등은 고객의 통행에   지장을 주지 않도록 우리공사의 승인을 받고 지정장소에 보관하여야 합니다.

바. 계약자는 안전한 작업 수행을 위해 작업자 보호구 착용 및 안전교육 시행 등 안전사고 예방조치를 철저히 이행하여야 합니다.

7. 검사 및 시운전

가. 계약자는 제품의 성능 확인을 위해 감독원이 공인 기관의 시험성적서 등 자료 제출을 요구하는 경우 성실하게 따라야 합니다.

나. 계약자는 교체 완료 후 감독원 입회하에 충분히 시운전을 시행하여 기능 및 안전에 문제가 없도록 하여야 합니다.

8. 품질보증

가. 에스컬레이터 손잡이 교체에 대한 품질 보증기간은 교체완료일로부터 3년으로 합니다.

나. 품질 보증기간 중 계약자의 귀책사유로 발생하는 자재, 제작, 설치 불량 등의 고장 및 장애는 계약자가 무상으로 보완 또는 대체품으로 교체하여야 합니다.

다. 계약자는 품질보증기간 중 하자발생 시 조치요구 시점으로부터 30일 이내에 보수작업을 완료하여야 합니다.

9. 현장청소

계약자는 교체 완료 후 에스컬레이터 발판, 랜딩 플레이트 등 작업 공간의 오염된 부위를 깨끗하게 청소하고 폐기물과 철거 잔재물은 감독원이 지정하는 장소로 즉시 반출하여야 합니다.

10. 철거 발생품 정리

작업 중 발생되는 에스컬레이터 폐 손잡이 등 철거 발생품은 적법한 절차에 의하여 폐기 처분하여야 하며, 발생되는 비용은 계약자가 부담하여야 합니다.

11. 교체완료 후 제출서류

교체완료 후 계약자는 아래의 서류를 제출하여야 합니다.

교체․보수작업(전, 중, 후) 사진첩 1부

제 2 장  특 기 사 항

1. 대  상

가. 손잡이 교체․보수는 자재일체를 포함한 설치 전부를 말합니다.

역 명	호기	위치	규격	교체길이(m)
대전	2	좌	NT 7539	43.20
	14	좌	NT 7539	50.31
		우	NT 7539	50.31
갈마	2	좌	NT 8040	59.42
유성온천	2	우	NT 8040	45.02
합 계	5개소		248.26m / 색상 - 검정색

2. 작업준비

가. 교체․보수공간 내에는 관계자 외에 출입을 제한하는 가설 울타리 등을 설치하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

나. 교체․보수작업 착수 전 안전펜스 등에 안내문을 잘 보이는 곳에 4곳 이상 부착하여야 합니다.

다. 작업에 필요한 공구류 및 자재는 사전에 빠짐없이 준비하여 작업지연으로 고객의 불편이 가중되지 않도록 공사를 원활하게 진행하여야 합니다.

3. 철거 및 운반

가. 폐 손잡이 등 재사용이 곤란한 철거품은 통행에 지장을 주지 않도록 즉시 안전하게 반출하여 안전사고 및 민원을 예방해야 합니다.

나. 중량물을 운반할 때에는 운반자 및 통행인의 안전사고에 유의하여 안전하게 이동하여야 합니다.

다. 자재 및 장비 운반 중 물적 또는 인적 피해가 발생하였을 때에는 감독원과 협의하여 계약자 부담으로 원상복구 또는 보상해야 합니다.

라. 운반 중 계단의 모서리나 기타 기설물의 파손이 발생하지 않도록 조심하고 작업자 부주의로 파손된 경우에는 계약자가 원상복구 하여야 합니다.

4. 자재의 반입

가. 교체․보수작업을 위한 자재 및 공구 등의 현장반입은 고객의 통행에 지장이 없도록 시행하여야 하며, 보관이 필요한 때에는 통행과 업무에 지장이 없는 곳에 계약자 관리책임으로 안전하게 보관 하여야 합니다.

나. 자재의 반입에서 준공시점까지 천정판이나 바닥 등 타 시설에 손상이 발생치 않도록 필요한 경우 계약자 부담으로 적합한 안전조치를 이행하고 작업을 수행하여야 하며, 타 시설의 손상이 발생된 때에는 즉시 계약자가 원상 복구하여야 합니다.

5. 철거 및 설치

가. 손잡이를 철거할 때에는 이동 및 관리가 원활한 형태로 견고하게 말아 정리하고 신품은 작업 중 긁힘이나 꺾이지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

나. 손잡이 철거 후 가이드 베어링 등 각종 롤러 베어링부의 찌꺼기를 말끔히 제거하여 신품 설치 후 운전 시 손잡이 표면에 긁힘이나 이물질이 묻어나오지 않아야 합니다.

	에스컬레이터 핸드레일 교체․보수

다. 손잡이 접합부는 KS B 6852에서 규정한 품질과 성능을 보장  하고 굴곡, 변색, 긁힘 등 결함이 발생하지 않도록 성형하고 특유의 광택을 유지하여야 합니다.

6. 시운전

가. 작업 종료 후 자체점검 자격자가 에스컬레이터 각 부분을 점검하여 이상이 없음을 확인한 후에 시운전을 진행하여야 합니다.

나. 시운전 중에는 관계자 외에 에스컬레이터를 이용할 수 없도록 통제하고 1시간 이상 충분히 시운전을 진행하여 이상 없음을 확인하여야 합니다.

다. 시운전에 소요되는 장비와 비용은 계약자가 부담하여야 합니다.  끝.

	에스컬레이터 핸드레일 교체․보수