물 품 설 명 서

1. 건  명

- 전일빌딩 리모델링 공사 관급자재(엘리베이터) 구매설치

2. 납품개요

사 업 명	수량(set)	납 품 장 소	납품기한
전일빌딩 리모델링 공사	설계서 참조	광주광역시 동구 금남로 1가 1-1번지	계약일 ~ 2019.12.30.

※ 제작 설치기한은 현장 공정 상황에 따라 변경가능하며, 최종 설치기간까지 하자보수, 정산 및 검수요청 완료합니다.

3. 설명내용

1) 본 계약은 광주도시공사에서 시행중인 전일빌딩 리모델링 공사 관급자재(엘리베이터) 구매‧설치를 위하여 시행합니다.

2) 본 건의 납품 계약자는 공정에 맞추어 착공계를 작성하여 관리관(책임기술자)의 승인을 득한 후 제출하여야 하고, 시공계획서에 의하여 시행해야 합니다.

3) 본 건의 하자담보책임기간은 사용승인일로부터 3년으로 하며, 하자담보책임기간 완료 후라도 중대한 하자가 발생하였을 시에는 계약자가 대가지급 없이 하자보수를 하여야 합니다.

4) 계약은 현장설치도이며, 기타 소요되는 제반 경비는 계약자 부담으로 합니다.

5) 현장설치도의 범위는 다음과 같습니다.

- 현장설치도는 시방 기준에 따른 엘리베이터(방화도어, CRT, 냉난방기 등) 제작, 운반, 설치, 설치에 필요한 부속자재, 품질시험 등을 포함.

6) 제작사항은 설계도서를 참조합니다.

7) 계약 후 물품제작 전 반드시 현장실측에 의거한 제작도면을 제출하여 관리관(책임기술자)의 승인을 득하여야 하며, 계약도면에 명시되지 아니한 규격(시공오차, 변화치수 등)이 발생 할 경우 실측 결과에 맞게 제작하되 이에 따른 제반 비용은 발주기관과 협의하여 처리합니다.

8) 자재 납품에 소요되는 모든 자재는 시방서상 품질기준이 명시되어있는 품목은 그 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 합니다. 다만, 품질기준이 명시되어있지 아니한 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용합니다.

(가) “산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품(이하 “KS 표시품”)

(나) “건설기술관리법 제25조”에 의한 공인시험기관에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것.

(다) “산업표준화법”에 의한 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 국토교통부령이 정한 것

위 (가)~(다)항에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중 제품으로 감독자의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

9) 제작 및 납품에 소요되는 모든자재는 자재품질을 나타내는 시험성적서와 견본품을 제출하여 계약 후 30일이내 해당 관리관(책임기술자)에게 자재승인을 득(자재승인 서류는 수급업체에 제출하고, 승인업무는 수급업체에서 대행)하여야 하며, 자재승인서류 미비로 물품의 납품, 설치가 지연 될 경우 이로 인해 발생하는 문제는 계약 당사자의 책임입니다.

10) 준공시 공정별 사진(2부), 공사에 사용된 각종자재의 “시험성적서”와 기타 필요한 서류를 공사에 제출하여야 합니다.

11) 감독자 및 시공사는 자재의 생산과정 확인을 위하여 사전에 공장점검을 실시하고, 납품 중에도 필요시 공장점검을 추가로 실시 할 수 있으며, 납품자는 이에 성실히 협조하여야 합니다.

12) 외부 의뢰시험 및 자재 검수단계에서 불합격된 자재는 감독자 지시에 따라 즉시 장외로 반출되어야 합니다. 장외 반출 미 이행시 감독자 임의로 처리할 수 있으며, 업체는 이에 이의를 제기할 수 없으며 반입된 자재는 감독자의 허가 없이는 장외로 반출 할 수 없습니다.

13) 현장에 반입되는 모든 자재는 공장제작을 원칙으로 현장가공에 따른 폐기물이 발생되지 않도록 하여야 하며, 부득이 폐기물 발생시에는 계약자 부담으로 관련법령에 적합하게 처리하여 이로 인한 문제가 없도록 관리하여야 합니다.

14) 엘리베이터 납품으로 발생하는 보양지 및 기타쓰레기는 계약자가 수거하여 반출하여야 하며, 작업을 완료한 부위의 정리정돈 및 청소를 실시하여야 합니다.

* 철거 보양지 등의 폐기물에 관한 비용은 수급사와 협의하여 처리하며, 협의가 원만하지 않을시 도시공사의 중재에 따라야 합니다.

15) 승강기 공급업체 시공분인 중앙감시반과 시스템이 연동될 수 있도록 긴밀히 협의하여야 하며, 중앙감시반에서 승강기의 상태감시, 경보, 제어가 가능하도록 조치하여야 합니다.

16) 승강기, 중앙감시반, CCTV 등과 프로토콜 일치 등 연동에 문제가 없어야 합니다.

17) 설치 완료 후 성능시험완료(준공검사) 및 시설물 인수인계시 입회해야 하며 인수인계를 위한 하자보증서 등 제반 증빙서류 및 시설물을 양도·양수 해야 합니다.

18) 준공검사 시 또는 시운전시 발생한 하자는 신속히 처리완료 하여야 하며, 이후 하자처리기간 동안 발생한 하자를 신속히 처리하여 시스템 가동에 이상이 없도록 조치하여야 합니다.