양재우성 승강기 로프교체 및 권상기 베어링 교체공사 특기시방

단지개요

단 지 명 : 양재우성아파트

소 재 지 : 서울시 서초구 양재동 154-2번지

단지규모 : 11개동 848세대 관리면적: 84,041.18㎡

승강기 기종 및 대수 : 오티스 DI1 ,8인승 / 총 30대

2. 입찰에 부치는 사항

가) 공사명 : 승강기 로프교체 및 권상기 베어링 교체공사

나) 공사기간 : 계약체결 시 협의(긴급공사로 바로 시행)

다) 공사내용 :

① 로프교체

로프교체 대상	110동 (6~7호 라인)	105동(1-2호라인)	107동 (1-2호라인)
로프길이	141MT	162MT	138MT
Bolts-(ROPE공사용, 5/8-11*2“)	24EA	24EA	24EA
BABBIT(2P) - (#6종,(1KG단위)	2EA	2EA	2EA

② 권상기 베어링 교체

오일 교체 대상		108(6-7호라인)	103(3-7호라인)
자재	규격	EA	EA
BEARING	6210ZZ(NSK,NTN)	1	1
BEARING(BALL)	7310BDF(SKF)TKL,TKM	1	1
BEARING	6211ZZ(NSK)	1	1
BEARING	6214(NSK)	1	1
BEARING	22218B(NSK)	1	1
BEARING GLAND	TKM	1	1
OIL RING	G100,TKM	1	1
OIL SEAL	TK-L,MG557812,부,MOTOR측	1	1
OIL RING	G350, D=368(TKM)	1	1
OIL SEAL	TKM,TKS, TKSX,13516514,반	1	1
OIL RING	G90	1	1

③ 그 외 공사 시 주의사항 :

* 로프 및 전체 자재는 국산제조품으로 시공하되, 베어링 일산으로 한다.

공정 시마다 승강기 유지관리자 및 관리주체의 승인을 받아야 한다.

* 로프공사는 1개월, 3개월, 5개월 각각(총 3회) 장력조정을 하여야 하며, 이때      승강기유지관리자 및 관리주체의 승인을 받아야한다.

* 권상기 분해 시 긴급소모자재는 무상공급 한다.

라) 낙찰자 선정방법 : 긴급 전자입찰 / 최저가

4. 보증증권

하자보증기간 : 하자기간 1년 (하자보증금 10%)

하자접수 : 하자 통보 받은 후 24시간 이내에 하자처리 완료

계약이행증권 : 계약금액의 20% 제출

5. 공사 방식 : 시방서 참조.

6. 기타 사항

위 공사는 긴급공사로서 낙찰자가 정해지면 계약에 의하여 바로 공사를 시행하여야 한다.

낙찰자는 공사와 관련된 일체의 서류(착공계, 준공계, 안전관리선임계, 공사 전. 중. 후 사진등)제시하여야 하며, 기타 감독자가 요구하는 모든 서류도 반드시 제출하여야한다.

산출내역서의 오기나 설계도면과 다르게 산출되었을 경우 이에 대한 책임은 낙찰자가 진다.

계약 후 공사를 진행 중에 위 설계도면 및 시방서의 내용대로 이행되지 않을시 계약파기의 조건이 되며, 이에 따른 피해보상을 발주자의 요구에 따라 배상하여야 한다.

양재우성아파트 입주자대표회의(직인생략)