부산교통공사

에스컬레이터 스텝체인 교체 공사

설명서 및 시방서

2019. 3.

	안전․편리․품격의선진도시철도 전 기 기 계 설 비 처 Electricity & Machine Equipment Department

목    차

Ⅰ. 공사 설명서     ----------------------- 1 ~ 2

Ⅱ. 일반 시방서     ----------------------- 3 ~ 9

Ⅲ. 특기 시방서	----------------------- 10 ~ 12

Ⅰ. 공사 설명서

1. 건    명 : 에스컬레이터 스텝체인 교체 공사

2. 목    적

스텝체인의 마모, 변형 등으로 인해 이상 소음발생 및 안전사고 우려가 높아 승객의 안전사고 방지 및 기계의 수명 연장을 위해 스텝체인을 교체코자 함.

3. 대상 및 내역

구 분	수량(UNIT)	규 격 및 사 양	비 고
스텝체인 오티스 [4대]	58	1200형, C13T	스텝체인ASSY (지지봉,롤러포함)
	319	1200형, C16T
스텝체인 티센크루프(동양) [11대]	117	1200형, 15T
	124	800형, 22T
	186	1200형, 22T
	235	800형, 28T
	475	1200형, 28T
스텝체인 현대 E/L [2대]	168	1200형, 15T
원형레일	6	동양 에스컬레이터 원형레일

4. 공사내용

- 안전솔, 스커트판넬 철거 및 재설치

- 역회전 방지장치 철거 및 재설치

- 스텝, 스텝체인  철거 및 재설치

- 스텝, 트러스 및 주행로 정비(청소)

- 시운전(장력조정, 스텝체인 오일 주입 등)

5. 계약방법 : 지역제한 경쟁입찰

6. 공사기간 : 계약일로부터 240일

7. 입찰참가자격

조달청 입찰참가자격등록 및 나라장터 이용자등록을 필하고, 건설산업기본법령에   의한 승강기설치공사업을 등록한 업체이며, 부산광역시에 주된 영업소를 둔 업체

Ⅱ. 일반 시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 ｢에스컬레이터 스텝체인 교체 공사｣에 대하여 적용한다.

나. 에스컬레이터는 승강기 시설안전 관리법, 건축, 기계설비 및 전기관련법규,교통약자의 이동편의 증진법 또는 산업안전보건법, 소방법 등에 의한 형식․승인 제품으로서 최상급 원자재를 사용하여야 한다.

다. 본 사양서에 명시되지 않은 사항은 공사계약 일반조건 및 공사계약 특수조건 등 계약조건에 따른다.

2. 시공 계획

가. 계약자는 계약 체결 후 아래 내용을 포함한 착공계를 제출하여 승인을 받은 후 공사하여야 하며 공사기한 내에 완료할 수 있도록 계약이행에 만전을 기하여야 한다.

1) 착공계

2) 직접시공계획서

3) 현장대리인계

4) 예정 공정표

5) 기타 감독 부서에서 필요로 하는 자료

나. 기 제출된 “가”항의 내용 중 변경이 필요한 경우에는 사유 및 증빙 서류를  제출하여야 한다.

다. 계약자는 공사 전 현장 및 타 공정과 협의하여 공사전 공사계획서를 상세하게 작성하고 감독원의 승인 후 공사하여야 한다.

라. 스텝체인 공정별 교체물량 요청에 의한 공사기한은 최대한 빠른 시일내에 조치하여야 한다.

마. 공사요구 물량에 따라 감독원과 협의하여 조정 할 수 있다.

3. 현장 대리인

가. 계약자의 현장대리인은 계약회사의 정규사원 또는 임원으로 임명하고 공사 시공에 적합한 자격증을 소지한 승강기공사기술자를 현장대리인으로 임명하여야 한다.

나. 현장 대리인은 공사현장을 관리하며 관계 서류의 작성, 시공, 각종 검사의 입회 및 시운전에 대한 책임을 져야 한다.

다. 본 공사 현장 대리인을 교체할 경우 교체 내용을 공문으로 제출하여야 한다.

라. 현장 대리인의 자격이나 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판정 시는 우리공사의 교체 요구에 응하여야 한다.

4. 현장조사

계약자는 발주처의 공사요구가 있을시 사전에 현장 답사하여 스텝체인 규격 및 치수를 확인하고, 정확한 설치가 될 수 있도록 하여야 한다.

5. 계약자의 의무

가. 본 시방에 의거 공급될 자재는 KS표시 품 또는 이와 동등 이상의 신품으로 제작 설치되어야 하고 안전성과 정밀성이 확보되어야 한다.

- 스텝체인은 KS B 6853에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

나. 본 건에 대한 재질의 변경은 설치 품과 동등이상의 재질(인장시험등의 관련증빙자료 제출)로서 감독원의 승인을 득한 후 변경 할 수 있다.

다. 계약자는 계약체결 후 반드시 현장을 확인 점검하고 감독원이 지정한 기일 내에 관련도면 및 예정공정표를 공사에 제출하여 승인을 받아야 한다.

라. 계약자는 감독원의 요청 또는 필요시 공정 상태를 서면으로 보고 하여야 한다.

마. 계약자는 승강기검사기준을 준수하여야 한다.

6. 도면 및 기타 승인

계약자는 공사요구일로부터 20일 이내에 기기의 제작, 설치 및 공정에 관하여아래의 승인도면을 제출하여 공사의 승인을 받아 제작에 임하여야 한다.

가. 스텝체인 도면

나. 공정표(중간검사일정표)

다. 중간검수(공장검수) 일자

7. 안전 관리

가. 계약자는 노동법등 기타 관계법령에 따라 관리를 행하며 다음 사항을 준수한다.

1) 노무자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 공사장의 청소

4) 교체공사 작업장 근처 안전휀스 설치 및 안내문구 부착 철저

5) 공사장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및 유사시 대책마련

6) 계약자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며

당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

7) 공사 중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및 의료

시설을 준비하여야 한다.

나. 계약자는 시공도중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전관리 수칙의 제반 이행사항을 충실히 지키도록 종사원에게 반복 교육을 실시하고, 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독원, 안전관리원등과 충분한 협의를 하여 안전 대책을 강구한 후 작업하여야 한다.

다. 계약자는 본 공사가 야간작업시에는 열차 운행 종료 후에 시행될 수 있음을 숙지하고 노무자 관리에 만전을 기하여야 한다.

라. 야간작업 종료(영업개시전) 후 현장정리를 철저히 하여 열차운행 및 영업에 지장이 없도록 하며, 이를 준수하지 못해 발생하는 모든 안전사고 및 민원관계에 대해서는 계약자가 일체의 책임을 진다.

마. 계약자는 열차운행을 위해 야간작업 종료(영업개시전) 후 일체의 공기구 및 공사자재를 정리하여 임시 지정 장소에 보관토록 하여야 하며, 작업시 승객의 통행에 지장을 주어서는 아니된다.

8. 사고 방지 및 대처

가. 계약자는 검사 및 시험 완료 후 합격된 반입 자재를 지정 장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 한다.

나. 계약자는 종사원이 행하는 모든 작업이 충분히 밝은 상태에서 시행하도록    하여야 한다.

다. 계약자는 사고 발생 시의 대책 및 관련기관(공사, 병원, 경찰서, 소방서 등)에  연락 할 수 있는 방법 등을 종사원에 주지시켜야 한다.

라. 작업상 화기(용접 등) 등을 취급할 경우에는 작업장에 반드시 적합한 소화기를 비치하여야 하고, 용접작업 및 각종 철재류 절단(그라인딩) 작업을 할 경우 연기‧냄새를 화재로 착각하여 소방관이 출동하지 않도록 안내문을 부착하여야 한다.

마. 상기 공사와 관련하여 만의 하나 안전사고 발생시 대비 원할한 보상금 지급을 위하여 계약기간동안 “근로자 재해보험”을 가입(공사명 반드시 입력)하여 가입증명원 원본을 제출하여 한다.

9. 시공의 확인 및 입회 검사

계약자는 다음 사항에 대하여는 감독원의 확인 및 입회 검사를 받은 후 다음 공정을 시행하여야 한다.

가. 준공완료 후 외부에서 점검이 곤란한 작업.

나. 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 사항.

10. 사용 자재 및 검사

가. 본 공사에 소요되는 자재는 KS 표시품의 사용을 원칙으로 한다.(KTL 인증제품)

단, KS 표시품이 없는 경우에는 자체 시험성적서를 제출하여 감독원의 승인하에 사용하여야 한다.

나. 필요시 감독원은 계약자가 반입한 재료(자체 시험성적서 등)에 대하여 이상이 있다고 판단될 경우 공인기관에 검사 및 시험을 의뢰 할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

다. 계약자가 구입하여 사용하는 자재는 신품으로써 기계 및 재료는 사용 전에 감독원의 검사를 득한 후 사용하여야 한다.

라. 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 감독원의 검사 및 확인을 득하지 않고 사용한 자재에 대하여는 감독원의 지시에 따라 철거, 재시공하여야 한다.

마. 주요자재 및 기기제작의 품질을 위하여 중간검사 일정을 승인도서에 제시하여야 하며, 검사에 필요한 비용은 계약자 부담으로 한다.

11. 자재 운반 처리

가. 철재류 등은 지상으로 끌거나 던지는 사례가 없도록 하고 훅크 및 기타 운반 기구에 의한 손상이 발생하지 않도록 운반하여야 한다.

나. 기타 자재는 감독원의 지시에 따라 파손되지 않도록 포장하여 운반하여야 한다.

다. 중량물 운반시에는 특히 안전에 주의하여야 하며 타 시설물에 파손이 없도록 하고 타 시설물 손괴시 이에 대한 책임은 계약자가 져야 한다.

라. 철거품(발생품)은 계약금에 정산된 것으로 보고 계약자 책임으로 처리하여 한다.

12. 공사 기간의 연기 및 중지

공사 시행중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 공사를 중지 또는 연기할 수 있다.

가. 관급자재의 공급 지연으로 인하여 공사가 지연될 경우

나. 설계 변경으로 인하여 공사 기간이 연장을 요할 경우

다. 관련 공정의 공사 지연으로 시공이 불가할 경우

라. 기타 공사 사정으로 공사가 지연될 경우

13. 설계변경 및 정산

본 공사 시행중 다음과 같은 사항이 발생되는 경우에는 설계 변경할 수 있다.

가. 주요 구조물의 변경 및 현장의 조건 변경

나. 주요 공법의 변경

다. 공사의 사정에 의해 설계 변경이 불가피한 경우(물량 조정 포함)

라. 기타 계약서에 명기된 설계 변경요건인 경우

마. 공사요구 설치 물량은 계약물량 이하로도 할 수 있으며, 감독자는 필요한 경우 예정물량을 초과하여 공사요구를 할 수 있다.

바. 계약자의 이의 제기가 없을 경우 계약금액 범위 내에서 공종별로 물량을 조정 시행할 수 있다.

사. 물량 증감 또는 감소분에 대하여 합의서를 작성하고 준공시 정산 처리한다.

14. 시운전

가. 스텝체인을 시운전하면서 스텝체인 링크플레이트판 연결부위에 체인오일을 주입하여 한다.

나. 계약자는 설치 완료 후 감독원 입회하에 2시간 이상의 시운전을 실시하여야 하며, 시운전 중 미비 사항은 계약자 책임 하에 즉시 보완하여 감독원의 확인을 받아야 한다.

15. 하자기간

하자담보책임기간은 3년간으로 한다.

16. 기성 및 준공

가. 공사 기성(준공)은 본 설계도서 및 시방서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요한 시험 및 현장정리가 완료되었다고 감독원이 인정하였을 때 기성(준공)된 것으로 본다.

나. 수급인은 준공 기일 내에 다음 서류를 공사에 제출하여야 한다.

1) 도면 : 3부,                 2) 제작 및 설치공정 사진대장 : 3부

3) 공인기관 시험성적서 : 3부

[품질경영및공산품안전관리법제19조(자율안전확인대상품목)]

17. 대가의 지급

가. 계약자는 감독원의 공사 요구 설치 물량을 기한 내에 작업을 완료하고 감독원에게 확인을 받아야 하며,

나. 감독원은 공사 회계규정에 의거 검사를 완료하고 대금을 지급한다.

다. 목록에서 누락된 공종에 대한 품은 유사 공종을 적용한다.

라. 누락된 공종에 대하여 최저가 낙찰률을 기준하여 적용한다.

마. 재료비 및 노무비 적용시 설계가 불가한 항목 또는 누락된 공종일 경우에는 3개 이상의 견적을 첨부하여 최저가격에 낙찰률을 적용하여 지급한다.

18. 야간작업

가. 본 공사는 주간작업으로 시행하고, 야간작업이 필요할 시는 감독원과 협의하에 공사를 시행하여하 한다.

나. 야간작업 시행시에는 작업 7일전까지 작업일정을 첨부한 야간작업계획서를 감독원 제출하여 승인을 받아야한다.

Ⅲ. 특기시방서

1. 적 용

본 시방서는 ｢에스컬레이터 스텝체인 교체 공사｣에 대한 특기사항에 적용한다.

2. 안전솔 철거 및 설치

가. 안전솔의 모(毛)를 철거한 후 홀더를 철거하며, 홀더에 개별 위치표시를 하고 모(毛)가 손상(뽑히지)되지 않도록 철거하여야 하며, 또한 철거 보관 시에도 수평으로 적재하여 모(毛)의 짓눌림이나 손상이 없도록 하여야 한다.

나. 안전솔 설치는 홀더를 제 위치에 먼저 고정한(불량 시 고정 볼트 홀 재시공)  다음 모(毛)를 설치하여야 하며, 설치 후 고정 볼트가 외부로 돌출 또는 탈락되지 않도록 견고히 하여야 한다.

3. 스커트 가드 및 외장(데크보드) 판넬 분해 철거, 설치

가. 철거는 스테인리스 판의 변형이 없도록 적정한 공구를 사용하여 철거하고, 변형발생(찍힘, 휨 등) 시 정비·보완하여야 한다.

나. 설치는 스테인리스 판을 정비·보완 후 승객의 옷 또는 손가락 등이 끼이거나 베이지 않도록 설치하여야 한다.

다. 계약자는 공사에서 부분적으로 교체정비가 필요하다고 판단될 시는 상호협의 하에 교체 정비하여야 한다.

4. 스텝(Step) 분해 철거 및 설치

스텝(Step)의 분해 철거나 설치 시 트레드 및 라이저부에 찍힘이 없도록

주의하고, 보관 시 수평·수직 적재를 견고히 하여 무너지거나 파손되지 않도록

하여야 한다.

5. 스텝(Step) 청소

스텝(Step)에 묻은 기름때를 경유, 넝마 등을 이용하여 깨끗이 닦아내어 이물질이 없도록 해야 한다.

6. 스텝체인(Step Chain) Assy 철거 및 설치

가. 체인의 철거 및 설치시는 하중(자중)이 걸려 있는지 여부와 기타 안전 상태를 확인한 후 시행하여야 한다.

나. 스텝체인 철거 후 스텝체인에 관련된 장치에 대하여 청소 및 부분정비를 하여야 한다.

다. Unit별 스텝체인을 Assy 조립 시 체인이 손상되지 않도록 운반 조립·설치하여야 한다.

라. Assy의 스텝체인을 설치할 경우 기존 설치된 것과 동일한 제품의 것으로 교체 설치하여야 하며, 스텝이 상․하부 진입 시 플렛폼과 간섭이 없어야 한다.

마. 스텝체인 교체 시 타기기에 영향을 미쳐서는 안 되며, 교체완료 후 시운전 시 기계적 마찰음이 없어야 한다.

바. 스텝체인 연결 시 하부 기계실이나 주행로 내부에서 작업을 하지 않아야 한다.

사. 스텝체인 설치 후 구동 스프라켓 치형은 스텝체인 링크플레이트 사이에 중앙에 위치해야 한다.

아. 스텝체인은 각 스텝을 연결하여 구동하는 특수체인으로 충분한 강도를 지녀야 한다.

7. 주행로 및 트러스 청소

가. 트러스 바닥 및 각종 주행로부에 묻은 기름때를 경유, 넝마 등을 이용하여 깨끗이 닦아내어 이물질이 없도록 해야 한다.

나. 이물질 제거 후 트러스 및 주행로의 이음·표면 상태를 확인하여야 하며, 보완 필요시 조치하여야 한다. 조치에 따른 경비는 본 설계서에 포함된 것으로 한다.

다. 하부 턴라운드(원형레일)는 에스컬레이터 신설시 설치 위치에 재 고정하여 향후 유지관리시 체인장력 조정에 충분한 여유분을 둔다.

8. 원형레일 정비

하부 턴라운드(원형레일)는 에스컬레이터 신설시 설치 위치에 재 고정하여 향후 유지관리시 체인장력 조정에 충분한 여유분을 둔다.

9. 역회전 방지기 분해 철거 및 설치

비상보조 제동기는 구동체인 절단(파단) 시 안전장치와 연동하여 주 제동이 동시에 작동하거나 단독으로 작동함으로 구동축을 제동하여 에스컬레이터를 정지시키는 구조이어야 한다.

10. 모터 구동체인 분해 철거 및 설치

가. 체인의 철거 및 설치시는 하중(자중)이 걸려 있는지 여부와 기타 안전 상태를 확인한 후 시행하여야 한다.

나. 구동체인을 분해 및 재조정 후 설치시에는 타기기에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.  끝.