승강기 메인쉬브 및 로프 교체공사 시방서

2019. 5

1. 공사 일반시방

1.  일반사항

가. 건    명 :  나주 본사 사옥 승강기 1~4호기 메인쉬브 및 로프 교체공사

나. 적용범위 : 본 시방은  나주 본사 사옥 승강기 1~4호기 메인쉬브 및 로프 교체공사 적용한다.

다. 위   치  : 전남 나주시 문화로 227 한국농수산식품유통공사

라. 공사목적 : 승강기 1~4호기의 손상․ 마모된 쉬브(Main Sheave) 및 로프(Main Rope)

를 교체하여 안전사고 예방 및 승차감을 개선 코자함.

마. 공사기간 : 착수일로부터 28일

바. 자격요건 : 「건설산업기본법」에 의한 승강기설치공사업 면허 등록업체

2. 관계법규 및 인허가사항

본 공사에 적용되는 법규,규정,령,기타 기준은 하기와 같으며, 본 공사시방서의

일부를 구성한다.

* 승강기시설 안전관리법, 동시행령, 시행규칙

* 승강기검사 및 관리에 관한 운용요령 고시

* 기타 관계법령

3. 적용 및 우선

가. 본 시방에 명기 및 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해

우선 적용하며 기타는 감독원의 유권해석에 따른다.

가) 관계 제법령 및 법규(공사진행 일자를 소급적용)

나) 특기 시방서, 자재 시방서

다) 일반 시방서 및 계약조건

나. 시공중 설계도서의 내용에 의문점이 생긴 경우에, 특별한 설명이나 명기가 없는

경우에는 관계법규 및 조례등을 준용하며, 해석상의 이의가 발생 할 경우에는

감독원의 해석에 따라야 한다.

4. 공사 시 제출서류

가. 착공시 제출 서류 : 각 2부

계약자는 다음 서류를 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 착수하여야 한다.

1) 착공계

2) 현장대리인계

3) 착공내역서

4) 공사 예정공정표

5) 기타 감독관이 요구하는 서류

나. 준공시 제출 서류 : 각 2부

1) 준공계

2) 준공검사원

3) 준공사진첩

4) 작업일보

5. 안전관리 및 재해방지

가. 시공자는 착공전 안전관리 책임자를 선임, 그 명단을 제출 감독관의 승인을

득해야 하며, 안전관리자는 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

나. 시공자는 공사중에 발생된 안전 및 재해사고에 대해 모든 책임을 지며, 발주자

에게 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

6. 공사의 시행

가. 시공자는 공사시행전 관계설비의 계통을 숙지하여 제반설비가 그 기능을 완전하게

발휘하도록 확실하게 시공하며, 또한 시방서 및 내역서상에 명시되지 않은 경우에

라도 관계법규상이나 공사내용상이나 기술적으로 필요하다고 판단되는 사항은

감독원의 지시에 따라 보완, 시공하여야 한다.

나. 화기를 사용하는 장소에는 화재에 유의하고 소화기를 비치한다.

다. 시공 후 검사가 불가능한 곳은 감독관의 지시에 따라 감독관 입회하에 내부 점검

후 검사를 실시한다.

라. 승강기 사용량이 적은 휴일(토, 일요일)이나 근무시간 이후 작업을 원칙으로 한다.

7. 사용자재 및 기기

가. 공사에 사용하는 모든 기자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하며, 명기 되어

있지 않은 것은 감독관에게 품질과 성능을 판단할 수 있는 자료를 첨부하여 승인을

받은 후에 사용 한다.

나. 시공자는 승인된 자재의 견본 및 자료를 준공시까지 보관 관리하여야 하고 감독관의

승인이 없이 폐기 또는 사용하여서는 안된다.

8.  공사현장관리

가. 현장내에서의 외부인 출입을 감독하고 화재와 안전사고 방지에 만전을 기 한다.

나. 공사현장 내에서는 항상 모든 기자재의 정리 및 현장내 청소를 행하며 해체 재 및

발생재는 정리하여 조서를 작성 감독관에게 제출하며, 또한 공사장내에서  발생하는

각종 잔제품 및 감독관이 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

다. 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 설비는 적절한 방법으로 보호해야 한다.

라. 계약자는 공사에 필요한 안전수칙 및 각종 안전시설을 갖추고 작업원이 이행토록 주지시켜야 한다.

9.  시험 및 검사

가. 시험 및 검사의 방법은 관계법규와 한국공업규격 기타 준용기준이 있을때에는 그것

에 따르며, 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는것은 그 시험 및 검사

에 합격하여야 한다.

나. 시험 및 검사는 감독관이 지시하는 바에 따라서 시행하여야 하며, 제반 비용은

시공자 부담으로 하고, 당해시험 및 검사를 필한 후 다음 공정에 임 한다.

10.  시운전과 조정

가. 공사 완료시에는 장비, 기기별 성능검사 양식을 작성한 후 시운전 계획과 조정계획을 수립하여 감독관에게 제출하여야 하며, 감독관 입회하에 실시한다.

나. 시운전,조정에 필요한 기기, 장비는 시공자가 반입하고 시운전 종료시 반출한다.

11. 공사용 임시전력, 가설물

가. 시공에 필요한 전기 및 용수는 기존시설의 여유가 충분할때 수급자의 요청에 의하여 기존시설을 이용 할 수 있다.

나. 공사를 위한 현장사무소 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치 장소, 방법등 제반사항은 감독관의 승인을 받아야 한다.

12.  인도 및 준공도서

가. 공사완료 후에는 준공도서, 관공서 허가서류와 기타 허가서류 및 필요한 부속품을 관리부서에 인도하고, 시설유지 및 보수에 필요한 점검양식을 작성 제출해야 한다.

나. 그 외 감독원이 요구하는 자료.

13. 하자담보 책임기간

하자담보 책임기간은 준공 후 3년으로 한다.

2.공사특기시방

1.  적용범위

본 시방서는 나주 본사 사옥 승강기 쉬브 및 로프 교체공사에 적용하며, 본 시방에 명기    하지 않은 경미한 사항과 기타 상이한 의견이 있는 경우는 감독관의 지시에 의한다.

2. 승강기 사양

가. 규격 및 사양

호기	구 분	모델명	사 양	단위	수량	운행층수
1~3	장애인용 승강기	LXVF	용량 – 20.7KW, 속도 - 150m/min	대	3	B1 ～ 15F
4	비상용 승강기	LXVF	용량 – 24.5KW, 속도 - 150m/min	대	1	B2 ～ 15F

나. 제조원 : 현대엘리베이터(주)

3. 주요 공사내용

가. 엘리베이터 1~3호기 주 로프 교체(10mm×21본)교체         3,864M(2:1로핑)

나. 엘리베이터   4호기 주 로프 교체(10mm× 7본)교체         1,351M(2:1로핑)

다. 엘리베이터 1~3호기 주 쉬브 교체(GT100D)                    3EA

라. 엘리베이터   4호기 주 쉬브 교체(GT100D)                    1EA

마. 가바나 로프 (9.5mm)교체                                   697M

바. 하중보상작업 및 레벨 조정                                   4대

사. 인버터 및 모터 전류 값 조정                                 4대

아. 기타 철거 폐자재 처리                                       1식

4.  특기사항

가. 철거한 로프 및 쉬브를 적법한 절차에 따라 반출 처리한다

나. 공사 시공중 기존 시설물 및 장비등에 손상 등 기타 손해를 발생 시켰을 때는

시공자는 원상복구 또는 배상하여야 한다.

다. 발생하는 철거자재는 시공자가 관리, 처분하고 고철대가는 공사비에 포함된

것으로 한다.

라. 안전사고가 발생하지 않도록 철저한 사전준비 및 대책 수립 후 작업한다

마. 본 공사 시공과 관련 시설운용에 장애가 발생하지 않도록 사전조치를 완료한

후 조치하여야 한다

바. 사용자재는 기존 자재 이상의 성능을 보장하는 제품을 사용하여야 한다.

사. 공사용 자재 일체는 감독관의 검수를 받은 후 사용하여야 하며, 시험이 필요하거나

견본 제품이 필요할시는 공인시험기관의 합격증을 제시하고 견본품 및 제작도나

현장 설치도를 제출하여야 하며 검사 또는 시험에 직접 필요한 비용은 시공자 부담

으로 한다. 검사 또는 시험에 불합격한 자재는 즉시 현장 에서 반출하고 신속히

대체품을 납입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

아. 공사와 관련 작업후에는 완료보고서를 제출하여야 하며, 보고서에는 아래사항에

대한 사진을 첨부 제출하여야 한다

- 자재입고, 손상부분, 교체작업, 교체완료 후 철거자재,

자. 쉬브(SHEAVE)는 고급 주철재로써 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록

정밀 가공하고, 그 직경은 메인로프의 40배 이상이어야 하며 갈라짐이 없고

자동정지 때 주 로프와의 사이에는 심한 미끄럼이 없어야 한다. 또한 진동에

의해 주로프가 벗어지지 않는 구조이어야 한다.

차. 로프(WIRE ROPE)는 승강기용 전용로프를 사용하여야 하며, 안전계수가 10이상

이어야 한다. 로프의 전 규격은 사용중의 신율량을 최소로 하기 위해서 특수

가공(PULLEY TENSION 가공)된 로프를 사용하며, 종별은 A종이며, 꼬임 방법은

보통 Z 꼬임이다. 그리이스 함유율은 심강 12~17%이내, 로프 2.0~3.0%이내 적합하    며, 탄성계수는 44.1~78.5 KN/㎟ 적합하여야 한다

카. 쉬브(SHEAVE)는 승강기 제조사인 현대엘리베이터㈜ 순정품이어야 하며, 제조사       거래명세서 또는 증빙서류를 제출하여야 한다.

타. 쉬브(SHEAVE) 교체 후 인버터와 모터 전류 값을 맞춰 데이터를 제출한다.

파. 가바나 로프의 안전율은 8 이상이어야 한다

하. 승강기 설치 준공 후 1년 이내 2회 승강기 로프 장력 조정 작업 및 로프 커팅 작업을     하여야 한다.