승강, 주차, 운송기기공사

17장. 승강, 주차, 운송기기공사

1  일반사항

가. 본 시방의 승객용과 비상용, 화물용 엘리베이터 및 주차설비, 각종 곤도라 중 본 공사에는 승객용 승강기에만 적용한다.

나. 제작 및 설치는 담당원의 승인을 얻은 업체여야 한다.

다. 시공자는 사전에 제작, 설치 및 시운전에 대한 시공계획서와 카탈로그, 승강기의 내외 마감재에 대한 견본(색상견본 포함) 등이 표기된 제작, 설치도면 및 제조회사 시방서 등을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

라. 승강기 및 각종 운송설비를 설치하기 위한 철골설치 등의 구조적 보강방법에 대해서는 감독자의 승인을 받아 시공자의 부담으로 시공해야 한다.

마. 승강기 등의 운송설비는 건축법과 동 시행령 및 동 시행규칙, 공진청 관계법규, 전기설비기술 기준령 및 기타 관련법규가 정하는 바에 적합하게 설치되어야 한다.

2  승객용 엘리베이터

LG오티스(GEN2) 동등 이상의 제품을 사용한다.

――――

1) 기본사양

가. 용    도： 승객용 (기계실 없는 엘리베이터)

나. 적 재 량(정원)： 15인승(장애자용)

――――――――

다. 정격속도： 60m/min

――――――

라. 정지층수： 3개층

――――

2) CAR 내부 (크기 : 승인도참조)

가. 내    벽： 스테인리스 부식무늬 (지정문양)

――――――――――――――――

나. 도    어： 스테인리스 부식무늬 (지정문양)

――――――――――――――――

다. 천정조명： 반간접 조명

――――――

라. 조 작 반： Micro Push Button식

――――――――――

마. 층표시기： DIGITAL　TYPE

바. 문    턱：  경질 알루미늄

―――――――

사. 걸레받이： 스테인리스 헤어라인

――――――――――

사. 핸드레일： 스테인리스 손잡이

―――――――――

아. 바    닥： 데코타일(석재공사시 - 건축공사분:25mm down)

――――――――――――――――――――――

3) 출입구

가. 형    식： 2도어 센터 OPEN형 (크기：폭 900mm, 높이2100mm)

――――――――――

나. 출 입 문： 스테인리스 에칭 처리 (지정문양)

―――――――――――――――

다. 문    틀： 스테인리스 헤어라인

――――――――――

라. 문    턱： 경질 알루미늄

―――――――

마. 층 표시기： 수평형 - 1층, 수직형 - 기타층

―――――――――――――――

바. 막판 마감재질： 1층 유 STS-HL, 기타층 무

―――――――――――――

사. 삼방틀 마감재질： 전층 T대형 STS-HL

――――――――――