시    방    서

공사명 : 전남지방우정청 승강기 보수공사

[ 기계공사 ]

2018.  3.

전남지방우정청

제1장 일반사항

1-1 공사개요

1) 공 사 명 : 전남지방우정청 승강기 보수공사

2) 공사장소 : 광주광역시 서구 계수로 41

3) 공사기간 : 본 공사의 기간은 착공일로부터 29일로 한다.

1-2 일반사항

1) 모든 공사는 건설기술 진흥법 제44조 및 동법 시행령 제65조에 의한 표준시방서에 준하여 시행하고 상이한 부분이 있을 시에는 본 시방서를 우선하며, 관련법규에 적법하게 시공하여야 한다.

2) 공사내용(세부 공사내용 참조)

가) 메인쉬브(도르래) 및 메인로프 교체 : 1, 2호기

나) PCB기판 교체 : 1, 2호기

다) 시운전 및 조정작업

3) 기기의 제작 및 시공에 필요한 모든 자재는 품질검사를 통과한 규정에 맞는 정품을 사용하여야 하며 감독관의 검수에 합격 후 입고승인을 받아야 한다.

ㅇ 주요 자재에 대해서 감독관이 지정한 자에게 확인 후 공사 진행

4) 시공자는 본 시방서의 요구조건에 부합시켜서 설비일체를 제작, 설치, 시공하여야 하며, 당초 공사 목적에 충족하지 못할 경우에는 도급자의 책임으로 한다.

5) 공사 중 타 공정에 의한 변경 또는 관련법규에 따라 공사를 변경하고자 할 때에는 감독관의 승인을 득한 후 변경 시공하여야 한다.

6) 시공자는 공사 중 안전 확보를 가장 우선하여 시공하고 필요시 현지 우체국에 안전조치를 위한 사항에 대해 협조를 구할 수 있다.

7) 본 공사의 시행에 따라 각종 공공시설물 및 개인 재산에 대해 손상이 발생치 않도록 하고 손상이 발생시에는 즉시 감독관에게 보고하고 도급자 부담으로 적절한 조치 및 변상을 하여야 한다.

8) 본 공사 시공 중 사고가 발생하였을 때는 시공자 책임으로 보상하고, 준공에 차질이 없도록 하여야 한다.

제2장 공사시행

2-1 공사시행 전반

1) 별도 현장설명회는 생략하나, 입찰전 반드시 현장 및 제반 여건을 확인하고 도면, 내역서, 공종 등을 검토한 후 입찰하며 내역서 미검토에 따른 책임은 낙찰자에게 있음.

2) 모든 공사는 제반설비가 충분하고, 만족스러운 기능을 발휘하도록 완벽하게 시공하고 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 시공자의 책임으로 성실히 시공하여야 한다.

3) 시공자는 공사중 공사가 부실 또는 부적합하다고 감독관이 판단할 시 감독관의 지시에 따라 즉시 시공자의 부담으로 재시공 보수하여야 한다.

4) 공사현장은 항상 정리정돈하고 깨끗이 관리하여야 한다.

5) 시공자는 제작, 반입, 설치 등 제반공사에 대한 보고 및 감독관이 필요로 하는 공사전반에 대한 사항을 감독관의 지시에 따라 제출하고 일일 작업인원, 작업내용, 공정진도 등 제반 일지를 작성하여 제시하여야 한다.

6) 시공물량보다 적게 시공할 경우 감액정산하고, 도면이나 시방서에 명기되지 아니하였으나 본 공사를 수행하는데 필요한 사항(기능, 성능, 법령) 등 당연히 시공되어야 할 사항은 시공자 부담으로 한다.

7) 공사감독관은 다음과 같은 경우 공사시공의 전부 또는 일부에 대하여 공사중지를 할 수 있고 이에 대한 손해는 시공자 부담으로 한다.

가) 시공자가 공사 감독관의 말에 순응하지 않을 때

나) 안전수칙을 이행치 않거나 불안전하게 공사를 수행할 때

8) 공사완료시 시공자는 공사과정의 전ㆍ후 사진대지를 첨부하여 감독관에게 준공계를 제출하여야 한다.

9) 문의사항 : 전남지방우정청 우정계획과 송원진(062-600-4618, 010-8644-2469)

2-2 안전관리

⇒ 시공자는 제반규정 및 상황에 따라 공사에 필요한 안전사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

ㅇ 시공업체는 반드시 산재보험 및 고용보험에 가입한 업체여야 한다.

ㅇ 안전조치 미이행으로 안전사고 발생시 모든 사고의 책임은 시공자의 부담으로 한다.

ㅇ 시공업체는 반드시 다음의 안전수칙 이행하여야 한다.

1) 용접이나 화기를 사용하는 경우

☞ 작업장소 바로 옆에 소화기 비치하기

☞ 인화성물질이 있으면 멀리 치우고 작업하기

2) 위험한 장소에서는 2인 1조로 작업하기

☞ 고소작업대나 로프 등을 이용한 고소작업시 2인 1조로 작업하기

☞ 맨홀이나 정화조 등 폐쇄된 장소에서 작업시 2인 1조로 작업하기

3) 위험장소에서 작업시 안전화, 안전모 착용하기

4) 작업장 바닥이나 통로의 안전상태 확인 및 위험요소 제거 후 작업하기

5) 외부에서 작업시 안전표지판을 설치하고, 작업구역을 안전봉, 고깔, 안전테이프 등으로 분리하기

6) 작업중 작업에만 전념하기

7) 작업절차, 안전수칙 숙지 및 준수하기

2-3 착공 및 준공서류 제출시 유의사항(필독)

1) 사진대지

가) 작업전과 작업후 사진을 한 페이지로 하여 작업내용을 알기 쉽도록 할 것

나) 해상도를 높이고 사진을 크게 하며, 작업장 전체 사진(원경)을 추가할 것

다) 사진 아래에 사진에 대해 설명하는 문구를 작성할 것(작업위치, 작업내용 등)

라) 내역서에 있는 공정 사진이 누락되지 않도록 할 것

제3장 세부 공사내용(특기 시방서)

번호	공사내용	규격 및 세부내역
1	메인쉬브(도르래) 및 메인로프 교체	① 메인쉬브(도르래) 및 메인로프 교체 - 메인쉬브(도르래) 장치 2개 교체 - 메인로프 교체 : Φ120 6본, 1호기 285M, 2호기 305M
2	PCB 기판 교체	① PCB 기판 교체 - PWB(CV&DY)_DMCU-3F 2개 교체
3	시운전 및 기타사항	① 시운전 - 공사감독공무원과 시운전(전층 운행) - 실제 운용 시험(1주일 이상) 후 조정작업 실시 ② 기타 사항(작업자 준수사항) - 화기 우려 있는 곳 : 소화기 비치 후 작업 - 낙하 우려 있는 곳 : 안전모 및 안전 로프 착용

ㅇ 현장 사진

① 전남지방우정청 엘리베이터 전경	② MAIN SHEAVE(도르래 장치)
③ 메인로프(Φ120, 6본)	④ PWB(CV&DY)_DMCU-3F 기판