시 방 서

(공사명: 덕소초등학교 승강기 및 덤웨이터

노후부품 교체공사)

2018. 08. 01.

	덕소초등학교

Ⅰ. 일반시방서

1. 공사개요

1-1. 공 사 명 : 덕소초등학교 승강기 및 덤웨이터 노후부품 교체공사

1-2. 공사위치 : 덕소초등학교 1동, 2동

1-3. 공사범위

가. 기계실 제어반 SET

․ MAIN ROPE

․ ROPE BRAKE

․ GOVERNOR SET

나. MAIN OPB ASY, 도어콘트롤,조명장치,바닥재

다. HATCH BUTTON ASY, 승강로 자재 ASY

라. 덤웨이터 CAGE 및 기타 부속품 1식

1-4. 공사기간 : 착공일로부터 20일

2. 제출서류

2-1. 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 다음서류를 제출하여야 한다.

1) 착공계, 착공내역서, 재직증명서, 현장대리인계, 공정표, 안전관리계획서 등

2) 출입 작업자 명단 및 차량, 장비출입현황

2-2. 공사 중 공정에 변동이 있을 경우 변경 공정표를 사전에 제출하여야 한다.

3. 관계법규 및 제규정 적용

3-1. 공사에 적용되는 주요 법령, 규칙 및 기준 등은 아래와 같이 한다.

1) 산업안전보건법

2) 승강기시설안전관리법

3) 승강기 안전 검사기준

4) 한국산업규격(KS)

5) 기타 본 공사와 관련된 법령, 규칙

3-2. 관계법규와 설계도서가 상이할 경우에는 관계법규에 따라 시공하여야 한다.

3-3. 설계도서와 관계법규에 명시되지 않은 사항은 감독관과 협의하여야 한다.

4. 사용자재

4-1. 자재선정

본 공사에 사용되는 주요자재는 KS 또는 형식승인을 취득한 제품을 사용하여야 하며 해당 제품이 없을 경우에는 동등 이상품의 우수제품을 사용하여야 한다.

4-2. 자재관리

계약상대자는 공사감독관의 승인을 받아 공사현장에 자재를 반입하여야 하며, 불합격 판정을 받은 자재는 지체없이 공사현장 밖으로 반출하여야 한다.

4-3. 폐품처리

1) 본 공사에 철거된 부속품 등은 감독관이 지정한 장소에 보관하고 지정이 완료된 후 즉시, 반출하여야 한다.

2) 폐품처리비는 별도로 계상하지 않고 내역서에서 고철비로 삭감하여 처리한다.

5. 책임기술자 및 종사원

5-1. 계약상대자는 공사현장에 기술자격이 있는 시공관리 책임자를 작업시 현장 상주시켜야 한다.

5-2. 현장 작업원은 신원이 확실한 자로 공사감독관의 지시에 순응하여야 하며, 계약상대자는 이에 대한 관리를 철저히 하여야 한다.

6. 안전관리

6-1. 계약상대자는 직영인원으로 현장대리인을 선임하여 감독관에게 승인을 받아야 하며 현장대리인은 착공부터 인수인계까지 현장관리 및 발주처 또는 감독관의 지시를 이행하여야 한다.

6-2. 계약상대자는 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며, 승강기 로프 교체공사 시 안전관리요원을 상주하게 하여 산업재해를 예방하며 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야한다.

6-3. 계약상대자는 공사에 필요한 안전수칙 및 각종 안전시설을 갖추고 작업원이 이행하도록 주지시켜야 한다.

6-4. 작업전 작업 지휘자를 선정하여 필요한 사전 안전조치를 취하고 안전장구를 착용하며 안전수칙을 준수하여 작업에 임하여야 한다.

6-5. 현장대리인은 화재예방 및 안전사고 예방을 위하여 순찰을 실시하며 특히, 용접작업시에는「용접․용단 작업시 화재예방 안전수칙」을 준수하여야 한다.

6-6. 승강기 부품 교체공사 완료 후 시운전시에는 승강기 안전관리자 입회하에 실시하여야 한다.

6-7. 공사는 승강기 이용자 불편이 없도록 휴일을 이용하여 작업하며 평일에 작업가능한 곳은 평일에 작업하도록 한다.

7. 시공관리

7-1. 계약상대자는 주말작업 및 작업예정사항, 시행방법 등을 감독관에게 보고하여야 한다.

7-2. 공사는 일상 업무에 지장이 없도록 하고 소음, 분진 등 오염방지를 위하여 항상 청결을 유지하여야 한다.

7-3. 공사중 기존 시설물에 손상이 없도록 시공하여야 하며, 부득이 손상된 부분이 발생할 경우에는 계약상대자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

8. 시설보안

8-1. 계약상대자는 관리표준안전수칙 및 정부청사 출입에 관한 지침을 철저히 준수하고, 외부로의 자료 유출이나 관리 소홀로 인한 보안사고 발생시에는 모든 책임을 져야함은 물론 감독관에게 즉시 보고하고 지시에 따라야 한다.

8-2. 사진 촬영 및 기타 보안에 관한 사항은 감독관과 사전 협의하여야 한다.

9. 준공서류

준공서류는 계약상대자 부담으로 필요한 부수만큼 작성 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 제출하여야 한다.

9-1. 준공계, 준공내역서, 준공검사원 2부

9-2. 준공사진첩 2부

9-3. 기타 감독관이 준공에 필요하다고 인정되어 제출을 요구하는 서류

10. 하자담보 책임기간

하자담보 책임기간은 준공 후 3년으로 한다.

Ⅱ. 특기 시방서

1. 적용범위

이 시방서는 덕소초등학교 승강기 부품 교체공사에 적용하며, 본 시방에 명기하지 않은 경미한 사항과 기타 상이한 의견이 있는 경우는 감독관의 지시에 의한다.

2. 승강기 제원 및 규격

가. 용    도 : 장애인용

나. 수    량 : 장애인용 1대, 덤웨이터 2대

다. 설치년도 : 2004년 12월

라. 적재하중 : 승강기 1,000kg 1대, 덤웨이터 300kg 1대,200kg 1대

마. 속    도 : 60M/Min 1대(장애인용), 덤웨이터 15M/Min 2대

바. 사용전원 : 380/220V

사. 와이어로프 : 승 객 용 : 12ф× 5본(1:1로핑)

3. 시공 기술사항

3-1 로프 설치

1) 와이어로프는 각각의 한 줄마다 강재 소켓트에 로프 끝부분을 약60㎜정도 구부려서 바벳트(2종 Sn83%이상)메탈을 충진 하여야 한다.

2) 와이어로프는 승강기용 전용 로프를 사용하여야 하며, 안전계수가 10이상 이어야 한다.

3) 심한 진동이 있는 경우에도 권상기의 쉬브 홈에서 주 와이어로프가 벗겨지지 않도록 설치한다.

4) 와이어로프 설치후 균형추와 완충기 사이의 거리는 승강기 안전검사기준에 적합하여야 한다.

5) 와이어로프의 과도한 급유는 구동력에 나쁜 영향을 미치므로 삼가하며, 철거한 와이어로프는 기름이 흐르지 않도록 정리 후 공사 완료시 즉시 반출하여야 한다.

6) 와이어로프 교체 후 각각의 한 줄마다 작용하는 장력이 균형을 유지하도록 장력 조정을 하고 각층 레벨을 조절 하여야 한다.

7) 소켓팅 할 로프는 로프 끝을 동여매기하고 소켓에 접어넣은 로프부분은 로프 직경 2.5배 이상의 길이를 가져야 하며 접힌 가닥의 구부러진 부위가 국화꽃 모양으로 보여야 한다.

3-2  와이어로프 운반 및 재단

1) 와이어로프를 높은 곳에서 내릴 때 지면에 떨어뜨려서는 안 되며 널판지를 이용하여 굴려 내리도록 하여야 한다.

2) 와이어로프를 울퉁불퉁한 땅위를 굴리거나 끌어서 운반하지 않도록 한다.

3) 와이어로프를 풀 때에는 로프에 꼬임(자전)이 생기지 않도록 한다.

4) 와이어로프를 재단할 때 로프에 비틀림을 주어서는 안 된다.

5) 와이어로프 재단 시 사전 실측을 통하여 정확한 길이를 재단하여 로프길이가 부족함이 없도록 하여야한다.

3-3 재료의 시험

1) 사전 시험한 재료가 있을시 시험성적서를 첨부하여 반입 하여야 한다.

2) 각 호기별 균형추측 런바이 측정치를 측정하여 준공서류에 제출하여야 한다.

3-4 현장의 안전조치

와이어로프 교체 시 카와 균형추의 추락 및 탈락을 방지하기 위하여 상부에는 고정용 체인블럭을 설치 고정하고, 하부에는 버팀용 각재나 파이프를 설치하여 각종 안전사고가 발생하지 않도록 공사 전 시설한다.