공 사 시 방 서

(공사명 : 광주공항 엘리베이터 개량공사)

2018. 10.

광주지사 시설팀

제 1 편 일반시방

1. 공사개요

1.1 건    명

- 광주공항 엘리베이터 개량공사

1.2 위    치

- 광주공항 내

1.3 공사현황

1.3.1 엘리베이터(E/L) 개량공사 : 3식

① 메인 와이어로프 교체

② 유압밸브 교체

③ 승강장 및 카측 손끼임방지장치 설치

④ 승강장 측 도어이탈방지장치 설치

⑤ 승강장 측 비상가이드 설치

⑥ 유압호스 교체

1.3.2 공사기간은 계약일로부터 60일로 한다.

2. 공사일반

2.1 적용범위

2.1.1 적 용

본 시방서는 한국공항공사 광주지사(이하 “한국공항공사”라 한다)에서 발주하는『광주공항 엘리베이터 개량공사』에 적용하고, 당해 공사의 전반에 대하여 국토교통부 표준시방서 등을 만족하도록 적용한다.

2.1.2 적용순서

1) 설계도서 간에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

①공사시방서          ②설계도면             ③물량내역서

2) 일반 및 특별시방에 규정되지 않은 사항은 관련법규 및 국토교통부제정 표준시방서에 준용한다.

2.1.3 법규 우선 준수

계약상대자는 이 시방서에 “～법규에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다”라고 별도로 명시되어 있지 않는 한, 이 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 관련법규 및 국토교통부제정 표준시방서를 우선하여 준수하여야 한다.

1) 관련법규

① 승강기시설 안전관리법             ② 승강기 검사기준

③ 전기사업법 및 전기내선규정        ④ 건축법, 동법시행령, 동법시행규칙

⑤ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙  ⑥ 제조물 책임법

2.1.4 감독자 경유

계약상대자 및 현장대리인이 한국공항공사에 통지 또는 제출하는 서류는 공사감독자를 경유하여야 한다.

2.2 용어의 정의

①“설계서”라 함은 "공사계약일반조건 제2조제4호”의 “설계서”로써 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 물량내역서를 말한다.

②“계약문서”라 함은 "공사계약일반조건 제3조”의 “계약문서”로써 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며, 상호보완의 효력을 가진다.

③"건설공사 감독자(이하 이 시방서에서 “감독자”라 한다)”라 함은 "공사 계약일반조건 제2조제3호”의 “공사감독관”을 말한다.

④ "계약상대자”라 함은 "공사계약일반조건 제2조 제2호”의“계약상대자”를 말한다.

⑤ "공사 현장대리인(이하 이 시방서에서 “현장대리인”이라 한다)”이라 함은 "공사계약일반조건 제14조”의 "공사 현장대리인”을 말하며, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

⑥ "현장요원”이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 계약상대자가 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

2.3 용어의 해석

이 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서 해석한다.

① 계약문서(이 시방서 포함)       ② 건설기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙

③ 기타 관련법규                  ④ 공사 종류별 용어사전

2.4 공사감독자의 업무

① 감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자, 현장대리인, 현장요원, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 계약상대자와 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

② 감독자가 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

2.5 계약상대자의 책무

2.5.1 설계서 검토

1) 계약상대자는 공사 착수전에 설계서를 면밀히 검토하여, 설계서의 오류, 누락 등으로 인해 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야한다.

2) 설계서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 공사 착수예정일 전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 한국공항공사에 통지하고 한국공항공사의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

① 공사협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

② 설계서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

③ 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

④ 기타 계약상대자가 지급받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

⑤ 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

3) 계약상대자가 한국공항공사에 통지하지 아니하거나 한국공항공사의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또, 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 감독자의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

2.5.2 공사수행

① 본 공사는 광주공항의 엘리베이터(엘리베이터, 에스컬레이터)의 개량을 위한 공사로서 분야별 전문업체와 유기적인 협조체계를 구축하여 전체공정에 차질이 발생되지 않도록 공정계획을 수립해야 한다.

② 계약상대자는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 감독자의 정당한 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 한국공항공사 또는 감독자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 하며, 한국공항공사의 승인을 받은 문서는 계약문서와 동등한 효력을 가진다.

③ 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

④ 계약상대자는 공사와 관련하여 정부 또는 한국공항공사가 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 한국공항공사의 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

⑤ 계약상대자는 공사 현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질 향상, 안전사고 및 환경 공해 예방, 보건·위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재의 정리·정돈·점검·정비·청소 등을 충분히 행하여 현장내를 청결하게 유지하여야 한다.

⑥ 계약상대자는 “공사계약일반조건 제47조제1항”에 따라 공사를 일시 정지한 경우에는 공사중단으로 인하여 공사목적물의 품질이 저하되지 않도록 공사중단부분, 공사물 및 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 한다.

⑦ 시설개량의 목적물인 모든 기계장치 및 구조물과 시설물은 공사중에 찔림, 긁힘, 눌림, 찢김, 베임, 꺽임, 미끄러짐, 떨어짐 및 끼임 등의 위해가 발생되지 않도록 시공되어야 한다.

2.5.3 책임 한계

① 계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

② 공사목적물을 공사에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

③ 계약상대자가 한국공항공사에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

2.5.4 현장대리인 등의 현장상주

① 계약상대자는 관련법에 의한 자격 소지자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주하도록 하여야 하며, 현장대리인은 감독자의 지시에 따라 공사를 충실히 수행하여야 하고, 감독자의 승인 없이는 현장을 이탈할 수 없다.

② 계약상대자가 지정·배치한 현장대리인은 현장에 상주하여야 한다.

③ 현장대리인은 현장 업무를 보다 원활히 수행하기 위한 사무요원, 도면작성원등을 감독자와 협의하여 편성 운영한다.

④ 현장대리인은 공사착공과 함께 공사지역의 관계기관 및 업체에 공사시행에 대한 사전 설명을 하는 등 공사추진에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

⑤ 감독자는 현장대리인, 현장요원 및 기타 시공자의 사용인이 공사시행 또는 관리측면에서 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

2.5.5 작업시간

① 시공자는 공사 시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간작업을 시행할 때에는 미리 감독자에게 보고하여야 한다.

② 대합실 지역에서 시행하는 에스컬레이터 및 엘리베이터 개량작업은 작업개시 7일 이전에 작업계획서를 제출하여 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

③ 일요일에는 작업을 하지 않는 것을 원칙으로 하고, 감독자가 공사시행의 형편에 따라 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업의 필요성을 인정하고 작업지시를 할 경우 특별한 사유가 없는 한 시공자는 그 지시에 따라야 한다.

2.5.6 화재예방 및 안전사고 방지 등

① 건설공사 재해방지는 산업안전보건법등 관계 법령에 따라 철저히 이행하여야 하며, 공사 시행중 현장대리인은 화재, 도난, 안전사고등의 재해방지를 위한 계획을 수립하여 시행하여야 하며, 특히 작업자 및 기타 출입자에 대한 감시를 철저히 하여 음주, 풍기문란등의 행위가 없도록 하여야 한다.

② 안전관리자 또는 안전담당자를 관계법령에 적합하게 별도로 지정하여 현장을 수시로 순찰케하여 각종 안전사고가 없도록 하여야 하며, 관련법령에 따른 교육을 실시하고 기록을 유지하여야 한다.

③ 안전관리비의 집행에 따른 집행계획 및 집행실적을 항시 비치하고 관계 법령에 따라 적합한 용도에 사용하여야 한다.

④ 시공자는 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 산업안전보건법등 관련규정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 한다.

⑤ 공사 시공중 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독자에게 보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

⑥ 공사 시공 중 변형이 생길 때는 그 변경사항을 확인할 수 있는 자료(사진, 변형측정도 등)를 감독자에게 제출하여야 하며, 주위 건축물 기타 제3자에게 피해가 있을시에는 즉시 응급조치를 취함과 동시에 사후처리 하며, 이에 대한 비용은 도급자 부담으로 한다.

⑦ 시공자는 공사 착공전 관련기관과 협조하여 지하 매설물, 인접건물 등이 손상되지 않도록 보호하여야 한다.

2.5.7 손해 배상

공사 시행중 재해가 발생한 경우 또는 제3자에게 미치는 장애 및 손해에 대하여는 신속히 원상 복구 및 배상조치를 취하여야 하며, 이에 대한 모든 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

2.5.8 보 양

기존시설, 완공부분, 신품 재료 등이 손상 또는 오염이 되지 않도록 적절한 방법으로 보양하여야 하며, 공사중 손상부분은 준공기간 내에 원상복구 하여야 한다.

2.5.9 안 내

시공사는 감독자와 협의하여 지정하는 위치에 공사안내문을 미려하게 설치하여야 한다.

2.5.10 공사용 자재의 재료

① 본 공사에 사용하는 모든재료는 신품으로 KS제품을 사용하여야 하며, “자원의 절약과 재활용 촉진에 관한법률”에 의거 재활용품 및 “친환경상품 구매촉진에 관련 법률(이하 친환경상품법)에 따른 친환경상품을 적극 활용할 수 있도록 하며, KS제품 및 재활용품이 없을시에는 시중 최고 상등품 또는 동등품질 이상의 재료를 사용하여야 한다.

② 재료는 반드시 규정된 조건에 적합한지 감독자의 승인을 사전에 득한 후 반입하여야 하며, 합격된 재료는 지정된 장소에 안전하게 보관하고 불합격된 재료는 즉시 현장 밖으로 반출하여야 한다.

③ 재료의 반입과 관련하여 필요한 경우 감독자는 국가공인기관에 의뢰하여 시험을 실시할 수 있으며, 이 경우 비용은 도급자의 부담으로 한다.

2.5.11 설계도서 작성 및 관리

① 본 공사를 위하여 필요한 세부 시공상세도는 감독자가 제시하는 설계도를 기준으로 작성하여 제출, 감독자의 사전승인을 득한 후 공사에 임하여야 하며, 이로 인하여 공정에 지장이 없도록 하여야 한다.

② 본 공사 완료 후에는 설계도서를 감독자에게 반납하고 공사 중에는 외부로 유출되지 않도록 철저히 관리한다.

2.5.12 공사보고

① 현장대리인은 공사의 진척, 예정사항 재료의 반입 및 기타 필요한 사항 등이 포함된 일일공사일지, 주간, 월간 공정보고서 등을 감독자에게 제출하여야 한다.

② 주간, 월간 공정보고서에는 공사사진을 첨부하여 제출하여야 한다.

2.5.13 공사장 관리

본 공사장의 관리는 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로관리위생규칙 기타 관계법규에 의하여 시행하되 특히, 다음사항을 준수하여야 하고 사고 발생의 책임은 시공자 책임으로 한다.

① 노무자 기타출입 감시, 풍기 및 위생단속 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

② 인접건물, 시설물 및 수목 기타의 손상에 대한 보호시설 설치

③ 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

④ 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전 관리 및 보호시설 설치

⑤ 공사장주변의 보안조치, 교통정리, 교통안전장비, 재해 예상시설 및 유사시 대책마련 등 공사현장내에 출입하는 모든 사람은 안전모를 착용토록 함

⑥ 본 공사장내에서 감독자의 지시에 불응하는 기술자(기능공, 인부포함) 또는 감독자가 미숙련공으로 인정하여 숙련공으로 교체 요구하면 즉시 이에 순응하여야 한다.

2.5.14 환경관리

① 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음.진동규제법 기타 환경관련법령을 준수하여 공사시공에 수반하는 공해가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

② 시공자는 시공 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 공항이용고객이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 한다.

③ 시공자가 시공을 함으로써 발생하는 비산먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 공사에서는, 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하여야 한다.

④ 공사로 인하여 발생하는 소음, 진동을 규제할 필요가 있다고 인정되는 지역을 건설 소음, 진동 규제지역으로 감독자이 지정할 수 있다. 그 공사의 종류, 규제지역의 범위 및 생활소음 규제기준범위는 관계법규의 기준을 따라야 한다.

⑤ 시공자는 공사 또는 준공 후에 공사현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 하여야 한다.

2.6 품질검사

2.6.1 건설공사의 설계 또는 시공을 위하여 필요한 사전 조치를 위한 시험과 건설공사에 사용될 재료(자재 및 부재를 포함한다)의 선정을 위한 시험으로 한다.

2.6.2 건설공사에 사용되는 재료와 건설공사의 시공이 설계도서, 시방서 및 건설공사의 품질확보에 관한 관례법령의 규정에 적합하게 이루어지고 있는 지의 여부에 대한 시험 한다.

2.6.3 도급자 등은 건설공사를 착공하기 전에 시험 계획서를 감독자 또는 허가관서의 장에게 제출하여야 한다.

2.6.4 도급자는 건설공사의 재료가 보관, 운반 등으로 인하여 품질의 변화가 있다고 인정되는 경우에는 건설기술관리법 제25조의 규정에 의한 품질시험 대행기관 (이하“품질시험대행기관”이라 한다)에 품질의 적합성 여부에 대한 시험을 의뢰할 수 있다.

2.6.5 감독자는 품질시험의 결과에 따라 당해 도급자 등에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 도급자 등은 지체없이 이를 시정하고 그 결과를 감독자에게 통보 하여야 한다.

3. 공무행정서류 및 제출물

계약상대자는 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 준비하여 작성하여야 하며, 상시 비치를 요하는 서류는 공사 중에는 한국공항공사나 감독자가 필요시 수시로 열람 할 수 있도록 비치하고, 제출을 요하는 서류는 지정된 제출시기에 지정된 부수를 한국공항공사에 제출하여야 한다.

3.1 착공서류

3.1.1 착공신고

시공사는 공사착공전 감독자와 협의하여 행정인허가기관에 착공신고서를 기간내에 제출하여 공사절차를 적법하게 이행하여야 하며, 제출서류등은 인허가기관의 양식에 따른다

3.1.2 착공신고서

1) 제출서류

① 착공신고서 : “양식 1” 참조          ② 현장기술자 지정신고서 :  “양식 2” 참조

③ 현장대리인, 현장요원, 안전관리자를 통합하여 작성한다.

2) 제출시기 및 부수 : 공사 착공시 각 2부 제출

3) 공사계획서류

가) 공사계획 제출서류는 아래와 같다.

① 공사예정공정표(C.P.M 또는 BAR CHART) :“2. 공사예정공정표"에 따른다.

② 안전관리계획서             ③ 공사시공계획서

④ 품질관리계획서             ⑤ 현장기술자 조직표

나) 제출시기 및 부수 : 공사착공시와 계획변경시 각 2부

다) 공사예정공정표

공사예정공정표는 C.P.M 또는 BAR CHART 방식 등으로 작성되어야 하며, 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

① 주요공정단계별 착수시점, 완료시점       ②주간 공정률 및 누계진도

③제출시기 및 부수 : 공사착공시와 계획변경시 각 2부.

3.1.3 공사 사진비치 및 제출

①공사진행에 따라 공정별, 부위별로 감독자가 지시하는 공정, 공사 시공중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 및 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진 또는 유사한 촬영방법으로 기록, 사진첩 및 CD등으로 정리하여 상시 현장에 비치하여야 하며, 매 1개월, 준공시, 필요에 의해 감독자가 요구하는 경우 한국공항공사에 제출하여야 한다.

②공사시공중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

3.1.4 공사작업일지

①제출서류 : 공사작업일지(“양식 7” 참조)

②제출시기 및 부수 : 매일 18:00시 전까지 1부 제출

3.2 준공검사원

3.2.1 제출서류 : 준공검사원 양식 참조

3.2.2 제출시기 및 부수 : 준공검사 요청시 각2부

3.2.3 준공검사원 제출시 감독자의 확인을 받아야 하는 사항

① 안전관리비 사용내역                  ② 공정현황

③ 시공확인 결과에 관한 기록            ④ 현장점검 지적사항 조치완료 여부

3.3 설계변경

3.3.1 설계변경승인 요청

1) 제출서류

① 변경요청 공문           ② 변경 사유서       ③ 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

④ 변경 설계도면           ⑤ 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

2) 제출시기 및 부수 : 설계변경 승인요청시에 각 2부 제출

3.4 공사기한 연기원

3.4.1 제출서류

① 공사기한 연기원 :“양식 4”참조

② 연기사유 및 연기사유로 인한 주공정 지연일 산출근거

③ 공사중단사실확인서 및 증빙자료(공사중단으로 인한 공사기한 연기원 제출시)

④ 공사의 준공일정계획에 대한 의견서.        ⑤기타 관련증빙자료

3.4.2 제출시기 및 부수 : 공사기한 연기 요청시 각 2부 제출

3.5 자재관리서류

3.5.1 자재 선정검토 요청서 : “양식 5” 참조

공사용 자재 선정을 위하여 자재선정 검토 요청시 1부 제출한다. 이 요청서에는 해당제품에 대한 자료를 첨부하여야 한다.

3.5.2 자재 검수부 : “양식 6” 참조

공사용 자재(지급자재를 제외한다) 반입시마다 승인된 제출자료 및 견본과 일치하는지 여부를 확인한 후, 그 결과를 품목별로 종합기록하여 비치한다.

3.6 안전관리서류

3.6.1 안전관리계획서

계획서 제출시기 및 부수는 “3.1 착공서류 3)공사계획서류”에 따른다.

3.6.2 일일 안전점검표

계약상대자가 자체관리하며, 안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육, 안전의 날 행사 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

3.6.3 안전일지

계약상대자가 자체관리하며, 관리기록을 상시 비치하여야 한다.

3.6.4 안전관리비 사용내역 및 집행영수증

계약상대자는 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을 월 1회, 기성검사원 및 준공검사원 제출시 1부를 제출하여야 한다.

3.7 공사 준공 시 관련 제출물

공사를 완성하면 시공자는 감독자의 입회하에 다음에 제시한 서류. 물품과 함께 공사의 목적물을 발주자에게 인도한다.

① 준공도면                           ② 승강기의 유지관리에 관한 설명서

③ 시설(부품)의 성능시험성적서와 취급설명서

④ 관공서에 대한 인허가 서류(필요시)   ⑤ 공사관련 서류 등

3.8 기타서류

① 직접시공의무제 이행서류 (해당시)        ② 폐기물 배출자신고서(해당시)

③ 건설정보관리 데이터 입력자료(해당시)    ④ 기타 감독자가 요청하는 자료

4. 보안업무관리

4.1 적용범위

본 공사대상 시설물은 국가중요시설로서 공사를 수행하는 계약상대자는 보안업무와 관련되는 법률, 시행령, 규칙, 훈령, 예규 및 한국공항공사 보안업무규정, 보호구역출입증규정, 도면관리예규 등을 항상 숙지하고  이를 준수해야 하며, 계약상대자 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령, 규칙, 훈령, 예규 및 한국공항공사 보안업무규정, 도면관리예규 등을 위반함으써 보안사고나 기타 책임문제가 야기되지 않도록 하여야 하며, 이에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

4.1.1 관련 법령 및 규칙

① 보안업무규정(대통령령)         ② 보안업무규정시행세칙 (대통령훈령)

③ 국토교통부 보안업무규칙 (국토교통부훈령)

④ 한국공항공사 보안업무규정      ⑤한국공항공사 보호구역출입증규정

⑥ 한국공항공사 도면관리예규

4.1.2 보안유지

본 공사는 국가 주요시설로서 계약자, 현장대리인, 노무자 등은 서약서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

4.2 보안각서

① 공사착공시 계약대상자 및 현장대리인 한국공항공사 “보안업무규정 별지 제50호 서식(보안각서)”에 의거 보안각서를 제출하여야 한다.

② 계약상대자 및 현장대리인은 한국공항공사“보안업무규정 별지 제50-1호 서식(보안각서)”에 의거 참여자 전원에게 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 제출하여야 한다.

4.3 도면관리

4.3.1 도면의 대출

① 공사에 필요한 도면은 한국공항공사 “도면관리예규 제13조 별지 제6호 서식(도면 열람․대출 신청서/서약서)”에 의거 신청한 후 한국공항공사의 승인을 받아 대출 받아야 한다.

② 대출받은 도면은 대출목적 이외의 사용을 금하고 대출기간 만료 이전이라도 대출목적이 충족되면 즉시 반납하여야 한다.

③ 대출받은 도면은 임의로 복제․복사를 하여서는 아니되며, 필요시 한국공항공사에 추가 대출을 요청하고 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

4.3.2 도면관리

① 대출받은 도면은 관리번호를 부여하여 철저하게 관리해야 한다.

② 대출받은 도면을 하도급자에게 불출할 경우에는 기록유지를 철저히 하고 불출목적이 충족되면 즉시 반납을 받아야 한다. 하도급자에게 불출된 도면의 관리도 계약상대자 책임하에 관리하여야 한다.

③ 대출받은 도면은 공사완료후 즉시 반납하고 도면반납영수증(한국공항공사 도면관리예규 제13조 별지 제6호 서식)을 교부 받아야 한다.

4.4 보호구역 출입통제

4.4.1 출입허가

① 계약상대자는 공사시행장소가 보호구역내에 있을 경우 공사와 관련된 모든 인원 및 차량․장비 등은 사전 한국공항공사 보호구역출입증 발급 및 관리지침에 의거 절차를 취하여 임시출입허가를 받아 출입하여야 한다. 임시출입허가를 받지 아니한 인원 및 차량․장비 등은 어떠한 경우라도 공사장내 출입을 하여서는 안된다.

② 보호구역을 임시 출입하고자 할 때는 해당 감독자에게 다음 서류를 구비하여 출입 5일전까지 신청하여야 한다.

4.4.2 신원조사

1) 계약상대자는 보호구역내 취약요인을 사전예방하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 자의 신원조사를 받아야 한다.

① 보호구역내에서 장기간(2개월이상) 시공할 업체의 현장관리자

② 기타 공항보안상 감독자가 필요하다고 인정하는 자

2) 신원조사를 하고자 할 때에는 다음 각 호에 해당하는 서류를 구비하여 감독자에게 제출하여야 한다.

가) 내국인의 경우

① 신원조사 의뢰자 명단(별지 제2호 서식) 2부

② 신원진술서(별지 제3호 서식 또는 별지 제3-1호 서식) 2부

③ 기본증명서 1부

④ 최근 3개월내에 촬영한 반명함판 사진(3×5cm) 2매

나) 외국인의 경우

① 신원조사 의뢰자 명단(별지 제2호서식) 2부.

② 신원진술서(별지 제3호 서식) 2부

③ 여권사본 2부.            ④ 외국인 등록사실증명원 2부.

⑤ 자국공안기관 발행 범죄기록 증명원 2부.

⑥ 최근 3개월내에 촬영한 반명함판 사진(3×5cm) 6매

4.4.3 출입증 관리

① 보호구역을 출입하는 자는 반드시 작업표찰(완장등)을 외부에서 식별이 용이한 상의 좌측상단에 고정 패용하여야 한다.

② 교부받은 작업표찰(완장등)은 작업종료 후 매일 감독자에게 반납하여야 하며, 어떠한 경우라도 작업표찰(완장등)을 소지하고 퇴근하는 일이 없도록 하여야 한다.

③ 출입허가를 받은 자 및 차량은 인솔자의 인솔을 받아 지정된 통로로 출입하여야 한다. 또한 보호구역의 제반 준수사항을 이행하여야 하며, 출입증에 명시된 허가구역외의 지역을 출입 또는 운행할 수 없다.

4.4.3 출입증 분실

① 출입증을 분실하였을 때에는 즉시 구두(전화)보고한 후 분실경위서 2부를 작성하여 감독자에게 신고하여야 한다.

② 출입증 분실자에 대해서는 공사 보안업무내규에 의거 조치한다.

③ 출입증 분실의 경우, 현장대리인을 분실자로 본다.

4.4.4 위반자 제재

① 보호구역내에서 관계규정 및 제반 준수사항을 위반한 자에 대하여는 출입허가의 취소 또는 출입증을 회수하여 일정기간 출입을 정지시킬 수 있다.

② 출입증을 대여 또는 타목적으로 부당하게 사용하였을 때에는 이를 회수하여 무효화시킬 수 있으며 관련기관에 의해 처벌을 받을 수 있다.

③ 출입증을 교부받은 자가 보안사고를 일으켰을 때에는 당해 계약상대자에 대하여도 1)항 및 2)항의 제재를 할 수 있다.

제 2 편 특기시방

제 1 장  사업개요

1. 사업개요

1.1 목   적

본 공사는 장기사용으로 노후화된 광주공항 엘리베이터을 개량하여 시설의 안전성을 확보하고, 원활한 운영을 통해 여객편의를 도모하고자 함.

1.2 적용범위

본 공사시방서(이하“시방서”이라 한다)는 「광주공항 엘리베이터 개량공사」에 적용하며, “제1장 일반시방”에서 제외된 공사별 세부 내용에 대하여 규정하며, 아래의 각 항 및 설계도서에 의거 시행한다.

1.3 주요 공사범위

가. 유압식 엘리베이터 개량공사(3기)

구 분	규 격	단위	수량	대 상 장 비	비고
주로프	12mm	M	675	유압식 E/L, 15승	3대분
유압호스	40파이, 6.6m	SET	3	〃	〃
도어이탈방지장치	OP900형	SET	6	〃	〃
손끼임방지장치	OP900형	SET	9	〃	〃
유압오일	란도46, 260L	L	780	〃	〃
유압밸브	EV-100, 19kW	SET	3	〃	〃

1.4 자재의 보관, 운반, 취급

가. 품질변화 방지

1) 반입자재는 그 품질과 공사의 적합성이 보장 되도록 보관하여야 한다. 계약상대자는 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재가 손상되지 않도록 하여야 하며, 이물질이 혼입되거나 자재가 섞이지 않는 방법과 장비를 이용하여야 한다.

2) 보관된 자재는 보관전에 승인을 받았을지라도 공사 투입전에 다시 검사를 할 수 있는 위치에 보관하여야 한다.

3) 자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 하여야 한다.

4) 콘크리트 폐기물은 분리하여 감독자가 지정하는 장소에 반납하여야 한다.

나. 화기위험자재의 분리보관

계약대상자는 화기위험이 있는 자재가 있을 경우 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재예방 대책을 수립하여 취급하여야 한다.

다. 공사 중 품질시험 자재의 분리보관

1) 공사도중 품질시험 검사를 시행하여야 하는 자재는 품질시험 검사가 종료될 때까지 기 반입시험에 합격되어 사용중인 자재와 섞이지 않도록 분리하여 보관하여야 한다.

2) 공사용 자재선정을 위하여 자재품질 검토요청시 자재선정검토요청서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 반드시 승인된 자재를 반입하여 사용하여야 한다.

3) 감독자의 승인 및 검수를 받지 않고 무단으로 반입된 자재는 즉시 현장밖으로 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

1.5 매설, 은폐부분 등의 검사

가. 벽체 또는 천정내에 매설, 은폐되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의 조립 설치 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등은 감독자의 입회하에 조립 시공하고 천연색 기록사진을 촬영하여 사진을 작성하여 제출하여야 한다.

나. 시공후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러개의 기자재를 조립 설치하는 경우에는 반드시 감독자의 검사를 받아 시공하여야 한다.

1.6 쓰레기 처리

가. 공사장 내에 쓰레기나 폐자재가 방치되지 않도록 수시로 처리하여야 한다.

나. 공사 수행이 원활히 될 수 있도록 항상 정리․정돈상태를 유지한다.

1.7 철거품 처리

공사 철거품은 계량한 후 계량결과표와 함께 감독자가 지정하는 곳에 반납하여야 하며, 관련 경비는 계약상대가가 지불한다.

제 2 장  시 운 전

2.1 시운전

감독자와 해당 시설유지개량 담당자의 입회하에 시운전을 시행하여야 하며, 정상적으로 완료된 후 시운전 결과 보고서를 감독자에게 제출하여야 한다.

2.2 종합시운전

종합 시운전은 엘리베이터의 정상운행상태, 각종 안전장치, 통신장치의 정상작동, 중앙감시반 기능 등 엘리베이터 운영 전반에 걸쳐 시행하며 이상이 없어야 한다.

2.3 시운전 결과

시운전 결과가 숫자로 나타나는 사항은 Data값으로, 작동상태 정상 여부는 정상 등 시험 종류별로 결과를 달리하여 보고서에 첨부하여야 한다.

제 3 장 철거공사 및 뒷정리

3.1 일반사항

가. 도면에 표기된 시설을 철거하여 감독자가 지정하는 장소에 보관하고 반출하여야 하며, 철거시 기존 시설물에 손상 및 사용에 지장 초래하지 않도록 하여야 함은 물론 기존 시설물에 손상을 가하였을 경우 즉시 보고하고 감독자의 지시에 따라서 원상복구 하여야 한다.

나. 용접기, 절단기 등 화염이 수반되는 공구 사용시 화재가 발생하지 않도록 소화기 및 화재예방기구를 필히 비치하고 건물 밖으로 연소가스가 배출되도록 조치하여야 한다.

다. 철거작업 또는 교체작업중 발생된 고재류와 페기물을 각각 분리하여 지정장소에 보관하고 반출하여야 하며, 폐유 및 폐기물에 대하여는 폐기물관리법에 적합하도록 관리하고, 처리하여야 하며 처리결과를 보고하여야 한다.

라. 철거품 운반경로중 건축물 바닥재, 자동문 등 주변시설의 파손예방에 각별히 주의 하여야 하며 용접기, 절단기등 화염이 수반되는 공구 사용시 석면포를 포설하는등 화재예방에 철저를 기하여야 한다.

마. 사용중인 시설물의 교체를 위한 철거작업은 반드시 세부시공계획서를 제출하고 승인받아 시행하여야 하며 설치 지연에 따른 이용자의 불편을 최소화 하도록 하여야 한다.

3.2 철거품의 처리

가. 철거작업에서 발생된 고재에 부착된 보온재 등 페기물은 분리하여 처리하여야 한다.

나. 철거에서 발생된 고재류에 대하여는 발주처에서 제시하는 장소에 적치하고, 천막등으로 덮개를 설치하여 빗물, 직사광선에 노출되지 않도록 처리하여야 한다.

다. 철거시 발생되는 법정폐기물은 관련법에 의거 적법한 전문업체에 위탁처리 하여야 한다.

3.3 뒷정리

가. 시공중 발생하는 포장 상자나 쓰레기, 각종 폐품등은 현장 밖으로 운반처리 하여야 한다.

나. 개량공사 부품 철거시 철거품은 여객이 통하지 않는 한적한곳에 정돈하고 주변은 항시 청소하여 운영중인 공항환경의 미관을 저해하지 않도록 하여야 하며, 안전사고 예방에도 철저를 기하여야 한다.

다. 공사를 완료한 시설은 항상 현장을 원상태로 깨끗이 청소를 실시하여 정상운영 상태가 되어야 하며, 발생되는 모든 페기물(기름걸레 등)은 감독자가 지정한 곳에 별도로 보관하여 적법하게 처리하여야 한다.

3.4 원상복구

가. 수급자는 본 공사의 시행중 발생하는 기존시설 손상에 대한 원상복구의 의무를 다 하여야 하며, 철거범위에서 제외된 시설에 영향을 끼칠 우려가 있는 공종에 대하여는 사전에 충분한 검토 및 보양작업으로 기존시설에 손상이 없도록 조치하여야 한다.

나. 중량물의 운반 및 취급시 발생하는 기존시설(출입도어 및 바닥재 등)의 손상시 수급자는 해당시설 을 감독자의 지시에 따라 즉시 원상복구 하여야 한다.

제 4장 준공시 제출서류

4.1 준공시 제출서류

엘리베이터의 시운전을 필하여 이상이 없고, 종합 시운전 보고서 및 각종 행정서류등 아래 준공도서를 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 준공할 수 있다.

가. 준공도면(설계변경시 해당)

나. 공종별 시공전, 시공중, 시공후를 촬영한 사진첩(1부)

다. 운영·유지개량 및 사후관리에 필요한 제작사 기술자료 등

라. 개선 시설에 대한 A/S체계 연락처 목록

4.2 준공도 및 사후 관리 요령서 제출

가. 준공후의 시설 운영관리에 필요한 사후관리 요령서는 3부를 작성하여 감독자의 승인을 받아 제출한다.

나. 사후관리 요령서(OPERATION & MAINTENANCE MANUAL)에는 아래 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

① System Diagram

② System Summary (System의 개요, 기능 및 작동방법등 명기)

③ 정비 및 개량요령

④ 회로도 (WIRING DIAGRAM)

⑤ 주요장비 및 시설에 대한 제작사 또는 시공사 A/S 담당자 및 연락처 목록표. 끝.

[양식 1]

착  공  신  고  서

공사감독자 경유
경유일자	날 인

	공 사 명	:
	계 약 금 액	: 일금 원
	계 약 년 월 일	: 20 년 월 일
	계 약 상 착 공 일	: 20 년 월 일
	계 약 상 준 공 일	: 20 년 월 일
	실 착 공 (예 정) 일	: 20 년 월 일
	착 공 지 연 사 유	:

첨 부	1. 현장기술자 지정신고서 2. 경력증명서 및 자격증 사본 3. 내역서 4. 공사계획 제출서류(예정공정표/안전관리/품질관리 계획서 등) 5. 청렴이행 서약서 및 보안각서

20     년     월     일

계약상대자  주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

한국공항공사 광주지사장 귀하

[양식 2]

현장기술자 지정신고서

1. 공  사  명 :

2. 기술자현황

구 분	현장대리인	현장요원	안전관리자	시 험 사	품질관리자
성 명
생년월일
주 소
자격종목 및 등급
자격번호
자격등록 년 월 일
사 용 인 감 재	□	□	□	□	□

첨 부  1. 현장기술자 경력사항 확인서(건설기술관리법시행규칙 별지 제2호 서식 참조)

2. 자격증 사본

[양식 3]

준  공  검  사  원

1.  공   사   명  :

2.  위        치  :

3.  계 약  금 액  :  일금              원

4.  요 청  금 액  :  일금              원 (        %)

5.  계   약   일  :  20   년    월    일

6.  착   공   일  :  20   년    월    일

7.  준 공 예정일  :  20   년    월    일

8.  실 제 예정일  :  20   년    월    일

9.  첨 부  서 류  :

위 공사의 도급시행에 있어서 공사설계도서, 제시방서, 품질관리 기준 및 약정대로 준공되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액보상 또는 재시공할 것을 서약하고, 이에 준공검사원을 제출 합니다.

2017  년     월     일

수 급 자 : (주소)

상    호 :

대 표 자 :                  (인)

한국공항공사 광주지사장 귀하

[양식 4]

공사기한 연기원

감독자 경유
경유일자	날 인

공     사      명  :

계   약   금   액  :  일금                원

계 약  년  월  윌  :  20    년     월     일

계 약 상 착 공 일  :  20    년     월     일

준  공  예 정  일  :  20    년     월     일

연  기  요 청  일  :

첨             부  :  공사기간 조정 산출내역

2017   년     월     일

계약상대자  주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                            (인)

한국공항공사 광주지사장 귀하

[양식 5]

장  비(자재) 선 정 검 토 요 청 서

요청번호 :          호

품 명	규 격	제조회사명		K.S여부		의 견
		A 사	B 사	A 사	B 사

첨부 : 제품자료 및 견본

위 장비(주요자재)에 대하여 검토, 승인을 요청합니다.

2017  .    .    .

공  사  명 :

현장대리인 :                      □

한국공항공사 광주지사장 귀하

[양식 6]

자 재 검 수 부

년월일	품 명	규 격	단 위	생산업체	설계량	반입량	불합격량	품질기준	품질확인 내 용	검수자	비고

[양식 7]

검 측 요 청 서
번 호 :	기계검측 - 001			2017년 월 일
받 음 :	한국공항공사 광주지사 시설팀			공사감독
광주공항 엘리베이터 개량공사의 아래공정에 대하여 검측을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.
공종구분			에스컬레이터 개량
검측부위			각호기별 체인 설치
요청일시			2017년 0 월 0 일
검측사항			체인 연결상태, 원활여부
붙 임 : 시공자의 검측 체크리스트, 공사진행 사진대지 1부.
홍길동건설(주) 현장대리인 홍 길 동 (인)
검 측 결 과 통 보
번 호 :	기계검측 - 001				2017년 월 일
받 음 :	(주)000설비				현장대리인 홍 길 동
문서번호 기계검측-001에 대한 검측결과를 다음과 같이 통보합니다.
검 측 결 과
지 시 사 항
붙 임 : 감독자의 검측 체크리스트
공 사 감 독 (인)

[양식 8]

공 사 작 업 일 지

◦ 공사명 :

◦ 일  자 : 2017.    .    .  요일     ◦ 날  씨 :        ◦ 기 온 : (최저)             (최고)

◦ 작성자 : 현장대리인         (인 또는 서명)       ◦ 확인자 : 감  독  자        (인 또는 서명)

1. 공사추진사항

공 종	설 계 량	단위	전일까지 작업량	금일작업량	누계작업량	비고
에스컬레이터		%
엘리베이터		%
CRT		%

2. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
에스컬레이터
엘리베이터
CRT

3. 주요작업내용

금일공사사항	명일예정사항	비 고
가. 에스컬레이터 개량	가. 에스컬레이터 개량
나. 엘리베이터 개량	나. 엘리베이터 개량

[양식 9]

주 간 공 정 보 고 ■ 공 사 명 : ■ 공사기간 :
구 분	추 진 실 적		예 정 사 항
기 간	2017 . . . ∼ 2017 . . .		2017 . . . ∼ 2017 . . .
진 도	주간계획 : %	주간실적 : %	주간계획 : %	누계공정 : %
공 사 내 용
특 기 사 항

위와 같이 주간공정을 보고합니다.

2017.   .

(주)◯◯◯ 건설

현장대리인         (인)

[양식 10]

월 간 공 정 보 고 ( 월) ■ 공 사 명 : ■ 공사기간 :
구 분	추 진 실 적		예 정 사 항
기 간	2017 . . . ∼ 2017 . . .		2017 . . . ∼ 2017 . . .
진 도	월간계획 : %	누계공정 : %	월간계획 : %	누계공정 : %
공 사 내 용
특 기 사 항

붙  임  1. 월간세부공정 1부.

2. 공사현황 사진 1부.

위와 같이 주간공정을 보고합니다.

2017 .  .   .

(주) 홍길동건설

현장대리인  홍 길 동 (인)

[양식 11]

세 부 공 정 ( 월)
공정 공종	전월까지 누계(%)			금 월(%)			누 계(%)			비고
	계획	실적	대비	계획	실적	대비	계획	실적	대비
3. 엘리베이터 개량(여객청사, 유압식)
ㅇ 유압밸브 교체
ㅇ 유압호스 교체
ㅇ 도어이탈방지장치 설치 (비상가이드 포함)
ㅇ 손끼임방지장치
ㅇ 유압오일
[합 계]

[양식 12]

월 간 공 정 사 진

○ 공 사 명 :

사진설명 :	사진설명 :
사진설명 :	사진설명 :
사진설명 :	사진설명 :

[별지 제6호 서식]

결재	담 당	부 장	부서장

도면열람·대출신청서/서약서

○ 열람․대출신청서

관리번호	도 면 명	형 태	수량(매)	기 간	용 도	비 고

[eqn: 위 도면을~~ "대출하여 주시기 바랍니다." ATOP "열람코자합니다. "]

○ 서  약  서

1. 위 열람․대출도면을 복재, 복사하지 않고 목적 외 사용치 않을 것이며, 사용 후 즉시 반납하겠습니다.

2. 본 도면으로부터 알게 된 모든 내용은 용도외 사용하지 않을 것이며 위의 사항을 위반 시에는 모든 책임을 질 것을 서약합니다.

2017 년       월       일

위 신청 및 서약자	소  속 :	직    책 :

성  명 :             (서 명)	전화번호 :

반납관계	일  시 :

반납자 :

확인자 :

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□절□□□□□□□□□□□□취□□□□□□□□□□□□선□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

도 면 반 납 영 수 증

관리번호	도 면 명	형 태	수량(매)	반 납 일 시	비 고

위 도면을 정히 반납하였음을 확인함.

2017 년       월       일

확인자	소     속 :

직  급(책) :          성 명 :             (서명)

(별지 제50호 서식)

보  안  각  서

(업체대표자용)

본인은  2017년    월    일  귀 공사와  계약  체결한 “광주공항 엘리베이터 개량공사”를 시행함에  있어  다음  사항을  준수할  것을  각서로  제출합니다.

1. 본인은 본 공사(용역)를 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 공사(용역)수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 귀 공사에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌받음은 물론 공사등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

년     월     일

소  속 :

직  위 :

성  명 :                (서명)

한 국 공 항 공 사  여 수 지 사 장

A4(210×297)

(별지 제50-1호 서식)

보  안  각  서

(공사참여자용)

본인은 2017년   월   일   귀 공사과 계약체결한 “광주공항 엘리베이터 개량공사”에 참여하는 자로서,  공항이 보안상 중요시설임을 인식하고 제반 보안규정 및 준수사항을 철저히 준수하겠으며 보안사항을 누설하거나 공사수행과정에서 본인으로 인한 보안사고가 발생하였을 때에는 관계법규에 따른 어떠한 처벌도 감수할 것을 각서로 제출합니다.

-  준  수  사  항  -

1. 공사수행과정에서 지득한 비밀을 누설, 유출하지 않는다.

2. 출입허가구역 이외는 절대 출입하지 않는다.

3. 인솔자(보안감독자)의 인솔하에 업무를 수행하여야 한다.

4. 출입증(완장 등)을 타용도로 사용하지 않는다.

5. 출입증(완장 등)은 식별이 용이하게 패용하고 분실방지대책을 강구하여야 한다.

6. 출입증(완장) 분실시 24시간 구두보고후 공사 보안담당자에게 분실신고서를 제출하여야 한다.

7. 보호구역내에서 사전허가없이 사진촬영하지 않는다.

년      월     일

상        호 :

생 년 월 일

성        명 :            (서명)

한 국 공 항 공 사  여 수 지 사 장

청렴이행 서약서(현장대리인)

□ 사 업 명 : 광주공항 엘리베이터 개량공사

본인은 위 사업의 현장대리인으로서(또는 위 사업의 ○○분야 대표 참여자로서) 본 사업을 수행함에 있어,

관련규정과 절차에 따라 성실하게 임하겠으며, 사업을 수행하는 과정에서 이유여하를 막론하고 한국공항공사 관계직원(협력업체 직원 포함)에게 직․간접적으로 금품(돈, 상품권, 예술품, 선물 등), 향응, 편의 등 부당한 이익*을 제공하지 않겠으며,

* 골프접대, 국내외 여행, 숙박시설, 교통편의, 행사협찬, 부적절한 업무지원, 친인척의

취업알선, 부동산거래 특혜 등

이를 위반할 시에는 어떠한 처벌도 감수할 것과 한국공항공사의 처리에 대하여 민․형사상 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다

※ 아래 글을 다음줄에 자필로 따라적고 서명하십시오

나 ○○○는 상기 서약을 지키겠습니다 (서명)

(서명)

20  년  ○월  ○일

서약자 : 소속            직책          성명           (서명)

한국공항공사  광주지사장  귀하

□ 엘리베이터 제원표

장비번호	제작사	형식	용도	설치위치	수량 (대)	정격속도 (m/min)	카사이즈 (W*D*H)	용량	주로프	모터용량	동력전원	운행층
1	㈜대림엔지니어링	유압식	장애인용	도착대합실	1	30	1600*1500*2300	15인승 1000kg	12mm, 225m	19kW	380V 60Hz 3Φ	1,2층
2	㈜대림엔지니어링	유압식	승객용	의전구역	1	30	1600*1500*2300	15인승 1000kg	12mm, 225m	19kW	380V 60Hz 3Φ	1,2층
3	㈜대림엔지니어링	유압식	장애인용	일반대합실	1	30	1600*1500*2300	15인승 1000kg	12mm, 225m	19kW	380V 60Hz 3Φ	1,2층

□ 사업시행위치도(여객청사 1~2층)