한국마사회 영등포지사 기계식

주차설비 개선 공사 시방서

2018. 10.

지사시설안전부

Ⅰ. 공 사 개 요

1. 공 사 명 : 한국마사회 영등포지사 기계식 주차설비 개선 공사(1~4호기)

2. 공사위치 : 서울특별시 영등포구 영중로 8길 14(영등포동 3가, 영등포케이 1빌딩)

3. 공사범위

가. 전기분야 : 구형 제어반(4면), 운전반(4면) 등 철거 및 신설

나. 기계분야 : Lift 구동 모터 등 철거 및 신설

다. 기타분야 : 기존 센서, 스위치 및 케이블 등 철거 및 신설

4. 공사기간 : 계약 후 60일

5. 공사 하자보증기간 : 3년

Ⅱ. 일 반 사 항

1. 적용범위

가. 본 시방서에 명기되지 않은 사항에 대해 국토교통부 제정 표준시방서에

준하며, 내용이 서로  상이할 때는 본 시방서가 우선한다.

나. 본 시방서 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적

으로 이행하기가 불가능 할 때는 반드시 감독원으로부터 서면으로 대안에

관한 승인을 얻은 후 시공한다.

2. 이   의

각 시방의 내용이 상이하거나 누락 또는 오기되었을 경우에는 반드시 감독원과

협의를 하여야 하며, 견해의 차이가 발생되었을 경우에는 감독원의 지시에 따른다.

3. 경미한 변경

현장마감 및 맞춤 등의 관계로 재료의 설치위치 및 공법의 사소한 변경 또는    이에 수반하는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은 감독원의 지시에 의하며,

이때는 도급금액은 증감하지 아니할 수 있다.

4. 견본품 제시

감독원의 요청이 있을 경우 작업용 자재의 재료, 색상 등은 사전에 견본을 제출

하여 감독원의 승인을 받는다.

5. 검사

가. 현장에 반입된 모든 재료는 K.S제품 사용을 원칙으로 하며, 감독원의 자재

검수 절차에 따라 검사를 받은 후 사용하고 불합격된 자재는 즉시 작업장

외로 반출하고 속히 합격품으로 교체 반입하여 작업 진행에 지장이 없도록

한다.

나. 현장에 반입된 자재 중 지정하는 자재는 품질 및 강도시험을 하여 그 성과를

제출, 품질 확인을 받아야 하며, 이때 필요한 경비는 도급자 부담으로 한다.

6. 기기 및 재료

가. 기기 및 재료(기자재 및 부속품을 포함한다.)는 특기하지 않는 한 KS규격의

신품을 사용하여야 하며, KS가 없는 품목은 국산 최상품을 사용한다.

나. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등의 기술자를

구비하여 제출하고 감독원의 승인을 받아야 한다.

다. 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을

명시한 명판을 부착하되, 한국공업규격 또는 공산품관리법의 규정에 적합한

것으로 한다.

7. 기존 시설물 훼손 시 처리사항

작업 진행 중 고의 또는 불가피하게 기존 시설물을 훼손하였을 경우에는 즉시

(진행상 불가피 할 경우에는 작업 완료 전까지) 원상복구 또는 보상한 후 작업을 진행한다.

8. 시공검사

각 공정부분은 감독원이 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받고 합격승인을

얻은 후 다음 공정으로 진행하며, 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은

감독원 입회하에 시공한다.

9. 공사관리

가. 공사 진행상 제반 문제점은 현장감독자의 지시에 따라 시공한다.

나. 시공자는 필히 현장대리인을 선정하여 시공 상의 제반사항을 철저히 관리

토록 하여야 하며, 공사중 발생되는 제반사고(인명 및 재산)는 시공사 측에서

책임지고 보상하여야 한다.

다. 공사 중 건물의 파손부위가 발생할 때에는 즉시 현장감독원에 보고하여야

하며 감독원의 지시에 따라 원상복구 하여야 한다.

라. 시공자는 공사계약 체결 후 7일 이내에 감독원과 협의하여 착공에 필요한

제반서류를 제출하여야 한다.

10. 현장관리 및 보호시설

작업현장의 관리는 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로관리위생규칙, 기타 관계법규에 의거하여

다음사항을 준수하여야 한다.

가. 작업자 안전사고 예방

나. 화재, 도난, 소음방지 및 위험물 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속

다. 시공 자재정리 및 관리

라. 현장 내, 외의 정리정돈 및 청소

11. 기타 사항

가. 시공사는 공사 완료 후 시설물 운용에 필요한 교육, 관리지침 등에 대하여

충분하게 설명하여야 한다.

나. 보수공사는 월요일~목요일 사이에 실시하며, 경마시행일(금요일~일요일)에는

공사를 실시하여서는 아니 된다.

단, 부득이 경마시행일에 공사 시행이 필요할 경우, 감독원과 협의 후 진행한다.

다. 부분별 또는 전체 작업이 완료되었을 때에는 현장 및 주변정리를 완전히 한다.

Ⅱ. 특 기 시 방 서

1. 제어장치

모든 조작 및 제어는 PLC를 이용하여 자동운전이 가능하도록 하여야 하며, 입고현황

및 고장검출이 용이하도록 하며 정기점검 및 보수 시 수동조작이 가능 하도록   하여야 한다.

◈ 제어반 (CONTROL PANEL)

제어반은 각 모터의 전원 공급장치(MCCB, MC등), DRIVING UNIT 및 각 기기를

제어 할 수 있는 부품(PLC, RELAY 등)으로 구성되어 있으며, CE인증과 KC인증을

획득한 제품이어야 하며, 아래와 같은 보호기능을 갖추어야 한다.

① CPU 이상 검출장치

- PLC의 CPU 이상을 검출한다.

② 과부하 검출장치

- 모터의 과부하를 검출하여 이상 발생 시 모터가 소손되지 않도록 보호 하는 장치

또한, 제어반 내부를 보호할 수 있는 FAN, HEATER 장치와 보수를 위한 콘센트 및

조명등을 설치해야 한다.

(예시)

아울러 신설 제어반 설치장소는 감독원이 지정하는 장소에 설치하여야 한다.

2. 운전반 (OPERATION PANEL)

조작반은 터치스크린 방식으로 사용자가 사용하기에 편리하도록 아래와 같이    구성되어야 하며, 고장 발생 시 보수 요원의 고장판단이 용이하도록 제작되어야

한다.

① 실시간 운행상태 표출,             ② 오작동 시 경고메시지 표출

③ 고장이력관리 확인 가능           ④ 예약출고운전 가능

⑤ 이상발생 시 자동복귀기능         ⑥ 프로그램 UP- DATE 가능

⑦ 입고 운전 중 예약 출고운전 가능         ⑧ 주요부품은 구매가 용이한 제품으로 구성

⑨ 차량번호, 주차위치, 주차가능대수 조회(모니터링) 가능

(예시)

3. 수동 조작스위치 (MANUAL OPERATION SWITCH)

수동 조작스위치는 고장 또는 점검 시에만 사용할 수 있도록 인터록 되어야 한다.

4. 안전장치

1) 입출고층 센서

가. 차량 진입 감지센서

기계식 주차장내로 차량의 진입을 검출하여 차량 진입 시 출입구 도어가 작동

(하강동작)시에 차량의 안전을 위하여 출입구 도어에 설치한다.

나. 차량 전측 감지센서

입고층 팔레트 상에서 차량의 앞부분(앞범퍼)을 감지하는 센서로서 차량이 과    전진하지 않도록 하며 주차설비 내의 수용가는 여부를 감지한다. 센서에 검출    되면 입고 안내등의「후진」램프로 신호를 주고 운전(리프트 하강)시 작동하면

리프트 하강동작을 정지하게 한다.

다. 차량 후측 감지센서

입고층 팔레트 상에서 차량의 뒷부분(뒷범퍼)을 감지하는 장치로써 차량이 규정된

위치에 주차할 수 있도록 하여준다.

라. 차량 정위치 감지센서

팔레트상의 차량의 앞바퀴를 감지하여 차량의 정위치 여부를 확인한다.

라. 차량 좌측 감지센서

기계식 주차장내로 진입한 차량의 좌측도어 열림 및 차량의 좌측편중 등을 감지    하며 리프트가 입고 층에서 승강로 아래로 동작 시 차량의 도어 미러를 감지

하여 차량의 파손을 방지한다.

마. 차량 우측 감지센서

기계식 주차장내로 진입한 차량의 우측도어 열림 및 차량의 우측편중 등을 감지

하며 리프트가 입고 층에서 승강로 아래로 동작 시 차량의 도어 미러를 감지

하여 차량의 파손을 방지한다.

바. 차량 높이 감지센서

기계식 주차장 내로 진입한 차량이 규정높이 이내인가를 감지하여 입고 여부를

확인한다.

사. 차량 유무 감지센서

차량의 유·무를 감지하여 입출고를 확인한다.

2) 리프트 및 승강로 센서

가. 팔레트 정위치 감지센서

팔레트 정위치를 감지하여 수동 및 자동운전 시 리프트내의 팔레트 이탈을 감지

비상정지 하여 사고를 방지한다.

나. 리프트 로프 절단, 이완 감지센서

와이어로프가 절단 또는 이완되어 검출스위치가 동작하면 리프트는 비상 정지한다.

다. 승하강 정위치 감지센서

리프트 승강 및 하강시 리프트에 설치되어 각 층의 주행카트의 단(段) 정위치를 검출한다.

라. 리프트 고속컷 센서

리프트가 승강, 하강 운전도중 승강, 하강 운전제한 위치에 접근하면 이를 감지

하여 감속 하도록 한다.

마. 리프트 상·하한 센서

리프트가 과상승 또는 과하강하여 정위치를 이탈했을 경우 검출하여 비상 정지한다.

3) 주행대차상의 센서

가. 팔레트 돌출 감지장치

카트가 주행 시 팔레트의 돌출을 감지하여 대응함으로써 사고를 방지한다.

나. 팔레트 정위치 감지센서

카트가 주행 시 팔레트의 흔들림으로 인한 정위치 이탈을 감지하여 사고를 방지한다.

다. 주행 정위치 감지센서

카트에서 팔레트를 격납고에 입출고 시킬 때 각 격납고마다 격납고 정위치 검출판을

감지한다.

라. 주행한 감지센서

카트가 주행 시 과전진 또는 과후진할 경우 검출판을 감지한다.

마. SHIFT 감지센서

팔레트를 취출 또는 격납하기 위하여 SHIFT가 동작할 때 SHIFT의 좌, 우, 정위치를

감지한다.

바. 주행, 횡행 정위치 카운터 센서

주행 또는 횡행 운전을 할 때 구동축의 회전수를 카운트하여 현재 위치를 파악

하고 운전 속도를 제어한다.

4) OVER RUN 방지 리미트 스위치

리프트가 최상층 또는 최하층을 지나쳐 운전하는 것을 방지하는 장치로 최상층과

최하층에 리미트 스위치가 설치되어 OVER RUN을 방지한다.

5) 안전장치

다음과 같은 안전장치가 장착되어 설비의 운용 및 원활한 작동이 이루어지도록 한다.

가. 비상정지스위치

비상 시 운전반에 부착된 비상정지용 누름버튼 스위치를 조작하며 기계의 모든

동작을 즉시 중단한다.

나. 입출고 신호등

주차장 안으로 차량의 진입여부를 적, 청색 램프로 표시하며 적색에서는 차량의

진입이 불가능하다.

다. 입고 안내등

｢전진｣ ｢OK｣ ｢후진｣을 표시하며, 입고 시에 있어서 차량의 진입을 규제하고,    또한 팔레트 상에 차량의 올바른 탑재를 위하여 운전자가 용이하게 확인할 수    있도록 상황에 따라 표시가 점등된다.

5. Turn Table Trolley Assembly

Turn Table Trolley Assembly의 주요 구성품은

구 성	품 명	사양 및 규격
T/T	회전자Brush	BC3 청동주물
	BRUSH BODY	MC NYLON
	전체 BODY	607×170

아래와 같다.

※ 회전 시 BRUSH가 2~3mm 진입되도록 설치한다.

6. 승강구동장치

승강구동부는 PALLET에 적재된 차량을 모터와 WIRE ROPE를 사용하여 충분한

힘으로 안전하고 정숙히 승․하강할 수 있도록 하여야 하며 INVERTER(AC) 또는

CONVERTER(DC)등을 사용하여 기동 및 정지 시 부드럽고 원활한 작동이 되도록

구 성	품 명	사양 및 규격	제조사
구 동 부	Motor	11kW × 6P	FLENDER HIMMEL
	Brake	HMB-S300

하여야 하며, 주요 구성품은 아래와 같다.

※ 단, 구동모터는 필히 현재 설치된 제품과 동일 제품을 사용하여야 한다.

7. 횡행부

구 성	품 명	사양 및 규격	제조사
횡 행 장 치	Motor	3.7kW	FLENDER HIMMEL
	Reducer	1/60
	Driving Shaft	Universal Joint
	Main Sprocket	Φ 334.2
	Sliding Pole	일반구조용강 (SS41)

횡행장치는 주차실 각 층마다 1set씩 설치하며, Sprocket(체인 기어)의 회전에    의하여 Pallet를 수평이동 할 수 있도록 견고하게 제작하여 안전하고 원활한 운전이

가능하도록 하여야 하며, 주요 구성품은 아래와 같다.

※ 단, 구동모터는 필히 현재 설치된 제품과 동일 제품을 사용하여야 한다.

가. Sliding Pole은 H Beam 및 Steel Plate를 사용하여 비틀림이 없고, 하중에        충분히 견딜 수 있는 구조로 한다.

나. Driving Shaft는 Universal Joint 사용하여 충분한 강도를 갖도록 제작한다.

다. Sprocket은 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 항상 균일한 견인력을 유지       하도록 하고 치형은 고주파 열처리를 하여 경도를 높인다.

8. 인수인계 및 운전원 교육

가. 인수인계 시 발주자의 주차설비 관리자 혹은 운전원이 함께 참석하여 각

부분의 기능, 점검방법 및 운전방법을 숙지토록 한다.

나. 인도 후 일정기간동안 상주하여 기계상태를 확인한 후 철수하여야 하며, 상주

기간은 상호 협의하여 정한다.

다. 철수 후 발주자측의 요청이 있을 경우 즉시 요청에 응하여야 한다.