용 도 설 명 서
1. 품 명	영 문
	국 문	화물용 엘리베이터
2. 규격(성능 및 사양) : 화물용 엘리베이터 구매설치 적재하중 : 3,000kg 운행속도 : 45m/분 카사이즈 : W2,800㎜×L3,300㎜×H2,650㎜ 출입문규격 : W2,800㎜×H2,650㎜ 제어방식 : VVVF(가변전압,가변주파수) 운전방식 : 전자동+수동 출입문형태 : 2 UP DOOR 및 1층 GATE관통형 도어방식 : 2PANEL UP SLIDING OPEN(방화도어) 정지층수 : 4개층 4STOP 및 1층 전후면 관통형 CAR 내벽 : SUS SATIN헤어라인(비차열)1.5T이상 CAR 바닥 : 강판 6.0T이상 및 PVC타일 CAR조작반 : MICRO PUSH BUTTON(양측 부착/음성 송출) CAR위치표시기 : LED점등 디지털방식 ※자세한 내용은“설치 시방서”참조
3. 용도설명 : 산학협력연구관 화물용엘리베이터 설치
4. 기타 참고사항(기대효과 등) : 산학협력연구관 실험장비 운반용 2018년 10월 일 시설운영팀장 : 김일영 (인)

상 세 규 격 서
⃞ 품명 : 화물용엘리베이터
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ Accessory ④ 설치조건 ⑤ 보증기간, 납품기한 등	화물용 엘리베이터(제작 및 설치비 포함) 적재하중 : 3,000kg 운행속도 : 45m/분 카사이즈 : W2,800㎜×L3,300㎜×H2,650㎜ 출입문규격 : W2,800㎜×H2,650㎜ 제어방식 : VVVF(가변전압,가변주파수) 운전방식 : 전자동+수동 출입문형태 : 2 UP DOOR 1GATE관통형 도어방식 : 2PANEL UP SLIDING OPEN(방화도어) 정지층수 : 4개층 4STOP 및 1층 전후면 관통형 CAR 내벽 : SUS SATIN헤어라인(비차열)1.5T이상 CAR 바닥 : 강판 6.0T이상 및 PVC타일 CAR조작반 : MICRO PUSH BUTTON(양측부착/음성) CAR위치표시기 : LED점등 디지털방식 ※자세한 내용은“설치 시방서”참조 산학협력연구관 화물용 엘리베이터 납품설치 및 검사비 포함조건 -시설운영팀 제작도 승인 후 납품 및 설치조건 하자보증기간 : 건물 준공일로부터 3년간 3개월 무상 유지관리보수 -납품기한 : 계약일로부터 2020년 6월 30일까지	1대
2018년 10월 일 시설운영팀장 : 김일영 (인)

용 도 설 명 서
1. 품 명	영 문
	국 문	장애자 인승용 엘리베이터
2. 규격(성능 및 사양) : 장애자 인승용 엘리베이터 구매설치 대수 : 2대 용도 : 장애자 승객용 용량 : 15인승 운행속도 : 90m/분 제어방식 : VVVF(인버터제어방식, 기어리스방식) 운전방식 : 전자동 및 수동 정지층 및 출입구수 : 1호기 4개소(정지, 출입구), 2호기 5개소(정지, 출입구) 승강로 구조 : 철근콘크리트 구조 카 크기(내부): W1,600㎜×L1,400㎜ 카 내부벽,내부문 : 스텐네스 바이브레이션/하이그로시 마감 카 바닥 : 최고급 대리석 천장 조명 : LED조명(고급형) 문턱(SILL) ; 경질알루미늄재 조작반(OPB) : 마이크로 푸시 버튼 부속장치 : 비상통화,인터폰,에어콘,비상운전장치,핸드레일 등 출입문규격 : W900㎜×H2,100㎜(방화도어 적용) 출입문형태 : 2DOORS CENTER OPENING(전층 재질 스텐네스 바이브레이션/하이그로시 마감) 삼방틀(JAMB): 전층 재질 스텐네스 바이브레이션/하이그로시 마감 호출버튼 : MICRO SOFT PUSH BUTTON(양측 부착/음성 송출) CAR위치표시기 : SEGMENT형 ※자세한 내용은“구매 설치 시방서”참조
3. 용도설명 : 산학협력연구관 장애자 인승용 엘리베이터 설치
4. 기타 참고사항(기대효과 등) : 산학협력연구관 장애자 인승용 2018년 10월 일 시설운영팀장 : 김일영 (인)

상 세 규 격 서
⃞ 품명 : 장애자 인승용 엘리베이터
구 분	상 세 명 세	수량	비고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ Accessory ④ 설치조건 ⑤ 보증기간, 납품기한 등	장애자인승용 엘리베이터(제작 및 설치비 포함) 인승용량 : 15인승 운행속도 : 90m/분 제어방식 : VVVF(인버터제어방식, 기어리스방식) 운전방식 : 전자동 및 수동 정지층 및 출입구수 : 1호기 4개소(정지, 출입구), 2호기 5개소(정지, 출입구) 승강로 구조 : 철근콘크리트 구조 카 크기(내부): W1,600㎜×L1,400㎜ 카 내부벽,내부문 : 스텐레스 바이브레이션/하이그로시 마감 카 바닥 : 최고급 대리석 천장 조명 : LED조명(고급형) 문턱(SILL) ; 경질알루미늄재 조작반(OPB) : 마이크로 푸시 버튼 부속장치: 비상통화,인터폰,에어콘,비상운전장치,핸드레일 등 출입문규격 : W900㎜×H2,100㎜(방화도어 적용) 출입문형태 : 2DOORS CENTER OPENING(전층 재질 스텐레스 바 이브레이션/하이그로시 마감) 삼방틀(JAMB): 전층 재질 스텐레스 바이브레이션/하이그로시 호출버튼 : MICRO SOFT PUSH BUTTON(양측 부착/음성 송출) CAR위치표시기 : SEGMENT형 ※자세한 내용은“구매설치 시방서”참조 산학협력연구관 장애자용 엘리베이터 납품설치 및 검사비 포함조건 -시설운영팀 제작도 승인 후 납품 및 설치조건 -하자보증기간 : 건물 준공일로부터 3년간, 3개월 무상 유지 관리보수 -납품기한 : 계약일로부터 2020년 6월 30일까지	2대
2018년 10월 일 시설운영팀장 : 김일영 (인)