승강기 부품교체 작업설명서

1. 공 사 명 : 포항우편집중국 승강기 부품 교체공사

2. 공사기간 : 계약일로부터 30 일 이내

3. 공사범위

가. E/L 부품교체

- Main Inverter : SV110IV5-4DB (승강기 전용 옵션카드 포함)

나. 시운전, 조정 및 폐자재처리 일체 등

4. 주요설비 기종 (대일승강기)

- PLC type

- P15-CO60-3S

제 1 장 일반사항

1- 1 적용범위 및 관련법규

가. 본 작업설명서는 포항우편집중국 승강기 부품 교체공사 대하여 적용 한다.

나. 본 공사는 “승강기제조및관리에관한법률”에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

1- 2 착공계 및 공정표 제출

계약 체결 후 공사 작업계획을 표기한 공정표를 작성하여 제출하여야

한다.

1- 3 자재반입 및 검사

가. 자재를 반입 할 때는 반입물량을 확인할 수 있는 자재반입신청서를

작성하여 제출하여야 한다.

나. 반입된 모든 자재는 검사를 받아야 하며 기 반입된 자재는 사전승인

없이 장외로 반출 시킬 수 없다.

1- 4 안전관리자 선임

안전관리자를 선임하여 공사기간 동안 안전관리 업무를 전담시켜 재해발생

을 사전에 예방하여야 한다.

1- 5 안전관리

가. 모든 작업자는 안전관리규정을 철저히 준수하여야 한다.

나. 공사 중 재해가 발생하지 않도록 각종 안전장구를 착용하여야 하며

필요한 보호시설 및 위험표지판 등을 설치하여야 한다.

다. 작업상태가 불량하거나 안전관리가 허술하여 감독자로부터 작업중지

지시를 받았을 때에는 즉시 작업을 중지하여야 한다.

1- 6 재해책임

"계약상대자“는 공사 중 발생되는 각종 재해에 대하여 민, 형사상의 모든 책

임을 진다 .

1- 7 하자보수 보증기간

본 공사의 하자보수 보증기간은 공사검사 완료일로부터 3년(36개월)이며 이 기간

내에 발생한 하자에 대해서는 즉시 무상 조치하여야 한다.

제 2 장 특기사항

2- 1 공사용 자재

가. 공사에 소요되는 모든 자재는 신품으로 “한국산업규격품(KS)" 사용

을 원칙으로 하며 작업설명서의 내용을 충족시켜야 하고, 해당 기종을

원만하게 발휘할 수 있어야 한다.

나. 모든 자재는 승강기용으로 사용실적이 많은 제품을 사용하여야 한다.

2- 2 공사

가. 작업전 준비

(1) 교체 작업 시 기계실 출입에 이상이 없도록 사전 공정 계획표를

작성하고 , 공정계획을 시설팀에게 사전 공지 및 협조를 득하여

업무에 불편함이 없도록 철저히 준비 하여야 한다.

(2) 일일 공사 착공 전, 후 감독관의 승인을 받아야 한다.

(3) 작업계획에 따라 필요한 공구들을 완벽하게 준비하여 작업이 연

속적으로 진행 될 수 있도록 하여야 한다.

(4) 공사 착공 전 안내 문구를 설치하여야 하며, 공사현장에는 작업

내용을 공지하는 안내 문구를 설치하여야 한다.

나. 교체작업

▷ Main Inverter

1) 메인 모터 구동을 제어 하는 부품으로서 기계실 컨트롤 판넬(CP) 내 설치

되어야 한다.

2) 인버터에는 승강기 전용 옵션 카드가 설치 되어야 한다.

3) 인버터가 정상 동작하기 위해 데이터 및 각종 설정 딥 스위치가 완벽하게

세팅하여야 하며 정상 운행 전 시운전을 충분히 시행하여야 한다.

2- 3 공사 후 점검

공사 완료 후 정산 유,무를 빠짐없이 CHECK하여 “승강기제조및관리에관

한 법률”에 의거 모든 기능이 정상 작동하여야 하며, 이 때 필히 감독관

의 승인을 득 하여야 한다 .

2- 4 폐자재 처리

철거된 폐자재는 “계약상대자”의 부담으로 장외로 반출한다.

2- 5 기타

본 작업설명서에 누락된 사항일지라도 본 교체공사를 위하여 필요하다고 인

정되는 사항은 조건 없이 충실히 이행하여야 한다. 끝.