물 품 규 격 서

[범어지하도상가 에스컬레이터(1호기)

스텝체인 및 핸드레일 구매설치]

2018. 11.

	대구시설공단
		범어지하도상가

스텝체인 및 핸드레일 구매 설치 설명서

1. 건   명 : 범어지하도상가 에스컬레이터(1호기)스텝체인 및 핸드레일                     구매 설치

2. 위    치 : 대구광역시 수성구 달구벌대로 지하2410 범어지하도상가

3. 목    적 : 에스컬레이터(1호기) 가동시간 누적으로 마모되고 이완되어 안전성이 저하된 스텝체인 및 핸드레일의 교체를 통해 승강기의 정상기능을 확보하여 안전사고를 미연에 방지하고 기기의 수명을 연장하고자함

4. 대상 및 내역

가) 스텝체인 및 핸드레일

대 상	규격 및 사양	단위	수량	비 고
스텝체인	W-BB,1200형,19Ton	unit	109	제작사 : 현대엘리베이터
핸드레일	8040NT(흑색), 45M	EA	2	좌	45m
				우	45m

5. 작업기간 : 계약일로부터 50일간

6.일정예정표

일 정 공 정	작 업 기 간							비 고
	1~44	45	46	47	48	49	50
현장확인 및 자재제작
현장교체작업 및 점검

제 1 장  일반사양서

1. 일반사항

가) 적용범위 :

본 시방서는 『범어지하도상가 에스컬레이터 스텝체인 및 핸드레일 구매        설치』건에 대하여 대구시설공단(이하“공단”)과 계약업체(이하“수급         자”)간에 적용한다.

나) 본 구매설치 작업은 설계도서와 시방서 및 관련규정에 의거 감독관의           지시에 따라 시행한다.

2. 납품계획

- 수급자는 계약일로부터 7일내에 착수신고서, 현장대리인 지정신고서,           예정 공정표를 제출하되, 예정공정표 작성시 본 작업 추진을 위한 작업          순서 및 작업방법을 미리 감독관과 협의하여 작성한 후 제출하여야 하          며, 그 후에 작업에 착수한다.

- 수급자는 납품 전 본 사양서를 검토 후 기존 에스컬레이터 시스템, 설          치상태, 실제길이 등을 반드시 확인하고 납품 설치하여야 한다.

3. 작업의 기록

- 본 작업 착수전, 작업중, 작업후 사진(10*15)을 칼라로 촬영(디지털)하          여 각 2부씩 작업완료시 제출하도록 한다.

4. 자재의 선정

가) 설계내역에 따라 선정하되 KS규격품 또는 이와 동등한 성능이상의 자재          를 사용하고, 감독관의 요구시 샘플을 제출한다.

나) 인도한 자재의 보관책임은 수급자에게 있고, 이를 훼손 또는 망실하였          을시는 수급자 부담으로 대체하여야 한다.

5. 모든 작업은 만족스러운 기능을 발휘하도록 시공하고 설계도서에 명시되        지 않은 경미한 사항과 마무리 등에 의한 재료의 사소한 변경에 따른 경        미한 부분은 수급자 부담으로 성실히 시공한다.

6. 작업시행

- 설계도서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히         시공을 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

7. 안전관리

- 수급자는 작업 중 재해가 발생하지 않도록 필요한 보호시설 및 위험표지         판 등을 설치하고 사고 발생시에는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하        며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해, 손실에 대한 처리        와 보상 일체는 수급자의 책임이다.

8. 완료검사

가) 공단은 시공 상태가 계약문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하는 예          비점검을 실시할 수 있다.

나) 작업완료 예비검사결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이          에 대한 시정조치를 수급자에게 요구할 수 있으며 수급자는 이의 시정          조치를 완료한 후에 준공검사원을 제출하여야 한다.

다) 수급자는 작업완료 전 청소를 실시하여 현장 내외를 깨끗하게 정비하여          야 한다.

라) 작업 중 발생한 기존 시설물의 훼손 또는 손상부분은 납품 완료기간내          까지 원상복구를 하여야 한다.

9. 철거발생품 정리

작업 중 발생되는 폐체인 및 폐핸드레일 등 철거발생품은 적법한 절차에        의하여 폐기 처분하여야 하며, 기타 발생되는 비용은 계약상대자가 부담        한다.

10. 기타사항

가) 본 규격서에 명기되지 않았거나 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행          해야 하는 상황이 발생한 경우 상호 협의하여 진행한다.

나) 물품 납품시 충격 등에 의한 파손이나, 불량품이 발생하지 않도록 물품          에 대한 보호조치를 한다.

제 2 장 특기사양서

1. 일반사항

본 시방은 범어지하도상가 에스컬레이터 부품 교체작업에 적용하며 승강기       시설 안전관리법, 건축법 등에 관한 규정, 내선규정, 전기설비기술 기준령       등 관련법규에 적합하도록 하며 수급자는 작업에 소요되는 물자와 장비일       체를 제공하여 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.

가) 수급자는 계약 후 현장 입지조건을 파악, 실측하여 기기 배치 및 환경조         건 등을 감안한 상세도 및 공정표를 감독관 사전 협의승인을 득한 후 그         지시에 따른다.

나) 수급자는 착수전 공사참여 기술자를 선정하여 감독관에게  제출 후 현장        작업에 임하여야 하며 현장대리인은 매일 공정에 대한 작업사항, 인원,         자재 반출입사항 등을 감독자에게 보고하여야 한다.

2. 사용자재 승인 및 기기의 검사

가)「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」제3조(안전관리대상제품의

범위) 4호에 의거 안전확인대상생활용품에 해당한다

④ 에스컬레이터 스텝체인은 별표 4 제2호에 따른 제품

분 류	품 목
다. 기계금속	3)「승강기시설 안전관리법」 제2조제1호에 따른 승강기를 구성하는 주요 부품(엘리베이터 권상기용 제동장치, 엘리베이터용 안전극한스위치, 럽처밸브, 에스컬레이터용 스텝, 에스컬레이터용 스텝체인, 에스컬레이터용 전자브레이크, 와이어로프, 안전회로기판만 해당한다)

나) 상기 부품은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조(안전

인증서 발급 등) ➁호 의거 안전인증기관은 안전기준 및 공장심사 기준에 적

합한 경우에는 별지 제 5호 서식의 안전인증서를 발급하고, 안전확인기관의

안전확인시험을 받아 납품하고, 별지 제 5호 서식의 안전인증서를 발급 하여야 한다.

다) 본 작업에 사용되는 자재는 KS규격품 또는 이와 동등성능 이상의 신품을         공급하여 안전성과 내구성이 확보되어야 한다.

라) 본 작업에 사용될 주요자재는 공인기관 시험성적서가 필요한 품목은 시         험성적서와 함께 반입하고 자체 시험품목도 시험 성적서를 제출하여야          한다.

마) 기타 사용될 자재도 외관상 자재가 조잡하고 품질 적정여부의 판별이 어         려울 때 감독관이 자재의 시험 및 반품 교체 지시를 할 수 있으며 관계         기관의 시험을 필하고 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

바) 수급자는 감독관이 필요하다고 판단하여 품질검사를 요청할 시는 시험          및 검사를 할 수 있도록 편의를 제공하여야 하며 이에 소용되는 일체의         비용은 수급자 부담으로 하여야 한다.

3. 승강기 기본사양

구분	에스컬레이터 1호기	비고
제 작 사	현대엘리베이터
형 식	1200형
전 원	3상 380V 60Hz
동 력	11kw
정격속도	30m/min
경사각도	30°
층 고	8.906m
파단강도	19 Ton
스 텝 수	109 Unit

※ 에스컬레이터 보수부품은 제작사별로 부품이 상이하므로 적정 규격이 출시되     지 않을 경우 현장조사 후 현 설비에 맞도록 제작에 착수 해야함,

4. 스텝체인의 성능 및 외관

가) 스텝체인을 스프로켓에 끼워 움직였을 때 링크, 핀, 부시, 롤러 상호간         에 움직임이 원활하여야 하며, 작동시 이상 마찰 및 마모부분이 없어야         한다.

나) 스텝체인의 외관은 녹, 흠칠 등이 없이 매끈하여야 한다.

다) 스텝체인은 납품시 방청유를 도포하거나 이에 대신할 수 있는 방법으로         방청처리 하여야 한다.

라) 스텝체인은 KS B 6853에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

5. 스텝체인의 구성 및 제원

가) 주요 구성품

- 스텝체인은 AXLE형으로서 링크판 류, 핀 류, 부시 류, 스텝샤프트, 기타        부품등으로 구성되며, 주요부분의 규격은 아래와 같다.

나) 주요부 규격

항 목	기 준	비 고
보증 파단 강도	19Ton
1Unit 구성	좌·우 각 6Link
ATT BUSH 거리	406.4+0.4mm
피 치	135.47mm

6. 스텝체인 성능시험 및 재료

가) 파단하중

- 3링크 이상의 시험편을 취하여 파단강도 시험을 실시하여 파단하중은 5조        나)항의 보증 파단강도 이상이어야 한다.

나) 경도시험

- 스텝체인의 경도시험 대상 부품은 LINK PLATE류, PIN류, BUSH 등 이며 부        품별 경도를 로크웰 경도기 등으로 측정하며 각 부품의 경도는 KS B 1407        의 경도 기준에 따른다

다) 재료

- 스텝체인의 재료는 다음 표에 명기하는 규격과 동등 또는 이상의 품질을        갖는 재료를 사용하여야 한다. 다만 주철재 링크를 사용하여서는 안된다.

부 품 명	재 료 (규 격)
링크 판	KS D 3503 KS D 3752
핀	KS D 3867
부시	KS D 3867 KS D 3517
강제형 롤러	KS D 3867 KS D 3517
고무 롤러 허브	KS D 6006
베어링	KS B 2023

7. 핸드레일 및 가압롤러 필요조건

가) 핸드레일 재료

- 폴리우레탄으로 광택이 있으며, 표면이 깨끗하고 매끄러우며 내피로성, 내수

성, 착색성 및 저온에서 골곡저항 특성이 양호하고 노후균열, 변색이 쉽게       일어나지 않는 재료를 사용하여야 한다.

- 접착부위는 한 군데를 초과하지 않으며 내굴곡, 내피로성 및 직포와의 접착       성이 양호한 재료를 사용하여야 한다.

- 스틸 코드는 고장력 스틸 와이어로 표면의 상처, 오염, 녹 및 절곡 등 사       용상 유해결함이 없어야 하며, 18가닥 이상이 내포되어야 한다.

- 슬라이드는 고 내마모성 재질의 섬유로 표면 마찰력이 높고 주름이나 흠집       이 없어야 한다.

나) 형 태

- 핸드레일의 심체는 고강도인 스틸 코드와 보강제로 비석면 우량의 직포 또       는 고무가 양질의 배합으로 접착되고 손에 쥐기 쉽도록 형상을 말발굽 모       양으로 성형한 것으로 폭과 두께는 길이 방향으로 균일하며 상처, 굴곡,        변색 등 사용상의 유해한 결함이 없어야 한다.

- 핸드레일은 현장 접합 가능한 재질 및 형태여야 한다.

다) 제조 및 가공

- 핸드레일의 기준 규격 KS B 6852에 적합하여야 한다.

- 핸드레일의 표면은 깨끗하고 광택을 가지며, 홈, 굴곡, 오목, 얼룩 및       보수한 부분이 없어야 한다.

- 핸드레일은 슬립현상 방지를 위하여 내측 면의 표면 마찰력이 높고, 길이방향 및       폭 방향으로 포의 주름이 없는 재질이어야 한다.

- 핸드레일 길이 공차는 지정길이의 공차이내 이어야 한다.(KS B 6852 6.1C)

지정길이구분	30m미만	50m미만	50m이상
공차(mm)	±20	±25	±30

라) 검사 및 시험

- 검사는 외관검사로 핸드레일 내외피 상태, 수량, 길이, 재질 등을 검사          한다.

- 핸드레일의 기준 규격 KS B 6852 6.2 핸드레일의 시험 및 성능의 기준에 적합       하게 제작되어야 한다.

마) 가압롤러

- 재질은 폴리우레탄(동등 이상)으로 고장력, 하중 및 충격에 충분한 강도를       가지고 있어야 한다.

- 설치 후 핸드레일과 구동휠간에 압착력과 마찰력이 충분히 전달되어야 한       다.

8. 에스컬레이터 스텝체인 및 핸드레일, 부품(가압롤러) 교체작업

가) 철거 및 운반

- 스텝체인 교체를 위해 해체되는 스텝 등 각종 부속품은 재사용에 지장이        없도록 분해하고 통행에 지장이 없는 곳에 안전하게 보관하여야 한다.

- 폐체인 및 폐 핸드레일 등 재사용이 곤란한 철거품은 통행에 지장을 주지       않도록 즉시 안전하게 반출하여 안전사고를 예방하여야 한다.

- 스텝체인 등 중량물을 운반할 때에는 계단을 이용하고 운반자 및 통행인의

안전사고에 유의하여 이동하여야 한다.

- 폐자재 반출 중 물적 또는 인적 피해가 발생하였을 때에는 우리 공단의 감

독하에 계약자 부담으로 원상복구 및 보상을 하여야 한다.

- 철거품의 운반 시에는 기름 등 오염물질이 바닥에 떨어져 오염되지 않도록

주의하여야 하며, 오염된 경우에는 즉시 깨끗이 제거하여야 한다.

- 운반 중 계단의 모서리나 기타 시설물의 파손이 발생하지 않도록 조심하고

작업자 부주의로 파손된 경우에는 계약자의 부담으로 원상 복구하여야 한       다.

- 철거한 폐자재와 폐기물 처리비는 계약금에 포함 또는 정산된 것으로 보고

계약자 책임으로 처리하여야 한다.

나) 반입 및 설치

- 공사 수행을 위한 자재 및 공구 등의 현장반입은 고객의 통행에 지장이 없       도록 시행하여야 하며, 보관이 필요한 때에는 통행과 상가업무에 지장이        없는 곳에 계약자 관리책임으로 안전하게 보관하여야 한다.

- 자재의 반입에서 준공시점까지 천장판이나 바닥 등 타 시설에 손상이 발생       치 않도록 필요한 경우 계약자 부담으로 적합한 안전조치를 이행하고 공사       를 수행하고, 타 시설의 손상이 발생된 때에는 즉시 계약자가 원상복구 하

여야 한다.

다) 안전브러시 철거 및 설치

- 안전 브러시를 철거할 때에는 사전에 위치를 표시하여 조립시 위치가 바뀌       지 않도록 조치하고 철거 및 이동, 보관, 재설치할 때에도 브러시의 손상       또는 홀더가 변형되지 않도록 조치하여야 한다.

- 안전 브러시를 재설치할 때에는 반드시 원위치에 조립하고 고정용 볼트가       돌출되거나 탈락되지 않도록 견고하게 고정하여야 한다.

라) 스커트 가드 및 외장(데크)패널 분해 철거, 설치

- 스커트 가드 및 내/외장 패널의 분해 작업시 손상되지 않도록 적정한 공구

를 사용하여 분해, 이동, 보관하고, 손상이 발생시에는 즉시 보완하여야        한다.

- 스커트 가드 및 내/외장 패널을 재설치할 때에는 단차 또는 틈새가 발생하

지 않도록 정교하게 설치하여야 한다.

마) 스텝(STEP), 철거 및 설치

- 스텝의 분해 또는 철거 작업시 클리트 및 라이저 부분에 찍힘이나 파손이       발생하지 않도록 주의하고, 적재하여 보관할 때에도 무너지거나 파손되지       않도록 사전에 예방하여야 한다.

- 스텝을 재 설치할 때에는 체인과 스텝간 좌/우측 거리를 일정하게 배치하       여 고정하고 스텝표면, 롤러, 데마케이션 등이 현저하게 오염되었거나 마       모된 경우 정비(청소) 또는 교체 후 설치하여야 한다.

바) 스텝 엑슬 체인(Step Axle Chain)Ass'y 철거 및 설치

- 체인을 철거 또는 설치 때에는 하중이 걸려 있는지 여부 등 안전 상태를        확인한 후 시행하여야 한다.

- 스텝체인 철거 후 스텝체인과 스텝롤러 가이드레일 등 관련장치에 문제가       있는 경우에는 계약자는 감독과 협의하여 보완 작업 후 신품 체인을 설치       하여야 한다.

- 스텝체인을 조립할 때에는 기존 체인과 동일한 규격의 제품으로 가이드레       일과 마찰이 최소화 되도록 조립하고 체인의 좌우측 편차가 발생하지 않도       록 설치하여야 한다.

- 교체한 스텝체인이 타 부품에 영향을 미치지 않도록 하고, 가동시 기계적       마찰이 없이 원활하게 구동되어야 한다.

- 스텝체인은 안전율 10 이상 충분한 강도를 유지하는 특수체인으로  기존        제품(교체대상)과 동일성능이상으로 설치되어야 한다.

- 철거되는 체인은 특별한 사정이 없는 한 통행객의 동선에 지장이 되지 않       도록 당일 반출을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 감독과 상의하여 안전한       장소에 적재하여 보관하여야 한다.

사) 핸드레일 철거 및 설치

- 에스컬레이터 핸드레일의 종류는 준옥외형 스틸코드 핸드레일이다.

- 핸드레일 설치 시 기존 시설물에 대한 훼손 및 변형이 없어야 한다.

- 핸드레일 교체 후 주행중의 이상음 발생, 발열, 레일형상에 대한 변형, 내       피의 이상마모, 손상 등을 점검하여 이상이 없어야 하며, 스텝과 레일은        동일한 속도로 미끄럼 없이 구동되어야 한다.

- 핸들레일을 철거할 때에는 이동 및 관리가 원활한 형태로 견고하게 말아        정리하고 신품은 작업 중 긁힘이나 꺾이지 않도록 주의를 기울인다.

- 핸드레일 구동장치인 가압롤러 설치 시 핸드레일 및 구동휠에 손상이 가지       않도록 주의를 한다.

아) 스텝체인 및 핸드레일 철거 및 설치기간

- 최초 작업일로부터  5일 이내에 완료할 것.

9. 수급자는 설치작업 완료 후 다음 안전장치를 점검하여야 한다.

가) 디딤판 체인이 절단되었을 때 디딤판의 승강을 자동적으로 정지시키는 장        치를 점검해야 한다.

나) 승강장에서 디딤판의 승강을 정지시키는 것이 가능한 장치를 점검해야 한        다.

다) 승강구의 가까운 위치에서 사람이나 물건이 디딤판 측면과 스커트 가드와        의 사이에 강하게 끼었을 때 끼인 물체가 콤플레이트에 도달하기 전에 디        딤판의 승강을 자동적으로 정지시키는 장치는 승강로 상·하부, 좌·우측        에 각각 1개소 이상 설치개소에 대한 점검을 해야 한다.

라) 사람이나 물건이 핸드레일 인입구에 끼었을 때 디딤판의 승강을 자동적으        로 정지시키는 장치를 점검해야 한다.

마) 동력이 차단되었을 때  관성에 의한 전동기의 회전을 자동적으로 제지하        는 장치를 점검해야 한다.

바) 구동체인이 절단되었을 때 동력을 차단하고 역행을 방지하는 장치 또는         상승중 비정상 역행구동시 구동정지와 동시에 제동역할을 하는 장치를 점        검해야 한다.

사) 상하 승강장에서 디딤판과 콤플레이트 사이에 사람이나 물건이 끼이지 않        도록 하는 장치를 점검해야 한다.

아) 승강로의 상·하부의 좌우에 고정되어 디딤판이 들려지는 상태에서의 운        행이탈을 감지하여 디딤판의 승강을 제어하여 정지시키는 장치를 점검해야 한다.

10. 시운전

가) 작업 종료 후 자체점검 자격자가 에스컬레이터 각 부분을 점검하여 이상이 없         음을 확인한 후에 시운전을 진행하여야 한다.

나) 시운전 중에는 관계자 외에 에스컬레이터를 이용할 수 없도록 통제하고 2시간 이상 충분히 시운전을 진행하여 안전운행에 문제가 없어야 한다.

11. 품질보증 및 하자보수

가) 본 시방서에 의하여 설치된 부품의 하자담보책임기간은 구매설치 후 3년         간으로 한다. 이 기간내에 발생한 설계⦁재료, 제품불량, 설치불량 등에         기인한 하자에 대하여는 계약상대자가 모든 책임을 지며, 공단이 지정하         는 기일내에 무상으로 교체하여야 한다.

나) 하자담보책임기간 중 위 사유에 의하여 발생한 하자로 시행된 물품 교체         부분과 그 영향에 의하여 발생된 주변부의 장애, 하자에 의한 교체 부품         은 계약상대자가 무상으로 수리, 교체하여야 한다.

다) 물품교체 후 원활한 유지관리를 위하여 「승강기시설 안전관리법 시행령」

제7조(승강기의 사후관리)에서 정하는 사항(해당부품의 제조자명 등)을

시방서에 명기하고 납품 시 이행여부를 확인하여야 한다.

① 제조업자, 수입업자, 승강기부품의 제조 또는 수입을 업으로 하는 자

(이하 "제조업자등"이라 한다)는 법 제10조에 따라 그가 판매하거나 양

도한 승강기 또는 승강기부품의 구매인 또는 양수인에게 사용설명서(승

강기부품의 교체 주기 등 관리요령을 포함)와 품질보증서를 “공단”에

제출하여야 한다.

1. 판매일 또는 양도일 및 품질보증기간

2. 제조업자등의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭과 대표자의 성명),

주소 및 전화번호

3. 승강기 유지관리용 부품 제공자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭

과 대표자의 성명), 주소 및 전화번호

4. 보증 내용

5. 사후수리 및 지원체제의 안내

6. 승강기 유지관리용 부품의 원산지, 제조업체명 및 보유기간

② 제1항제1호에 따른 품질보증기간은 3년으로 하며, 그 기간에 승강기

관리주체가 사용설명서에 따라 정상적으로 사용·관리하였음에도 불구하

고 발생한 고장 또는 결함은 제조업자등이 무상으로 정비(부품 교체를

포함)하여야 한다.