설 치 시 방 서

품    명 : 장애인용 이동식 수직형리프트

규    격 : 이동식 수직형리프트 정격하중 (250kg)

제주시교육지원청

설 치 시 방 서

1. 일반사항

1.1 적용 범위

1.1.1 이 시방서는 이동식 수직형리프트의 설치에 적용한다.

1.1.2 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 “물품구매계약 일반조건, 물품구매계약 특수조건” 등 계약조건에 따른다.

1.1.3 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진보장에 관한법률(보건복지부)을 적용하여 설치한다.

1.2 설치장소 및 납품 수량

1.2.1 설치장소 : 한수풀 도서관 다목적강당

1.2.2 납품수량 : 1대

1.2.3 납 품 일 : 계약일로부터 90일 이내

1.3 제작, 설치

1.3.1 본 계약과 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 승강기 검사기준을 참고하여 일반인 및 장애인, 노약자가 안전하게 이용할 수 있도록 기능을 최소한으로 완비하여야 한다.

1.4 이의의 해석

1.4.1 본 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용이 있을경우 계약자는 계약 전에 발주처의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계

약 후에는 발주처 해석에 따라야 한다.

1.5 계약자의 책무

1.5.1 계약 체결 후 계약이행계획서를 발주처에 제출하여야하고 필요시 발주처에서는 계획변경을 요구 할 수 있으며, 이 경우에 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1.5.2 이동식 수직형리프트의 설계, 제작, 납품, 설치, 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 부품과 시스템은 정상 동작 상태에서 파손이나 변형 없이 충분한 강도와 성능을 갖도록 하여야 한다.

1.5.3 이동식 수직형리프트를 제작 ․ 설치함에 있어서 기능상 필요한 부분이 누락 또는 생략되었을 경우에는 계약자는 이를 무상으로 보완하여야 한다.

1.5.4 이동식 수직형리프트의 설계, 제작, 설치를 위해 관련구조물을 실측하거나 설계도서 확인 후 승인도서를 준비하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

1.5.5 도면 승인 후 발주처 요구 시 계약의 이행사항 및 공정현황을 서면으로 보고하여야 한다.

1.5.6 계약행위 이외의 도면승인, 제작, 설치, 시운전, 합동점검, 인계 등 모든 사항에 대해서는 발주처의 지시 감독을 받아야 한다.

1.6 현장점검

1.6.1 계약자는 본 리프트와 관련하여 발주처와 긴밀하게 협의하여 설치 시 문제점이 발생치 않도록 사전에 구조물 및 관련시설을 점검하여 정확하게 제작설치 될 수 있도록 하여야 한다.

1.7 지적재산권에 대한 책임

1.7.1 이동식 수직형리프트의 설계, 제작, 시험 및 운용 등에 대한 지적재산권(특허, 실용실안 등 산업재산권, 영업비밀 및 저작권 등)과 관련되는 권리상의 문제에 관한 모든 책임은 계약자에게 있다.

1.7.2 발주처는 이동식 수직형리프트의 설계, 제작, 시험 및 운용 등에 관련되는 지적재산권을 사용할 권리를 가지며, 계약자는 보증기간 만료일 후에도 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.

1.8 단위

1.8.1 길이, 중량, 면적 및 기타 단위는 미터법으로 표시함을 원칙으로 하되 불가피한 경우 발주처와 협의 조정 할 수 있다.

1.9 사용자재

1.9.1 한국산업규격(K.S)품 사용을 원칙으로 하되 KS품이 없는 것은 시중 우량품을 사용하여야 한다.

1.9.2 계약 및 도면 승인 후에 적용 규격의 변경 또는 추가사항이 있을 경우 발주처는 새로운 규격의 적용을 요구할 수 있으며, 계약자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

1.9.3 발주처는 효율적인 유지관리를 위해 필요한 기기 및 부품에 대하여 규격 통일을 요구할 수 있으며 계약자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

1.10 보증

1.10.1 본 시방서에 의하여 제작, 설치된 이동식 수직형리프트의 하자담보 책임기간은 납품검수 완료된 날로부터 2년간으로 한다. 단, 시운전 성능이행 보증시에는 시운전이 완료된 날로부터 2년간으로 한다.

1.10.2 하자 담보기간 내에 발생한 설계, 재료 및 설치불량 등 계약자의 귀책사유로 발생한 하자에 의한 고장에 대하여는 계약자가 책임을 지며, 무상으로 수리, 개조 또는 교체하여야 한다.

1.11 납품

1.11.1 납품은 설치 장소별로 분할납품이 가능하며, 구매 내역서에 명시한 장비 반입일에 차질 없이 반입, 설치하여야 한다.

1.11.2 납품완료는 지정된 현장에 물품 설치 후 시운전등 제반사항이 완료되어 납품검사를 완료한 날을 말한다.

1.11.3 발주처 사정으로 시운전을 실시하지 못했을 경우에는 리프트 기계 설치 완료시기를 납품으로 간주한다.

1.11.4 납품기한은 발주처의 사정에 따라 일정 기간 이내의 범위에서 연기할 수 있다. 단, 수요기관과 계약자간 협의를 한 경우 납품기한을 추가로 연기할 수 있으며, 이 경우 계약서상의 지체상금은 면제하며 계약자는 이에 따른 손해배상 등을 청구할 수 없다.

1.12 교육훈련

1.12.1 계약자는 발주처가 지정하는 운영요원과 관리 기술자에게 유지관리에 대한 교육훈련을 실시하되, 운영기관이 요구할 경우에는 생략할 수 있다.

1.13 시험 및 검사

1.13.1 계약자는 “시험, 검사, 시운전” 규정에 의거 관련 시험, 검사, 시운전을 실시하여야 한다.

1.14 도면승인

1.14.1 계약자는 계약 후 이동식 수직형리프트의 설치현장과 관련도면 등을 사전 조사 검토하여 제작, 설치에 필요한 내용이 충분히 반영된 도면과 자료를 3부씩 작성하여 발주처의 승인을 득한 후 제작에 임하여야 한다.

1) 공정표

제작 및 현장공정에 따른 설치장소별 자재반입 및 설치계획 등

2) 이동식 수직형리프트 설치할 구조물의 외형 치수

3) 휠체어리프트의 외형도, 설치도

4) 각종 운행안전장치 설치 내용

5) 교육훈련 계획

6) 예비품의 명세와 수량

1.14.2 승인도면의 변경 등

1) 발주처는 필요한 경우 계약자가 제출한 도면 및 자료를 수정하거나 추가 제출을 요구할 수 있다.

2) 계약자가 승인받은 도면을 변경하고자 할 때에는 도면승인 절차에 따라 승인을 받아야 한다.

3) 발주처는 도면승인 후라도 경미한 사항의 변경은 계약자에게 요구할 수 있다. 중요한 사항의 변경은 상호 합의에 의한다.

1.15 납품 완료 시 자료제출

1.15.1 계약자는 납품 완료 시 다음의 자료를 제출하여야 한다.

1) 준공도(전기회로도 포함)         :   2부

2) 운전 및 정비지침서              :   2부

3) 현장설치 사진                   :   2부

4) After Service 계획              :   2부

1.15.2 제출되는 자료의 도면 크기 등은 상호 협의하며 수량도 발주처나 운영기관 요청에 의거 조정 할 수 있다.

1.16 운용지원(After Service)

1.16.1 계약자는 제작 설치한 설비에 대하여 신속하고 완벽한 운용지원(After Service)을 하여야 한다.

1.17 반입설치 및 안전관리

1.17.1 계약자는 설치 시 다른 시설물에 피해(손상 또는 훼손)가 없도록 설계, 제작, 반입 및 설치하여야 하며, 다른 시설물에 피해를 주었을 경우 계약자는 즉시 피해 시설물을 원상복구하거나 그에 상당하는 손해배상을 하여야 한다.

1.17.2 계약자는 물품의 반입에서 납품검수 완료시 까지 기자재(부속기기) 등에 대한 손상, 분실 등이 발생하였을 경우 즉시 원상복구 하여야 한다.

1.17.3 기자재의 현장반입은 타 공정에 차질이 없도록 발주처와 협의하여 반입 시기를 결정하고 반입에 따른 위험이 있는 장소에는 적합한 안전설비를 하여야 한다.

1.17.4 계약자는 물품의 반입 설치 및 시운전 중 발생하는 모든 안전사고에 대해서 책임을 진다

1.17.5 계약자는 공정표를 작성하여 발주처의 승인을 득 하여야 한다.

1.18 현장관리

1.18.1 계약자는 현장에 물품반입 설치시 안전사고 예방을 위하여 안전관리책임자(현장대리인)를 선정 발주처의 승인을 득한 후 현장에 배치하여야 한다.

1.18.2 계약자는 작업장을 항상 깨끗하게 유지하고 작업 후에는 뒷정리(보양)를 하여야 하며 환경공해(소음, 분진, 용접가스등)로 인하여 피해가 없도록 하여야 한다.

2. 자재

2.1 일반사항

2.1.1 본 시방서에 따라 제작되는 모든 기기 및 부품은 운영기관 요구 시 유지 관리의 편의성을 고려하여 기 설치된 설비시설물과 호환성을 갖는 제품을 사용하도록 하여야 한다.

2.1.2 운행시의 진동이나 충격 등에도 지장 없이 기능을 발휘하여야 하며 정숙하게 운전될 수 있도록 설계되어야 한다.

2.1.3 외관이 미려하고, 운전, 보수, 일일점검 등 유지관리의 편의성을 고려하여 제작하여야 한다.

2.1.4 먼지, 방습, 동결, 절연 등의 주변 환경 영향 하에서 본 물품의 기능 및 성능에 문제가 없도록 제작설치 하여야 한다.

2.2 사용자재

한국산업규격(KS)품 사용을 원칙으로 하되 KS품이 없는 것은 시중 우량품을 사용하여야 한다.

2.3 주요 제원

2.3.1 구분

모델명	행정거리(mm) (설치현장 높이)	리프트상태 정격속도 (m/min)	비 고
이동식 수직형리프트	750 이하	2.0 이상	해당품목

2.3.2 공통 제원

1) 용 도 : 리프트상태 - 장애인, 유모차, 노약자 이용

2) 플랫폼(탑승) 면적(mm) : 폭 800 × 길이 1,400

3) 리프트 외곽 면적(mm) : 폭 1,100 × 길이 1,450

- 승강장 휠체어 탑승 대기 공간(1,400 × 1,400) 제외

4) 정격 하중 : 리프트상태 - 220 kg (리프트 자체무게 제외 탑승 하중)

5) 구동방식 : 스크류 방식 또는 전기 작동식

6) 주 전 원 : AC 220V, 밧데리 구동

7) 최저지상공 : 80mm이하 (지면과 플랫폼 최저 높이)

8) 운전방식 : 조작 리모컨

9) 제어방식 : 4모터 동기 제어

10) 표면처리 : 함마톤 분체도장

11) 사용환경 : 옥내용

2.4 구성 요소의 규격

2.4.1 일반구조

1) 각 이동식 수직형리프트는 상부 및 하부 2개소의 승강장을 갖는 구조로 한다.

2) 이동식 수직형리프트는 아래의 주요 구성품으로 조합하여 사용조건에 부합되도록 제작 설치하여야 한다.

① 구동부 ② 승강기 (CAR) ③ 조작반 ④ 핸드레일	⑤ 경사로 ⑥ 기타 안전장치

2.4.2 주요 구성품의 구조

1) 구동부

제품의 구동원으로 0.18KW 모터 4개를 이용한 스크류 구동방식의 재질은 Mild Steel로 하고 마감은 분체도장으로 한다.

2) 핸드레일

가) 38∅의 핸드레일을 갖는다.

나) 재질은 스테인레스 폴리실 미러로 구성된다.

3) 승강기

가) 승강기 내부 탑승 면적은 800(W) x 1400(L) 로 한다.

나) 바닥판은 미끄럼방지 기능 (알루미늄 체크) 을 갖추어야 한다.

다) 좌우측에는 휠체어장애인의 추락방지를 위한 안전펜스를 높이 700mm 이상으로

설치되어야 하며 충격에 충분한 강도를 가져야 한다.

라) 안전펜스의 하부는 휠체어의 돌출을 방지하는 카바를 300mm 이상의 높이까지

마감하여야 하며 카바는 두께 1.5mm 이상의 금속재질을 사용한다.

마) 본체는 250kg이상의 하중에도 충분한 강도를 유지하여야 한다.

4) 조작반

가) 승강기 내부에 주조작반이 설치되며 조작반에는 상승 ‧ 하강, 비상정지, 비상

호출 스위치가 있어야 한다.

나) 승강기 후면에 리프트의 상승 ‧ 하강, 비상정지 기능을 갖는 보조운전반이 있어

야 한다.

5) 경사로

가) 리프트 승하차를 위해 자체 경사로를 갖는다.

나) 탑승 후 경사로는 안전사고를 방지하기 위해 접힌 상태로 장애인의 후방추락

을 보호하는 구조를 갖는다.

6) 기타 안전장치

본 리프트는 이용자의 안전 및 리프트를 보호하기 위하여 아래와 같은 안전장치를   구비하여야 한다.

가) 바닥판 안전스위치 : 하강시 이물질을 감지하면 즉지 정지하는 장치

(바닥판 안전스위치 작동 시 상승은 가능)

2.5 설치

2.5.1 모든 자재의 내․외면은 제작 시 공장에서 적절히 표면처리 한 후에 방청처리를 하여야 하며, 운반 또는 현장 설치 시 손상된 부분은 재시공하여야 한다.

2.5.2 공사 범위

1) 본 과업은 이동식 수직형리프트의 제작 설치, 시운전 일체를 포함한다.

2.6 최종 검사 및 시운전

이동식 수직형리프트의 기계장치 설치 납품 후 다음 사항에 따라 제품 검사 및 시운전을 실시한다.

2.6.1 각종 안전스위치 및 제어신호가 조작반과 제품에 이상 없이 응답하는지 검사한다.

2.6.2 제품의 정상동작을 검사한다.

1) 리프트 상태에서 무부하 및 정격하중을 적용 후 상승/하강 동작

2) 추락방지 안전보호대와 경사로의 접힘, 펼침 동작

3) 안전스위치 및 센서 정상동작 확인

4) 밧데리의 작동상태 확인