시   방   서

2019.  07.

경상남도 보건환경연구원

제1절  일 반 사 항

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 경상남도 보건환경연구원 실험동 화물용 간이 리프트 교체공사

나. 위    치 : 경상남도 진주시 월아산로 2026 경상남도청서부청사 실험동 내

2. 공사범위

가. 기 설치된 간이 리프트 철거(단 균형추 및 기계실 1차 BEAM등은 필요시 재사용)

나. 리프트(1000*1400(H)) 제작, 설치 및 자체성능테스트

다. 리프트 설치 완료 후 자체검사 수행

라. 감독기관이 실시하는 성능평가 수검

마. 리프트 품질보증기간은 납품수검일로부터 2년 보증

바. 철거에 필요한 건축공사 일체

사. 설치 후 필요한 건축공사 일체

아. 발생하는 폐기물 및 고자재 처리

자. 기계실로 올라가는 사다리 제작 설치

3. 적용범위

가. 본 시방서는 본 설계 공사에 적용한다.

나. 모든 공사는 설계도면 및 본 시방서에 준하여 시공하며 서로 상이한 부분이 있는 때에는 본 시방서를 우선한다.

다. 시방서, 설계도면 및 내역서중 어느 도서에서라도 표기가 되어 있는 사항은 시공하여야 한다.

라. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 관계법규, 국토해양부 제정 건축설비공사 표준시방서 (기계부문) 및 한국공업규격, 조례등을 준용하여 해석상의 이의가 발생시 감독원의 지시에 따른다.

마. 본 시방서, 설계도면 또는 표준시방서가 정한 공법이나 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행 불가능할 경우에는 반드시 감독원에게 서면으로 보고하고, 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공하여야 한다.

4. 이 의

설계도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 누락, 오기, 관련공사와 부합되지 아니할 때 또는 의문이 생길 때에는 감독원과 협의하여야 하며, 견해의 차이가 발생하였을 때에는 감독원의 지시에 따라야 한다. 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 하고, 비용은 공사 시공자가 부담한다.

5. 현장조직

가. 공사 시공자는 공사 착수전 현장대리인을 임명하고 현장대리인계를 제출하여 감독원의 승인을 득 하여야 하며, 본 공사에 종사하는 인원의 조직표를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 현장대리인이나 관련종사자가 공사의 수행상 부적당하다고 감독원이 판단하여 교체를 요구할 때에는 즉시 교체하여야 한다.

다. 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 기입하여야 한다.

라. 현장대리인 및 시공직원은 공사중 취득한 보안사항을 일체 외부에 알리지 않아야 하며, 계약자 또는 대리인은 소정 양식의 보안 서약서를 작성, 제출하여야 한다.

6. 안전관리 및 재해방지

가. 공사 시공자는 착공전에 안전관리 책임자를 선임하고, 그 명단을 제출하여야 하며, 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

나. 공사시공자는 현장내의 타공종 시공자와 유기적인 협조로 전체공사장의 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

다. 공사시공자는 현장실정에 맞는 자체안전관리계획을 수립하여 시행하고, 모든 종사자가 안전관리 규정을 준수하도록 하여야 한다.

라. 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

마. 공사시공자는 공사중에 발생할지 모르는 천재에 대해서는 필요한 모든 조치를 강구하여 피해를 최소화 하여야 한다.

바. 공사시공자는 공사중에 타 시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목 등)에 손상을 주거나 인명피해, 교통 방해 등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

사. 공사 시공자는 안전관리 소홀로 인하여 공사중에 발생된 안전사고 및 재해에 대하여 민 ․ 형사상의 모든 책임을 져야한다.

아. 용접시에는 소화기를 비치하고, 소화기 사용방법 등을 교육시켜 안전사고를 예방한다.

자. 기타 안전관리 법에 준한다.

7. 공사의 시행

가. 모든 공사는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하고, 명시되지 않은 경우 일지라도 공사내용상 당연히 필요하다고 판단되는 사항은 공사 시공자가 책임으로 성실히 시공하여야 한다.

나. 공사 시공자는 착공전에 착공계, 공정계획서, 자재수급 계획서, 공종별 세부시공계획서, 기술인력 현황 및 기술자의 인적사항을 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

8. 사용자재 및 기기의 승인

가. 공사에 사용되는 모든 자재 및 기기는 K.S 표시가 된 신품을 사용하여야 하며 K.S 표시품이 없는 품목에 대해서는 관계 공인기관의 공인품 또는 K.S 규격 및 ISO 인증 받은 회사 제품에 준한 최상급 신품을 사용하여야 한다.

나. 검사는 전량검사, 추출검사, 견본검사, 공인기관 시험의뢰검사 등에 의하며, 검사재료는 감독원이 지시하는 규격에 따라 분류하여 보관이 용이하도록 정리하여야 한다.

다. 검사에 불합격한 기자재 등은 즉시 현장 밖으로 반출하여야 하며, 부득이한 경우 감독원에게 그 사유를 명시하고 반출 방법등의 반출 계획서를 제출하여 승인 받아야 한다.

9. 자재반입 및 검사

가. 공사시공자는 자재를 현장에 반입하기전에 자재반입계획서를 감독원에게 지체없이 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 공사시공자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 감독원에게 통보하여야 한다.

다. 현장에 반입된 자재 및 장비는 감독원의 승인없이 장외로 반출하여서는 안된다.

라. 공사에 사용되는 모든 자재는 감독원의 검사를 받아야 한다.

마. 공사시공자는 감독원이 자재(지급자재 포함) 검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 각종 시험 ․ 검사에 소요되는 모든 비용은 공사시공자가 부담하여야 한다.

10. 시 험

공사 시공자는 감독원이 요구하는 품목에 대하여 국가 공인기관에서 시행하는 항목 시험을 필하고, 시험성적표를 감독원에게 제출하여야 한다. 단, 이에 수반되는 제반비용은 수급자의 부담으로 한다.

11. 시공검사

가. 공사중에는 공정별로 중간검사를 받아야 하고, 후속작업은 선행작업의 중간검사에 합격한 후에 시공하여야 한다.

나. 공사 시공자는 감독원이 검사(공사중 검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함한다) 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 검사에 소요되는 모든 비용은 공사 시공자가 부담한다.

12. 시공기준

설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 공사 시공자는 충분히 검토한 후 모든 공사를 시공하 여야 하며, 기능에 관계되는 경미한 누락 또는 오기에 대하여서는 공사 금액 증감 없이 시공하여야 한다.

13. 타 공사와의 관련

가. 본 공사중 건축, 전기, 토목, 조경, 기타 공사와 관련이 있는 부분의 공사는 반드시 해당 감독원과 사전 협의하여, 건축 구조물에 영향이 없음을 확인한 후에 공사를 진행하여야 하며 공사 진행에 지장이 없도록 시공한다.

14. 대관청 수속

가. 공사시공자는 공사 착수전에 관계법규에 의한 허가, 신고, 검사 등을 필해야 할 종류의 모든 열람과 허가 신고, 검사 신청 도서목록을 그 일정과 함께 작성하여 제출하여야 하며, 허가, 신고, 검사에 필요한 일체의 비용은 공사 시공자가 부담한다.

나. 공사용수, 배수, 연료 기타 임시 가설공사에 필요한 설비의 수속은 공사의 진행에 지장이 없도록 시공자가 시행하여야 한다.

다. 허가 수속 완료 후 관공서및 기타 기관에서 발행된 인.허가 서류 일체는 지체 없이 감독원에게 제출하여야 한다.

15. 공사현장 관리

가. 공사현장의 관리는 노동법, 안전관리법, 환경보전법, 위생관리법 기타 관계 법규에 따라 이행 하여야 한다.

나. 공사 시공자는 노무자 및 타인의 출입을 감독하고, 노무자의 풍기 단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급 등에 대한 책임을 지며, 특히 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

다. 공사현장은 항상 깨끗하게 청소를 하고 모든 기자재 및 공사용 가설재 등에 대한 정리 보관에 철저를 기하여야 한다.

16. 공정관리 및 공사보고

가. 공사시공자는 공사의 세부공정 계획을 수립한 착공계, 공정계획서 및 시공계획서를 제출하여 공사 착수전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 공사의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입 및 출고, 각종검사, 기타 필요한 사항을 기재한 공사 보고서를 작성 제출하여 감독원에게 보고하여야 하며 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 서류를 지체없이 제출하여야 한다.

다. 공정계획서는 다음과 같이 나누어 작성하여야 한다.

1) 전체공정계획표

2) 공정별 상세공정표

3) 시공도 작성 및 승인신청 계획서

4) 자재 반입, 사용 및 하도급 승인신청 일정계획서

라. 시공계획서에는 자재운반관계, 장비사용, 창고, 기타 필요한 사항을 작성하되, 특히 주요 장비 및 기기의 반입 ․ 설치 등 위험을 수반하는 공사에 대하여 그 공사방법과 사용 장비에 대하여 명시 하여야 한다.

17. 각종보고 및 도서 등의 제출

공사 시공자는 아래와 같은 서류를 제출 감독원의 승인을 득한다.

가. 공사 일보 및 월보

나. 자재사용승인 신청서

다. 수압시험 보고서

라. 기타 감독원이 필요하다고 요구하는 서류

마. 시공도서

1) 공사 시공자는 공종별로 공사가 착수하기 전에 감독원에게 시공도서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 공사 시공자가 감독원에게 시공도서의 승인을 요청하는 때에는 감독원이 검토하는데 필요한 관련 자료를 첨부하여야 한다.

3) 공사 시공자는 발주자가 시공도서의 수정, 보완, 변경이 필요하다고 인정하여 요청하는 때에는 이에 따라야 한다.

18. 제작도면 및 시공도

가. 공사 시공자는 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 또는 현장 사정으로 설계도상의 치수와 형상 등을 변경하여야 할 경우에는 감독원의 지시에 의하여 시공도를 작성한다.

나. 도면의 규격 및 표기 방법은 감독원의 지시에 따른다.

19. 사고의 보고

공사 시공자는 공사시행중 공사수행에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고가 일어났을 때, 혹은 이로 인한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고, 감독원에게 즉시 보고하여야 한다.

20. 발생물

공사 시공자는 공사의 시행에 따라 생긴 발생물은 감독원의 지시에 의하여 정리하고, 발생물 조서를 첨부하여 감독원이 지시한 장소로 운반, 인도하여야 한다.

21. 시운전

가. 공사 시공자는 모든 공사 완료시 시운전 10일전에 시운전 일정표 및 시운전 일자 등을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 시운전에 임하여야 한다.

나. 시운전 기간은 최소 10일 이상 하여야 한다.

단, 시운전 기간은 여건에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 감독원과 협의하여 조정한다.

다. 공사현장은 항상 깨끗하게 청소를 하고 모든 기자재 및 공사용 가설재 등에 대한 정리에 철저를 기하여야 한다.

라. 공사용 및 시험, 시운전용 전력, 용수, 배수, 중온수 및 기타 임시가설 공사에 필요한 설비의 수속은 공사의 진행에 차질이 없도록 공사 시공자가 시행하여야 한다.

마. 시운전 일지에는 가동된 장비별 시간, 동력비 및 수수료의 산정에 필요한 모든 데이타를 정확히 기록하여 감독원의 확인을 받은 후 준공검사원에게 제출하여야 한다.

바. 시운전중 시공상의 잘못으로 결함이 발생하여 시운전 기간을 연장하거나 부분적인 재시공을 필요로 할 때는 시공자 책임하에 보상하여야 한다.

사. 공사 시공자는 모든 배관공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하고, 원활한 기능을 보장하기 위하여 FLUSH DOWN을 실시하여야 한다.

아. 공사 시공자는 시운전을 완료한 후 반드시 스트레이너 및 필터 등 배관 계통에 대한 청소를 실시 하여야 한다.

자. 공사 시공자는 모든 공사 완료 후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시하고, 종합 시운전 결과보고서를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

22. 공사 일시중지

감독원은 다음 사항이 발생하였을 경우에는 공사의 일시중지를 명할 수 있으며, 공사중지로 인한 손해는 공사 시공자 부담으로 한다.

가. 공사 시공자가 설계도서의 내용과 다르게 공사를 하거나 감독원의 정당한 지시에 응하지 아니한 때

나. 공사종사자의 안전을 위하여 필요하다고 인정된 때

다. 공사 종사자의 기술미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있는 때

라. 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정되는 때

23. 설계변경

가. 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하며, 반드시 감독원의 승인을 받아 실시한다.

나. 감독원은 다음의 사유가 발생한 때에는 설계변경할 수 있다.

1) 현장여건이나 설계조건의 변동으로 인하여 공사시행 물량의 증감이 있는 경우

2) 감독원의 방침변경으로 인하여 공사시행여건이 변경된 경우

3) 새로운 공법이나 자재가 개발되어 공사의 질을 향상시키거나, 공사비를 절감할 수 있다고 판단된 겨우

4) 기타 공사시행상 설계변경이 불가피하다고 인정되는 경우

다. 설계변경의 내용에 대하여 감독원과 공사시공자가 서면으로 합의한 경우에는 공사의 원활한 추진을 위하여 계약 변경전이라도 변경된 내용에 따라 선 시공하여야 한다.

라. 공사 시공자는 설계변경시 감독원이 요구하는 구비서류를 제출하여야 한다.

24. 경미한 변경

가. 공사 도중 현장사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법, 배관, 덕트 등의 위치를 변경하고자 할 때에는 그 사유를 감독원에게 제출하고 감독원의 승인을 받아 시공하되 이에 수반되는 경비는 공사 시공자가 부담한다.

나. 공사 시공자는 설계도서에 명기되지 아니한 것이라도 공사의 사소한 변경이나 기능상 필요한 경미한 공사는 시공하여야 한다.

25. 준공도서

가. 공사 시공자는 시공도 및 견본시공에 의해 공사 준공도서를 작성하여 청사진 1부를 제출한 후 감독원의 검토를 받아 미비된 사항을 보완하며, 요구하는 부수의 청사진과 원도를 제출한 후 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 준공도서의 작성 요령은 원칙적으로 당초 설계도서의 작성 기준에 준한다.

26. 준  공

가. 공사 시공자는 모든 시운전을 이상없이 필하여 공사가 완료되어 인수인계시 시설물의 유지와 운영에 필요한 공사시행도면 및 장비의 유지보수 관리에 필요한 제반도서(제작도면, 설치요령서, 취급요령서)등을 작성 감독원에게 제출하여 승인을 받은 후 준공할 수 있다.

나. 준공도서 목록

1) 준공도 A1(반접이)	각 3부

2) 준공도 A3(반접이)	3부

3) 공사 준공 사진첩	2부

4) 시운전 성능 기록서 (시운전 결과보고서)	2부

5) 대관청 허가 신청 승인 서류 (사본) - 해당시	2부

6) 시험 성적서 또는 기록서	2부

7) 인허가 필증 원본 및 사본 - 해당시	2부

다. 공사 현장 내에서 발생하는 각종 잔여 제품 및 감독원이 필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.  단, 지급 자재의 잔여제품은 감독원이 지정하는 장소에 정리 보관하여야 한다.

27. 하자보증

가. 본 공사의 하자 보증기간은 2년이며 하자 보증기간동안 발생한 모든 하자에 대해서 감독관의 구두 또는 서면 통보시 신속히 보수하며 그 비용은 수급자 부담으로 보수한다.

나. 상기와의 관련사항에 대하여는 공사계약 일반조건에 따른다.

28.  철 거 공 사

가. 일 반 사 항

1)수급자는 감독관 입회하에 기기전원을 차단한 후 철거작업을 실시한다.

2)철거작업전 동선을 면밀히 확인하여 건물에 손상을 주지 않도록 해당 부분을 모두 보양작업을

하여야 하면, 손상 발생시 즉각 복구한다.

3)철거 시 폐오일등은 폐기물은 관련 법규에 따라 처리하고, 처리 결과를 증빙서류를

즉시 제출하여야 한다.

4)먼지,분진,냄새,연기 배출을 위해 임시 배기팬을 반드시 설치,가동하여야 한다.

5)먼지 발생이 심한 경우, 물 분사기를 사용하여 물을 충분히 뿌리고 작업한다.

6)화기를 이용하는 경우, 현장에 친환경 소화기를 2대 이상 비치하고, 감독관의 승인을 받은후

작업하여야 한다.

7)폐기물은 감독관과 협의하여 지정 동선으로 반출한다.

8)감독관이 지정하는 재활용 가능 부품은 주위하여 철거하고, 감독관이 지정한 장소에 보관하여야

한다.

나. 간이 리프트 철거

1)기존 간이 리프트 및 지지가대 제어반등 일체를 모두 철거하여햐 한다.

2)철거시 외부 반출이 용이하도록 분할하여 철거하여야 한다.

3)철거작업으로 발생한 잔해물, 쓰레기 기타 폐기물은 관계 법령에 따라 공사구역 밖으로 반출하여

처리하여야 한다. 여하한 경우에도 무단으로 처리하여서는 아니된다.

4)철거등의 잔해물을 당해 공사현장내에서 소각하여서는 아니된다.

5)철거시 뒤처리를 깨끗하에 하여 신설 간이 리프트 설치에 지장이 없도록 한다.

제2절  승강기 제작규격

1. 기본사항

가. 위치 및 용도 : 경상남도 서부청사 실험동 내, 화물운반용 간이 리프트

나. 대수 : 1대

다. 용량 : 300 KG

라. 정격속도 : 20 M/MIN

마. 제어방식 : 인버터 CONTROL

바. 운전방식 : VVVF-LG(PLC)자동

사. 정지층 및 출입구 수 : 1~2층(출입구 2 개소)

아. 승강 행정거리 : 약 5M

자. 권상전동기 : 2,2 KW

차. 메인레일, 카운터레일 : 본선 : 8 KG/M  카운터레일 : 5 KG/M

카. 전원동력 : 380V  3.7KW 3PHASE

타. 조명 및 제어 :  220V  1PHASE

파. 승강로 구조 : 철근콘크리트

하. 기계실 위치 : 승강로 정상부

2. CAR내부사항

가. CAR크기 (내부) : 폭 1,000mm   높이 1,400mm

나. CAR 내 부 벽 : 스테인레스 헤어라인 마감

다. CAR 내 부 문 : 스테인레스 헤어라인 마감(자동도어방식)

라. 천정조명 : 형광등 조명

마. 문턱 : 스테인레스 헤어라인 마감

바. 바닥 : 스테인레스 헤어라인 마감

3. 출입구 사양

가. 출입문 크기 : 넓이 1,000mm  높이 1,400mm

개폐형식 : 상승개폐형 2매문 도어(자동도어방식)

재질 : 전층 스테인레스 헤어라인 마감

나. 삼방틀 : 전층 스테인레스 헤어라인 마감

다. 막판 : 전층 스테인레스 헤어라인 마감

라. 문턱 : 전층 스테인레스 헤어라인 마감

마. 층 표시기 :  전층 수직형

바. 경보장치 : (도착시 오버로더 작동시 기타층 Call)

사. 부속장치 : 인터폰