1 / 3

시   방   서

공사명 : 지산5단지 외 3개단지 승강기 메인로프/ 쉬브 교체공사

2019.  7.

(안전시설처)

일반 시방서

1. 적용 범위

가. 본 시방서는 대구도시공사 영구임대아파트 승강기 로프/쉬브 교체공사에 적용한다.

나. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 이 공사에 관계되는 각종 법령에 준한다.

2. 담당자

업무담당자 또는 감독자를 말하며, 승인이나 검사는 전부 담당자의 권한과 책임에 의해 행한 것으로 간주한다.

3. 현장 대리인

가. 수급인은 공사 착수 전 공사 분야에 상당한 기술과 경험이 있는 유자격기술자를  현장대리인

으로 지명한 서류를 제출하여야 한다.

나. 현장 대리인은 공사 진행 및 기타 일체의 공사 상황에 대하여 수급인을 대표해서 책임과 의무를

대행하는 것으로 본다.

4. 시공 계획

가. 본 공사는 시방서에 명시되어 있는 제반 설비가 만족스러운 기능을 발휘하도록 공사하고

명시되어 있지 않는 경우에도 전체 기능에 지장을 주는 등 추후 하자 발생을 예방하기 위해

성실히 공사하여야 한다.

나. 수급인은 본 공사 착수 전 착공계, 공사계획서 등을 작성, 제출하여 담당자의 승인을 받아야

한다.

5. 기기 및 자재의 범위

가. 본 공사에 사용하는 자재는 승강기 안전운행 및 품질수준을 유지하기 위해 특기시방서의 적용

규격을 만족하는 제조사 순정품 자재를 사용하여야 한다.

나. 본 공사 수급인은 공사 착공 전 사용할 자재의 현장 반입 시담당자의 승인을 득한 후 반입하고,

담당자의 확인 후 사용하여야 한다.

6. 공사 현장 관리

가. 공사 현장의 관리는 우리공사 규정을 준수하여야 한다.

나. 공사 현장은 기기 및 자재 등이 깨끗하게 정리, 정돈되어야 하며, 화재, 도난, 기타 사고 방지에

최선을 다해야 한다.

다. 공사 현장에서 화기 사용 시에는 소화기를 비치해야 한다.

라. 화기를 사용하는 공정이거나 위험 물질을 사용하는 공정은 반드시 담당자에게 보고한 후

담당자 허가 및 입회 하에 작업을 실행하여야 한다.

마. 공사 완료 후에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 깨끗하게 하여야 한다.

바. 수급인은 현장대리인을 선정하여 작업 준공 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및  제반             안전사고 예방에 대비해야 하고, 만약 공사 중에 발생 하는 모든 안전사고는  수급인이              민형사상 책임을 지며 각종 피해 보상 또한 수급인이 부담하여야 한다.

사. 수급인은 현장작업 시 현장에 출입하는 관계인 및 작업자에게 안전사고 예방에 필요한               조치를 하고 철저한 안전 관리 업무를 충실하게 수행하여야 한다.

7. 공사 보고 및 승인

수급인은 공사의 진도, 근로자의 취업상태, 자재 등의 반입 및 출고, 각종 검사사항 등 필요한 것을 확인, 검수하여 작업을 실시하여야 하며 담당자가 필요하다고 인정하는 서류를 제출, 또는 승인 검토를 받아야 한다.

8. 담당자 협의사항

시방서의 내용이 서로 다를 때, 또는 명기되지 않은 사항이 있을 경우 담당자와협의하여야 한다.

가. 기기 및 장비류 설치 위치가 시방서와 다르거나 표기되지 않을 사항이 있을 때

나. 작업시기 및 경미한 작업방법 등

다. 기타 공사와 관련된 내용 중 담당자와 협의가 필요한 사항 등

9. 시운전 및 재 시공의 의무

수급인은 공사 완료 후 장비 및 시설 또는 공사의 특성에 따라 관련 규정에 의한 담당자의 입회 하에 시운전을 실시하여야 하며 이상이 있을 시 이를 즉시 재 시공하여야 하며 이에 따른 모든 책임을 수급인이 부담한다.

10. 준공 검사 및 인계 인수

공사완료 후 필요한 서류 요구 시 담당자에게 제출하여야 한다.

11. 사후 보증

하자보증기간은 공사완료 후 3년으로 한다.

특기 시방서

1. 적용 범위

가. 본 특기 시방서는 하이트랙션 로프가 적용된 승강기 로프/쉬브 교체공사에 적용한다.

나. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 이 공사에 관계되는 각종 법령에 준한다.

2. 적용 규격

가. 메인 로프 (X135V12EP, HIGH TRA.)

하이트랙션 로프라고 하며, 일반 A종 로프보다 높은 권상 효과를 얻기 위하여 개발된 로프이며,     일반 로프와 달리 전용 윤활유를 사용하였고 1스트랜드(로프의 꼬임구성)의 외층선 2본을          아연도금 와이어로 적용되어 있음. 하이트랙션 로프가 적용된 승강기는 반드시 하이트랙션         로프로  교체되어야 하며, 일반 로프 사용 시에는 슬립현상이 발생하여 승강기가 급상승 또는      급하강의  가능성이 있으며 로프 안전율이 부족하여 로프 파단으로 인한 안전사고 발생           가능성이 있음.

나. 메인 쉬브 (EM-2400형, KRY209664-16, 4본 FCD-600)

15인승 이하 하이트랙션 로프 전용 쉬브

다. 메인 쉬브 (EM-2400형, KRA016B464-16*, 6본 FCD-600)

17인승 이상 하이트랙션 로프 전용 쉬브

3. 작업 사항

가. 현장요원

수급업체는 일정자격 및 실무를 겸한 자를 현장요원으로 선발하여 담당자의 지시에 따라             안전시공 책임을 담당하여야 한다.

나. 설치시기

본 공사의 설치는 입주민의 민원이 발생하지 않도록 관리사무소와 협의 후 시공하여야  한다.

다. 반입 및 입회검사

①	반입검사(자재 납품 시) : 자재의 입고가 감독관이 지정하는 장소에 운반된 때에 실시하며                                 수급자 책임하에 담당자 합격판정이 되어야 납품하여야 한다.

②	입회검사 : 반입검사 완료 후 사용재료, 품질 및 공정 전반에 걸쳐 필요 시 담당자에                        의한 중간 입회검사를 실시하여야 한다.

라. 기타사항

①	본 공사는 공사 중 안전사고 예방 및 공사 후 승강기의 안전한 운행을 보증하기 위하여 해당      승강기의 유지관리 및 메인로프 / 쉬브 교체공사 경험이 있는 자에 의해 수행되어야 한다.        만약, 해당 승강기의 유지관리 및 공사 경험이 없는 자에 의해 수행될 경우에는 반드시 사전      에 현재 승강기 제조업체 또는 유지관리업체의 사전 기술교육 또는 작업 중 기술지도 하에       교체공사가 실시되어야 한다.

②	모든 작업은 평일 작업도 가능하며, 관리사무소와 협조하에 교체공사를 진행하여야 한다.

③	본 시방서에 누락된 사항일지라도 본 공사에 의도하는 바와 같이 정상적으로 사용할 수          있도록 소모자재에 대하여 성실히 교체 및 보수한다.

④	공사 중 발생한 안전 및 재해사고에 대하여 을은 모든 책임을 지며, 갑측에 손해를  입혔을       경우에는 즉시 변상하여야 한다.