2019년 하반기

광안대로 점검대차 유지관리용역

설      계     서

목      차

Ⅰ.  설  계  설  명  서

Ⅱ.  과  업  지  시  서

Ⅲ.  설  계  예  산  서

Ⅳ.  점 검 대 차 사 양 서

Ⅴ.  위 치 도 및 도 면

Ⅵ.  기   타    자   료

Ⅰ.  설  계  설  명  서

설  계  설  명  서

1. 과 업 명 : 2019년 하반기 광안대교 점검대차 유지관리용역

2. 과업목적 :  현수교 및 트러스교에 설치된 교량 하부 및 측면 점검용 유지보수 점검차와

주탑 외면 점검용 곤도라의 시설물 안전점검 시 원활하고 안전한 운행을 위하여

전문업체에 점검, 예방정비, 수리 등 유지관리 용역을 시행코자 함

3. 과업위치 : 부산광역시 수영구 남천동 49호광장 ~ 해운대구 우동 센텀시티 (광안대교)

4. 과업개요 : 현수교 및 트러스교에 설치된 점검대차의 점검, 예방적 정비, 수리 등 유지관리

○ 대 상 : 현수교 점검대차 3대, 트러스교 점검대차 2대, 주탑 점검용 곤도라 1대

○ 내 용 : 정기점검 2회, 안전점검 지원 1식, 경관조명시설 점검(보수) 지원 1식

5. 과업기간 : 착수일 ~ 2019. 12. 31.

Ⅱ. 과 업 지 시 서

과  업  지  시  서

1. 과업의 목적

○ 광안대교 현수교 및 트러스교에 설치된 교량 하부 및 측면 점검용 유지보수 점검차와 주탑 외면 점검용 곤도라의 시설물 안전점검(진단)시 원활하고 안전한 운행을 위하여 전문업체에 점검, 예방정비, 수리 등 유지관리 용역을 시행코자 함

2. 과업의 개요 및 관리대상

과 업 개 요	관 리 대 상
▹ 현 수 교 점검대차의 정기점검 2회 (3,4분기) ▹ 트러스교 점검대차의 정기점검 2회 (3,4분기) ▹ 점검대차의 안전점검(보수) 지원 1식 ▹ 점검대차의 경관조명시설 점검(보수) 지원 1식	▹ 현 수 교 점검대차 : 3대 ▹ 트러스교 점검대차 : 2대 ▹ 주탑 점검용 곤돌라 : 1대

3. 계약상대자의 자격요건

○ 건설산업기본법에 의한 승강기설치공사업 또는 기계설비공사업 면허를 보유하고, 교량 점검대차 설치 또는 유지관리 실적이 있는자(업체 또는 책임기술자)

4. 용역기간

○ 용역기간은 착수일로부터 2019년 12월 31일까지로 한다.

5. 과업수행 내용

구 분	위 치	소 요 인 원	소 요 기 간	비 고
정기점검	현 수 교 점검대차	고급기술자 1명 초급기술자 1명 합 계 2명	1일/1기 x 3기 x 2회 = 6일 (3,4분기)
	트러스교 점검대차	고급기술자 1명 중급기술자 1명 초급기술자 1명 합 계 3명	1일/1기 x 2기 x 2회 = 4일 (3,4분기)
	주 탑 곤 돌 라	고급기술자 1명 초급기술자 2명 합 계 3명	1일/1기 x 1기 x 1회(년) = 1일
안전점검 및 조명시설점검 (보수) 지원	트러스교 점검대차 (안전점검)	고급기술자 1명 합 계 1명	4일
	주 탑 곤 돌 라 (안전점검)	고급기술자 1명 중급기술자 2명 초급기술자 2명 합 계 5명	2일/주탑1기 x 1기 = 2일
	트러스교 점검대차 (경관조명보수)	고급기술자 1명 중급기술자 1명 초급기술자 1명 합 계 3명	1일

6. 주요점검항목

구 분	점 검 대 차	곤 돌 라	비 고
정기점검	▷ 각종 제어반, 구동장치, 센서 ▷ 클램프유니트 ▷ 계류장치 ▷ 승강프레임, 발판 윈치 ▷ 비상정지스위치 ▷ 작업등, 마이크 ▷ 주행편차 및 이상음 유무 ▷ 교각통과상태 ▷ 발전기 엔진오일, 부동액, 밧데리 등 ▷ 각종 연결부, 용접부	▷ 구동장치, 제동장치, 전원장치 ▷ 와인더 및 로프 상태 ▷ 주행편차 및 이상음 ▷ 비상정지스위치 작동
안전점검 및 조명시설점검 (보수) 지원	▷ 운전지원 ▷ 비상시 응급조치	▷ 운전지원 ▷ 비상시 응급조치

7. 계약상대자의 의무

○ 계약상대자는 상기에 명시된 점검주기 및 인원으로 주요점검항목을 포함한 기기의 구성 일체에 대한 점검을 실시한다.

○ 계약상대자는 점검 시 고장 발생 요인을 사전에 방지토록 책임정비를 하여야 하며 장비, 공구, 기술 인력을 구비하여 긴급 상황에 대처할 수 있도록 한다.

○ 계약상대자는 경미한 손상에 대한 보수는 계약상대자 부담으로 실시토록 한다.

예) 경미한 손상

구 분	손 상 종 류	보 수 방 법
볼트	풀림, 부식, 파손	재체결, 볼트 교체
강재	부분 부식, 파손	도장보수, 용접실시
샤프트, 베어링	마찰음 발생	윤활유, 그리스 도포
전선	절단, 피복 탈락	전선 연결, 피복실시
스위치 버튼	분실	재체결

○ 산업안전보건법 제36조 및 동법시행규칙 73조 등 관련규정에 의한 안전검사를 실시하여야 한다. (고용노동부 지정 안전검사기관)

○ 계약상대자는 감독자와 항상 연락을 유지하여야 한다.

○ 계약상대자는 점검대차 및 패널 내부 등을 청결하게 유지하여야하며, 점검에 필요한 제반비용은 계약상대자 부담으로 한다.

○ 계약상대자는 현장대리인(기계 또는 전기분야 고급기술자 이상)을 등록하여야 하고, 제반 행정업무를 처리를 위하여 선임기술자(조장)을 지정하여 명단을 제출하고 인원 변동 시 즉시 신고하여야 하며, 과업수행인원 역시 기계 또는 전기분야의 고급, 중급, 초급기술자가 과업을 수행하도록 한다.

○ 불가피하게 점검기간을 연장하고자 할 때에는 이에 대한 사유서를 첨부하여 연장 할 수 있다.

○ 천재지변 또는 우리공단 사정에 의한 점검의 연장은 우리공단 지시에 따른다.

○ 계약상대자는 발주자 확인 하에 점검 임무를 수행하여야 한다.

○ 계약상대자의 부주의한 관리로 인한 기기 고장 발생이나 과업 수행 중 제반 안전사고에 대한 모든 책임(보상 및 처리)은 일체 계약상대자가 진다.

구 분	내 용
부주의한 관리	점검대차 정기점검, 안전검사 중 점검대차의 일체 점검에 대해 업무 소홀
과업 수행중 안전사고	안전점검지원, 경관조명 점검(보수)지원 중 안전운행 소홀로 시설물 파손, 협착, 추락 등 안전사고
책임 범위	사고 복구, 인적․물적 피해에 대한 보상, 민․형사적 책임

○ 계약상대자는 용역 시행중인 기기의 이력카드를 비치하여 기록 유지 하여야 한다.

○ 계약상대자는 매분기별 고장현황에 대한 유형별 분석을 행하고, 원인 및 문제점, 개선대책 등의 방안을 작성 제출토록 한다.

8. 기타사항

○ 기계설비의 정기점검, 시설물의 안전점검 지원 등 수행과업에 필요한 소요인원 및 소요기간을 점검일정 변경 등으로 축소한 경우에는 직접인건비 및 경비 등에 대하여 정산하여야 한다.

○ 원가계산서에 계상된 엔지니어링 손해배상 보험료는 가입금액으로 실비 정산하며, 엔지니어링 손해배상보험 또는 공제업무처리 요령(산업통상자원부고시 제2017-69호)에 따라 신고한 엔지니어링 배상보험약관 또는 이와 동일수준 이상으로 보장된 보험(공제)약관을 계약을 체결하는 날까지 제출하여야 한다.

○ 본 과업지시서에 명기되어 있지 아니한 사항은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준의 용역계약 일반조건 등에 준하여 시행한다.

9. 보고서

○ 계약상대자는 아래 보고서를 발주자에 제출하여야 한다.

▹ 착수계 : 2부

▹ 정기점검 및 유지보수 결과 보고(매분기별) : 각 2부

▹ 점검사진(매분기별) : 각 2부

Ⅲ. 설  계  예  산  서

산    출    근    거

일    위    대    가    표

노임․자재․기타 단가

Ⅳ. 점  검  대  차  사  양  서

Ⅴ. 위 치 도 및 도 면

위   치   도

현수교 점검대차	트러스교 점검대차

Ⅵ. 기  타  자  료