제작 시방서

품명 : 이동식 무대용 휠체어리프트(수직형)

논산여자중학교

제 작 시 방 서
1.	적 용
	가.	본 시방서는 휠체어장애인의 이동을 돕기 위한 수직리프트 제작에 적용한다.
2.	납품내역
	가. 수량 및 설치장소
		1)	수 량 : 1대
		2)	설치장소 : 논산여자중학교 체육관
	나.	규격 및 제원
		1)	구동방식	:	스크류 방식
		2)	제어방식	:	4모터 동기제어
		3)	정격속도	:	1.5m/min
		4)	사용중량	:	250kg
		5)	전 원	:	밧데리 구동(AC 220V 충전 방식)
		6)	외곽면적	:	1090(W) x 1400(L) (경사로 펼침 길이 제외)
		7)	최저지상고	:	90mm 이하(지면과 플렛폼 최저 높이)
		8)	행정거리	:	0.7 m
		9)	소 음	:	55 dB 이하(1m 거리에서 측정)
		10)	바 퀴	:	지름 60mm, 허용하중 1600kg(바퀴 4개 사용시)
	다.	규격 및 제원 기준
		1)	정격 속도(m/min)			:	사용중량 250kg 적재시의 분당속도
		2)	사용 중량(kg)			:	승강기 자체무게를 포함하지 않는 실사용 중량
		3)	최저지상고			:	휠체어 탑승 시 지면과 플렛폼과의 거리 90mm 이하
		4)	행정 거리(m)			:	지면으로부터 리프트가 운행하는 구간의 거리

3.	구조 및 세부규격
	가.	일반구조
		1)	리프트는 고정식이 아닌 이동에 필요한 바퀴가 장착된 이동식 구조를 갖는다.
		2)	휠체어가 리프트에 탑승하기 위한 자체 경사로를 갖는다.
		3)	리프트를 구동시 전용 키를 이용하여 전원을 ON/OFF하는 방식을 갖는다.
		4)	전원 방식은 배터리 충전방식으로 상시 충전 후 사용한다.
		5)	리프트 상승, 하강시 휠체어장애인의 안전한 탑승을 위하여 리프트의 움직임이 없도록 고정되어야 한다.(바닥으로부터 10mm이하로 이격시 고정되어야 함.)
	나.	본 리프트는 다음과 같이 주요구성부로 이루어진다.
		1)	구동부
		2)	승강기(CAR)
		3)	조작반
		4)	핸드레일
		5)	경사로
		6)	기타 안전장치
	다.	세부구조
		1)	구 동 부
			가) 모 터	:	DC 18V, 10A
			나) 구 동 소 음	:	55dB 이하
			다) 전 원 용 량	:	720W
			라) 구동부 재질은 Mild Steel로 하고 마감은 분체도장으로 한다.
		2)	핸드레일
			가) 38∅ 의 핸드레일을 갖는다.
			나) 재질은 마일드 스틸에 도장하는 구조로 한다.

		3)	승강기
			가) 승강기 내부 탑승 면적은 800(W) x 1400(L) 로 한다.
			나) 바닥판은 미끄럼방지 기능(알루미늄체크)을 갖추어야 한다.
			다) 좌우측에는 휠체어장애인의 추락방지를 위한 안전펜스를 높이 700mm 이상으로 설치되어야 하며 충격에 충분한 강도를 가져야 한다.
			라) 안전펜스의 하부는 휠체어의 돌출을 방지하는 카바를 300mm 이상의 높이까지 마감하여야 하며 카바는 두께 1.5mm 이상의 금속재질을 사용한다.
			마) 본체는 250kg이상의 하중에도 충분한 강도를 유지하여야 한다.
		4)	조 작 반
			가) 승강기 내부에 주조작반이 설치되며 조작반에는 상승하강, 비상정지, 비상호출 스위치가 있어야 한다.
			나) 승강기 후면에 리프트의 상승하강, 비상정지 기능을 갖는 보조운전반이 있어야 한다.
		5)	경 사 로
			가) 리프트 승하차를 위해 자체 경사로를 갖는다.
			나) 탑승 후 경사로는 안전사고를 방지하기 위해 접힌 상태로 장애인의 후방추락을 보호하는 구조를 갖는다.
		6)	기타 안전 장치 본 리프트는 이용자의 안전 및 리프트을 보호하기 위하여 아래와 같은 안전장치를 구비하여야 한다.
			가) 바닥판 안전스위치 : 하강시 이물질을 감지하면 즉지 정지하는 장치 (바닥판 안전스위치 작동시 상승은 가능)
			나) 리프트 이동정지 시스템 : 휠체어장애인 사용시 리프트가 움직이지 않도록 고정되어야 한다.

4.	품질보증 및 무상보수
	가.	품질보증(하자보증)
		본 시방서에 의하여 제작 설치된 리프트의 보증기간은 하자보증이행증권 발행 후 2년(24개월)간 보증한다. 이 기간내에 발생한 설계, 제작, 설치 및 자재불량등의 원인으로 발생한 고장은 그 원인을 판별하여 무상수리 한다.(단 뱃터리 제외)
	나.	무상보수
		계약자는 준공 후 1년간 납품된 물품에 대하여 무상 유지 보수하여야 하며 이 기간 중 필요한 급유, 성능조정 및 소모품 교체 등의 사항을 책임져야 한다.
	다.	계약자는 무상보수기간이 끝난 후 발주자의 요구가 있을 경우에는 보수에 따른 계약을 체결하여야 한다.
	라.	계약자는 하자 기간 완료 후에도 기기의 운영실태와 부속품의 수명을 고려하여 소요 부속품을 항상 적정 수준으로 보유하고, 요구 시 즉각 공급하여야 한다.