설계용역과업지침서 【 인덕초 다목적강당 장애인무대 경사로리프트 설치공사 】

2019.  11.

인덕초등학교

설계용역 과업지침서

1. 용역명: 인덕초 다목적강당 장애인무대 경사로리프트 설치공사 설계용역

2. 공사위치

가. 인덕초등학교: 경상북도 포항시 남구 서원재로 170번길 9

3. 설계범위

가. 인덕초등학교: 장애인무대경사로리프트

4. 설계과업

가. 설계용역목적

1) 본 설계는 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 개정에 따라 기존 다목적강당의 무대경사로 및 리프트 설치를 통하여 교육여건을 개선하고 교과운영에 지장이 없도록 하여 양질의 교육환경을 조성하는 것을 목적으로 한다.

나. 계획개요

1) 다양한 공간의 활용, 구조의 안전성 및 미관 마감재료 등을 고려하여 현대화 추세에 적합한 지역의 중심적인 시설물이 될 수 있도록 하여야 한다.

2) 무대경사로 및 리프트 설치에 따른 계획을 하여 설계용역 목적에 부합 할 수 있는 건축물이 되도록 계획한다.

3) 일반화 되지 않은 공법 적용 시 적용 공법과 유사 공법을 비교 검토 후 적용하고, 각 공법에 대한 비교된 자료 및 의견서 등을 2부씩 작성, 제출하여야 한다.

4) 기존 건축물과 기능연계를 고려하여 계획하며, 사용에 지장이 없는 편리하고합리적인 시설이 될 수 있도록 제반사항을 면밀히 검토한다.

5) 관계법에 적합하고 용역 목적에 부합 될 수 있는 건물이 되도록 계획하여야 한다.

다. 과업수행계획서 제출

1) 착수계

2) 사업총괄책임기술자, 분야별 책임기술자 및 참여기술자 선임계

3) 예정 공정표 : 분야별 세부공정 계획서 및 업무흐름도 포함

4) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

5) 참여기술자 명단

- 기술자 개인별 이력서 및 보유증명서, 기술자 면허수첩 사본 등.

- 경력증명서 첨부

6) 기타 용역수행에 필요한 사항

7) 기타 발주학교에서 요구하는 사항

라. 설계과업 진행보고(용역기간 25일-절대설계 용역 기간임)

1) 기본계획 설계 보고(착수일로부터 10일 이내)

2) 실시설계 중간 검토(착수일로부터 15일이내)

3) 실시설계납품 및 검토요청(착수일로부터 20일 이내)

※ 위 단계별 관련 내용 및 결과물을 첨부하여 반드시 공문으로 제출 접수하여야 한다.

마. 설계도서의 저작권

금회 설계용역 건에 대하여 설계자의 설계도서 납품 후 사업추진이 목적임에 따라 이 용역 납품 후 설계도서의 저작권은 우리 학교에 귀속된다.

바. 모든 설계는 착수 후 납품완료 시까지 매주 1회 이상 우리 학교에 방문하여 담당자와 협의함을 원칙으로 한다.

5. 특기사항

가. 설계용역 계약체결 시 유의사항

설계용역 계약자는 학교시설촉진법에 의한 건축승인을 설계자 책임 하에 필하여        야 하며, 설계용역 도급계약 체결 전에 건축협의에 수반되는 제반여건을 충분히        검토한 후 건축승인 가부를 예측한 후 계약 하여야 한다.

나. 설계서 작성 시 유의사항

1) 계약자는 본 과업지침서와 해당되는 관계법령에 따라 신의성실한 자세로서

과업을 수행하고, 설계 시 의문사항이나 문제점이 있을 시는 계약자 단독행           위를 금하고, 담당 공무원과 협의 후 이의 없이 이행하고, 용역 완료 후에도           설계도서상 오류 또는 관계제반 법규상으로 인하여 문제가 있을 경우와 설            계 목적에 부합되지 않을 때는 모든 책임을 지고 즉시 변경 또는 변상조치를           하여야 한다.

2) 설계도 작성 전에 과업지침서를 충분히 숙지한 후 해당부분을 참고하여 설            계도서를 작성하며, 본 설계용역 시 취득한 제반 비밀사항에 대하여는 누설           을 금한다.

3) 도면상에 특정 상호의 재료 및 제품명을 명기하여서는 아니 된다.

4) 지형 및 주변환경여건을 고려하여 안전하고 경제적․실용적이며 자연 친화            적인 재료를 사용 하여야 한다.

5) 모든 자재는 K.S제품을 사용하고, K.S 표시품이 없는 자재는 국산 최우량             품으로 하여야 하며, 사용자재 및 시공방법이 2개 이상인 경우는 상호 비교           분석하여 안전성, 경제성, 시공성을 검토하여 선택 사용 하여야 한다.

6) 설계도면 작성은 'AUTO CAD 2015'와 상호 호환되는 제품을 사용하여, 우리           학교 컴퓨터와 완벽하게 상호 호환되도록 조치한다.(CD 납품시 한글폰트 CD           입력)

7) 설계도면 작성 파일은 출력도면 외에 CD로 제출하여야 하며, 각 파일은 개           별로 바로 열람 및 수정이 가능하도록 조치(파일압축 불가)하고, 개별 파일            에 대한 목록 색인은 아래아 한글로 작성 제출 하여야 한다.

다. 공사특기 시방서 작성

1) 국토교통부 건축공사 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하고, 토목, 건            축, 설비 등 분야별로 구분 작성하되 A4규격의 용지로 상철 작성 하여야 한다.

2) 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사             등 품질관리, 안전관리계획 등 상세히 기록한다.

라. 내역서 작성

1) 국토교통부제정 건설 표준품셈에 의하여 작성한다.

2) 단가적용은 조달청에서 발행하는 ‘가격정보’를 최우선으로 적용하며, ‘가격정           보’에 없는 품목의 가격은 기획재정부 지정 월간물가조사자료에 의거 단가비           교 대비표를 작성하여 최저가 가격을 단가로 적용 산정하고, 이도 없을 시는           동일항목에 대하여 견적을 2개소 이상 제출 (원본 첨부) 받아 이를 적용하여           내역서를 작성 하여야 한다.

※ 보기

인덕초등학교 다목적강당 장애인무대 경사로리프트 설치공사 내역서(일위대가표) 단가비교 대비표

품명	규격	단위	수량	가격정보		물가자료		물가정보		기타		적용 가격
				가격	쪽수	가격	쪽수	가격	쪽수	가격	쪽수

4) 일위대가표는 표준품셈를 최우선으로 적용하며, 제시한 일위대가표에 명기되지           아니한 항목은 별도 작성하고, 제시한 일위대가표가 현저히 차이가 날 경우에는           담당 공무원과 협의후 작성 하여야 한다.

5) 시설공사 절감방안의 품셈 및 원가계산율은 우리 청 담당자와 협의후                   작성 하여야 한다.

6) 설계내역서(각 분야)에 관한 모든 감사 및 수검은 설계용역자가 책임진다.

7) 내역서 등은 microsoft Excel (‘13)과 호환되도록 작성 하여야 한다.

마. 설계심의 및 보완

1) 설계용역 계약자는 각종 기본설계 승인, 설계심의와 관련된 공청회 및 설계심의회에 참석하여 설명은 물론 심사자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 이를 즉시 보완조치 하여야 한다.

2) 제출된 설계서는 우리 청이 관계 기관과의 협의를 거쳐 확정될 때까지의              지적사항과 공사진행 과정에서 보완사항이 발생되는 경우와, 담당공무원의            요구가 있을 때에는 설계용역 계약자 부담으로 즉시 수정 보완을 한다.

바. 납품도서의 검토

1) 설계도서는 납품일 15일전에 제출하여 해당관계공무원(건축 등)에게

검토를 받은 후 제반 설계도서에 하자가 없다고 인정될 때 납품하여야 하며,           검토를 받지 않을 시는 납품을 인정하지 않는다.

2) 설계도면검토는 분야별 (건축 등) 해당 기술자가 동시에 참여 도면                 검토하여 추후 공사시 문제발생이 없도록 조치한다.

사. 설계용역비 지불

1) 용역을 계약할 때의 추정공사금액보다 용역완료 후 추정 공사금액 증액으로            인한 설계용역비 정산처리는 불가함.

2) 용역을 계약할 때의 추정공사금액보다 용역완료 후 추정 공사금액이 감액되            었을 때에는 설계용역비를 정산처리함.

자. 납품도서 : 단계별 설계용역 완료 후 제출할 설계도서는 다음과 같다.

1) 최종 완성 납품시 제출할 설계도서

항 목	규 격	제출부수	비 고
1. 설계도면 (공종별 구분)	A3출력,A3평철	1 부	현장
	A3출력,A4반책철	2 부	감독, 학교
	A4출력,상편철	2 부	협의, 증빙
2. 설계도서파일 (USB)	설계도면(오토캐드), 특기시방서(한글), 설계내역서(엑셀, 일위대가 및 산출기초 등 포함)	2 식
3. 공사특기시방서	A4	3 부	별도 작성시
4. 설계내역서	A4	3 부
5. 산출기초	A4	2 부
6. 일위대가표	A4	2 부	단가적용표 포함
7. 서약서	A4, 참여기술자 전원	2 부	서명날인
8. 용역 참여 기술자 명단	A4, 참여기술자 전원	2 부	서명날인
9. 구조계산서	A4	2 부	필요시
10. 용역완료보고서	A4	2 부
11. 신기술적용 검토조서	A4	2 부	해당사항 있을시
12. 재료의 경제성 검토서	A4, 아래아한글	2 부	공법 또는 재료가 2이상일 경우
13. 공사 예정공정표	A1, 네트워크식	2 부	공종별 공기산정
14. 기타 용역수행 관련자료	담당공무원의 요구자료		필요시

6. 납품기한: 특별한 사유가 없는 한 다음과 같이 납품한다.

가. 최종도서 납품: 착수일로부터 “25일”

건축공사 과업지침서

1. 실시설계 (해당사항만 적용)

가. 승인된 기본설계도를 기초로 하여 다음과 같이 실시 설계도서를 작성한다.

1) 설계도면 작성

도면의 종류	축 척	표시하여야 할 사항
도면 목차	임의	공사명, 작성년월일, 건축사사무소, 도면번호 등
종합 배치도	1/600	축척, 방위, 대지, 경계선, 대지가 접하는 도로 및 대지내 도로의 위치, 폭, 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 각 건축물과 부수 시설물간의 위치관계 및 동선처리, 대상 건축물과 다른 건축물과의 구별, 각 동의 각 실의 표시, 등고선, 옹벽, 정화조, 배수시설, 주차장, 조경계획 등 각종 사항을 표시.
입 면 도	1/50～1/100	4면의 입면도를 작성하되 축척, 외벽, 지붕, 옥상 돌출부, 출입구 형태 및 위치, 크기 등을 알 수 있게 표시.
각층 평면도	1/50～1/100	1. 축척, 방위, 각 실의 크기 및 용도, 벽의 위치, 재료의 두께, 개구부 및 방화문의 위치, 폭, 직통계단 또는 피난계단의 위치 및 폭, 각 실의 평면계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기를 알수 있게 표시 2. 금회공사에 포함되는 비품을 명확히 표시하고, 기계기구 및 별도 구입되는 자재는 점선으로 표시. 3. 각 실 단위의 바닥, 천장, 내벽, 외벽, 지붕 등 각 실의 계획 및 시공에 필요한 사항 일체 표시
단위 평면도	1/30～1/50
평면 상세도	1/30 이상
주 단면도 부분단면도	1/30～1/50	1. 건축물의 각실 및 계단 등의 전체구조를 파악하기 용이한 위치에 주단면도를 작성하며 축척, 기초의 크기, 재료, 반자의 구조, 계단, 승강기, 경사로 등의 구조, 지붕층의 방수, 외벽의 단열마감을 포함한 구조 및 창호의 형태, 크기 등 기타표시 2. 주단면 및 부분단면을 구분하여 작성하고, 각 부분마다 입면, 평단면과 연계하여 작성한다.
창호 평면도	1/50～1/100
창호 일람표	1/30～1/ 50	시공에 필요한 사항 일체 표시
구조도	1/30～1/ 50	각종 부위 철근배근도면, 시공에 필요한 사항 일체 표시 각부 구조단면도(라멘도)

도면의 종류	축 척	표시하여야 할 사항
건물 실 내.외 마감표	임의
조경 계획도	1/200 이상	축척, 식수평면계획, 수종, 조경면적 산출내용과 조경시설물 (환경조각, 상징탑, 벤치, 파고라, 휴게소, 휴지통 등), 유희시설, 체육시설 등의 위치 및 크기 등을 표시.
조경 기타도면	1/50 이상
기타도면	적의 판단
조감도	임의
면적표	건물면적 산출	각층 면적 및 부대복리시설 면적
전개도	천장, 벽, 바닥

2) 구조계산서 작성(해당사항만 적용)

가) 안전하고 경제적인 설계가 되도록 구조계산을 하며, 철근 콘크리트설계               기준 압축강도는 210Kg/㎠ 이상으로 한다.

나) 공인된 2D프로그램으로 응력 해석을 한다.

다) 철근콘크리트 구조는 극한강도 설계법으로 구조계산 한다.

라) 구조계산서에 의하여 도면을 완성해야 한다.

마) 구조계산서에는 반드시 구조계산을 담당한 구조기술사가 날인을 하고,                구조계산서에 의하여 도면이 완성되었는지 확인을 위하여 구조 설계도면               에 구조기술사가 확인날인을 하여야 한다.

바) 내진 구조계획 및 구조방식 명시

나. 전기, 통신, 소방 등 배관이 집중되어 건축구조물에 중대한 영향을 초래할 경우         를 대비하여 전용 파이프덕트 (E.P.S) 설치를 검토 하여야 한다.

다. 피트내 설비의 급․배수, 냉․난방, 오․배수관과 전기, 통신 및 소방 등의 배관            이 일목요연하게 볼 수 있도록 시공부분 단면상세도를 작성하여, 시공시              CROSS되는 부분에 문제점을 보완할 수 있도록 한다.

라. 주요부분에 대한 시공상세도 작성시 다음사항을 유의하여 작성 하여야 한다.

1) 철근배근도에는 正․負철근 등의 유효간격 유지용 철근 피복두께 (측, 저면)

유지용 스페이스 및 Chair-Bar의 위치, 설정방법 및 가공을 위한 상세도면            을 작성 하여야 한다.

2) Spacer 또는  Chair-Bar등은 철근 가공 및 설치상세도에는 주철근 등 각             철근간 순간격, 거푸집과 철근간의 순간격 등을 고려하여 수치를 표시한다.

3) Spacer 또는  Chair-Bar등은 철근 및 콘크리트 타설시의 하중에도 각종 철           근간격이 충분히 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기한다.

4) 시공이음, 신․수축 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료 (채움재)등             에 대한 상세도면과 시공법을 작성 표기한다.

5) 철근 겹이음 길이 및 위치

- 철근의 이음부는 구조상 약점이 되는 곳이므로 최대인장 응력이 작용하는             곳에서는 이음이 되지 않도록 하여야 한다.

- 겹이음 길이는 철근 콘크리트 시방규정에 따라 충분한 이음길이를 두어야             하고, 동일 단면에 집중되지 않도록 겹이음 길이, 겹이음 위치 등의 도면             을 작성 하여야 한다.

6) 연속 스라브 콘크리트 타설 시공 순서 및 시공법 등을 도면상에 명기한다.

7) 도면상에 표시 안되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명을 한다.

설 계 시 유 의 사 항

1. 일반사항(해당사항만 적용)

가. 구역 내의 모든 시설에 관한 계획은 종합기본계획을 수립 후 이에 따라 세부실         시 계획이 작성되어야 한다.

나. 각 시설의 설계는 안전성, 경제성, 시공의 난이성 및 기능면에서의 합리성이 검         토되어야 하며 가능한 조형미의 구현을 위한 노력이 집중되어야 한다.

다. 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해독이 용이하도록          작성되어야 한다. (설계도면, 시방서, 각종 계산서 등)

2. 사전조사에 관한 사항

가. 정확한 지반조사(설계자가 조사한 지질조사서에 의함)

1) 지반의 성질 (토질, 투수성, 간극비, 함수율, 압밀도)

2) 지내력

3) 지하수위 및 수량

4) 지층의 변천상황

5) 동결심도

6) 기존 매설 시설물의 유무

나. 기상조건 조사

1) 일조 및 기후, 습도

2) 풍향 및 풍속

3) 강우 및 강수량

다. 교통관계

1) 도로 및 교통량

2) 주차장

3) 중량적 운반수단 검토

라. 급․배수 계통의 조사

1) 급수원의 조사 (상수도 분기예상지점의 관경, 수압 등)

2) 배수 및 오수처리 계통 해당지역의 상․하수도 기본시설 계획 포함

마. 동력 공급원 조사

1) 수전 변전소의 위치 및 용량

2) 전압의 변동 상황

3) 정전 상황

바. 대지조건에 관한 조사

1) 대지의 위치, 형태 및 규모

2) 인근 시설물

3) 대지 내 기존 시설물의 유무

4) 지역계획에 관한 사항 (도시계획상 용도지역 관계)

사. 사용자재 및 장비의 공급원 조사

1) 골재(자갈, 모래 등) 및 석재의 채취원

2) 토취 및 사토량 조사

3) 건설장비 동원계획

4) 기타 사용자재의 공급원

3. 건축물의 조형미 구현에 관한 사항

가. 입면계획의 조형미

1) 균형과 통일성

2) 변화 있는 계획

나. 특징을 살린 건축계획

1) 기능에 따른 특징

2) 상징적 조형

다. 마감재료의 적정한 선택

1) 색채의 조화

2) 질감의 적정

3) 내구성 있는 재료 선택

라. 주변 환경조건과의 조화

1) 건축계획의 조화성

2) 조경계획의 적정화

4. 정지, 시설배치 및 조경계획 등에 관한 사항

가. 자연환경조건 등 최대한 이용한 계획수립

1) 불필요한 절․성토의 지양

2) 옹벽 등 불필요한 구조물 설치의 억제

3) 수목, 암석 등 기존 조경재의 활용

나. 건물 및 주위 환경조건에 조화되는 조경계획 수립

1) 소재 선정 상 타당성 여부

2) 식재 밀도

3) 계절적 감각검토

4) 토질 및 기후의 적응성 검토

다. 단지 내 각 시설의 합리적인 배치

1) 시설의 활용에 용이한 배치계획

2) 주위 대지를 정밀 분석하여 방향을 결정하고, 건물 간 및 인근시설과의 거리           확보

3) 방화, 피난 등을 위한 옥외공간 확보

4) 채광, 환기, 증축을 위한 배치

라. 적정한 규모의 보건시설 계획 및 배치 (기존 이용)

1) 체육시설

2) 휴게시설

마. 주차시설의 확보 (기존이용)

1) 소요시설 면적의 확보검토

2) 적정한 배치

5. 건물계획에 관한 사항

가. 사용상 적정한 규모의 실 소요 판단

1) 수용인원 판단, 사용기계 수요 판단

2) 수용장비의 크기, 용량, 대수 판단

나. 건물사용에 편리하기 위한 건물각부 치수결정(인체 및 기기, 설비치수에 부합)

1) 출입구 크기의 적정화

2) 천장고 및 창문높이 검토

3) 부대시설 크기 및 설치위치 검토(창호, 철물, 전원조절 및 연결장치, 냉난방           배관용 닥트용)

4) 각부 치수의 표준화, 자재의 규격화

다. 이용에 합리적인 시설배치 (각실, 계기, 장비)

1) 가급적 동선의 단축

2) 사용자가 편리한 동선계획

3) 지역주민들이 시설을 활용할 수 있도록 편리한 위치에 시설배치.

4) 요구기능에 따른 동선의 분리.

5) 상․하층을 연결하는 수직 동선의 검토

6) 비상시 대피를 위한 비상동선 계획

라. 수용인원 및 건물기능에 적정한 규모와 위생시설 확보.

1) 사용자의 성 (남․여)에 따른 실의 분리

2) 적정수의 대․소변기, 세면기, 소제용씽크 등과 이에 따른 공간 확보

3) 정화조 위치 및 용량검토

4) 환기시설 계획

마. 사용인원에 필요한 후생시설 확보(기존시설 이용)

1) 식당 및 조리시설

2) 독서시설

3) 오락 및 휴식시설

4) 기타 이용시설

바. 건물용도 및 규모에 적정한 내․외장 재료의 선택

1) 재료의 내구성(강도 등) 검토

2) 재료의 색상, 질감 및 문양검토

3) 재료의 내연 및 내화성

4) 재료의 경제성

사. 비상시 대응하기 위한 시설의 확보

1) 피난시설 (피난계단, 통로, 지하실, 비상구 및 옥외공간)

2) 화재 시 연소방지를 위한 시설 (방화벽, 방화문 등)

3) 방화 상 필요한 구조 및 재료의 선택

4) 오염방지시설 계획검토 (방사선, 기타)

아. 건물외관 계획에 관한 사항검토

1) 건물기능에 적합한 외관의 선택

2) 주변환경과 조화되는 계획

3) 가급적 조형미의 구현

자. 사용에 적정한 통행시설 확보

1) 계단 및 경사로 (계단의 위치, 폭, 단너비 및 높이, 경사로의 구배, 마감면 등           검토)

2) 복도 및 통로 (복도의 폭과 보행거리 검토)

차. 장래증축을 고려한 건축계획

1) 구조계획 검토

2) 내․외장 계획

3) 부대시설 계획 (동력, 급․배수, 승강시설 등 부대시설)

카. 에너지 절약을 위한 건축계획

1) 단열효과의 제고를 위하여 외벽, 바닥 및 천장의 구조 및 재료검토

가) 냉방 또는 난방을 필요로 하는 공간의 외벽 및 최상층의 반자는 열관류               율 갑이 0.45 Kcal/㎡h℃ 이하가 되는 단열구조로 설계

나) 냉․난방을 필요로 하는 최하층의 바닥은 열관류율 값이 0.65 Kcal/㎡                 h℃ 이하가 되는 단열구조로 설계

다) 외기에 면하는 창 (냉․난방을 필요로 하지 아니하는 실의 창은 제외함)

은 2중창으로 하거나 복층유리로 설계. 단 냉․난방시간이 짧거나 사용               빈도가 적은 건물의 내용연한 중 누진적으로 소요되는 관리비를 비교 검               토하여 결정

2) 가능한 자연채광을 이용하기 위하여 요소에 충분한 크기의 창문설치

타. 경제성에 입각한 건축계획

1) 실 기능 및 부대설비에 적정한 층고의 결정 9냉난방의 열손실, 층고에 따른           시설투자비, 보의 단면 설계방법 <가급적 보의 춤을 낮추는 방안>등을 비교           검토하여 층고를 낮춘다.

2) 사용재료에 적합한 공법채택, 불필요한 의장효과 지향

파. 창호설치 계획의 적정화

1) 실 기능에 맞는 창호종류의 결정

2) 채광 및 환기를 위한 개구부 면적의 확보

3) 창호의 개폐방식, 방향, 크기의 적정화

4) 적정한 종류 및 크기의 창호 부속철물의 설치

5) 창호 닫을 시 밀폐가 되도록 정밀설계

6. 방수 결로 방지 대책에 관한 사항

가. 지하수위 작용에 따른 방수대책

1) 지하수위 및 수압검토

2) 방수재료 및 공법의 적정성 검토

3) 지하수위를 낮추는 방안

4) 방수층을 통과하는 각종 배관주위 방수대책 강구

나. 우수침투에 따른 대책

1) 지붕 및 외벽부분에 대한 우수침투 대책검토 (방수재료 및 공법선택)

2) 개구부 주위 누수방지 대책

3) 돌출부분 물끊기 처리

4) 화장실, 욕실 등 물 사용실에 대한 방수대책

다. 결로 방지를 위한 검토

1) 외벽의 실내에 면한 부분의 구조 (노점온도 이상이 되도록 처리)

7. 건축구조의 안전성에 관한 사항

가. 지반상황에 적합한 기초구조 선택

1) 적정한 지내력의 판단

2) 기초의 구조 및 시공방법 결정

나. 구조물에 작용하는 하중의 적정한 가정

1) 적재하중

2) 자중

3) 풍하중 및 적설하중

4) 수압, 토압

5) 진동 및 기타

다. 구조내력상 필요한 내력벽의 설치검토

1) 내력상 필요한 벽량의 확보

2) 내력벽의 구조

3) 내력벽의 두께 및 길이

라. 경제적이고 시공이 용이한 구조의 선택

1) 구조는 연장이 긴 경우와 이질재 간의 접합부 기타 필요한 경우에 줄눈설치

2) 실의 위치에 적합한 줄눈종류 결정

8. 건축 설비계획에 관한 사항

가. 장비의 종류, 용량 및 기계실의 적정한 산정

1) 부하계산상의 외기 및 실내 온․습도의 적당한 선정

2) 부하 계산에 의한 용량결정

가) 기기별 여유계수를 적절히 감안 경제적인 용량이 되도록 함

나) 각 기기는 최대의 효율을 내도록 설계

3) 기계실의 규모는 유지관리가 용이하도록 적정한 크기(면적, 창고)를 확보

나. 공해방지 대책에 관한 사항

1) 각종 기기의 소음과 진동에 대한 방지책 강구

2) 열원기기에서 배출되는 매연에 대한 집력설비 검토(환경보전법 참조)

3) 정화조의 용량 및 기능검토

다. 방지대책에 대한 검토

1) 화재경보 설비의 기준에 따른 설치 검토

2) 소화설비의 관계기준에 따른 설치

3) 수조, 노출배관 계통에 대한 보온대책

4) 전기배선 계획에 있어서의 방재대책

라. 옥외 공동구의 설치

1) 각 건물의 level 차에 의한 응축수위 환수기능 검토

2) 적정한 크기 및 구조검토

3) 구내의 환기배출 설치검토

9. 설계도면 작성에 관한 사항

가. 각종 표기기호 및 방법은 관계기준에 맞도록 표기

나. 시공 및 적산이 가능토록 상세히 작성

1) 각종 치수의 정확한 명기

2) 각종 사용재의 명칭 기입

3) 각종 자재의 규격, 품질, 형태의 표기

4) 철근 배근도에 있어 절곡근의 위치, 정착 및 이음길이, 위치 등을 치수명기

5) 각종 설비계통에 명확한 표기

6) 조경자재의 수종, 규격, 위치 등을 정확히 표기

7) 절․성토 등의 정지도면 작성

다. 설계도서상의 설계책임자 서명

10. 시방서 작성에 관한 사항

가. 다음 사항이 표시되어야 한다.

1) 재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관            한 사항의 표시

2) 각종 자재의 설치방법 (시공, 조립, 부착 등)에 관한 사항

3) 각종 가설물 (가설건물, 울타리, 흙막이 공법 등)에 관한 사항

4) 각종 구조공법 (철근배근, 철골용접 및 볼트조립 등)에 관한 사항

5) 재료의 배합과 양생에 관한 사항

6) 앞의 과업지침서에 기재한 사항 및 기타 사항