시  방  서

품    명 : 이동식 수직형 휠체어리프트

제 작 시 방 서
1.	적 용
	가.	본 시방서는 휠체어장애인의 이동을 돕기 위한 이동식 수직형 휠체어리프트 제작,납품에 적용한다.
2.	납품내역
	가. 수량 및 설치장소
		1)	수 량 : 1 대
		2)	설치장소 : 성동초등학교
	나.	규격 및 제원
		1)	구동방식	:	스크류 방식
		2)	제어방식	:	2모터 동기제어
		3)	정격속도	:	1.5m/min
		4)	사용중량	:	300kg
		5)	전 원	:	AC220 상시전원 및 배터리 구동(AC 220V 충전 방식)
		6)	외곽면적	:	1130(W) x 1600(D) - 경사로 펼침 길이 제외
		7)	최저지상고	:	145mm 이하(지면과 플렛폼 최저 높이)
		8)	행정거리	:	1 m 이하
		9)	탑승면적	:	800(W) x 1450(D)
		10)	바 퀴	:	지름 64mm(고정 2개, 회전 2개)
	다.	규격 및 제원 기준
		1)	정격 속도(m/min)			:	사용중량 300kg 적재시의 분당속도
		2)	사용 중량(kg)			:	승강기 자체무게를 포함하지 않는 실사용 중량
		3)	최저지상고			:	휠체어 탑승 시 지면과 플렛폼과의 거리 145mm 이하
		4)	행정 거리(m)			:	지면으로부터 리프트가 운행하는 구간의 거리

3.	구조 및 세부규격
	가.	일반구조
		1)	리프트는 고정식이 아닌 이동에 필요한 바퀴가 장착된 이동식 구조를 갖는다.
		2)	휠체어가 리프트에 탑승하기 위한 자체 경사로를 갖는다.
		3)	리프트를 구동 시 전용키를 이용하여 전원을 ON/OFF하는 방식을 갖는다.
		4)	전원방식은 220V상시전원 및 배터리 충전식(비상구출용)등 동시에 만족하여야 한다.
		5)	리프트 상승, 하강 시 휠체어장애인의 안전한 탑승을 위하여 리프트의 움직임이 없도록 고정되어야 한다.
	나.	본 리프트는 다음과 같이 주요구성부로 이루어진다.
		1)	구동부
		2)	승강기(CAR)
		3)	조작반
		4)	핸드레일
		5)	경사로
		6)	기타 안전장치
	다.	세부구조
		1)	구 동 부
			가) 모 터	:	DC24V, 12A
			나) 사 용 전 원	:	AC220V, 단상 3P
			다) SMPS(파워써플라이)	:	600W(24V, 25A)
		2)	핸드레일
			가) ∅38 의 핸드레일을 갖는다.
			나) 재질은 마일드 스틸에 도장하는 구조로 한다.

		3)	승강기
			가) 승강기 내부 탑승 면적은 800(W) x 1450(D)로 한다.
			나) 바닥판은 미끄럼방지 기능을 갖추어야 한다.
			다) 좌우측에는 휠체어장애인의 추락방지를 위한 안전펜스를 높이 500mm 이상으로 설치되어야 하며 충격에 충분한 강도를 가져야 한다.
			라) 리프트 이동시 문(통로) 등을 원활이 통과할 수 있도록 세워서 이동할 수 있는 구조여야 한다.
			마) 본체는 300kg이상의 적재하중에도 충분한 강도를 유지하여야 한다.
			바) 리프트가 원활하고 안전하게 이동할 수 있는 바퀴를 적용하여야 한다.
		4)	조 작 반
			가) 승강기 내부에 조작반이 설치되며 조작반에는 상승하강, 비상정지스위치가 있 어야한다.
			라) 카 내부에는 장애인이 편리하게 조작할 수 있도록 운전반을 갖추어야 한다. 또한, 보조자가 편리하게 사용할 수 있도록 리모컨 장치를 갖추어야 한다.
		5)	경 사 로
			가) 리프트 승하차를 위해 자체 경사로를 갖는다.
			나) 탑승 후 경사로는 안전사고를 방지하기 위해 접힌 상태로 장애인의 후방추락을 보호하는 구조를 갖는다.
		6)	기타 안전 장치 본 리프트는 이용자의 안전 및 리프트를 보호하기 위하여 아래와 같은 안전장치를 구비하여야 한다.
			가) 바닥판 안전스위치 : 하강 시 이물질을 감지하면 즉지 정지하는 장치 (바닥판 안전스위치 작동 시 상승은 가능)
			나) 리프트 상, 하강 시 강제로 정지할 수 있는 비상정시스위치
			다) 리프트 이동정지 시스템 : 리프트 보관 시 움직이지 않도록 고정되어야 한다.

4.	품질보증 및 무상보수
	가.	품질보증(하자보증)
		본 시방서에 의하여 제작 설치된 리프트의 보증기간은 하자보증이행증권 발행 후 2년(24개월)간 보증한다. 이 기간내에 발생한 설계, 제작, 설치 및 자재불량 등의 원인으로 발생한 고장은 그 원인을 판별하여 무상수리한다.(단 배터리 제외)
	나.	무상보수
		계약자는 준공 후 3개월간 납품된 물품에 대하여 무상 유지 보수하여야 하며 이 기간 중 필요한 급유, 성능조정 및 소모품 교체 등의 사항을 책임져야 한다.(단, 사용미숙, 파손 및 관리미숙으로 인한 고장은 책임지지 않음)
	다.	계약자는 무상보수기간이 끝난 후 발주자의 요구가 있을 경우에는 보수에 따른 계약을 체결하여야 한다.
	라.	계약자는 하자 기간 완료 후에도 기기의 운영실태와 부속품의 수명을 고려하여 소요 부속품을 항상 적정 수준으로 보유하고, 요구 시 즉각 공급하여야 한다.