1. 일반사항

1.1 공사명

공 사 시 방 서

: 승강기 안전관리법 개정관련 필수항목 설치.

1.2 공사현장 : 광주중학교

1.3 공사범위 : 규격 및 수량

1. ACRYL TAPE(손끼임방지장치)

규격 : 2.2T * 12mm*5M

2. DOUBLE BRAKE ASY(이중브레이크)

규격 : TKL신형,TKXL

3. MEMORY PLATE(이중브레이크)

규격 : TKL 8/11,9.5/11KW

4. RB SEAT(개문출발방지장치)

규격 : TKL/TKXL

5. ROPE GRIPPER(보수전용)(개문출발방지장치)

규격 : SRG-S2,Ø12*4본 cable

6. ROPE GRIPPER WORKIN(개문출발방지장치)

규격 : D1210 세이프 JAMMER

7. TERMINAL BLOCK(개문출발방지장치)

규격 : KT-10

8. KIT ITEM SDH3(도어이탈방지장치)

규격 : SAV 900

9. SCREW ASY(개문출발방지장치)

규격 : 4*16

10. SPACER DASS-16N(개문출발방지장치)

규격 : 15.8mm

11. L-ARD MR PART LIST(legacy)(자동구출운전장치)

규격 : 모터:0~11KW&동력선3M

12. PCB ASY(개문출발방지장치)

규격 : DPC-123 SI1+ALP+C1VD+BR

13. ROM COPY MANUAL-D12(개문출발방지장치)

규격 : D1210(DOC-103 PCB)

1.4 공사기간 : 착공일로부터 28일

1.5 제출물

발주자가 요구하는 서류일체

1.6 하자기간

하자담보책임기간은 3년간으로 한다.

1.7 운반, 보관, 취급

현장 반입 시 운반이나 진동으로 부품에 손상 또는 충격 이 없도록 한다.

.

1.7.1 자재반입 및 검사

1) 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 발주자에게 통보하여야 한다.

2) 현장에 반입된 자재 및 장비는 발주자의 승인 없이 장외로 반출시켜서는 안 된다

3) 공사에 사용되는 모든 자재는 발주자의 심사를 받아야 한다.

4) 수급자는 발주자가 자재검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며,

각종 시험 및 검사에 소요되는 모든 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

2. 시공

1) 부품교체 및 시운전시 안전확보에 최우선을 두어야 한다.

2) 공사진행상 협의가 필요할 때에는 해당 공사관계자와 협의한 후 시공한다.

2.1 시공검사

1) 공사중에는 공정별로 발주자의 요청에 의해서 중간검사를 받고 후속작업은 중간검

사에 합격한 후에 시행하여야 한다.

2) 수급자는 발주자가 검사하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 한다.

3. 발생물

공사의 시행에 따라 생긴 발생물은 발주자의 지시에 의하여 정리후 발주자의 지시에

따라 운반 처리한다.

4. 작업시간

소음, 분진등이 발생되는 공사공정은 업무에 지장이 없는 시간에 발주자의 승인을 받

은 후 실시하여야 한다.

5. 수급자의 의무

1) 본 공사는 시방서에 부합되도록 시공하여야 하며 수급자는 공사전반에 대하여 책임

을 져야 한다.

2) 수급자는 본 시방서를 충분히 숙지하여 시공하며 이 시방에 명시되지 않은 것은 합

의하여 시공한다.

6. 안전책임

공사중 안전에 관한 책임은 전적으로 시공회사에 있다.

공 사 시 방 서

공사명 :

승강기안전관리법개정관련필수항목설치공사

/광주중학교

2019.

10.