시 방 서

『2019년 서울시립광진청소년센터 기능보강사업』

대극장 비상계단 측 경사형 리프트 설치 및 무대부 출입로 방음문 확장 공사

2019. 11.

서울시립광진청소년센터

대극장 비상계단 측 경사형 리프트 설치 및 무대부 출입로 방음문 확장 공사

1. 목  적

본 시방서는 공사에 대한 일반적인 공통사항으로써 시공 상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 그 목적으로 하며, ‘2019 ‘개정 승강기안전기준’에 적합할 것으로 그 기준을 정한다.

가. 공 사 명 : 대극장 비상계단 측 경사형 리프트 설치 및 무대부 출입로 방음문 확장 공사
나. 공사위치 : 서울시립광진청소년센터 지하1층 대극장 (우)비상계단 Line
다. 공사기간 : 착공일로부터 14일간
라. 공사내용 및 투입자재 목록

- 작성된 기본 도면은 사용승인(2007)도면을 기초로 하여 작성된 것으로서 현장치

수와 상이할 수 있으므로, 반드시 실측에 대한 요함을 기준으로 한다.

- 공사 착수 전 실시설계서(SHOP DRAWING)를 제출하여 발주처(감독관)의 승인을

득한 후 한국승강기안전공단 인증 확인 후 공사할 것

- [중요] 2019 개정 승강기 안전기준에 적합할 것 (인증관련)

#1 대극장 경사형 리프트 (2019 개정 승강기 안전기준 인증 제품)
품 번	품 명	재 질	수 량	규 격	비 고
1	승강기	SCP 1	1	1350(L) × 820(W)
2	구동박스	STS304	1	1100(H)×700(W)×285(D)
3	상부튜브	STS304		50.8
4	중간튜브	STS304		50.8
5	하부튜브	STS304		50.8
6	상부 운전바 / 인터폰	STS304	1	300×285×31D×2T
7	하부 운전바 / 인터폰	STS304	1	300×285×31D×2T
8	지지대	STS304		70×70×4(T)
9	Landing Plate	SS41	1	4T
10	과속도 제한장치	SS41	1	10T
11	STRUTS	STS304		70 × 8(T)
12	경광등	STS304	1	250 × 130× 50
13	운전 설명서	STS304	2	500 × 350

#2 대극장 무대부 흡음(방음) 출입문
품 번	품 명	재 질	수 량	규 격	비 고
1	흡음 (방음) 출입문	방염성능기준 적합 물품	1 Set	1100 × 2100	보드형 흡음제 혹은 그에 준하는 방음문

1. 전기 부분

1) 휠체어 리프트 구동부 전원공급을 위한 전기공사 일체

※ 설치시 현장 감독자에게 전기분전함 위치 확인

2) 지하1층 대극장 리프트 비상용 버튼 연계 지상1층 안내데스크 호출시스템 구축

※ 설치시 현장 감독자에게 위치 확인

2. 소방 부분

리프트 현장 공사시 지하2층 소화기 [3.3Kg/2ea], 지하1층 [20Kg/1ea] 배치 후

공사시공 준수

※ 설치시 현장 감독자에게 위치 확인

3. 기타 부문

1) 현장사진 ② 비상계단 저층부 무대 진입 기존 흡음 방음문 휠체어 진입가능

(1100 × 2100) 사이즈 흡음방음문으로 확장 교체

2) 경사형 휠체어 리프트 공사부분 가림막 배치 (무대부, 지하1층 로비)

3) 현장 공사 시공전 주변 구조물 보양작업

4) 자재품목 이동을 위한 E/L 내&외 보양작업 후 현장 감독관 확인 후 공사시행

5) 현장사진 ② 우측 벽면 타공 금지 (벽면누수 위험 있음)

6) 공사시 분진발생 제거용 흡기 콤프레셔 배치 (지하 외부 장소로 배기)

※ 설치시 현장 감독자에게 위치 확인

7) 기존 현장 공사중 타 구조물 훼손시 원상복구 준수

8) 기관 담당자에게 현장 확인 이상유무 검수

9) 공사 폐기물 공사업체 반출조건

10) 전체 공정 마감 후 바닥왁스 작업 등 준공청소 실시

사진 ① 대극장 우면 비상계단 상층부	사진 ② 대극장 우면 비상계단 저층부

2. 적용범위

1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

2) 본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사인 경우에는 해당

조항만을 적용한다.

3) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

① 전기공사 표준시방서

② 설비공사 표준시방서

③ 리프트 특허

④ 2019 개정 승강기안전기준 인증 제품

⑤ 기타 해당법령

3. 공사의 시행

1) 도급자는 감독관의 지시에 따라 공사 진행을 한다.

2) 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을 때, 또는 해석상의 의견 차이가 있을 때는 감독관의 해석에 따른다.

3) 도급자는 각 공종별 공사 현장에 필요한 기술자를 현장대리인으로 지정하여 상주케 하고 감독관의 지시에 따라 각종 업무와 안전책임을 담당케 한다.

4) 현장 상황에 따라 필요한 감독관의 제반 지시 사항은 즉시 수행되어야 한다.

5) 현장의 안전관리는 관계 법규에 의하여 아래사항을 포함한다.

가) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고 방지에 대한 단속

나) 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

다) 기타 감독과의 지시사항

4. 자재의 승인

본 공사에 사용하는 모든 자재는 K.S 제품 사용을 원칙으로 하며 K.S 승인 품이 없을 때는 시중 최고품을 선정하여 감독관의 승인을 득한 후 사용한다.

5. 시설물의 훼손

공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 한다.

6. 해체재료 및 발생자재

공사장 내에서 발생하는 각종 발생품 또는 건축물 또는 기존 공작물 등의 해체로 인하여 발생되는 물품 등은 모두 감독관이 지정하는 장소에 정리 보관하고 불필요 하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출한다.

붙임  1. 대극장 평면 상세도 및 설치 조감도 1부

2. 경사형 휠체어 리프트 설치 예시 사진 1부
3. 투입자재 목록 (2019개정승강기안전기준 적합 기준) 1부.  끝.

붙임1		대극장 평면 상세도 및 설치 조감도

[지하1층 ~ 지하2층] 대극장 내부 평면 상세도

[지하1층 ~ 지하2층] 대극장 경사형 휠체어 리프트 설치 조감도

붙임2		경사형 휠체어 리프트 설치 예시 사진

붙임3		투입자재 목록

□ 대극장 경사형 휠체어 리프트 품목 (2019 개정 승강기안전기준에 적합할 것)

품 명	재 질	수 량	규 격
승강기	SCP 1	1	1350(L) × 820(W)
구동박스	STS 304	1	1100(H) × 700(W) × 285 (D)
상부 튜브	STS 304	Set	50.8
중간 튜브	STS 304	Set	50.8
하부 튜브	STS 304	Set	50.8
상부 운전바 / 인터폰	STS 304	1	300x285×31D×2T
하부 운전바 / 인터폰	STS 304	1	300x285×31D×2T
지지대	STS 304	Set	70×70×4(T)
Landing Plate	SS 41	1	4T
과속도 제한장치	SS 41	1	10T
STRUTS	STS 304	Set	70×8(T)
경광등	STS 304	1	250×130×50
운전 설명서	STS 304	2	500×350

□ 무대부 출입로 흡음(방음)문 (소방안전관리법 방염성능 기준에 적합할 것)

품 명	재 질	규 격	수 량
흡음 (방음) 출입문	방염성능기준 적합 물품	1100 × 2100	1 Set
보드형 흡음제 혹은 그에 준하는 방음문