9호선 3단계 구간 기계식 자전거주차장 운영 및 유지보수 용역 과업내용서 및 특수조건

2019. 10.

9호선운영부문

(기술처)

과    업    내    용    서

『9호선 3단계 구간 기계식 자전거주차장 운영 및 유지보수 용역』(이하 “용역”이라 합니다.)에 관하여 서울교통공사(이하 “발주기관”이라 합니다.)와 계약상대자(이하 “계약상대자”라 합니다.) 간에 계약을 체결함에 있어 다음의 모든 조건이 계약의 일부가 됨을 수락하고 신의와 성실로서 계약을 이행하여야 합니다.

제1조	(목적)

본 과업은 9호선 3단계 구간에 설치된 기계식 자전거주차장을 이용하는 이용자의 문의·불만 사항과, 관련 설비·시설물의 장애 및 고장·파손에 대한 신속한 응대와 조치로 편리한 이용을 도모하고, 주기적으로 점검·보수함으로써 자전거주차장의 기능을 확보하여 안전사고를 미연에 방지하고 지하철 이용고객의 편의를 제공하는데 그 목적이 있습니다.

제2조	(적용범위)

본 과업 내용서는“9호선 3단계 구간 기계식 자전거주차장 운영 및 유지보수 용역”에 적용합니다.

제3조	(용역참가자격)

주차장법에 의한 기계식주차장치 보수업 또는 승강기안전관리법에 의한 승강기유지관리업(고속 또는 중저속 승강기)으로 등록한 업체

제4조	(적용규정)

본 과업내용서에 수록되지 않은 사항은 다음의 규정을 준용토록 합니다.

1) 건설기술관리법

2) 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률

3) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령

4) 전기설비기술 기준령

5) 건축공사(기계부문) 표준시방서

6) 장애인복지법 및 산업안전보건법

7) 건축법 및 주택건설기준등에관한기준

8) 산업안전보건법, 산업안전기준에관한규칙

9) 근로기준법

10) 행정안전부 예규 예정가격 작성요령

11) 기타 관련된 법령 및 규정

제5조	(계약기간)

계약기간은 착수일로부터 1년(2020. 01. 01. 착수예정)으로 하며, "발주기관"인 서울교통공사 9호선운영부문은 서울시로부터 관리운영사업을 “서울특별시 도시철도 9호선 2·3단계 관리운영사업 위·수탁 협약서”에 의거 ‘20.08.31일까지 수탁 받아 시행하고 있으나 최종년도에는 향후 관리운영 사업자가 변동되어도 계약은 승계가 보장됩니다.

제6조	(용역업무범위)

1) 주차장 이용자의 문의, 불만 등에 대한 응대와 필요 조치 및 사용상의 정보제공(현장 게시 및 문자발송)

2) 이용자 공간 및 주차장 내·외부 설비, 시설물의 일상 점검 및 유지보수, 청결 관리 활동

3) 장기 주차 예방조치(문자 발송 등) 및 장기 방치 자전거의 이동보관, 폐기 업무

4) 기계식 주차장 설비, 장비의 예방점검(월 정기점검 및 긴급 점검)

5) 고장수리 및 성능유지를 위해 정기적인 교체주기에 의거하여 장비 및 기기 부품의 수리 또는 부품교체 수행

6) 유지보수용 소모품 및 예비품 공급ㆍ확보 관리

7) 민원발생, 반복고장, 기능저하 등의 장비에 대한 원인파악 및 재발방지 대책 수립ㆍ시행ㆍ보고

8) 대외기관의 자료요구 및 법정사항 자료에 대한 대관업무 수행

9) 기록유지 및 업무보고

제7조 (대가의 지급)

1) 용역대가의 지급은 매월 말을 기준으로 월간단위로 지급합니다.

2) “계약상대자”는 월간 용역에 대해 용역수행 관련 일체의 실적을 작성하여 “발주기관”이 지정한 감독자에게 지정 기일까지 제출하여야 합니다.

가) 용역수행 실적 제출서류

① 용역정산 관련 서류

② 감독이 요청하는 서류(점검표, 고장·수리일지 등)

3) 용역비는 총 계약금액의 한도 내에서 시행 실적에 한하여 정산 지급합니다.

제8조	(장소제공)

1)  자전거주차장 유지보수 및 과업을 안전하고 신속하게 수행할 수 있도록 역사내 적정공간을 제공할 수 있습니다.

2)  제공된 용역사무실의 사무용 비품은 계약자가 준비하여야 합니다.

제9조	(운영 및 유지보수 용역의 수준)

1) “계약상대자”는 기계식 자전거주차장의 적절한 점검계획을 수립하고, 청결하고 원할하게 운영될 수 있도록 청소 및 소모품을 교환하여야 하며, 그 결과를 항상 기록, 관리하여야 합니다.

2) “계약상대자”는 점검계획에 의하여 주기적인 점검 및 예방정비를 시행하여 고장으로 인한 이용객의 불편함이 없도록 사전 조치하여야 합니다.

3) 고장 등의 긴급사태시 “발주기관”에 통보(유선 포함) 후 신속하게 숙련된 기술자로 하여금 조치하여야 합니다.

4) 점검결과 손상의 정도가 경미한 손상은 현장 보수하여야 하며 중대한 손상은 미리 예측하여 보수 계획을 수립하고 감독자에게 서면보고 후 작업을 시행하여야 합니다.

5) 기계식 자전거주차장의 각 기기별 유지보수는 다음과 같이 출동하여 보수하여야 합니다.

가) 출동 시간은 30분 내에 출동하여 보수하여야 합니다.

제10조	(담당 유지보수요원 지정)

1) “계약상대자”는 계약내용을 차질없이 이행할 수 있는 숙련된 기술요원을 담당 유지보수요원으로 할 수 있도록 자격을 기계기능사 혹은 전기기능사 이상의 자격자를 지정하여 “발주기관”에 통보하여야 하며, 담당 유지보수요원으로 하여금 운영 및 유지보수 하도록 하여 시스템 운영에 지장이 없도록 해야 합니다.

2) 감독자는 유지보수요원의 근무가 불성실하거나 장애조치 능력이 부족하다고 판단 될 경우 “계약상대자”에게 교체 요구를 할 수 있으며 이 경우 “계약상대자”는 특별한 사유가 없는 한 유지보수요원을 3일 이내에 교체하여야 합니다.

3) “계약상대자”의 사정에 의해 유지보수요원을 교체하고자 할 경우에는 최소 교체일 10일전에 감독자에게 서면통보하고, 감독자의 승인을 받음으로써 업무공백을 최소화 하여야 합니다.

제11조	(기술등의 지원)

1) “계약상대자”는 기계식 자전거주차장 운영 및 유지보수등과 관련하여 감독자의 기술지원 요구 시 적극 협조하여야 합니다.

2) “계약상대자”는 기계식 자전거주차장 운영 및 유지보수 등에 대한 감독자의 기술관계자 협의 요구 시 해당 직원을 참석시켜 협조하여야 합니다.

3) 원인이 불명확한 장애발생시 “계약상대자”는 원인규명을 철저히 하고 이에 따른 대책을 수립하여 감독자에게 통보하여야 합니다.

제12조 (기술자료제공)

“계약상대자”는 “발주기관”에 기계식 자전거주차장 운영에 대한 다음 내용을 계약 후 작성하여 제출하여야 합니다.

1) 유지보수 절차서 및 현장조치 매뉴얼

2) 시스템 운영 소프트웨어 자료

3) 원격점검 시스템 구축 내용

제13조	(위험부담)

“계약상대자”는 계약내용에 따라 운영 및 유지보수를 이행함에 있어 자기 책임하에 각종위험으로부터 생명과 신체를 보호하여야 하며, 위험발생이 예견될 경우 “계약상대자”는 즉시 감독자에게 시정을 요구하여야 합니다.

제14조	(용역관련 서류)

1) “계약상대자는 용역착수, 완료시 각종 점검기록부 및 용역보고서를   작성하여 감독자의 확인을 받아야 합니다.

2) 용역착수 시 계약이행과 관련된 모든 인원을 명시한 상세한 인원투입계획서, 용역착수계, 사업수행계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 합니다. 연간 유지보수계획서는 계약일부터 1개월 이내에 제출하여야 합니다.

3) 본 용역 참여기술자에 대한 기술자 명단, 자격증 사본, 경력증명서를 감독자에게 제출하여야 하고 변경시에 또한 같습니다.

제15조	(면책사유)

1) 정기점검 및 정기검검 중 정비활동시간(고장신고 후 정비활동은 제외)

2) 천재지변, 건축물하자, “계약상대자”의 동의 없이 기계식 자전거주차장의 개량 또는 임의 변경하여 고장 발생시

3) 정상가동중 외부의 충격이나 외부원인으로 인한 고장 발생시

제16조	(금지사항)

1) “계약상대자”와 유지보수요원은 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

가) 서울교통공사 영업에 불편과 지장을 초래하는 행위

나) 사업수행에 태만하거나 “발주기관”의 정당한 지시에 불응하는 행위

다) 사전허가 없이 출입이 금지된 구역을 출입하는 행위

라) 철도 시설물의 유지관리 또는 열차운행에 지장을 초래하는 행위

마) 보안에 저촉되는 행위

바) 기타 “발주기관”에서 금지하는 행위

2) 위 1)항의 각 호를 위반하였을 때에는 “계약상대자”에게 경고, 시정조치 등 적법한 절차에 의거 조치할 수 있습니다.

제17조	(업무 인계 인수)

“계약상대자”는 계약기간 종료 또는 계약의 해지나 해제로 인하여 계약자가 변경될 경우에는 신, 구 계약자 상호 협조하여 계약자 교체로 인한 업무의 공백이 생기지 않도록 업무 인계인수에 최선을 다하여야 합니다.

제18조	(권리의무의 양도금지)

“계약상대자”는 “발주기관”의 서면승인 없이 계약상의 권리의무를 제 3자에게 양도할 수 없으며 본 용역을 하도급 또는 공동도급 할 수 없습니다.

제19조	(손해배상)

“계약상대자”는 고의 또는 계약의무를 다하지 못하여 기계식 자전거주차장의 고장을 발생케 하였을 경우에는 책임당사자의 부담으로 원상복구를 하여야 하며, 상호책임이 없는 불가항력 등의 사유에 해당하는 경우에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리하여야 합니다.

제20조	(책임)

1) 다음 각 항에 해당하는 경우“계약상대자”가 사고 발생에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리를 부담하며, 상호책임이 없는 불가항력 등 사유에 해당하는 경우에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리하여야 합니다.

① 유지보수 중 발생한 사고

② 점검소홀, 정비불량 등에 의해 발생된 사고

③ 이용고객 또는 시설물에 피해를 입혔을 때

2) “계약상대자”는 기계식 자전거주차장 사고에 의한 피해의 배상을 위하여 배상책임보험에 가입하고 이를 본 계약기간 동안 유효하도록 유지하여야 하며 그 증서를 제출하여야 합니다.

제21조	(안전관리)

1) “계약상대자”는 본 용역을 시행함에 있어 사고가 발생되지 않도록 철저한 예방정비는 물론 제반 안전대책을 강구하여야 합니다.

2) 운영 및 유지보수요원은 안전관리 및 작업요령을 작업 전에 사전 숙지시켜 안전사고를 방지하여야 합니다.

3) 운영 및 유지보수요원은 통일된 복장을 착용토록 하여 항상 단정한 상태를 유지하여야 합니다.

제22조	(환수, 추징 및 계약의 해지)

1) “발주기관”은 계약체결 후 또는 계약이행 후라도 계약금액의 결정상 명백한 하자로 인하여 “계약상대자”가 부당이득을 취한 사실이 발견된 경우에는 상호 협의하여 해당 금액을 용역금액에서 감액 또는 환수 조치 할 수 있습니다.

2) 계약의 해지 : 계약을 해지하고 할 경우에는 반드시 서면에 의하여 통보하여야 하며, “발주기관”은 다음의 경우에 본 계약을 일방적으로 해지할 수 있으며, 본 계약이 해지된 경우에도 이미 발생한 계약당사자들의 권리, 의무는 아무런 영향을 받지 않습니다.

가) “계약상대자”업체의 해산, 청산, 파산 또는 회사정리절차에 들어가거나, 부도 처리되었을 경우

나) 계약상의 의무를 이행하지 않거나, “발주기관”의 시정요구를 받고서도 이를 시정하지 않을 경우

다) 기밀을 누설하거나 공무처리를 방해 또는 지연케 하는 행위

라) 고의로 주의의무를 태만히 하여 철도시설을 손괴하였거나 중대한 사고를 야기하였을 때

3) 계약상의 해석 : 본 계약 및 관계법 조항의 해석에 있어 해석차이가 발생할 경우는 관련법규 및 일반 관례에 따릅니다.

제23조	(분쟁의 해결)

1) 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 별도의 관계규정이 있으면 그 규정에 의하고 규정에 없는 경우 “계약상대자”와 “발주기관”은 서로 협의하여 결정합니다.

2) 본 계약의 해석상 분쟁이 있는 경우 “계약상대자”와 “발주기관”은 서로 협의하여 결정합니다.

3) 이 계약과 관련하여 분쟁이 있는 경우 관할법원은 발주처의 소재지를 관할하는 지방법원으로 합니다.

제24조	(과업내용서의 해석)

본 과업내용서의 문구 해석상의 의문이 있을 경우 상호 협의하여 처리합니다.

특    수    조    건

제1조 (목적)

본 특기사항은 서울교통공사 (이하 “발주기관”이라 합니다) 『9호선 3단계 구간 기계식 자전거주차장 운영 및 유지보수 용역』(이하 “용역”이라 합니다)의 원활한 업무수행을 위한 제반사항을 규정합니다.

제2조 (용역범위)

과업의 목적 대상은 기계식 자전거주차장과 이용자 공간, 내·외부 설비입니다.

1) 기계식 자전거주차장

연번	역명	설치개소	기계장치 수	주차가능 대수
1	석촌고분	1개소	1기	200대
2	석촌	2개소	2기	각 100대
3	한성백제	1개소	2기	각 101대
4	올림픽공원	1개소	2기	각 101대
5	둔촌오륜	1개소	1기	128대
6	중앙보훈병원	2개소	2기	각 100대
합계		8개소	10기	1,132대

2) 이용자 공간 : 자전거주차장 전면부의 자전거 진출입로

3) 내·외부 설비 : 자전거주차장 기계장치, 관련 시스템, CCTV 등 설비 일체

제3조	(인원의 배치 및 근무시간)

1) 근무인원은 작업반장 1명, 기계장치정비원 3명 등 최소 4명 이상이어야 하며, 근무시간은 아래 표와 같습니다.

구분	근무시간	근무인원	근무체계
통상	평일: 09:00~18:00	작업반장 1	주 5일제
교대	오전(전): 07:00~14:45 오후(후): 14:15~22:00	기계장치정비원 3	전-전-전-전- 휴무-휴무- 후-후-후-후- 휴무-휴무 (3조 2교대)

2) 휴게시간은 통상근무 1시간, 교대근무 1시간으로 합니다.

3) “계약상대자”는 용역계약 후 7일 이내에 유지보수요원의 이력서, 재직증명서 등 관련서류를 제출하여 확인을 받은 후 용역에 착수하여야 하며 유지보수요원 교체 시 사전에 “발주기관”에게 통보하여야 하며 즉시 충원하여야 합니다.

제4조	(점검 및 보수)

1) “계약상대자”는 정기적인 급유 및 조정 등 점검, 보수를 실시하여 항상 기계식 자전거주차장이 안전하고 양호한 상태를 유지토록 하여야 합니다.

2) 기계식 자전거주차장이 고장 또는 긴급 상황 발생시 숙련된 기술자를 긴급히 파견하여 신속하게 조치 후 결과 보고하여야 합니다.

종류	내용
일일점검	매일 자전거 주차설비의 외관, 작동상태 및 청결상태 점검
정기점검	자전거 주차설비가 최상의 기능유지를 하도록 월 1회이상 정기적으로 전문기술자가 점검 및 조정
긴급점검	자전거 주차설비의 성능저하로 점검 및 조정 작업이 요구될 시 전문기술자에 의한 점검 및 조정을 실시
원격점검	자전거 주차설비의 유지를 위하여 수시로 원격점검하여 실시간 문제발생 확인
고장처리	자전거 주차설비의 고장 또는 이상 현상으로 인하여 운행 및 성능저하 시 기기에 대한 고장원인과 상태를 파악하여 신속, 정확하게 복원시키고 노후, 파손 부품에 대한 교체 및 조정 혹은 수리를 실시

3) 점검의 종류 및 내용은 다음과 같습니다.

4) 일일점검은 매일, 정기점검은 월 1회 이상 시행하며, 시행 후 이용에 지장이 없도록 하여야 합니다.

5) 정기점검은 2인 1조로 통상근무시간내(09:00~18:00)에 실시하고 정기점검(전, 후) 시행사항을 감독자에게 확인을 받아야 하며, 이상시에는 즉시 감독자에게 보고하여 필요한 조치를 하여야 합니다.

6) “계약상대자”는 안전점검시 점검대장(점검 체크리스트)를 작성하여 감독자에게 확인을 받은 후 시행하고 결과보고서를 “발주기관”에게 제출하여야 합니다.

제5조	(용역원의 신원보장)

“계약상대자”는 운영 및 유지보수요원에 대한 신원을 보장하여야 하고, 신분에 대한 이상 발생시 책임을 지며, 상호책임이 없는 불가항력 등 사유에 해당하는 경우에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리하여야 합니다.  운영 및 유지보수요원의 모든 부당한 행위에 대한 민·형사상 책임을 져야 합니다.

제6조	(부품의 확보 및 관리)

1) “계약상대자”는 유지보수에 필요한 기계식 자전거주차장의 부품을 항상 확보하여 점검 시 무상으로 공급하여야 합니다.

가) 통상사용에 따른 열화 및 마모성 소모품

나) 교환을 빈번히 하는 소모품 및 유지류(안전스티커 포함)

다) 각종 오일 및 구리스(오일씰 포함)

라) 각종 휴즈 및 안전 스위치류

마) 단자대 및 계전기류

바) 부저, 개폐표시등

사) 각종 휴즈, 저항류

아) 각종 볼트, 너트

자) 방청윤활유 및 기판세척유

2) “계약상대자”는 사용빈도가 많은 다음 부품을 항상 일정량 비치하여 긴급 고장 시 선조치 할 수 있도록 준비하여야 합니다.

가) 주요부품 : 각종 릴레이, LED, 파워 서플라이, 콘트롤러(개별제어반), 조작버튼, 기타 주요부품에 해당하는 부품

나) 주요장치 : 고정 및 슬라이딩 도어, 도어엔진케이스, 유리, 전기자재류, 변압기, D/C 모타(브라켓 포함) 타이밍벨트, 문 끝 센서, 장애물 센서, 근접센서, 가이드 센서, 풀리, 도어행거, 행거레일, 연결기구(타이밍벨트, 클램프) 케이블 베어, 전자 잠금 장치, 기타 중요한 주요장치

3) 주요부품 및 주요장치의 교체시 발생한 발생품은 감독자가 지정한 장소에 반납조치 하여야 합니다.

제7조	(작업중 운행 일시정지)

점검, 보수등 작업중에는 기계식 자전거주차장의 운행을 일시 정지할 수 있고, 이 때 자전거주차장은 적절한 조치를 취해 고객안전에 만전을 기하여야 합니다.

제8조	(고장처리)

고장 등의 긴급사태를 대비하여 적절한 조치가 취해질 수 있도록 항시 전문기술자를 대기시켜야 하여 항상 연락이 가능 하도록 비상연락망을 유지하여야 하며 용역착수시 작성하여 제출하여야 합니다.

제9조	(정밀점검)

1) “계약상대자”는 기계식 자전거주차장의 반복적인 고장 등 안전운행상 “발주기관”이 필요하다고 인정하는 경우 감독자의 입회하에 합동정밀점검을 실시하여야 합니다.

2) 합동정밀점검을 실시할 경우 결과를 보고서로 작성 감독자에게 제출하야야 하며 기록보고서에는 고장원인, 정상기준치, 부품의 마모상태 및 교체사유 등이 포함되어야 합니다.

제10조	(안전관리)

1) “계약상대자”는 계약 후 용역착수 전 용역시행에 따른 안전관리계획서와 유지관리계획서를 제출하여야 합니다.

2) 유지보수 작업으로 인한 불편을 최소화 하도록 사전 조치하여야 하며 안전사고방지를 위한 간이 펜스 설치 등 적절한 안전조치를 취한 후 작업에 임하여야 합니다.

3) 보수장비 및 기구의 취급은 안전하게 조치한 후 사용하여 안전사고 예방에 철저를 기하여야 합니다.

4) 작업완료 후 청소를 철저히 시행하여 고객의 안전을 확보하여야 하며 작업시 발생한 폐기물은 관련법에 적합하게 처리하여야 합니다.

제11조	(화재예방)

1) 선임근무자는 점검 및 보수에 참여하는 작업자에게 충분한 화재예방교육을 실시하여야 합니다.

2) 용접 등 화재 위험성이 있는 작업시에는 소화기의 비치 및 기타 소화에 필요한 조치를 취한 후 작업에 임하여야 합니다.

3) 기계식 자전거주차장 부근에 흘린 윤활유, 기름먼지 등이 적치되지 않도록 청소를 철저히 하여 화재 위험요소를 제거해야 합니다.

제12조	(보안 및 기타사항)

1) 착수 시 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하여야 합니다.

2) 본 용역과 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없으며, “발주기관”장의 사전서면 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없습니다.

3) 편집된 모든 도서 및 기타 자료를 다른 목적에 이용 또는 이용토록 할 수 없으며, 용역업무수행중 취득한 사실을 누설하여서는 안됩니다.

4) 본 과업내용서나 규정 등에 명시되지 않은 사항이라도 필요한 사항은 감독자의 지시에 따라야 하고 이견이 있을 때에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리하여야 합니다.

5) “발주기관”의 요구가 있을 때에는 기계식 자전거주차장의 유지관리에 필요한 자료를 제출하여야 합니다.

제13조 (사정변경에 의한 계약 변경 또는 해지)

1) “발주기관”은 과업내용서 제21조 2항 각 호의 경우 외에 객관적으로 명백한 발주기관의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있습니다.

가) 국가의 정책사항 및 공익사업의 수행을 위하여 더 이상 용역수행이 불가능하다고 판단되는 경우

나) “발주기관”의 9호선 운영권 해지, 기능축소 및 예산삭감 등으로 더 이상의 용역수행이 불가한 경우

다) 관련법규의 제정, 개정 및 시설의 확장, 개량 및 철거 등으로 계약내용의 변경사유가 발생한 경우

라) “발주기관”의 정책상의 변경 등으로 용역업무가 조정될 때

마) 기타 “발주기관”과 “계약상대자”의 사정으로 용역수행이 불가한 경우

2) 본 “용역”의 계약과 관련하여 차기계약이 지연되는 등 특별한 사유가 발생할 경우에는 계약기간이 만료되었다하여도 “발주기관”과 “계약상대자”간의 합의하에 계약기간을 연장 할 수 있으며, 대가는 동 계약서 산출내역서상의 조건으로 정산하여 지급합니다.

붙임  1. 기계식 자전거주차장 일상 점검표 1부.

2. 기계식 자전거주차장 정기(월간) 점검표 1부.

3. 기계식 자전거주차장 고장·수리 일지 1부.  끝.

기계식 자전거주차장 일상 점검표

		일자		서명
□ 역명 : □ 호기명 :		범례 : ◯양호, △정밀점검요, ×보수요
점검항목 ∙ 장치		점검결과	특이사항
외관	∙외부 마감재 파손, 변형
	∙누수, 누유
	∙부착물
	∙청소상태
가동상태	∙도어
	∙가이드레일
	∙안내방송장치
	∙제어반, CCTV 등
	∙키오스크
	∙이상소음
	∙조명
□ 기타 :

기계식 자전거주차장 정기(월간) 점검표

			일자		서명
□ 역명 : □ 호기명 :			범례 : ◯양호, △정밀점검요, ×보수요
점검항목 ∙ 장치			점검결과	특이사항
외부	진입 가이드레일	∙모래, 진흙, 먼지 등 이물질의 부착 여부
	도어하부의 틈새치수	∙바닥면과 도어하면과의 간격은 5~10mm
내부	모터	∙이음, 부식손상, 과열 여부
	풀리	∙변형, 손상, 마모 여부
	벨트	∙벨트의 느슨해짐 정도 (수직으로 되어 있는지)
		∙벨트의 손상, 노화 여부
	승강 케이지	∙롤러의 손상, 마모 여부 ∙수직/수평 상태
		롤러에 이 물질 부착 여부
		∙수직/수평 상태
	횡행장치	∙손상, 마모 여부
	클램프	∙손상, 마모 여부
	크레인 마스트	∙변형, 손상 여부
	선회장치	∙기어/피니언 홈에 손상, 마모 여부
		∙이물질 여부
	격납레일	∙변형, 손상 여부
		∙격납레일에 이물질 여부
	제어반, CCTV	∙PC 및 모니터 동작 상태
		∙케이블 접속상태
		∙기타 제반 설비
□ 기타 :

기계식 자전거주차장 고장 ∙ 수리 일지

고장일시	년 월 일 시 분	근무자
호기명		고장부위
고장내용
연락시각		수신자
도착(수리) 시각		유지관리자 성명
조치(수리) 완료시각		비운행 시간
고장원인
조치(수리) 내용
기타 (수리결과 확인)