【규   격  서】

A. 기본 사양

1. 대   수 : 1 대

2. 용   도 : 화물용

3. 용   량 : 1.5톤

4. 운전방식(OPERATION) : VVVF(가변전압 가변주파수 제어방식)

5. 정지층 및 출입구수 : 2개소 정지, 3개소 출입구

6. 전   원 : 동력 - 3P 380V 60HZ, 조명 : 1P 220V 60HZ

7. 속   도 : 7M/min 8. 기계실위치 : 승강로 하부

B. CAR 내부사양

1. CAR 크기(내부) : 2,000mm * 1,530mm * 2,000mm

2. 출입문 크기(넓이X높이) : 1,530mm X 2,000mm

3. 개폐방식 : 2Pnael UP OPENING

C. 출입구(ENTRANCE) 사양

1. 삼방틀(JAMB) : 전 층 - SUS HAIRLINE 마감, WIDE형

2. 호출버튼(CALL BUTTON) : MICRO PUSH BUTTON TYPE