시  방  서

[품명: 이동식 수직형 휠체어리프트]

2020. 2.

	강원도영월교육지원청
	행 정 과(시설계)

제 작 시 방 서

1. 적 용

가. 이 시방서는 이동식 휠체어리프트(수직형, 유압식) 제작 및 설치에 적용한다.

나. 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 물품구매계약 일반조건 및 물품구매계약 특수조건 등 계약조건에 따른다.

2. 납품내역

가. 납품 수량 및 설치장소

순번	학교명	설치위치	제품명	수량	비고
1	녹전초	체육관	이동식 휠체어리프트	1
2	무릉초	다목적실	〃	1
3	마차초	다목적실	〃	1
4	신천초	다목적실	〃	1
5	쌍룡초	다목적실	〃	1
6	연당초	다목적실	〃	1
7	옥동초	다목적실	〃	1
8	주천초	다목적실	〃	1
9	쌍룡중	교사동	〃	1
10	마차고	체육관	〃	1
11	상동고	다목적실	〃	1
12	영월고	체육관	〃	1
13	영월고	강당	〃	1
14	주천고	체육관	〃	1
15	영월공고	다목적실	〃	1
합 계				15

나. 규격 및 제원

1) 규    격: 850㎜(폭) × 1400㎜(길이) 이상

2) 작동방식: 수동(족동: 발로 밟음) 유압식

3) 구    조: 승강기와 진입판이 있는 바퀴 이동식

4) 최대하중: 250kg 이상

5) 행정거리: 0.1m 이상

다. 규격 및 제원 기준

1) 규    격(㎜): 경사로 펼침 길이 제외 한 본체 규격

2) 사용중량(kg): 승강기 자체무게를 포함하지 않는 실사용 중량

3) 행정거리(m): 지면으로부터 리프트가 운행하는 구간의 거리

3. 구조 및 세부규격

가. 일반구조

1) 리프트는 고정식이 아닌 이동에 필요한 바퀴가 장착된 이동식 구조를 갖는다.

2) 휠체어가 리프트에 탑승하기 위한 자체 경사로를 갖는다.

3) 리프트 상승, 하강 시 휠체어 장애인의 안전한 탑승을 위하여 리프트의 움직임이 없도록 해야 한다.

4) 휠체어리프트를 사용하지 않을 때, 보관할 수 있는 커버가 있어야 한다.

나. 본 리프트는 다음과 같이 주요구성부로 이루어진다.

1) 승강기(CAR)

2) 조작반

3) 핸드레일

4) 진입판

5) 기타 안전 장치

다. 세부구조

1) 승강기

가) 승강기 내부 탑승 면적은 800(W) x 1400(L)이상으로 한다.

나) 바닥판은 미끄럼방지 기능을 갖추어야 한다.

다) 좌우측에는 휠체어 장애인의 추락 방지를 위한 안전휀스를 높이 500mm이상으로 설치되어야 하며 충격에 충분한 강도를 가져야 한다.

라) 본체는 250kg 이상의 적재하중에도 충분한 강도를 유지하여야 한다.

마) 리프트가 원활하고 안전하게 이동할 수 있는 바퀴를 적용하여야 한다.

2) 조작반

가) 보조자가 유압식 발판을 사용하는데 있어 안전하며 불편함이 없어야 한다.

3) 핸드레일

가) ∅38 의 핸드레일을 갖는다.

4) 진입판

가) 리프트 승하차를 위해 자체 경사로를 갖는다.

.    나) 탑승 후 경사로는 안전사고를 방지하기 위해 접힌 상태로 장애인의 후방추락을 보호하는 구조를 갖는다.

5) 기타 안전 장치

가) 휠체어리프트 사용 시 이동식 바퀴를 바닥면에 완벽하게 고정하는 장치를 사용하여 가동 시에 흔들림이 없어야 한다.

4. 품질보증 및 무상보수

가. 품질보증(하자보증)

본 시방서에 의하여 제작 설치된 리프트의 보증기간은 하자보증이행증권 발행

후 2년(24개월)간 보증한다. 이 기간내에 발생한 설계, 제작, 설치 및 자재 불량 등

의 원인으로 발생한 고장은 그 원인을 판별하여 무상 수리 하여야 한다.

나. 무상보수

계약자는 준공 후 3개월간 납품된 물품에 대하여 무상 유지 보수하여야 하

며 이 기간 중 필요한 성능조정 및 소모품 교체 등의 사항을 책임져야 한다.

다. 계약자는 무상보수기간이 끝난 후 발주자의 요구가 있을 경우에는

보수에 따른 계약을 체결하여야 한다.

라. 계약자는 하자 기간 완료 후에도 기기의 운영 실태와 부속품의 수명을 고

려하여 소요 부속품을 항상 적정 수준으로 보유하고, 요구 시 즉각 공급

하여야 한다.