- 공항역 E/S-6, 7호기 -

에스컬레이터 스텝체인 교체공사

설명서 및 시방서

기계환경팀

목    차

Ⅰ. 공사 설명서

Ⅱ. 일반 시방서

Ⅲ. 특기 시방서

Ⅰ. 공 사 설 명 서

1. 건  명 : 에스컬레이터 스텝체인 교체공사

2. 목  적

스텝체인롤러 박리, 이탈 및 스텝체인 이완으로 인한 이상 소음과 안전사고의 위험을 예방하기 위하여 스텝체인을 교체하고자 함.

3. 개  요

○ 대상 및 내역

대 상		규 격 및 사 양	비 고
공항	6호기	아남테크 1200형, 19T, 71unit	스텝체인 ASSY (지지봉,롤러 포함)
	7호기	아남테크 1200형, 19T, 71unit

4. 공사내용

가. 안전솔, 스커트 판넬 철거 및 재설치

나. 스텝 철거 및 재설치

다. 기계실, 스텝, 주행로 및 트러스 청소

라. 스텝체인 ASSY(신품) 교체

마. 시운전(장력조정, 스텝체인 오일 주입 등)

5. 참가자격 : 건설산업기본법시행령 제7조에 의한 전문건설업 중 승                강기설치공사업을 등록하고 그 주된 영업소의 소재지                가 광주광역시에 있는 업체

6. 공사기간 : 착공일로부터 60일

Ⅱ. 일 반 시 방 서

1. 적용범위

가. 본 사양서는 “에스컬레이터 스텝체인 교체공사”에 대하여 적용한다.

나. 본 공사는 승강기 안전관리법, 전기용품 및 생활용품  안전관리법, 건축, 기계설비 및 전기관련법규, 교통약자의 이동편의 증진법 또는 산업안전 보건법, 소방법 등의 법령을 준수하여야 한다.

다. 본 사양서에 명시되지 않은 사항은 공사계약 일반조건 및   공사계약 특수조건 등 계약조건에 따른다.

2. 용어의 정의

가. 발주처

발주처라 함은 해당공사의 시행주체인 광주도시철도공사를 말하며, 시공자에 대한 계약 당사자로서 “발주자”라고도 한다.

나. 수급인

수급인이라 함은 발주자로부터 공사를 도급받아 공사를 시행하는 계약대상자이며 “수급자” 또는 “계약자” 라고도 한다.

다. 감독원

감독원이라 함은 광주도시철도공사 사장이 임명한 공사 감독자를 말한다.

3. 시공 계획

가. 계약자는 계약 체결 후 아래 내용을 포함한 착공계를 제출하여 승인을  받은 후 공사하여야 하며 공사기한 내에 완료할 수 있도록 계약이행에 만전을 기하여야 한다.

1) 착공계

2) 현장대리인계

3) 예정 공정표

4) 기타 감독 부서에서 필요로 하는 자료

나. 기 제출된 “가”항의 내용 중 변경이 필요한 경우에는 사유 및 증빙 서류를 제출하여야 한다.

다. 계약자는 공사 전 현장 및 타 공정과 협의하여 공사 전 공사계획서를 상세하게 작성하고 감독원의 승인 후 공사하여야 한다.

4. 현장대리인

가. 자격 : 계약자는 본 공사의 원활한 수행을 위하여 건설산업기본법 공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준에 맞는 현장대리인을 선임하여 감독원 승인을 득한 후 배치하여야 한다.

나. 의무

- 현장대리인은 항상 현장에 상주하면서 공사시행에 필요한 제반사항을 담당하고, 작업 전·후 현장의 이상유무 확인 및 내용을 감독원에게 보고하여야 한다.

- 현장대리인은 감독원의 지시사항을 현장 종사자에게 주지시키고 확인하여야 한다.

- 감독원은 부당한 행위, 부적합한 현장종사자가 있을 때는 즉시 교체, 퇴장을 요구할 수 있으며 상당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

5. 현장조사

계약자는 계약 후 현장을 사전에 답사하여 스텝체인 규격 및 치수를 확인하고, 정확한 설치가 될 수 있도록 하여야 하며, 당초와 변경이 있을 때는 감독원에게 보고 후 설계제작에 반영하여야 한다.

6. 단 위

길이, 중량, 용적 및 기타 단위는 미터법(M.K.S)과 표준규격 적용을 원칙으로

하되 불가피한 경우 발주처와 협의 조정 할 수 있다.

7. 계약자의 의무

가. 본 시방에 의거 공급될 자재는 KS 표시품 또는 이와 동등 이상의 신품으로 제작 설치되어야 하고 안전성과 정밀성이 확보되어야 한다.

- 스텝체인은 KS B 6853에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

- 스텝체인 Assˈy 및 롤러류는 국내산을 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 소요되는 자재는 승강기 안전관리법에서 정하는 부품안전인증

을 받은 제품 또는 그에 준하는 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

다. 계약자는 본 시방에 누락된 사항이라도 제품성능 상 필요한 경우 상호협의 후 제작 설치하여야 한다.

라. 계약자는 계약체결 후 반드시 현장을 확인 점검하고 감독원이 지정한 기일 내에 관련도면 및 예정공정표를 공사에 제출하여 승인을 받아야 한다.

마. 계약자는 감독원의 요청 또는 필요시 공정 상태를 서면으로 보고하여야 한다.

바. 계약자는 승강기검사기준을 준수하여야 한다.

8. 도면승인

계약자는 착공일로부터 10일 이내에 기기의 제작, 설치 및 공정에

관하여 제시를 하여야 하며 승인도면(승강기부품(스텝체인) 안전인증서 및 부속 시험성적서)은 공사 전 승인을 받아 작업에 임하여야 한다.

9. 안전 관리

가. 계약자는 노동법등 기타 관계법령에 따라 관리를 행하며 다음 사항을 준수한다.

1) 노무자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고 방지에      대한 단속

3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 공사장의 청소

4) 교체공사 작업장 근처 안전펜스 설치 및 안내문구 부착 철저

5) 공사장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및   유사시 대책마련

6) 계약자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든

책임을 지며 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

7) 공사 중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및 의료 시설을 준비하여야 한다.

나. 계약자는 검사 및 시험 완료 후 합격된 반입 자재를 지정 장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 하며, 불합격된 것은 즉시 장외로 반출하고 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 계약자는 공사도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안 대책을 수립하여야 한다.

라. 작업 종료 후 현장정리를 철저히 하여 열차운행 및 영업에 지장이 없도록 하며, 이를 준수하지 못해 발생하는 모든 안전사고 및 민원 관계에 대해서는 계약자가 일체의 책임을 진다.

마. 작업상 화기(용접 등) 등을 취급할 경우에는 반드시 적합한 소화기를 비치하여야 한다. 특히 작업 중 또는 작업 후 화재 등의 안전관리에 각별히 유의하여야 한다.

바. 계약자는 본 공사가 야간작업 시에는 열차 운행 종료 후에 시행될 수 있음을 숙지하고 노무자 관리에 만전을 기하여야 한다.

10. 사고 및 재해 방지 대책

가. 계약자는 안전 수칙을 준수하고 재해사고 방지에 만전을 기하여야 한다.

나. 계약자는 시공도중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전  관리 수칙의 제반 이행사항을 충실히 지키도록 종사원에게 반복 교육을 실시하고, 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독원, 현장대리인등과 충분한 협의를 하여 안전 대책을 강구한 후 작업하여야 한다.

다. 계약자는 종사원이 행하는 모든 작업이 충분히 밝은 상태에서 시행

하도록 하여야 한다.

라. 계약자는 사고 발생 시의 대책 및 관련기관(공사, 병원, 경찰서, 소방서 등)에의 연락 방법 등을 종사원에 주지시켜야 한다.

11. 손해배상

가. 계약자는 본 공사 시 또는 공사로 인하여 광주도시철도의 영업운전에 지장을 주지 않아야 한다. 만약 본 공사로 인하여 영업운전 지장이나 사고를 초래하였을 때에는 원상복구 및 영업손실 등 재산상의 손해뿐 아니라 광주도시철도공사 이미지 실추 등 비재산적인 손해에 대해서도 배상하여야 한다.

나. 하자보증 기간 내에 공사 하자로 인하여 공사 시설물에 대한 손상 및 사고를 초래하였을 때에는 하자보증에 대한 사항과 별도로 원상복구 및 영업손실 등 재산상의 손해뿐 아니라 공사 이미지 실추 등 비재산적인 손해에 대해서도 공사는 적절한 조치를 요구 할 수 있으며 계약자는 이에 따라야 한다.

12. 공사의 시행

가. 계약자는 본 공사와 관련하여 상호간에 긴밀한 연락과 협의로 공사 시행에 만전을 기하여야 하며, 계약자는 공사가 지연된다고 판단될 때에는 상세한 사유를 감독원에 보고하고 공정만회에 최선을 다하여야 한다.

나. 공사 진행 중 발생되는 민원에 대하여는 계약자의 책임 하에 공정 계획에 차질이 없도록 조속히 수습, 해결하여야 한다.

다. 계약자가 불완전한 시공을 하거나 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며 또한 감독원의 결정에 따라 공사의 내용 및 방법을 변경 할 수 있다.

라. 본 공사와 관련하여 각종법령 및 규정에서 정하는 수속은 계약자 책임 하에 수행하여야 하며, 허가수속이 완료된 후에는 관공서에서 발행된 인․허가 관련 서류 일체를 지체 없이 스크랩하여 감독원에게 제출하여야 한다.

마. “라”항과 관련되는 수속절차는 해당 공정 전에 완료하여 준공에

지장이 없어야 하며 수속지연 등으로 인한 공사 시행의 차질

발생에 대한 책임은 계약자가 져야 한다.

바. 계약자는 공사 시행 전에 공종별 주요 사항에 대하여 감독원과 충분히 협의 후 시행하여야 하며 임의 시공에 따른 하자와 시설물에 대한 손상은 계약자 부담으로 지체 없이 시정하여야 한다.

사. 공사에 필요한 조사 측량은 계약자 부담으로 행하여야 하며 그 결과를 감독원에게 보고 하여야 한다.

아. 계약자는 스텝체인 교체공사 전 운영 중인 에스컬레이터 이상유무를 반드시 확인하여야 하며, 교체 후 장애발생시 계약자 책임으로 보수하여야 한다.

자. 계약자는 준공검사 전 승강기 유지관리 용역업체와 합동점검 후  이상없음을 확인할 수 있는 점검표 및 인수인계서를 제출하여야 한다.

차. 계약자는 공사의 진행사항, 자재 사용내역을 감독원의 요청 시 기록하여 서면으로 제출하여야 한다.

카. 계약자는 착공부터 준공까지 공사와 관련되는 모든 사항에 대하여 계약자 책임 하에 빠짐없이 기록하고 사진 촬영하여 감독원에게 제출하여야 한다.

타. 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가 시설물을 설치할 경우 설치 장소, 방법 등 제반사항은 감독원과 협의하여 시행하며 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료 저장소 등은 불연재를 사용하고 화재 예방을 위하여 소화기를 비치하여야 한다.

파. 공사가 완료되었을 때에는 작업구간에 대한 정리 정돈 청소를 깨끗이 해야 한다.

하. 공사 중 발생하는 폐기물(석면은 별도의 관련법에 의거 처리) 처리는 관련법에 의거하여 조치처리 후 관련 서류를 공사에 제출하여야 한다. 필요시 공사에서 요구하는 서류를 제출하여야 한다.

13. 시공의 확인 및 입회 검사

계약자는 다음 사항에 대하여는 감독원의 확인 및 입회 검사를 받은 후 다음 공정을 시행하여야 한다.

가. 준공완료 후 외부에서 점검이 곤란한 작업

나. 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 사항

14. 사용 자재 및 검사

가. 본 공사에 소요되는 자재는 KS 표시품의 사용을 원칙으로 한다.

단, KS 표시품이 없는 경우에는 자체 시험성적서를 제출하여 감독원의 승인 하에 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 소요되는 자재는 승강기 안전관리법에서 정하는 부품안전인증을 받은 제품 또는 그에 준하는 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

다. 필요시 감독원은 계약자가 반입한 재료(자체 시험성적서 등)에 대하여 이상이 있다고 판단될 경우 공인기관에 검사 및 시험을 의뢰 할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

라. 계약자가 구입하여 사용하는 자재는 신품으로써 기계 및 재료는 사용 전에 감독원의 검사를 득한 후 사용하여야 한다.

마. 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 감독원의 검사 및 확인을 득하지 않고 사용한 자재에 대하여는 감독원의 지시에 따라 철거, 재시공하여야 한다.

15. 자재 운반 처리

가. 철재류 등은 지상으로 끌거나 던지는 사례가 없도록 하고 훅크 및

기타 운반 기구에 의한 손상이 발생하지 않도록 운반하여야 한다.

나. 기타 자재는 감독원의 지시에 따라 파손되지 않도록 포장 또는 Grouping하여 운반하여야 한다.

다. 중량물 운반 시에는 특히 안전에 주의하여야 하며 타 시설물에 파손이 없도록 하고 타 시설물 손괴 시 이에 대한 책임은 계약자가 져야 한다.

라. 철거품(발생품)은 계약금에 정산된 것으로 보고 계약자 책임으로 처리하여 한다.

16. 공사 기간의 연기 및 중지

공사 시행중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 공사를 중지 또는     연기할 수 있다.

가. 설계 변경으로 인하여 공사 기간 연장을 요할 경우

나. 관련 공정의 공사 지연으로 시공이 불가할 경우

다. 기타 공사 사정으로 공사가 지연될 경우

17. 설계변경 및 정산

본 공사 시행중 다음과 같은 사항이 발생되는 경우에는 설계 변경할    수 있다.

가. 주요 구조물의 변경 및 현장의 조건 변경

나. 주요 공법의 변경

다. 공사의 사정에 의해 설계 변경이 불가피한 경우

라. 기타 계약서에 명기된 설계 변경요건인 경우

18. 하자기간

가. 본 시방서에 의하여 에스컬레이터 스텝체인 교체의 보증기간은 공사

준공일 기준으로 하며, 하자담보책임기간은 3년간으로 한다.

나. 스텝체인 교체와 관련한 모든 장애에 대하여는 계약자의 책임으로

전량 무상 수리․교체하여야 한다.

다. 하자담보책임기간 내 발생한 설계․재료 및 제작 불량 등 계약자의

귀책사유로 발생한 고장에 대하여는 계약자가 모든 책임을 지며,

무상으로 수리․개조 또는 교체하여야 한다.

19. 준공 시 제출서류

가. 공사 준공은 본 설계도서 및 시방서에 정한 모든 과업을 완료

하고 필요한 시험 및 현장정리가 완료되었다고 감독원이 인정

하였을 때 준공된 것으로 본다.

나. 본 건이 완성되었을 때 계약자는 발주자에게 아래 서류를 제출

하여야 한다.

1) 제작 및 설치공정 사진대장 : 2부

2) 승강기부품(스텝체인) 안전인증서 및 부속 시험성적서 : 2부

Ⅲ. 특기 시방서

1. 적 용

본 사양서는 “에스컬레이터 스텝체인 교체공사”에 대한  특기사항에 적용한다.

2. 제작사양

대 상		수량	규격 및 사양	스텝수	층고	비 고
공항	6호기	1대	아남테크 1200형, 19T	71	4.9m
	7호기	1대	아남테크 1200형, 19T	71	4.9m

3. 작업준비

가. 작업구간 내에는 관계자 외에 출입을 제한하는 차단봉 등을

설치하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 작업 안내문은 공사명, 주요내용, 공사기간, 시행처, 계약자(건설기술자)비상연락처 등의 내용이 포함되어야 한다.

다. 작업안내문은 상, 하부 벽면에 최소한 2매 이상 부착 또는 배치하여야 한다.

라. 작업에 필요한 공구류 및 자재는 사전에 빠짐없이 준비하여 작업

지연으로 인한 불편이 가중되지 않도록 원활하게 진행하여야 한다.

4. 주요부품 운반

가. 스텝체인의 운반은 중량물 또는 다량으로 도시철도 특성상 계단을 이용 운반(외부↔대합실,승강장)하여야 하므로 운반자 및 도시철도 이용승객의 안전사고에 유의하여 운반하여야 한다.

나. 철거품 운반 시는 주요부품에 기름이 묻은 상태로 기름덩어리가 운반 중 바닥에 떨어지지 않도록 하여야 하며, 떨어진 경우 깨끗이 닦아야 한다.

다. 철거품 및 설치품 운반 시 계단(대리석) 모서리가 파손되지 않도록 주의하여 작업에 임하고, 파손 시 작업 후 원상 복구하여야 한다.

5. 안전솔 철거 및 설치

가. 안전솔의 모(毛)를 철거한 후 홀더를 철거하며, 홀더에 개별 위치표시를 하고 모(毛)가 손상(뽑히지)되지 않도록 철거하여야 하며, 또한 철거 보관 시에도 수평으로 적재하여 모(毛)의 짓눌림이나 손상이 없도록 하여야 한다.

나. 안전솔 설치는 홀더를 제 위치에 먼저 고정한(불량 시 고정 볼트 홀 재시공)다음 모(毛)를 설치하여야 하며, 설치 후 고정 볼트가 외부로 돌출 또는 탈락되지 않도록 견고히 하여야 한다.

6. 스커트 가드 및 외장(데크보드) 판넬 분해 철거, 설치

가. 철거는 스테인리스 판의 변형이 없도록 적정한 공구를 사용하여 철거하고, 변형발생(찍힘, 휨 등) 시 정비·보완하여야 한다.

나. 설치는 스테인리스 판을 정비·보완 후 승객의 옷 또는 손가락 등이 끼거나 베이지 않도록 설치하여야 한다.

다. 계약자는 공사에서 부분적으로 교체정비가 필요하다고 판단될 시는 상호협의 하에 교체 정비하여야 한다.

7. 스텝(Step) 분해 철거 및 설치

스텝(Step)의 분해 철거나 설치 시 트레드 및 라이저부에 찍힘이 없도록 주의하고, 보관 시 수평·수직 적재를 견고히 하여 무너지거나 파손되지 않도록 하여야 한다.

8. 스텝체인(Step Chain) Assˈy 철거 및 설치

가. 체인의 철거 및 설치시는 하중(자중)이 걸려 있는지 여부와 기타 안전 상태를 확인한 후 시행하여야 한다.

나. 스텝체인 철거 후 스텝체인에 관련된 장치에 대하여 청소 및 부분정비를

하여야 한다.

다. Unit별 스텝체인을 Assˈy 조립 시 체인이 손상되지 않도록 운반 조립·설치하여야 한다.

라. Assˈy의 스텝체인을 설치할 경우 기존 설치된 것과 동일한 제품의 것으로 교체 설치하여야 하며, 스텝이 상․하부 진입 시 플랫폼과 간섭이 없어야 한다.

마. 스텝과 스텝의 상호 이격은 5mm 이내로 유지하여야 한다.

바. 스텝체인 설치 후 스텝체인 구동스프라켓 치(齒)는 체인 내측 플레이트와 간섭없이 중앙에 위치하도록 하여야 한다.

사. 스텝체인 교체 시 타기기에 영향을 미쳐서는 안 되며, 교체완료 후 시운전 시 기계적 마찰음이 없어야 한다.

아. 스텝체인은 각 스텝을 연결하여 구동하는 특수체인으로 충분한 강도를 가져야 한다.

자. 철거품은 당일 반출을 원칙으로 하며, 부득이 불가시 감독원의 승인을 받은 후 안전한 장소에 적재하고 익일 반출하여야 한다.

9. 주행로 및 트러스 청소

가. 트러스 바닥 및 각종 주행로부에 묻은 기름때를 경유, 넝마 등을 이용하여 깨끗이 닦아내어 이물질이 없도록 해야 한다.

나. 이물질 제거 후 트러스 및 주행로의 이음·표면 상태를 확인

하여야 하며, 보완 필요시 조치하여야 한다. 조치에 따른 경비는 본 설계서에 포함된 것으로 한다.

10. 원형레일 정비

하부 턴어라운드(원형레일)은 에스컬레이터 신설 시 설치 위치에 재고정하여 향후 유지관리 시 체인장력 조정에 충분한 여유분을 둔다.

11. 시운전

가. 작업 후 부분적으로 조정하고 2시간 이상 시운전을 하여 이상이   없어야 한다.

나. 종합시운전 결과 이상발생 시 경미한 사항의 경우 현장조치하고, 중대 사항에 대해서는 감독원에게 보고한 후 최대한 빨리 조치하여야 한다.

다. 조치완료 후에는 반드시 감독원의 확인을 받아 운전하여야 한다.

13. 기  타

가. 설치 후 완전한 기능을 발휘하여야 하며 설계도면 및 시방서에 누락된 사항이라도 기능상 필요한 사항은 상호 협의 후 보완하여야 한다.

나. 설치는 계약자의 책임 하에 유자격자가 시행 하여야 하며, 작업 전 반드시 안전조치를 취한 후 작업하여야 한다.

다. 기타 필요한 사항은 상호 협의 후 감독원의 지시에 따른다.  끝.