공 사  시 방 서

(공사명 : 제주공항 승강기 및 부대시설 개선공사)

2020. 3.

한국공항공사 제주지역본부

기계시설부

제 1 편 일반시방

1. 적용범위

본 시방서는 한국공항공사 제주지역본부에서 시행하는 「제주공항 승강기 및 부대시설 개선공사」에 적용한다.

가. 적용순서

1) 설계도서 간에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

가) 공사시방서

나) 물량내역서

2) 본 공사시방서의 일반시방과 일반시방 이외의 시방 내용간에 상호 모순이 있을 경우에는 일반시방 이외 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

나. 법규 우선준수

계약상대자는 이 시방서에 “○○은 관련법규(조례를 포함한다)의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다”라고 별도로 명시되어 있지 않는 한 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

2. 용어의 정의

가. 이 시방서에서 "계약담당자" 이라함은 공사발주자(한국공항공사 제주지역본부)를 말하며 "계약상대자" 이라함은 공사계약일반조건 제2조의 계약상대자를 말한다.

나. 설계서

“설계서”라 함은 공사 시방서, 내역서를 말한다.

다. 감독자

“감독자”라 함은 공사도급계약서에 의한 공사 발주자가 지정한 책임감독

기술자로서 현장감독(공사관리, 기술관리)을 하는 자를 말한다.

라. 공사 현장대리인

“공사현장대리인”이라함은 “계약상대자”로부터 권한을 위임(임명)받아, 공사  에 대한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건  설기술자(책임전기기술자 및 통신기술자를 포함한다)를 말한다.

마. 현장요원

“현장요원”이라 함은 “공사현장 근로자”를 말하며, 당해 공사에 상당한 기  술과 경험이 있는 자로서 “계약상대자”가 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

3. 사업개요

가. 공 사 명 : 제주공항 승강기 및 부대시설 개선공사

나. 위    치 : 제주공항 지역

다. 공사기간 : 착공일부터 60일 이내

라. 공사범위 (특별시방 참조)

1) 엘리베이터(E/L) 보수공사 : 1식

4. 이    의

본 공사의 내역서와 시방서에 명시되어 있지 않거나 서로 상이하여 의문점이 있는 경우에는 감독자의 지시에 따라 시행하여야 하며, 중요사항에 대해서는 감독자와 계약상대자가 협의하여 시행한다.

5. 공사감독자의 업무

가. 감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자, 현장대리인, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 계약상대자와 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위내에서 공사 시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

나. 감독자가 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

6. 계약상대자의 책무

가. 설계서 검토

1) “계약상대자”은 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

2) 설계도서 검토 결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당 공사 착수 예정일 3일전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 “계약담당자”에게 통지하고“계약담당자”의 해석 또는 지시를 받은 후 공사를 시행하여야 한다.

가) 공사 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

나) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

다) 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

라) 기타 하자 발생이 우려되는 사항이 있는 경우

나. 공사수행

1) “계약상대자”은 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따  른 감독자의 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야  한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 감독자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 하며, “계약담당자”의 승인을 받은 문서는 계약문서와 동등한  효력을 가진다.

2) “계약상대자”는 건설공사와 관련하여 정부 또는 “계약담당자”가 시행하는  감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정지시를 즉시 이행하여야 하며, “계약담당  자”의 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다

3) “계약상대자”는 “계약담당자”에게 통지하지 아니하거나 “계약담당자”의  해석 또는 지시를 내리기전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또, “계약상대자”가 임의로 수행한 공사에 대하여 “계약담당자”의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 “계약상대자”의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

4) “계약상대자”는 공사현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질향상, 안전사고  및 환경공해 예방, 보건위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재 및 굴착  토사의 정리정돈, 점검정비 및 청소 등을 충분히 행하여 현장을 청결하게 유지  하여야 한다.

5) “계약상대자”는 공사계약일반조건의 내용과 관련하여 공사를 일시 중지하거  나 기타 사유로 공사를 중단한 경우에는 공사 중단으로 인하여 공사 목적물의  품질이 저하되지 않도록 공사 중단부분, 공사물 및 가설재 등을 보하거나 정비  하여야 한다.

6) 건설 목적물인 모든 구조물과 시설물은 공항이용객, 특히 아동 또는 노약자가  사용하거나 활동 중에 찔림, 긁힘, 찢김, 베임, 꺽임, 미끄러짐, 떨어짐 및 끼임  등의 위해가 발생하지 않도록 시공 및 보양 하여야 한다.

7) “계약상대자”는 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당  연히 시공을 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

8) “계약상대자” 및 현장대리인이 “계약담당자”에게 통지 또는 제출하는 모든 서류는 공사 감독자를 경유하여야 한다.

다. 책임한계

1) “계약상대자”는 현장대리인 등 “계약상대자”가 당해공사를 위하여 임명, 지정, 고용한자 및 “계약상대자”과 납품계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

2) 공사 목적물을 “계약담당자”에게 인도하기 전에 발생한 공사 목적물의 파손,  오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 “계약상대자”의 귀책사유로 제3자에게  끼친 손해에 대하여는 “계약상대자”는 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의  책임을 진다.

3) “계약상대자”가 “계약담당자”에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

4) “계약담당자”는 “계약상대자”에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 하며, 다만, 계약문서내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

5) 본 공사는 에너지이용 합리화법에 의한 검사대상기기(열원장비) 계속사용검사를 위한 공사로써 관련기관에 검사 등을 받아 합격하여야 한다. 만일, 불합격 시 “계약상대자”는 재시공하여 반드시 합격하여야 한다.

7. 현장대리인의 현장상주

“계약상대자”가 본 공사를 위하여 지정, 배치한 현장대리인 등은 공사현장에 상주하여야 한다.

8. 현장관리

가. 현장대리인

“계약상대자”는 공사 착공 전에 본 공사에 해당되는 자격자를 현장대리인으로 선정 통보하여야 하며, 현장대리인은 공사현장에 상주하여 감독자의 지시에 따라 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 하며, 감독자의 허락 없이는 현장을 무단이탈할 수 없으며 본 공사 시행중 발생하는 모든 사고에 대하여 일체의 책임을 져야 한다.

나. 화재 및 안전사고 방지

공사 기간 중 화재 및 안전사고 방지 등을 위한 공사 안전관리계획서를 수립한 후 현장대리인은 공사현장에 이상이 없도록 하여야 하며, 작업장에 소화기를 비치하고 사용 방법 등 교육을 실시하여야 한다.

다. 원상복구 및 배상 등

공사 시행중 고의, 과실, 안전관리 부실 등 “계약상대자”의 귀책사유로 재해가 발생할 경우 또는 제3자에게 미치는 장애 및 손해에 대하여는 신속히 원상 복구 및 배상 등 적절한 조치를 취하여야 하며, 이에 대한 모든 비용은 “계약상대자”가 부담하여야 한다.

라. 작업시간

1) “계약상대자”는 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간작업을 시행할 때에는 작업 시행 24시간 전에 감독자에게 보고하여야 한다.

2) 감독자가 공사시행의 형편에 따라 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업의 필요성을 인정하고 작업지시를 할 경우 특별한 사유가 없는 한 “계약상대자”는 그 지시에 따라야 한다.

마. 보양

기존시설, 완공부분, 신품재료 등이 손상 또는 오염이 되지 않도록 적절한 방업으로 보양하여야 하며, 공사 중 손상부분은 준공기간 내에 원상 복구하여야 한다.

바. 공사안내문

“계약상대자”는 감독자의 협의하여 지정하는 위치에 공사안내문을 미려하게 설치하여야 한다.

9. 공정관리 및 보고

가. “계약상대자”는 공사 착공전에 현장대리인계, 공사예정공정표 등을 첨부한 착공신고서를 제출하여 감독자의 승인을 받아 공사에 착수하여야 하며, 공정 변경이 있는 경우에는 변경 공정표를 작성 제출하여야 한다. 또한 공사용 기계, 기구, 가설재료에 대하여는 사전 감독자의 검사를 받아 반입 설치하여야 한다.

나. “계약상대자”는 공사의 진도, 노무자의 투입상태, 재료의 반입 및 출고, 각종검사, 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일보고서와 월말 보고서를 작성 제출하여 감독자의 승인을 받아야 하며 기타 감독자가 필요하다고 인정하는 서류를 지체없이 제출하여야 한다.

다. “계약상대자”는 감독자가 필요하다고 인정하는 경우 또는 현장 사정으로 설계도 상의 치수와 형상 등을 변경하여야 할 경우에는 제작도 또는 시공도를 작성 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

라. 공사예정공정표 제출

1) BAR CHART 공정표

가) 공사예정공정표는 BAR CHART 방식 등으로 작성되어야 한다.

나) 공사예정공정표에는 주요공정 단계별 착수시점, 완료시점 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

2) 제출시기 및 부수

가) 제출시기 : 착공계 제출시

나) 제출부수 :  2부

10. 재    료

가. 공사 자재

1)“계약상대자”는 공사에 사용되는 자재 중에서 본 시방서를 포함한 설계도서에 품질 기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질 기준에 적합한 신품(가설 시설물용 자재는 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계서에 품질 기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

가)“산업표준화법”에 의한 한국산업규격표시품(이하 “KS표시품”이라 한다)

나)“건설기술 관리법 제25조”에 의한 품질검사 전문기관 또는 공인시험기      관에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시      하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것.

2) 전기설비, 통신설비에 사용하는 자재로서 1호에 적합한 자재가 없을 경우에는“전기용품기술기준”에 의한 형식승인품을 사용한다.

3) 사용자재 중 소화, 가스, 열사용기자재 등 관공서 및 관련기관에서 형식승인, 검정 및 검인을 요구하는 것은 그에 합격한 것을 사용한다.

4) 위 1호, 2호 및 3호에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로서 품질 및 성능이 우수한 시중 제품을 사용하여야 한다.

5) 사용하는 재료가 위험물(페인트, 신너등)일 경우 위험물안전관리법을 준수하여야 하며, 지정수량이하로 반입 및 보관하여야 한다.

나. 자재의 반입 및 보관

1) 자재는 반드시 규정된 조건에 적합한지 감독자의 승인을 사전에 득한 후 반입하여야 하며, 합격된 재료는 지정된 장소에 안전하게 보관하고 불합격된 재료는 즉시, 현장 밖으로 반출하여야 한다.

2) 반입자재는 그 품질과 공사의 적합성이 보장되도록 보관하여야 한다. 수급자는 자재를 보관하거나 반출 할 때는 자재가 손상되지 않도록 하여야 하며, 이물질이 섞이거나 혼입되지 않는 방법과 장비를 사용하여야 한다.

3) 공사용 자재선정을 위하여 자재품질 검토요청 시 자재선정검토요청서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 반드시 승인된 자재를 반입, 사용하여야 한다.

4) 보관된 자재는 보관 전에 승인을 받았을지라도 공사투입 전에 다시 검사를 할 수 있는 위치에 보관하여야 한다.

11. 검사 및 시험

가. 공사에 사용할 자재는 사용 전에 모두 감독자의 검사를 받아야 하며 불합격된    품목은 즉시 공사장 밖으로 반출하고 대품으로 대체하여 다시 검사를 받아야    한다. 그러나 이를 이유로 계약기간을 연장할 수 없다.

나. 자재 및 장비 등의 검사를 받을 때는 감독자의 지시에 따라야 하며, 감독자가    지정한 품목은 지정시험소의 검사를 받아 그 결과를 제출하여 승인을 득하여    야 하고 이에 소요되는 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

12. 보안관리

제주국제공항은 국가 주요시설로서 공사지역이 시설보안 대상 지역이므로 공사를 수행하는 “계약상대자”는 보안업무와 관련되는 법률, 시행령, 규칙, 훈령, 예규 및 공사 보안업무 관련규정, 도면관리예규 등을 항상 숙지하고 이를 준수해야 하며, “계약상대자” 자신이나 그의 고용인이 상기의 관련법률 등을 위반함에 따라 보안사고나 여하한 책임 문제가 발생되지 않도록 하여야 한다.

가. 도면의 관리

1) 도면의 대출

공사에 필요한 도면은 공사 “도면관리예규 제13조 별지 제3호 서식(도면 열람․대출 신청서/서약서)”에 의거 신청한 후 “계약담당자”의 승인을 받아 대출 받아야 한다.

가) 대출받은 도면은 대출목적 이외의 사용을 금하고 대출기간 만료 이전이라도 대출 목적이 충족되면 즉시 반납하여야 한다.

나) 대출받은 도면은 임의로 복제․복사를 하여서는 안되며, 필요시 “계약담당   자”에게 추가 대출을 요청하고 이에 소요되는 비용은 “계약상대자”가   부담한다.

2) 도면관리

가) 도면 보관은 도면 보관용 전용 철재함 등 잠금 장치가 부착된 안전한 용기에 보관하여야 한다.

나) 대출받은 도면은 허락 없이 불출할 수 없으며 불출된 도면의 관리도 “계약상대자”의 책임하에 관리하여야 한다.

3) 도면반납

대출받은 도면은 공사 완료 후 즉시 감독자에게 반납하고 도면 반납영수증(공사 도면관리예규 제13조 별지 제3호 서식)을 교부받아야 한다.

나. 보호구역 출입통제

1) 출입허가

가) “계약상대자”은 공사시행 장소가 보호구역내에 있을 경우 공사와 관련된  모든 인원 및 차량․장비 등은 사전에 우리 공사 관련규정에 의거 절차를 취하여 임시출입허가를 받아 출입하여야 한다. 임시출입허가를 받지 아니한 인원 및 차량․장비 등은 어떠한 경우라도 공사장 내 출입을 하여서는 안된다.

나) 보호구역을 임시 출입하고자 할 때는 해당 감독자에게 다음 서류를 구비하  여 출입 7일전까지 신청하여야 한다.

① 임시출입허가 신청공문

② 작업계획서 및 출입자 명단(2인이상 동시출입시)

③ 외국인의 경우 총 체류기간이 2주미만인 경우는 여권사본을 첨부하고 2주 이상일 경우에는 여권사본과 비자사본을 첨부

다. 출입증 관리

1) 보안관계 부서로부터 작업표찰(완장등)을 인수하여 작업자에게 배부할 경  우에는 감독자 입회하에 작업 표찰 수불부에 기록·날인한 후 당해 출입자의 주민등록증과 교부 발급하여야 한다.

2) 보호구역을 출입하는 자는 반드시 작업표찰(완장 등)을 외부에서 식별이 용이한 상의 좌측상단에 고정 패용하여야 한다.

3) 교부받은 작업 표찰(완장 등)은 작업 종료 후 매일 감독자에게 반납하여야 하며, 어떠한 경우라도 작업 표찰(완장 등)을 소지하고 퇴근하는 일이 없도록 하여야 한다.

4) 출입허가를 받은 자 및 차량은 인솔자의 인솔을 받아 지정된 통로로 출입하여야 한다. 또한 보호구역의 제반 준수사항을 이행하여야 하며, 출입증에 명시된 허가구역 외의 지역을 출입 또는 운행할 수 없다.

라. 출입증 분실

1) 출입 표찰(완장 등)을 분실하였을 때에는 24시간 이내에 구두(전화)보고한 후 분실경위서 2부를 작성하여 감독자에게 신고하여야 한다.

2) 출입표찰(완장 등) 분실자에 대해서는 관련 규정에 의거 조치한다.

마. 위반자 제재

1) 보호구역내에서 관계규정 및 제반 준수사항을 위반한 자에 대하여는 출입허가의 취소 또는 출입증을 회수하여 일정기간 출입을 정지시킬 수 있다.

2) 출입표찰(완장 등)을 대여 또는 타목적으로 부당하게 사용하였을 때에는 이를 회수하여 무효화시킬 수 있으며 관련기관에 의해 처벌을 받을 수 있다.

3) 출입표찰(완장 등)을 교부받은 자가 보안사고를 일으켰을 때에는 당해 계약상대자에 대하여도 제1항 및 제2항의 제재를 할 수 있다.

바. 보안성 검토 및 보안측정

1) “계약상대자”는 공사와 관련한 관련기관의 보안성검토 및 보안측정에 적극 협조 하여야 하며, 관련기관 현장 조사 시 입회 및 편의 제공을 하여야 하며 보안성 검토 및 보안 측정결과 보완사항이 있어 “계약담당자”의 지시에 있을 경우 보완하여야 한다.

2) 제1호에 의거 보완하여야 할 사항이 경미한 경우 “계약상대자”의 부담으로 조치하고 설계 변경이 필요한 때에는 설계 변경할 수 있다.

13. 공사진도 및 검사

가. “계약상대자”는 공사시행에 따른 일일공사 사항을 기록한 공사 작업일보를 작성 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

나. 본 공사 시행 시 지정된 공정에 이르렀을 때에는 감독자의 검사를 받아 다음 공정에 임하여야 하며, 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감독자의 입회하에 시공하여야 하고, 또한 주요공정에 대한 검측이 필요한 경우 검측 요청서 양식에 의한 검측을 득한 후 다음공정으로 착수하여야 한다.

다. “계약상대자”는 각 공정별 사진을 천연색으로 촬영하여 준공과 동시에 제출하여야 하며, 시공중 이라도 감독자의 사진제출 요구 시에는 즉시 제출하여야 한다.

라. 매설, 은폐되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의 조립설치 기타 준공후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등은 감독자의 입회하에 조립시공하고 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 제출한다.

14. 경미한 변경

가. 공사도중 현장사정 또는 기타사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치방법, 배관 덕트 등의 위치를 변경하고자 할 때는 그 사유를 감독자에게 제출하고 감독자의 승인을 받아 시공하여야 한다.

나. “계약상대자”는 설계도서에 명기되지 아니한 것이라도 공사의 사소한 변경이나 기능상 필요한 부품의 공사에 대하여는 감독자와 협의하여 시공하여야 한다.

15. 공사의 일시중지

본 공사의 시행중 다음 각 호에 해당될 때는 감독자가 “계약상대자”에 대해 필요하다고 인정되는 기간 동안 공사의 전부 또는 일부에 대하여 중지를 명령할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 따라야 한다.

가. 천재지변으로 인하여 공사에 막대한 손해의 우려가 있을 때

나. “계약상대자”가 설계도서 및 시방서와 상이한 시공을 할 경우

다. 공사관련 근로자의 안전을 위해 필요하다고 인정될 때

라. 관련되는 다른 공사의 지연으로 공사의 시행이 불가할 때

마. 우리 공사에서 필요하다고 인정할 때

바. 기타 감독자의 정당한 지시에 불응할 때

16. 공사기한의 연기

“계약상대자”가 공사계약일반조건 제26조 제1항에 따라 계약기간(공사기한) 연장을 “계약담당자”에게 요청할 수 있는 일수는 공사 예정공정표상의 주공정이 해당 연기사유로 인하여 불가피하게 지연된 일수를 초과할 수 없으며, 시설물 사용계획을 감안하여 “계약담당자”와 협의하여 정한다.

17. 설계변경

“계약상대자”은 다음과 같은 사유가 발생하여 설계서의 변경이 불가피할 경우에는 “계약담당자”의 승인을 득하여 변경 시행할 수 있다.

가. 공사계약일반조건 제19조제1항에 따라“계약상대자”가 “계약담당자”에 통지한 다음 각 호의 사유

1) 설계서 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

2) 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 때

나. “공사계약일반조건 제19조 제4항”에 따라 “계약담당자”가 “계약상대자”   에게 통보한 다음 각 호의 사유

1) 당해공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생

2) 특정공종의 삭제

3) 공정계획의 변경

4) 시공방법의 변경

5) 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

다. 공사 협의 및 조정에 따라 사용상의 안전을 위하여 부득이한 사항

라. 기타 본 시방서 각 조에 명시되어 있는 사항

마. 설계변경의 요청에 필요한 제출서류 및 부수, 시기 등은 제출물에 따른다.

18. 제 출 물

“계약상대자”는 각 제출물 작성 전에 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며, 분명하지 않은 사항이 있을 경우 감독자와 협의, 조정한다. 또한 “계약상대자”은 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 비용(작성을 위한 자료수집, 정리 및 전문가에 대한 자문 등에 소요되는 비용을 포함한다)에 대하여 “계약담당자”에 추가로 청구할 수 없으며, 제출물의 종류 및 제출시기, 제출부수는 다음과 같다.

가. 공사예정(세부)공정표

1) 제출시기 : 착공과 동시

2) 제출부수 : 2부

나. 시공계획서

“계약상대자”는 공사에 대한 시공계획서를 작성하여 감독자의 확인을 받은 후 공사를 착수할 수 있다

1) 제출시기 : 각 공종 공사 착수 3일전까지

2) 제출부수 : 1부

3) 시공계획서에 포함할 사항은 다음과 같다

가) 공사개요 및 시공관리체제

나) 세부공정표(자재, 인력 및 장비계획을 포함한다)

다) 사용재료 및 시공결과의 품질

라) 타공사 및 공종과의 협의 및 조정이 필요한 사항

마) 기타 이 시방서 각 조에 명시되어 있는 사항

다. 자재 제품자료

공사용 자재의 사용 또는 설치 전에 설계서의 요구조건 및 품질 기준에의 적합성을 확인하고, 자재선정을 위한 검토나 자재의 품질보증을 위하여 자재 제품자료를 제출하여 “계약담당자”의 승인을 득한 후 사용 또는 설치하여야 한다.

1) 제출대상 자재 : 각 조의 해당 시방에 따른다

2) 제출시기 및 부수 : 자재 사용 또는 설치 5일전까지 2부를 제출한다.

3) 제품자료에 포함할 사항

가) 당해 자재가 설계서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 증빙서류(품질 검사전문기관이 발급한 시험성적서가 제출되는 재료, 다만 발급한 날로부터 1년이 경과되지 않았고, 공단 등 공공기관 사업장에서 감독자 또는 감리자의 서명날인을 받아 시험의뢰하여 발급받은 시험성적서에 한한다.)

나) 제조자의 시공 또는 설치 시방서

다) 기타 본 시방서의 각 항에 명시되어 있는 사항

라. 공무행정서류

공무행정서류에 대하여는 별첨 양식을 참조하며, 제출에 관한 구체적인 사항은 감독자와 협의하여 제출시기 및 부수를 결정하며, 다음의 서류는 착공과 동시에 제출하여 야 한다

1) 착공신고서

2) 공사예정공정표

3) 현장기술자 지정신고서

4) 현장대리인 경력증명서(한국건설기술인협회 발급) 혹은 자격증 사본

5) 현장대리인 이력서

6) 착공전 사진

마. 공사계획서류 제출

1) 자재수급계획서

2) 공종별 인력 및 장비투입계획서

3) 안전관리계획서

가) 안전관리계획서의 작성은 건설공사 안전관리 지침서를 참조하여 작성하며 일일 안전점검표 등은 안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육, 안전의 날 행사 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

나) 안전관리계획에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 건설공사의 개요, 안전관리조직 및 안전관리자 지정신고서

② 공정별 안전점검계획

③ 공사장 주변의 안전관리대책

④ 통행안전시설의 설치 및 교통소통에 관한 계획

⑤ 안전관리비 집행계획

⑥ 안전교육 및 비상시 긴급조치계획

바. 기성 및 준공서류

기성 및 준공 관련서류의 제출 부수는 각 2부로 하며, 세부제출항목은 다음과 같다.

1) 기성관련 제출서류

가) 기성검사원, 기성부분총괄내역, 공사비세부내역, 기타 지정양식

나) 기성검사원 제출시 감독자의 확인을 받아야 하는 서류 : 안전관리비 사용내역, 공정현황, 시공확인결과에 관한기록, 현장점검 지적 사항 조치 완료여부, 기성 실적에 대한 전후대비 사진

2) 준공관련 제출서류

가) 준공검사원, 준공부분 총괄표, 공사비세부내역, 준공사진, 안전관리에 관한 종합보고서 및 기타 준공과 관련하여 명시된 서류

사. 설계변경 승인요청 서류

1) 제출서류

가) 변경요청 공문

나) 변경사유서

다) 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

라) 기타 관련 증빙자료(관련 사진 등)

2) 제출시기 및 부수

가) 설계변경 사유가 발생한 날로부터 10일 이내 또는 공사 준공 예정일 15일 이전까지 제출하여야 한다.

나) 제출부수 : 각 3부

아. 공사기한 연기원

1) 제출서류

가) 연기사유 및 연기사유로 인한 주공정 지연일 산출근거

나) 공사중단 사실확인서 및 증빙자료(공사 중단으로 인한 공사 기한 연기원 제출시)

다) 기타 관련증빙자료

라) 제출시기 및 부수 : 공사기한 연기 요청시 각 2부 제출

19. 현장정리 및 원상복구

가. 공사현장은 항상 깨끗이 청소를 하고 모든 기자재 및 공사용 가설재 등에 대한 정리 보관에 철저를 기하여야 한다.

나. 보온을 요하는 작업을 실시할 경우 보온 시공 후 매일 현장 정리 등 청소를 하여야 한다.

다. 도장을 요하는 작업의 실시는 작업 전에 기존 시설물에 대한 보양작업을 한 후 도장 작업을 실시하고 작업 완료 후 원상 복구하여야 한다.

라. 현장에서 시공도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품 등은 즉시 현장 밖으로 운반 처리하여야 한다.

20. 철거발생품 정리

공사중 발생된 철거발생품에 대하여는 계근한 후 감독자가 지정하는 장소에 반납하여야 한다.

21. 준   공

가. 준공 예비점검

1)“계약담당자”는 준공예정일 전에 자재, 시공 및 설비기기의 작동상태가 계약  문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 예비점검을 실시할 수 있다.

2) 준공 예비점검 결과 기준에 적합하지 않은 미비 사항이 있을 경우 “계약담당  자”는 이에 대한 시정조치를 “계약상대자”에게 요구할 수 있으며, “계약상  대자”는 이의 시정조치 를 완료한 후에 준공검사원을 제출하여야 하며, 준공   예비점검 지적사항 및 조치내용을 기록하여 준공 검사시 준공 검사자에게 제  시하여야 한다.

나. 준공검사

1) 준공검사원의 제출은 붙임 양식에 의한다

2) 준공검사 내용

가) “계약담당자”가 시행하는 준공검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

나) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

다) 잔재 및 발생물 처리

라) 공사 설계서 이행상태

마) 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

바) 제출물 및 공무행정서류 처리상태

사) 준공전 청소 이행상태

아) 기타 계약문서에 명시된 사항

다. 제출서류

준공 시 제출 서류는 다음과 같다.

1) 준공도면 : 원도 1부, CD 1장(발주도면과 동일시 제외)

2) 사 진 첩 : 1부(CD1장 제출)

3) 각종 시험성적서 : 원본 1부

4) 기타 감독자가 필요하다고 인정하는 서류 .

제 2 편 특기시방

제 1 장  사업개요

1 목    적

본 공사는 장기사용으로 노후화된 제주공항 승강시설을 보수하여 시설의 안전성을 확보하고자함,

2. 적용범위

본 공사시방서(이하 “시방서”이라 한단)는 「제주공항 승강기 및 부대시설 개선공사」에 적용하며, “제1장 일반시방”에서 제외된 공사별 세부 내용에 대하여 규정하며, 아래의 각 항 및 설계도서에 의거 시행한다.

3. 공사범위

가. 승강시설 보수공사

구 분	규 격	단위	수량	대 상 장 비	비고
메인로프 교체	10-8XS(19)-A 등	식	1	◉ 국내선 E/L 8대 (#1,2,4,14,16,18,19) ◉ 국제선 E/L 4대 (#1,3,4,5) ◉ 화물청사 E/L 1대(#1)
조속기 로프 교체	8mm 외1	식	1
세컨쉬브 교체	∅660	EA	2	◉ E/L #2,3
유압용 실린더 파킹 등 교체	195mm 외	식	1	◉ 연결육교 E/L (#19)

4. 자재의 보관, 운반, 취급

가. 품질변화 방지

1) 반입자재는 그 품질과 공사의 적합성이 보장 되도록 보관하여야 한다. 계약상대자는 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재가 손상되지 않도록 하여야 하며, 이물질이 혼입되거나 자재가 섞이지 않는 방법과 장비를 이용하여야 한다.

2) 보관된 자재는 보관전에 승인을 받았을지라도 공사 투입전에 다시 검사를 할 수 있는 위치에 보관하여야 한다.

3) 자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 하여야 한다.

4) 콘크리트 폐기물은 분리하여 감독자가 지정하는 장소에 반납하여야 한다.

나. 화기위험자재의 분리보관

계약대상자는 화기위험이 있는 자재가 있을 경우 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재예방 대책을 수립 하여 취급하여야 한다.

다. 공사 중 품질시험 자재의 분리보관

1) 공사도중 품질시험 검사를 시행하여야 하는 자재는 품질시험 검사가 종료될 때까지 기 반입시험에 합격되어 사용중인 자재와 섞이지 않도록 분리하여 보관하여야 한다.

2) 공사용 자재선정을 위하여 자재품질 검토요청시 자재선정검토요청서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 반드시 승인된 자재를 반입하여 사용하여야 한다.

3) 감독자의 승인 및 검수를 받지 않고 무단으로 반입된 자재는 즉시 현장밖으로 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

5. 매설, 은폐부분 등의 검사

가. 벽체 또는 천정내에 매설, 은폐되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의 조립 설치 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등은 감독자의 입회하에 조립 시공하고 천연색 기록사진을 촬영하여 사진을 작성하여 제출하여야 한다.

나. 시공후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러개의 기자재를 조립 설치하는 경우에는 반드시 감독자의 검사를 받아 시공하여야 한다.

6. 쓰레기 처리

가. 공사장 내에 쓰레기나 폐자재가 방치되지 않도록 수시로 처리하여야 한다.

나. 공사 수행이 원활히 될 수 있도록 항상 정리․정돈상태를 유지한다.

7. 철거품 처리

공사 철거품은 계량한 후 계량결과표와 함께 감독자가 지정하는 곳에 반납하여야 하며, 관련 경비는 계약상대가가 지불한다.

제 2 장  승강설비 보수공사

1. 엘리베이터(E/L) 보수 공사

1.1 메인로프 등 교체

가. 공사범위

구 분	규 격	단위	수량	대 상 장 비	비고
메인로프 교체	10-8XS(19)-A 등	M	2,788	◉ 국내선 E/L 8대 (#1,2,4,14,16,18,19) ◉ 국제선 E/L 4대 (#1,3,4,5) ◉ 화물청사 E/L 1대(#1)
조속기 로프 교체	8mm 외1	M	391

나. 시 공

1) 로프의 규격은 10-8XS(19)-A 등 의 엘리베이터용 로프를 사용하여야 하며, 급제동이나 진동에 의해 로프가 벗겨지지 않도록 설치하여야 한다.

2) 메인로프 해체 및 설치 시에는 카 및 균형추를 견고히 고정하여 추락의 위험을 방지하여야 하며, 받침목 보호판 등을 설치하여 엘리베이터에 손상이 없도록 하여야 한다.

3) 로프를 시브에서 철거 및 설치 작업 시에는 잠금장치를 설치한 후 하여야 한다.

4) 로프를 설치할때는 로프의 꼬임, 운행중 이완등으로 인하여 과도한 응력이 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 로프를 샤클에 고정할때는 로프끝을 국화모양으로 만들어 고정하고 용융납을 사용하여 견고히 고정하여야 한다.

6) 로프설치 시 길이를 동일하게 조정,설치하여 특정로프에 하중이 편중되지 않도록 하여야 한다.

7) 로프를 교체한 후에는 반드시 장력을 조정하여 장비운행에 이상이 없도록 하여야 한다.

8) 로프 교체 후 1~2개월 내 각 로프별 장력 불균형 또는 로프의 이완 등에 대하여는 계약담당자의 요청이 있을 경우 공사 완료 후에도 점검 및 장력, 길이조정 등을 계약상대자의 부담으로 하여야 한다.

1.2 유압용 실린더 패킹 등 교체

가. 공사범위

구 분	규 격	단위	수량	대 상 장 비	비고
유압실린더 패킹	195mm	식	1	◉ 연결육교 E/L (#19)
유압밸브 링		ST	1
유압오일	OIL ZICUPER VIS	통	25
OIL 필터		EA	2
LOCK 밸브 설치		식	1

나. 시    공

1) 본 작업은 정비시설을 갖춘 외부 전문업체로 장비를 반출하여 보수하여야 한다.

2) 교체 부품에 대하여 적정 여부를 감독자에게 검토ㆍ승인을 받은 후 교체하여          야 한다.

2) 작업 시간은 감독자와 미리 협의하여 항공기 운항에 지장이 없어야 한다.

3) 유압실린더가 손상되지 않도록 유의하여 작업을 실시하여야 하며, 유압실린더에           이상이 생기지 않도록 작업 및 기밀이 유지되도록 작업완료 후 견고히 시공           한다.

4) 유압실린더 교체 후 펌프의 완전한 기밀이 이루어질 수 있도록 하여 운전 또는           정지 중에 펌프 내로 이물질이 침입하지 않아야 한다.

5) 작업 중 특이사항 발생시 지체 없이 감독자에게 유ㆍ무선으로 연락을 하여            적절한 조치를 취하여야 하며, 기존 시설물에 손상 또는 이상을 초래할 경우           수급자가 원상복구하여야 한다.

1.3 세컨 쉬브 교체

가. 공사범위

위 치	품 명	규 격	단위	수량	비 고
국내선 E/L #2,3	세컨 쉬브	∅660	EA	2

나. 시    공

구동 활차(Sheave)는 고급 주철재로서 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록        홈을 정밀가공하고 그 직경은 Main Rope 직경의 40배 이상이어야 한다.

2. 철거품 반납

2.1. 철거품의 반납

작업중 발생된 철거품에 대하여는 아래 종류별로 구분하여 반납 처리하여야 한다.

가. 재활용 가능한 부품

재활용 가능 철거품은 철거 작업시 재사용 가능한 상태로 유지하기 위한 철거작업을 하고, 감독자가 지정하는 장소에 반납하여야 한다.

나. 재활용하지 않는 고철류

재활용하지 않는 철거품(고철류)는 공인 계근소에서 계근한 후 공항내 철거품 반납장소에 반납하여야 하며, 감독자에게 계근표를 제출하여야 한다.

2.2. 철거 예정 발생품 수량

아래 공사 철거 발생품은 철거 시 계근한 후 감독자가 지정한 장소에 반납하여야 한다.

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
와이어로프 등	10-8XS(19)-A 등	M	2,788	국내선
조속기 로프 교체	8mm 외	M	391
세컨 쉬브	∅660	EA	2

2.3 폐 기 물

철거시 발생되는 법정폐기물은 관련법에 의거 적법한 전문업체에서 위탁하여 처리하여야 한다.

3. 마무리 청소

공사를 완료한 후에는 현장을 원상태로 깨끗이 청소를 실시하여야 하며, 발생되는 모든 폐기물(기름걸레 등)은 감독자가 지정한 곳에 별도로 보관하여 처리하여야 한다.

. 끝.