엘리베이터 구매 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 규격서는 “김화농공단지 복합센터 건립공사”의  엘리베이터의 자재 구매를 위한 재질, 규격, 품질, 운반 및 보관, 납품 등에 관한 사항에 대하여 적용한다.

1.2 공사개요

○ 건    명 : “김화농공단지 복합센터 건립공사” 엘리베이터 구매

○ 납품장소 : 강원도 철원군 김화읍 청양리 2870

○ 조    건 : 부가세포함, 현장설치도

1.3 용어의 정의

1.3.1. 감독자

1.3.1.1 본 규격서에서 “감독자”라 함은 “공사계약일반조건 제1절 제2항”의 “공사감독관”을 말한다.

1.3.1.2 감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 수급인, 현장대리인, 현장요원, 수급인이 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 수급인과 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

1.3.1.3 감독자가 수급인에 대하여 행하는 지시, 승인, 확인, 검사 및 협의 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서나 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

1.3.2 수급인

본 규격서에서 “수급인”이라 함은 “공사계약일반조건 제1절 제2항”의 “계약상대자”를 말하며, 수급인이 지정한 해당 공사의 업무에 대한 대리인을 포함한다.

1.3.3 납품자

본 규격서에서 “납품자”라 함은 “물품구매(제조)계약 일반조건 제1절 제2항”의 “계약상대자”를 말하며, 납품자가 지정한 해당 물품의 업무에 대한 대리인을 말한다.

1.4 납품한계

납품 이후의 보관, 설치, 관리 등 납품자에 속하지 않은 사항은 수급인이 하여야 한다.

1.5 납품기한

○ 계약일로부터 공사 준공예정일까지

(단, 발주청 또는 시공자와 협의하여 정해진 공사일정에 따라 지시된 물량을 분할 납품하여야 한다.)

2. 규격 및 수량

2.1 소요 규격

구 분	세부사항	비고
호기	1대
용도	장애인용
용량	17인승(1150kg)
속도	60m/min
구동방식	VVVF(WBSS_VIV)
운전방식	1 CAR 2BC
전면 정지층	도면 참조
행정거리	도면 참조
카내부크기	1,800X1400X2500
출입문크기	1,000X2,100
출입문구동방식	1SCO
권상기형식	GY25A
권상로프규격	ø6 X 9 WIRE (2:1)
완충기형식	URETHAN
모터용량	AC 7.5kW
CAR SAFETY	GSB240DK
GOVERNOR TYPE	DG200
밸런스율	50%
건물측전원설비	도면 참조

2.2 납품방법 및 시기는 사전에 발주청 및 시공자와 협의하여야 한다.