- 광주도시철도1호선 에스컬레이터 -

역주행방지장치 설치공사 시방서

기계환경팀

목      차

【 일반시방서 】

제 1 장  일반사항	1

제 1 절  적용범위	1

제 2 절  적용기준	1

제 3 절  계약자의 책무	1

제 4 절  이의의 해석	3

제 5 절  지적재산권에 대한 책임	3

제 6절  관련 자료 등의 비치	3

제 7 절  용어의 해석	4

제 2 장  계획 및 시공관리	4

제 1 절  제작․설치 협의 및 조정	4

제 2 절  제작․설치 수행	4

제 3 절  제출물	5

제 3 장  공정관리	6

제 1 절  일반사항	6

제 4 장  제작 및 설치	6

제 1 절  제작의 착수	6

제 2 절  설치	7

제 5 장  자재관리	8

제 1 절  적용기준	8

제 2 절 사용제한	8

제 3 절  제작․설치용 자재관리	8

제 6 장  품질관리 및 감독	9

제 1 절  현장지도점검	9

제 2 절  품질보증(관리)계획	9

제 7 장  안전‧보건 및 환경관리	9

제 1 절  안전관리	9

제 2 절  환경관리	10

제 3 절  현장청소 및 페기물처리	11

제 8 장  준공	11

제 1 절  준공검사	11

제 2 절  준공서류	11

제 9 장  보증	12

【 기술시방서 】

제 1 장  일반사항	13

제 2 장  역주행방지장치 사양	13

제 3 장  설치기준	14

제 4 장  시험 및 검사	15

【 일반시방서 】

제1장 일반 사항

제1절 적용범위

1. 본 시방서는 광주도시철도공사가 발주하는 에스컬레이터 역주행방지장치 설치공사에 대하여 적용합니다.

2. 본 개선공사 등은 발주처의 제반 지시에 의거 공사를 수행하여야 합니다.

3. 공인된 기관으로부터 안전인증을 받은 역주행방지장치를 설치하여야 합니다.

제2절 적용기준

1. 본 시방서에서 규정되지 않은 사항은 제작․설치 시행과 관련된 관계법령 및 규칙, 기준, 규정 등에 따라야 하며, 본 시방서 규정사항과 관계법령 등이 상이할 경우 계약자는 실정보고 후 발주처와 협의하여야 합니다.

1) 승강기시설안전관리법, 같은법 시행령 및 시행규칙

2) 철도안전법, 철도시설 안전기준에 관한 규칙, 철도시설 안전세부기준

3) 산업안전보건법, 근로기준법

4) 도시철도 건설규칙

5) PL법(제조물 책임법)

6) 광주도시철도공사 관계규정

7) 전기설비기준, 전기용품 안전관리법, 내선규정

8) 기타 관계 법령 등

2. 설계도서간 기준이 상이할 경우 시방서, 내역서 순으로 적용하되, 이의 해석은 발주처와 협의하여 결정하여야 합니다.

제3절 계약자의 책무

1. 계약자는 제작․설치 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 관련법령 등 , 설계도서 상호간의 상이, 오류, 누락 등이 있는 경우 감독자와 협의, 처리하여 적기에 공사가 완료 될 수 있도록 조치하여야 합니다.

2. 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 계약자는 해결방안을 제시하여야 하며, 발주처에 승인을 받은 후에  공사를 시행하여야 합니다.

1) 변경 사유가 있는 경우

2) 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

3) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

4) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

3. 계약자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주처의 원상복귀나 시정지시가 있을 때는 계약자 부담으로 즉시 이행하여야 합니다.

4. 계약자는 당해 공사를 위하여 임명․지정한 고용인 및 자재(장비포함) 납품계약자가 공사 중 관련 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

5. 계약자가 발주처에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생합니다.

7. 발주처가 지정한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자는 현장에 상주하여야 하며, 현장대리인의 업무능력이 부족하다고 판단될 경우 발주처는 현장대리인 교체를 요구할 수 있으며, 계약자는 즉시 교체하여야 합니다.

8. 계약자는 도시철도 운영 상태에서 시행하는 공사이므로 승객통행 및 직원의  근무에 지장이 없도록 하여야 합니다.

9. 계약자는 공사장 안에 있는 물건 또는 철거 발생품 등을 임의로 운반, 처분 또는 사용하지 못합니다.

10. 발주처는 도면승인 후 적용 법률의 개정 또는 신규 제정이 있을 경우 새로운 규격의 적용을 계약자에게 요구 할 수 있으며, 계약자는 특별한 사유가 없는 한 발주처와 협의 후 진행하여야 합니다.

11. 본 공사는 많은 시민이 이용하는 도시철도 역사 내에서 이루어지는 공사이므로 열차 정상운행에 적극 협조하여야 하며, 이상 상황 발생 시 즉시 보고하고 신속히 정상 조치하도록 하여야 합니다.

12. 계약자가 작성한 상세설계에 대하여 발주처의 보완 및 수정요구가 있을 경우 계약자는 이를 즉시 보완 수정하여 발주처에 재승인 요청을 하도록 합니다.

13. 역사시설물 원상복구

1) 계약자는 제작․설치기간 중 역사시설물에 대한 총괄책임을 지며, 제작․설치완료 후 공사범위 외의 시설물에 대하여는 원상태로 인계하여야 합니다.

2) 계약자는 제작․설치기간 동안 역사시설물이 훼손되지 않도록 적극적인 조치를 하여야 하며, 시설물에 손상을 입혔을 경우 즉시 원상 복구하여야 합니다.

14. 발주처의 업무협조

1) 계약자는 발주처의 업무수행에 적극 협조 하고, 발주처의 지시에 따라 제작․설치를  수행하여야 합니다.

2) 발주처는 다음 사항에 해당될 경우 제작․설치의 일부 및 전면중단을 지시할 수 있으며, 계약자는 이로 인하여 공사기간연장 등을 요구할 수 없습니다.

(1) 승객의 안전확보 및 열차의 안전운행에 지장이 있다고 판단될 때

(2) 본 시방서에 명기된 계약자의 의무사항을 지키지 아니할 때

(3) 발주처의 정당한 업무지시에 불응할 때

3) 성능 및 기능개선을 위해서 발주처가 요구할 경우 설계변경 할 수 있습니다.

제4절 이의의 해석

1. 본 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용 등이 있을 경우 계약자는 당해 제작․설치 착수 전에 발주처의 해석 및 의견을 확인하여야 합니다.

2. 본 시방서에 기술되지 않는 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용이 있을 경우와 이견이 있을 때는 발주처와 협의하여 결정하여야 합니다.

제5절 지적재산권에 대한 책임

1. 역주행방지장치 설치의 설계, 제작, 시험 및 운영 등에 대한 지적재산권(특허, 실용신안, 디자인, 영업비밀 및 저작권 등)과 관련되는 권리상의 문제에 관한 모든 책임은 계약자에게 있습니다.

2. 발주처는 역주행방지장치 설치와 관련하는 설계, 제작, 시험 및 운영 등에 관련되는 지적재산권을 사용할 권리를 가지며, 계약자는 이에 따른 이의를 제기할 수 없습니다.

제6절 관련 자료 등의 비치

1. 계약자는 제작․설치의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질 관리를 위하여 현장 사무실에 아래의 관련 서류 등을 상시 비치하여야 합니다.

1) 공사와 관련한 계약문서 사본 일체 및 착수계

2) 계약 및 건설관련 법규 및 조례

3) 한국산업 표준규격(KS)

4) 산업안전보건법 등

5) 기타 필요서류 및 발주처의 요구서류

제7절 용어의 해석

1. 이 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선 순위에 따라서, 그에 명시된 용어의 정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석합니다.

1) 계약문서(본 시방서를 포함합니다.)

2) 건설기술진흥법, 동 시행령 및 동 시행규칙

3) 기타 건설관련법규

4) 공사 종류별 용어 사전

5) 기술 제안서

제2장 계획 및 시공관리

제1절 제작․설치 협의 및 조정

1. 계약자는 설치가 계획대로 완성될 수 있도록 시공 한계, 시공순서, 착수시기, 진행속도, 준비, 공사물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대하여 모든 제작․설치 관련자들과 면밀히 협의․조정하여 제작․설치 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 제작․설치를 시행하여야 합니다.

2. 계약자는 제작․설치를 진행함에 있어 제작․설치와 관련된 타 분야와도 긴밀히 협조하여 제작․설치수행에 차질이 없도록 하여야 합니다.

3. 계약자는 제작․설치 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 재시공 또는 수정․보완공사에 대한 책임을 져야 합니다.

제2절 제작․설치수행

1. 계약자는 계약문서에 위반됨이 없이 제작ㆍ설치를 이행하여야 하며, 이에 따른 감독자의 시정요구 또는 이행촉구 지시가 있을 때에는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 합니다.

2. 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 설비의 정상 기능발휘 및 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 경미한 부분은 이를 이행하여야 합니다.

3. 설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 충분한 검토 후에 제작ㆍ설치하여야 합니다.

4. 계약자는 제작ㆍ설치와 관련하여 지방자치단체 또는 발주처가 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정지시를 즉시 이행하여야 하며, 발주처의 과실이 없는 한 이를 이유로 제작ㆍ설치기한 연기 또는 추가비용을 요구할 수 없습니다.

5. 계약자는 제작ㆍ설치 현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 안전사고 및 환경공해 예방, 보건ㆍ위생 등을 위하여 제작ㆍ설치용 자재, 기계기구 등을 정리 정돈하여야 합니다.

제3절 제출물

1. 제출 절차

1) 계약자는 각 제출물 작성 전에 제출물의 제출에 관한 사항을 검토하며, 분명하지 않는 사항이 있을 경우 발주처와 협의․조정합니다.

2) 계약자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 날인하여 발주처에 제출하여야 합니다.

3) 계약자는 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 비용에 대하여 발주처에 추가로 청구할 수 없습니다.

4) 서류의 규격은 정부 또는 발주처의 지정 양식을 제외하고는 계약자가 내용의 성격에 따라 임으로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리, 편철하여 제출하여야 합니다.

5) 발주처는 제작․설치의 원활한 진행 등을 위하여 제출물의 제출 부수의 증감, 제출 시기의 변경 또는 이 규격서에 명시되지 아니한 제출물의 제출 또는 기록유지를 요구할 수 있으며, 계약자는 이에 따라야 합니다.

6) 발주처에 제출하는 계획서, 결과보고서 등의 모든 제출물은 파일원본을 제출하고 지정된 부수를 제출(미지정시 제출부수는 3부)하여야 합니다. 다만, 특별한 경우 상호․협의를 통하여 제출 부수를 조정할 수 있습니다.

2. 착공계

1) 발주처가 요구하는 착공에 필요한 서류는 다음과 같습니다.

(1) 착공신고서

가. 착공계

나. 시공업자 서약서

다. 직접시공계획서

라. 현장대리인계(재직증명서, 경력증명서, 자격증사본, 4대보험 등 관련서류)

마. 현장대리인 사용인감계

바. 안전관리자 및 품질관리자 선임계

사. 착공전 현장사진

아. 보안각서

자. 상주인원 명단 및 사진(조직도 포함)

차. 인력 및 자재, 장비투입계획서

카. 노무비구분관리및지급확인제 합의서

타. 노무비 지급용 전용통장

(2) 세부 예정공정표

(3) 품질관리계획서

(4) 안전관리계획서(안전관리비 사용계획 포함)

(5) 환경관리계획서

(6) 에스컬레이터 역주행방지장치 안전인증서

(7) 안전회로기판 시험성적서

(8) 기타 발주처가 지정한 사항

제3장 공정관리

제1절 일반사항

1. 계약자는 계약체결 후 사업시설에 대한 설계, 제작, 설치, 시운전에 대한 상세공정계획을 발주처에 제출 후 관련 작업을 수행하여야 합니다.

2. 계약자는 합리적인 공정관리를 시행하며 제작․설치 착수일로부터 준공일까지 발주처에 일일 및 월간 작업진행현황을 제출하며 공정회의 개최 시 참석하여야 합니다.

1) 제작설치관련 보고(발주처 요구시)

(1) 개선 및 보완, 감독지시사항, 제작설치에 필요사항 등

(2) 제출시기 : 지정 기일내

3. 계약자의 사유로 계약일 내에 완료하지 못할 경우 또는 실제 누계공정이 승인된 예정 공정계획에 대비하여 90%미만인 경우 부진공정을 만회할 대책을 수립하여 발주처에 제출하고 정상적인 공정추진이 되도록 합니다.

4. 공정계획이 불가피한 사유로 인하여 변경을 하여야 할 경우 계약자는 변경일정에 대한 승인을 득하여 전체공정에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 이를 조정합니다.

제4장 제작 및 설치

제1절 제작의 착수

1. 계약자는 본 시방서에 열거한 각종 제출물을 발주처에 제출한 후 검토ㆍ확인 및 승인을 받아 관련 작업에 착수하도록 합니다.

2. 포 장

1) 계약자는 기자재 공급 시 운송기간 또는 설치 현장에서의 저장기간 중 습기, 부식, 충격 등으로부터 흠집이 생기거나 손상되지 않도록 기자재의 형태와 특성에 적합한 포장을 시행하여야 합니다.

3. 출하 전 기자재의 시험 및 검사

1) 계약자는 공장에서 출하하는 기자재의 품질 및 출하 전 시험검사에 대한 전적인 책임을 진다.

4. 공장검수

발주처는 종합적인 검사가 이루어 질 수 있도록 공장검수를 실시할 수 있으며, 이때 계약자는 원활한 공사를 위하여 최대한 협조하여야 합니다.

5. 현장 도착검사

계약자는 설치현장에 도착한 기자재의 포장을 제거한 후 설치 착수 전 제품의 결손,  결함, 파손 등에 대해 감독자의 확인을 받아야 하며, 문제발견 시 계약자는 즉시 교체, 수리, 보완의 조치를 취하여야 합니다.

6. 기자재의 설치현장 반입

계약자는 각 기자재를 해당 설치역사의 지정장소까지 반입하여야 하며 숙련된

기술자로 하여금 설치 전에 현장 반입구를 충분히 파악하게 하고 사전준비를

철저히 한 후 기자재의 손상이 없도록 반입하여야 합니다.

제2절 설치

1. 설치현장 확인

계약자는 본 시방서에 기술된 요구조건을 참조하여 설치장소의 현장여건 등을 충분히 조사한 후 정확하고 안전하게 설치하여야 합니다.

2. 설치작업 시간대

설치작업은 열차운행에 시행되는 특수성을 감안, 계약자는  치밀한 작업계획을 준비하여 설치작업에 임하여야 하며, 사전에 구체적인 방안을 제시하여야 합니다.

3. 설치작업 중 유의사항

1) 역사 환경 및 도시철도 이용 승객의 통행에 지장을 주지 않아야 합니다.

2) 설치된 시설물 및 중량물 운반, 작업 부산물 처리 등에 유의하여 승객의 안전과 편익을 확보하고, 열차운행에 지장을 초래하지 않도록 합니다.

4. 공사사진

계약자는 주요 공정별로 작업을 사진으로 촬영하여야 하며, 준공 시 사진첩으로

발주처에 제출하여야 합니다.

5. 기타 신고 서류

1) 계약자는 계약 이행을 위하여 관계기관과의 필요한 협의, 착공․준공에 필요한 수속 업무 등이 발생할 경우 발주처를 대신하여 수행하여야 합니다.

2) 신고에 소요되는 경비(인지대, 검사수수료, 기타)는 계약자가 부담합니다.

제5장 자재관리

제1절 적용기준

1. 공사용 자재는 공인기관에서 인증된 제품을 사용하여야하며, 기타 새로운 자재는 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용합니다.

1) “산업표준화법”에 의한 한국산업 규격 표시품(이하 “KS표시품”이라 한다)

2) “건설기술진흥법 제55조”에 의한 건설공사 품질관리 또는 국가표준기본법 제20조 규정에 따라 한국교정시험기관 인정기구에서 인정한 국제공인시험기관 또는 국가 및 지방자치단체 소속 시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 제품

3) “산업표준화법”에 의한 KS표시품과 동등이상의 성능이 있다고 국토교통부령이 정하는 것.

2. 전기설비에 사용하는 자재로서 상기 1에 적합한 자재가 없을 경우에는 “전기용품 기술기준”에 의한 형식 승인품을 사용하여야 합니다.

3. 1및 2에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용하여야 합니다.

4. 각 재료 및 제품은 불연재질로 사용을 원칙으로 하나, 부득이한 경우 난연 재질로 사용할 수 있습니다.

제2절 사용제한

석면이 포함된 모든 제작․설치용 자재에 대하여는 공사현장에 반입, 보관 및 사용을

일체 금지합니다.

제3절 제작․설치용 자재관리

1. 계약자는 검수가 완료되어 현장에 반입된 제작․설치용 자재에 대하여 손상되지 않도록 충분한 보호 조치를 하여야 하며, 합격된 제품이라도 품질 및 성능에 문제점이 있을 경우 즉시 교체하여야 합니다.

2. 중량물인 자재 보관은 도장 및 역구내 바닥 등에 손상이 가지 않도록 보호 조치를 한 후 보관하여야 합니다.

제6장 품질관리 및 감독

제1절 현장 지도점검

1. 발주처는 시방서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 현장지도점검을 시행할 수 있습니다.

2. 발주처는 점검결과 지적사항에 대하여 계약자에게 시정을 요구할 수 있습니다. 이때, 계약자는 시정조치하고 그 결과를 보고하여야 합니다.

제2절 품질보증(관리)계획

역주행방지장치의 제작, 시험, 출하, 설치, 검수 및 시운전에 이르기까지의 전 공정에 걸친 종합적 품질관리(품질보증)가 요구되므로 계약자는 계약 체결 후 착수계 제출 시 품질보증(관리)계획서를 발주처에 제출 후 관련 작업에 착수하여야 합니다.

제7장 안전 및 환경관리

제1절 안전관리

1. 적용범위

안전 및 환경관리는 관련 법규와 이 시방서에서 정하는 바에 따라야 합니다.

2. 안전관리 및 보상의 책임

1) 계약자는 도시철도 승강장 선로부에 출입이 필요할 경우는 사전에 허락을 얻은 후 작업에 임하여야 합니다.

2) 계약자는 설치 전 작업자 안전교육을 실시하며, 작업 중에는 지정된 작업복, 안전모, 안전화, 안전띠 등 안전보호구를 착용하여야 합니다.

3) 계약자는 설치현장내의 작업자의 통제, 안전, 보안, 위생 및 안전사고에 대하여 안전대책을 수립․시행하고 사고 발생 시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해손실에 대한 처리와 보상일체는 계약자의 책임이다.

4) 계약자는 본 공사의 수행으로 인하여 통행인은 물론 열차 이용승객, 역사의 각종 설비 및 시설물에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 즉시 최단 시간 내 원상 복구하거나 보상을 하여야 합니다.

5) 계약자는 작업시 화재예방을 위하여 소화기 비치, 감시자 배치 등 충분한 안전 조치를 취하고 작업에 임하여야 합니다.

6) 상기 2의「안전관리 및 보상의 책임」 사항에 대하여는 민․형사상의 모든 책임이 계약자에게 있습니다.

3. 안전관리계획의 수립 및 안전점검의 실시 등

계약자는 공사를 이행함에 있어 사고가 발생되지 않도록 철저한 예방활동은 물론

안전관리계획 수립 및 안전점검을 실시하여야 합니다.

4. 안전관리상태 점검

발주처는 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 계약자의 안전에 관한

제반의 관리 상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정

및 공사를 일시 중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 계약자는 즉시

공사를 중지하고 시정조치 하여야 합니다.

5. 안전 조치

계약자는 산업안전보건법, 동 시행령, 동 시행규칙에서 정한 기준과 책임 소재에

따라 업무를 수행하고 작업자의 안전과 보건에 관한 사항을 준수하여야 합니다.

6. 출입자 통제 등

계약자는 안전 및 보안유지를 위하여 공사현장에 관련자 외의 사람이 출입하거나

불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 합니다.

7. 계약자는 역무 영업개시 보고 전 작업을 완료하고 승객의 도시철도 이용에 불편이 없도록 정리정돈 및 청소를 완료하여 영업 수행에 지장이 없도록 조치하여야 합니다.

제2절 환경관리

1. 계약자는 본 공사로 인하여 기존의 역사 환경상태보다 저하되거나 승객의 불편이 없도록 아래와 같은 내용을 포함하는 착공계 제출 시 환경관리계획서를 작성하여 발주처에 제출한 후 관련 작업에 착수하여야 합니다.

1) 공사 중 분진발생 방지를 위한 대책

2) 청소전담반 편성 및 운영계획

3) 민원 방지 및 민원 발생 시 조치 계획

4) 철거 발생품(철거잔재 포함)에 대한 처리 계획

5) 전반적인 설치현장 환경관리 계획

2. 계약자는 작업 시 대기 중에 비산먼지를 발생시키는 작업을 수행하는 경우에는 그 발생을 최소화하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 합니다.

3. 계약자는 작업을 시행함에 있어 소음․진동 기준을 준수하여 현장에 투입되는       장비에 의한 소음․진동의 영향을 최소화 하여야 합니다.

제3절 현장청소 및 폐기물처리

1. 현장정리정돈 및 청소는 전담반을 구성하여 시행하여야 합니다.

1) 공사용 자재는 시공계획에 따라 적정량을 반입하고 일정장소에 안전한 상태로 정리 정돈하여야 합니다.

2) 설치구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 설치 현장은 깨끗하고 정연한 상태로 유지해야 합니다.

3) 현장에 가설 울타리 등을 설치 할 경우에는 통행인의 안전에 지장이 없도록 설치하여야 합니다.

4) 현장은 매일 진공청소기 및 물걸레질(빗자루 사용 불가)을 하여 먼지가 일지  않도록 하여야 하며, 야간 작업종료 시에는 영업개시 이전에 완료하여 업무에 지장이 없도록 하여야 합니다.

2. 공사로 인한 발생 잔재는 발생 폐기물의 물량에 상관없이 역사 밖으로 당일 배출을 시켜야 합니다.

제8장 준  공

제1절 준공검사

1. 공사 준공은 본설계도서 및 시방서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요한 시험       및 현장정리가 완료되었다고 감독원이 인정하였을 때 준공된 것으로 본다.

2. 준공 검사자는 준공 검사 시에 아래사항에 대하여 검사하고, 적정성을 평가하여야 합니다.

1) 설계도서(시방서, 내역서, 설계도면)대로 시공되었는지 여부

2) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

3) 제반 기기의 작동상태 등 기능 점검

4) 잔재 및 발생물 처리

5) 주변 시설물 피해 시 원상회복 이행상태

6) 준공 청소 이행 상태

7) 기타 검사원이 필요하다고 인정되는 사항

2. 발주처는 역주행방지장치 설치가 준공요건을 충족시키지 못한다고 판단될 경우 계약자에게 그 사유를 상세하게 명시하여, 보완요구를 통지하여야 합니다.

3. 계약자는 준공요건 충족에 필요한 보완공사를 수행한 후 준공검사를 재 실시합니다.

제2절 준공서류

1. 계약상대자는 공사 완료 후 준공계 및 검사원을 제출하여 준공검사를 받아야 합니다.

2. 계약상대자는 준공 시 다음 서류를 제출하여야 합니다.

(1) 유지보수매뉴얼 - 6부(제본)

(2) 작업 공정사진 – 1부

(3) 산업안전보건관리비 사용내역서 – 1부

(4) 보험료 정산관련 서류 – 1부

(5) 장비별 성능시험 성적서 - 1부

(6) 기타 발주처가 요구하는 서류 각 – 1부

(7) 위 서류가 포함된 전산파일(CD)

제9장 보증

본 공사의 하자기간은 3년으로 합니다.

【 기술시방서 】

제1장 일반사항

가. 본 시방서에 규정하는 E/S 역주행방지장치는 대량의 인원을 수송하는 도시 교통 특성에 적합하도록 높은 강도와 충분한 안정성 및 내구성이 보장되어야 합니다.

나. 본 시방서에 따라 제작 되는 모든 기기 및 부품은 유지관리의 편의성을 고려하여 가능한 상호 호환성을 갖는 제품을 사용하여야 합니다.

다. 운행시의 진동이나 충격 등에도 지장 없이 기능을 발휘 할 수 있도록 설계되어야 합니다.

라. 먼지, 습기, 온도변화 등의 주변 환경영향 하에서 본 물품의 기능 및 성능에 문제가 없도록 제작, 설치하여야 합니다.

마. 현장 여건에 따라 설치 역사 및 호기는 일부 변경될 수 있습니다.

제2장 역주행방지장치 사양

가. 역주행방지장치는 다음과 같이 구성되어야 합니다.

(1) 추가 제동장치 : 기존 브레이크 외에 별도의 제동장치를 설치하여야 하며, 감속에 의해 정지시키고 정지 상태를 유지할 수 있어야 합니다. 감속도는 1㎨ 이하여야 합니다.

(2) 제어장치 : 과속, 역회전을 검출하고 향후 다른 기능(핸드레일 속도 검출센서 등)을 추가 확장할 수 있는 충분한 입,출력 단자를 가져야 합니다. 감지기 신호를 처리하는 기판은 자율안전인증을 받은 안전회로기판을 사용하여 제어반을 제작해야 합니다.

(3) 검출센서 : 과속도 검출센서, 역회전 검출센서로 구성되며 CE(유럽) 또는 UL(미국) 인증을 받은 우수한 제품을 사용하여야 합니다.

(4) 센서 고정 브라켓 : 금속재질(3T 이상)로 센서가 흔들리지 않도록 견고하게 제작하고 사전협의 후 진행해야 합니다.

(5) 제어장치 외함 : 불연재질의 BOX 형태로 먼지, 습기, 발열 등을 방지할 수 있고 기기와 인체에 문제가 없도록 충분한 강도와 절연상태를 유지할 수 있는 구조로 제작하여 기계실 내부에 설치하며 협소한 공간에 설치가 가능하도록 가능한 최소 사이즈로 제작합니다. 외함에는 램프 또는 디스플레이를 설치하여 작동상태(정상, 과속, 역회전)가 구분하여 현시되어야 하고 RESET을 위한 RESET 스위치를 설치해야 합니다.

나. 장치는 다음과 같은 기능을 갖추어야 합니다.

(1) 과속도 검출 : 운행 중 정격속도의 1.2배의 값을 초과하기 전에 주브레이크가 작동하여 정지하고 1.4배를 초과하기 전에 추가 제동장치가 작동해야 합니다.

(2) 역회전 검출 : 운행 중 혹은 대기(정지) 중이라도 초기 설정된 운행방향 또는 기동방향과 반대로 움직일 경우 주브레이크와 추가 제동장치가 작동하여 정지해야 합니다.

(3) 센서고장 감시 : 센서의 고장을 감시하여 이상이 발생하면 주브레이크가 작동하고 정지해야합니다.

(4) 수동복귀 기능 : 이상발생(과속, 역회전, 센서이상, ERROR 등) 시 자동 복귀되지 않고 점검자가 확인하고 제어장치를 리셋 후 재가동될 수 있도록 회로를 구성해야 합니다.

제3장 설치 기준

가. 모든 장치는 승강기검사기준에 적합하도록 설치합니다.

나. 승강기 안전부품 안전기준(에스컬레이터 역주행 방지장치)에 준하여 설치하여야 합니다.

다. 역주행방지장치는 에스컬레이터 정비 및 보수에 지장이 없는 범위에서  구조체에 앵커볼팅하여 역주행방지장치 작동시 밀림현상이 없도록 완벽히 고정해야한다. 또한 탈부착이 가능한 구조로 설치하여 정비 및 보수가 용이하도록 하여야 합니다.

라. 각 검출센서 브라켓은 트러스 등에 탭을 내어 볼트로 단단하게 고정하여 설치합니다.(용접작업 불가) 또한 브라켓 고정볼트에 풀림방지 와셔를 사용하고 풀리지 않도록 단단히 고정합니다.

마. 역주행방지장치 전원 케이블 접속부위는 케이블 그랜드 등을 사용하여 외부 이물질 등으로부터 보호될 수 있도록 설치하여야 합니다.

바. 역주행방지장치는 기존 사용 중인 운전제어 회로와 별개로 설치하며, 역주행방지장치의 고장이 발생할 경우에도 에스컬레이터는 정상운전이 가능하도록 제작‧설치하여야 합니다.

아. 본 공사 시행중 설계대로 시공하기 곤란할 때에는 대안을 제시하여 감독자의 승인을 받아 시공하여야 합니다.

제4장 시험 및 검사

가. 계약상대자는 성능 및 요구사항을 만족할 수 있는 시험항목 리스트를 작성하여 시험을 시행하되 시험은 성능을 충분히 확인할 수 있는 시험이어야 하고, 발주처의 입회하에 시행하여야 합니다.

나. 본 시방서에 명시하지 않은 사항이라도 성능 확인을 위하여 필요한 시험 및 검사를 요구할 수 있습니다.

다. 준공검사 시 검사자로부터 불합격으로 지적된 사항은 계약상대자의 책임하에 즉시 재시공 하여야 합니다.