제작 시방서

품    명 : 장애인용 이동식 수직형 휠체어리프트

규    격 : 정격하중 (300kg)

서라벌초등학교

제작시방서
1.	적 용
	가.	본 시방서는 휠체어탑승 장애인의 이동을 돕기 위한 이동식 휠체어리프트 제작에 적용한다.
2.	납품내역
	가. 수량 및 납품장소
		1)	수 량 : 1대
		2)	납품장소 : 서라벌초등학교 강당
		3)	납품완료 : 계약일로부터 30일 이내
	나.	규격 및 제원
		1)	구동방식	:	Ball screw Type
		2)	제어방식	:	2모터 동기제어
		3)	정격속도	:	1.2m/min
		4)	사용중량	:	300kg
		5)	전 원	:	AC 220V 단상
		6) 7) 8) 9)	최저지상고 최고지상고 바퀴 리프트 이동 은 문 및 통로	: : : 시 를	145mm 이하(지면과 플렛폼 최저 높이) 990mm (Max Height) 지름 64mm이상 세워서 이동할 수 있어야 한다. 또한 리프트를 세울 경우 좁 통과할 수 있도록 그 폭은 700mm 이하여야 한다.(필수)
	다.	규격 및 제원 기준
		1)	정격 속도(m/min)			:	사용중량 300kg 적재 시의 분당속도
		2)	사용 중량(kg)			:	승강기 자체무게를 포함하지 않는 실사용 중량
		3)	최저지상고			:	휠체어 탑승 시 지면과 플렛폼과의 거리 145mm 이하
		4)	행정 거리(m)			:	지면으로부터 리프트가 운행하는 구간의 거리

3.	구조 및 세부규격
	가.	일반구조
		1)	리프트는 고정식이 아닌 이동에 필요한 바퀴가 장착된 이동식 구조를 갖는다.
		2)	휠체어가 리프트에 탑승하기 위한 자체 경사로를 갖는다.
		3)	리프트를 구동 시 전용 키를 이용하여 전원을 ON/OFF하는 방식을 갖는다.
		4)	리프트 상승,하강 시 휠체어를 탑승한 장애인의 안전한 탑승을 위하여 리프트의 흔들림이 없도록 견고하게 고정되어야 한다.
	나.	본 리프트는 다음과 같이 주요구성부로 이루어진다.
		1)	구동장치
		2)	승강기(CAR)
		3)	제어반
		4)	Safety Bar
		5)	Slope way
		6)	기타 안전장치
	다.	세부구조
		1)	구 동 부
			가) 모 터	:	DC24V,20A(at,Full Load:300kg)
			나) 사 용 전 원	:	AC220V
			다)SMPS(파워써플라이)	:	1000W(24V,40A)
		2)	Safety bar
			가) 38∅ 의 핸드레일을 갖는다.
			나) 재질은 sus304 구조용 파이프를 사용한다.

		3)	승강기 (CAR)
			가) 승강기 내부 탑승 면적은 800(W) x 1400(L) 이상으로 한다.
			나) 바닥판은 미끄럼방지 기능을 갖추어야 한다.
			다) 좌우측에는 휠체어장애인의 추락방지를 위한 안전펜스를 높이 500mm 이상으로 설치되어야 하며 충격에 충분한 강도를 가져야 한다.
			라) 본체는 300kg이상의 하중에도 충분한 강도를 유지하여야 한다.
			마)리프트 이동시 통로 등을 원활히 통과할수 있도록 세워서 이동할 수 있는 구조로 제작되어야 하며, 그 폭은 700mm 이내로 한다.
		4)	제 어 반
			가) PLC를 적용하여 간편하고 유지보수가 수월한 제어를 한다. 나) 적용 PLC사양:XBC-DR32H(Maker-LS)
			나) Touch screen이 설치되어야 한다. 라) 무선리모콘으로 보호자가 작동을 할 수 있어야 한다.
		5)	경 사 로
			가) 리프트 승하차를 위해 자체 경사로를 갖는다.
			나) 탑승 후 경사로는 안전사고를 방지하기 위해 접힌 상태로 장애인의 후방추락 을 보호하는 구조를 갖는다.
		6)	기타 안전 장치 본 리프트는 이용자의 안전 및 리프트를 보호하기 위하여 아래와 같은 안전장치를 구비하여야 한다.
			가) 바닥판 안전스위치 : 하강 시 이물질을 감지하면 즉시 정지하는 장치 (바닥판 안전스위치 작동 시 상승은 가능)
			나) 리프트 상, 하강 시 강제로 정지할 수 있는 비상 정지스위치 다) 리프트 이동정지 시스템:리프트 보관 시 움직이지 않도록 고정되어야 한다.

4.	품질보증 및 무상보수
	가.	품질보증 (하자보증)
		본 규격서에 의하여 납품된 리프트의 보증기간은 하자보증이행증권 발행 후 2년 (24개월)간 보증한다. 이 기간 내에 발생한 설치 및 자재 불량 등에 기인한 고장에 대해서는 납품하는 자가 모든 책임을 지며, 무상으로 수리, 개조 또는 교체하여야 한다.
	나.	계약자는 제품의 품질확보 및 원활한 사용을 위해서 납품 완료 후 발주자의 요구가 있을 경우에는 유상보수에 따른 계약을 별도로 체결하여야 한다.