시청(1)역 등 118역 209대 엘리베이터용 공기청정기 구매설치

물 품 규 격 서

시청(1)역 등 118역 209대

엘리베이터용 공기청정기 구매 설치

2020. 03.

[승강기관리단]

Ⅰ. 일반 사항

1. 적용범위

본 규격서는 서울교통공사의「시청(1)역등 118역 209대 엘리베이터용 공기청정기 구매 설치」에 대하여 계약상대자에게 요구하는 일반사항에 대하여 규정합니다.

2. 적용규격 및 표준

가. 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 다음 규정을 준용합니다.

1) 전기용품안전기준

2) 서울교통공사 관련 규정

3) 승강기 안전관리법

4) 승강기 안전 검사 기준

5) 기타 한국산업표준인증(KS)등 관계법령

3. 용어의 정의

가. “계약자”라 함은 서울교통공사(이하 “발주부서”라 한다)이며, “계약상대자”라 함은 낙찰 후 계약된 자(이하 “계약상대자”라 한다)를 의미 합니다.

나. “업무담당자”라 함은 발주부서에서 지정하는 사람으로서 규격서 내용대로 실시되는지의 여부를 확인하고 계약과 관련된 제반사항을 지도, 감독하는 자 및 검수자를 의미합니다.

다. “하자보증기간”이라 함은 계약한 물품의 설치 후 검수완료일로부터 보증기간을 의미합니다.

라. 본 규격서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용이 있을 경우 입찰자는 입찰 전에 발주기관의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 입찰 후에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정합니다.

마. 건명은「시청(1)역 등 118역 209대 엘리베이터용 공기청정기 구매 설치」이며,이후 명칭은 “엘리베이터용 공기청정기”라 합니다.

4. 제한경쟁 및 입찰참가자격

가.	지역제한(서울특별시):공사현장·납품지 등을 관할하는 시『서울특별시』안에 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장)을 둔 업체

나. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당하지 않은 업체이여야 합니다.

다. 승강기 안전관리법 시행령 제4조에 의거 승강기사업자(승강기 설치 공사업) 또는 동법 제 33조에 의거 승강기 유지관리업 등록업체 이어야 합니다.

5. 계약상대자의 의무와 책임

가. 계약상대자는 엘리베이터용 공기청정기의 납품·설치에 따른 전반적인 책임을 지며, 정상적인 상태에서의 파손 및 변형이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 합니다.

나. 계약상대자는 설계서에 따라 성실히 시공하여야 하며 부득이 설계서와 상이하게 시공하는 경우 발주부서와 상호 협의 후 시공하여야 합니다. 발주부서는 필요 시 자료 등을 추가 요청할 수 있으며, 계약상대자는 이에 성실히 응하여야 합니다.

다. 계약상대자는 엘리베이터용 공기청정기의 납품·설치 시 문제점이 발생치 않도록 사전에 설치되는 대상 엘리베이터에 대한 현장조사 후 설치를 진행하여야 합니다.

라. 계약상대자는 주요 공정에 대한 현황을 보고하여야 하며, 시공 전·후를 비교할 수 있는 사진을 제출하여야 합니다.

마. [비밀유지] 계약상대자는 본 계약과 관련하여 발주기관으로부터 입수된 자료나 정보를 발주기관의 승인 없이 제3자에게 이를 공개할 수 없습니다.

바. [공업소유권 보호] 계약상대자는 계약물품의 납품 등에 관하여 특허 및 기타 권리상의 문제가 발생된 경우, 또는 이와 관련하여 문제가 발생되었을 때에는 그 책임은 계약상대자에게 있으며, 책임 부담에 대한 이행을 준수하도록   조치하여야 합니다.

사. 본 규격서의 내용에 명기되지 않거나 불명확하다고 생각되는 사항에 대해서 계약상대자는 계약 전에 발주부서의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후 이의 사항은 상호 협의한 후 결정하여야 합니다.

아. 계약상대자는 본 제품에 대하여 시험 및 검사에 합격되었다 하더라도 하자보증기간 중 제품의 결함이나 문제점 발생 시 즉시 이에 대한 조치를 취해야 하며 조치계획은 “발주기관”과 협의하여 진행하여야 합니다.

자. 계약상대자는 발주기관의 동의 없이 계약에 관련된 계약상대자의 권리, 이윤, 이익관계, 의무에 관한 사항에 대하여 전부 또는 일부를 양도, 하청 매도 및 이전 등을 할 수 없으며, 계약상대자가 상기 사항을 위반하였을 경우 발주기관은 관련 법령 및 규정에 따라 계약을 해지할 수 있습니다.

6. 납품 기준

가. 계약 물품은 적용 규격의 동급 또는 그 이상의 품질을 가진 신품이어야 하며, 계약상대자가 직접 제작하지 아니하는 기자재도 하나의 설비로서 완성하였을 때 기술성능 및 운용상에 있어 결함이 없도록 하여야 합니다.

나. 계약 물품의 생산중단 또는 품절로 인하여 정상적인 납품이 불가능할 때에는 사전에 발주기관과 충분한 협의를 거친 후 납품하여야 하며, 제품 성능 비교가 가능한 관련서류를 제출하여야 합니다.

7. 납품 및 설치

가. 납품장소는 발주부서가 지정한 장소에 납품 및 설치를 하여야 합니다.

나. 납품기한은 계약일로부터 60일 이내이며, 설치 및 동작 시험이 완료되어 정상 작동이 되도록 하여야 합니다.

다. 계약상대자는 물품납품 및 엘리베이터용 공기청정기 설치에 대한 작업 계획서를 발주부서와 협의하여 제출하고, 이를 준수해야 합니다.

라. 검수 및 행정소요를 감안하여 납품기한 3일 전까지는 납품 및 설치를 완료하여야 합니다.

마. 계약상대자는 엘리베이터용 공기청정기 납품 시 발주부서 업무담당자의  요구사항을 반영하여 계약이 완료될 수 있도록 협조하여야 합니다.

바. 본 제품은 엘리베이터 운행으로 인한 진동과 분진 등의 환경 조건하에서 충분히 견디고 정상 동작이 될 수 있게 제작되어야 한다.

사. 발주부서는 계약의 적정한 이행을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 사용재료 및 기능, 사양 등 필요한 부분에 대하여 각종 자료(시험성적서 등 기타 성능확인을 위한 데이터)의 제출 등을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 합니다.

아. 납품기기는 동작 검사를 시행하여 불합격 시에는 해당 제품을 반품하고 이상이 없을 때 합격한 것으로 합니다.

8. 하자보증 및 성능보장

가. 본 물품의 보증기간은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행규칙 제 70조에 의거 검수완료일로부터 3년(보증금률은 계약금액의 2%)으로 하며, 계약상대자는 납품 및 하자보증기간 동안 정상적인 사용에 대해서는 계약 물품에 대한 성능보장을 해야 합니다.

나. 계약상대자는 제품의 기능이상 등으로 발주부서의 점검 요청 시 즉시 납품된 제품의 이상 유무를 점검하여야 하며, 고의적 고장 등을 제외한 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여는 하자기간 중에는 무상으로 수리 또는 신품으로 교환하여야 합니다.

다. 하자보증기간 중 발주부서가 하자보수를 요청하는 경우 즉시 하자보수를 시행하여야 하며, 하자보수 접수 후에도 발주부서와 합의 없이 조치가 지연되어 열차운행지연 및 시설물에 피해를 초래하였을 경우에는 계약상대자의 부담으로 원상복구하고 그로 인한 손해발생 시 배상하여야 합니다.

라. 계약상대자는 하자보증기간 내에 수리 불가능한 제품고장이 발생하였을 경우 동종의 새제품으로 교체하여야 합니다.

마. 계약상대자는 시험성적서 제출 시, 제조사가 보증하는 품질 보증서를 제출하여야 합니다.

9. 지체 배상금

계약기간 내에 계약사항을 이행하지 못하는 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행규칙 제 75조에 의거 지연배상금(계약금액의 1000분의 0.8*지체일수)이 부과됩니다.

10. 제출서류 및 자료

가. 계약상대자는 제출서류 및 자료의 미비, 부실 또는 기한 내 미제출로  야기되는 제반문제에 대하여 책임을 집니다.

나. 납품 시 제출서류

계약상대자는 상기 제출자료 외에 기술 검토 상 필요한 자료제출을 요구할 경우

구매자 측의 요구에 응합니다.

• KC 인증서 :2부

• 제품 규격서(도면 포함) :5부

• 운영자(정비) 매뉴얼 :5부

• 시험 성적서 :2부

• 설치 전, 중, 후 사진첩 (문서 또는 USB) :2부

• 기타 필요하다고 인정되는 책자 등

11. 안전관리 조치 및 배상책임

가. 계약상대자는 계약물품 납품 시 납품장소 등의 반입 경로를 사전에 확인하고 충분한 계획과 준비를 한 후 납품하여야 합니다.

나. 계약상대자는 계약물품 납품 시 관련부서의 사전 협조가 필요한 경우 발주기관에 요청하여 사전 협조를 얻어 납품에 임하여야 합니다.

다. 계약상대자는 작업현장에서 화재예방을 위한 사전조치 및 위험 공종에 대한 발주부서의 안전대책에 적극 협조 하여야 하며 화기 작업 시 반드시 소화기와 안전요원을 배치 후 작업에 임해야 합니다.

라. 계약상대자는 작업현장 및 통로에 안전 휀스 또는 안전 보호조치를 충분히 시행한 후에 작업에 임해야 합니다.

마. 계약상대자는 제품 반입이나 설치 시 또는 하자보증기간 중 하자발생으로 타 시설물의 피해 및 지장을 초래하였을 경우에는 계약상대자의 부담으로 원상 복구하고 그것으로 인한 손해 발생 시 전액 배상하여야 합니다.

바. 계약상대자 및 계약상대자의 종업원 귀책사유로 인해 열차운행이 중단 또는 지연되어 발생한 발주부서의 운수수입 등 손해금에 대해 계약상대자는 전액 배상 책임을 하여야 합니다.

사. 계약상대자는 계약물품 납품 시 발주부서의 시설물 보호 및 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하고, 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임 당사자가 부담하여, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주부서와 계약상대자가 상호 협의하여 처리합니다.

아. 계약상대자는 산업안전관련 법규(산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 근로기준법 등) 및 동 시행령의 제반규정과 의무사항을 준수하여야 합니다.

12. 현장관리 및 기타사항

가. 계약상대자는 엘리베이터용 공기청정기 납품에 필요한 제반물품 현장보관에 따른 오염 부식 파손 등의 방지를 위하여 충분한 보호 조치를 취하여야 하며 검수가 완료되기 전까지는 계약상대자의 책임 하에 관리되어야 합니다.

나. 계약상대자는 엘리베이터용 공기청정기 납품 및 이동·설치 시 발주부서 담당자 및 감독자 등의 통제에 적극 협조하여야 합니다.

다. 계약상대자는 엘리베이터용 공기청정기 설치작업 전에 현장대리인을 선정하여 기술자격증 사본, 재직증명원 등을 첨부하여 발주기관에 제출하고 승인을 받아야 합니다.

라. 현장대리인은 엘리베이터용 공기청정기 납품과 관련하여 현장의 안전관리 등 모든 업무에 대하여 총괄책임이 있습니다.

마. 계약상대자는 엘리베이터용 공기청정기 납품에 앞서 유관 관계부서에 작업 내용을 사전에 통보하여 협력을 얻어야 하고 기존시설 및 유지에 불편이  없도록 제반조치를 강구해야 합니다.

바. 납품 및 작업여건에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간 및 휴일 작업의 필요성이 있을 때 발주기관과 협의 후 시행하여야 합니다.

사. 계약상대자는 작업장을 항상 깨끗하게 유지하고 작업 후에는 뒷정리를 하여야 합니다.

아. 제품의 운반 및 보관 중에 변형·손상되지 않도록 하여야 합니다.

Ⅱ. 특수 사양

1. 적용범위

본 물품규격서는「시청(1)역등 118역 209대 엘리베이터용 공기청정기 구매 설치」에 사용되는 납품 및 설치 등 제반사항에 대하여 규정합니다.

2. 납품장소 및 물품규격(수량포함)

가. 납품장소

1) 서울교통공사 지정 장소

2) 동작역 승강기관리단 사무실

3) 세부사항(물품명세서 참조)

역 사	설치개소	품 명	규 격	단 위	수 량
1~4호선 58개 역사	100개소	지하철 엘리베이터용 공기청정기	공기청정기 (카 내 공기순환방식)	대	100
			필터 예비품(대당 8EA)	EA	800
5~8호선 60개 역사	109개소	지하철 엘리베이터용 공기청정기	공기청정기 (카 내 공기순환방식)	대	109
			필터 예비품(대당 8EA)	EA	872

3. 엘리베이터용 공기청정기 기능 및 구조

가. 엘리베이터용 공기청정기 구비요건

1) 납품되는 모든 설비와 기기는 관련 법규가 정한 수준 이상의 내구성을 가져야 하며, 외부 환경으로 부터 영향을 받지 않도록 안정적으로 구축되어야 합니다.

2) 납품되는 모든 설비와 기기는 엘리베이터 운행으로 인한 진동에도 정상 기능을 유지하여야 합니다.

3) 주기적인 유지보수를 요하는 부품이나 모든 보조 장치는 수리를 위해 쉽고  안전하게 취급할 수 있어야 합니다.

4) 각종 장치의 동작, 운용 중에 타 분야 장치에 영향을 주거나 또는 받지   않아야 하며 열차의 운행환경 조건에서 전력 유도전압 및 외부 전자파로  부터 영향을 받지 않아야 합니다.

5) 엘리베이터용 공기청정기는『전기용품 및 생활용품 안전 관리법』제5조에 따라 관련된 국가통합인증(KC)을 반드시 필하고,『조달물자 전문기관감사 업무규정』제8조에 의거 규정된 전문기관(한국산업기술시험원,한국건설생활환경시험연구원,한국냉동공조인증센터,한국기계전기전자시험연구원,한국화학융합시험연구원)에서 산업표준(KSC 9314) 또는 단체표준(SPS-KACA 0028)으로 시험한 시험성적서가 발급된 제품이어야 합니다.

6) 습기나 우수(雨水)에 취약한 엘리베이터 승강로의 특성상 외부환경에 노출되어 사용되는 커넥터류, 케이블류와 각종 케이블의 접속에 사용하는 자재는   내부식성과 IPX3등급 또는 동등 이상의 우수한 방습 특성을 가져야 합니다.

나. 설치 조건

1) 서울교통공사에 설치되어 있는 엘리베이터는 제작사 별 사양이 상이하므로 납품 전에 발주부서와 협의 하여야 하고, 현장 확인 후 설치하여야 합니다.

2) 납품·설치되는 모든 설비와 기기는 승강기 안전검사 기준에 적합하게 설치하여야 합니다.

3) 설치되는 모든 설비와 기기는 반드시 승강기안전관리법 시행령 제28조  (자체 점검을 담당 할 수 있는 사람의 자격)에 부합 하는 자 또는 동등 이상의 자격을 가진 자가 설치하여야 합니다.

4) 설치되는 기기의 본체를 포함한 모든 설비는 엘리베이터 카 상부에 설치되는 특성상 비상구출구와 간섭 되어서는 아니 되며 정비사의 안전을 고려하여 설치하여야 합니다.

5) 설치되는 기기의 공기청정 방식은 엘리베이터 카 내 공기를 순환시키는 방식으로 설치가 되어야 하며, 미세먼지 수치에 따라 단계별 풍량 조절이 가능하여야 합니다.

6) 설치되는 기기는 기존의 Flow Fan 위치에 설치되어야 하며, 부득이한 경우 업무담당자와 계약상대자가 협의하여 결정합니다.

- 엘리베이터  Flow Fan 탈착 시 가급적 손상이 되지 않게 하여 업무담            당자가 지정하는 위치에 역사명 호기명을 기록하여 일괄 반납하여야 합니다.

7) 설치되는 기기의 본체는 기존의 Flow Fan에 연결된 전원을 사용하여 설치되어야 하고, 이상전원으로부터 보호 될 수 있는 회로를 적용하여야 합니다.

8) 주 제어장치는 엘리베이터용 공기청정기의 기능을 관리하는 제어부와 연결 되어야 하며 제어부는 관리자가 조작 할 수 있어야 합니다.

9) 설치되는 기기는 엘리베이터의 카 상부 작업 공간과 작업자의 안전을 고려하여 설치되어야 하며, 엘리베이터용 공기청정기와 카 상부 비상구출구의 간섭이 있거나 엘리베이터 운행과 관련된 안전스위치의 기능을 저해하는 설치는 불가합니다.

10) 설치되는 기기의 본체에는 필터가 반드시 포함되어 있어야 합니다.

11) 납품하는 예비품 필터의 최소한의 조건은 아래의 “다”항 과 같거나 동등 이상 이어야 합니다.

다. 엘리베이터용 공기청정기 성능 및 사양

품질 및 성능 구분		관리․규격 등
적용승강기 기준		15인승
소 음 도		60dB 이하
형 태		엘리베이터 카 상부 부착형
전 원		AC220V/60Hz
송풍방식		카 내 공기순환방식
집진방식		필터를 내장한 기계식 집진(전기식 불가)
필터구성		활성탄필터+헤파필터 또는 업체 사양
운전방식		엘리베이터 연동
제품인증	「전기용품 및 생활용품안전관리법」제5조	KC 인증
	한국산업규격	KS 인증	중 1
	한국공기청정협회	KACA 인증
	국가공인시험기관	시험성적서
예비품 필터효율		초미세먼지(0.3㎛) 포집률 90%이상(계수법 기준)
오존발생량		0.001ppm 이하
제품중량		10KG 이하