귀일민들레집 승강기교체 설치공사 설계용역

건축 시방서

2020 , 02 ,

-  목     차 -

◉	건축시방서
- 1.	건축개요
제	1장	총 칙
제	2장	가설 공사
제	3장	철골공사
제	4장	벽돌공사
제	5장	미장공사
제	6장	창호공사
제	7장	기타공사
제	8장	해체 및 철거공사

제 1 장     총        칙

1-1. 적용범위

본 시방서와 건설교통부 발행 표준시방서중 해당사항 및 별지도면과 현장설명시

명시된 범위로 함.

1) 본 특기시방서

2) 건설교통부 제정 건축 공사 표준시방서(1994년 전면 개정판)

3) 설계도면과 시방서의 내용이 서로 상이할 경우는 감독관, 감리자, 또는 설계자의

지시에 따른다.

1-2. 관련법규 적용

본 공사에 적용되는 법령 및 제규정은 모든 건축관련법규에 준한다.

1-3. 감독관

본 시방서의 감독관이라함은 이 공사에 대한 감독관업무를 위임받은 공무원, 또는

감리자를 말한다.

1-4. 현장대리인 및 기술자

1) 공사현장대리인은 현장에 상주케하며, 그외 해당 부문별 기술자 및 SHOP DRA-                 WING MAN(시공도 설계기사)을 착공과 동시에 현장에 상주시켜야하며 현장기술자의 조          직표를 감독관, 감리자에게 보고하여야 한다.

2) 하도급자 선임

본 공사의 공종별 하도급자 선임이 필요할시는 단종건설 면허소지자 및 소정의

자격보유자로써 실적등을 제출하여 선임하여야 한다.

3) 상기 공사관련 기술자 및 기능공은 능력에 따라 미숙련공은 감독관이 교체 요청

을 하면 즉시 대체하여야 한다.

1-5. 공사용 전력 및 용수

공사용 전기인입 및 사용료, 용수 및 양수공급에 소요되는 비용 일체는 도급자 부담

으로 한다.

1-6. 의의 및 임의시공

1) 본 공사중 건축, 기계설비, 전기설비, 소방설비 등의 설계도면이 상호간에 내용               이 서로 다를 경우이거나 명기가 누락된 부분은 감독관의 지시에 따른다.

2) 도면이나 시방서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항

은 감독관의 지시에 따르고 설계자와 협의하여 도급자 부담으로 시공하여야 한다.

3) 임의시공은 일체 허용되지 않으며, 만약 임의시공된 부분이 발생하였을 경우 감

독관은 현장여건에 맞게 지시할 수 있고, 현장대리인 교체를 명할 수 있다.

1-7. 경미한 변경

도면에 명시하지 않은 사항이라도 현장 마무리 및 맞춤등의 관계로 재료의 칫수공법

의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증․감등의 경미한 변경은 감독관

의 지시에 따른다. 이때, 도급액은 증감하지 않음을 원칙으로 한다.

1-8. 공정 및 시공계획서

시공자는 착공전 공정표, 인원 및 장비동원 계획서 및 단지내 각종 가설공사 계획

서, 서류, 책자 각종 비품등을 감독관 승인을 받아 비치해야 한다.

1-9. 시공도

도면에 표기가 잘못된 점이 발견되거나 명시되지 않은 부분이라도 시공상 필요한 부

분이거나, 매공정상 필요하다고 판단된 경우에는 시공도 및 공작도등을 받아 비치하

고 감독관의 승인을 득하도록 한다.

1-10. 재료사항

1) 관급자재

관급자재는 감독관 입회하에 인수하고 인수 후 모든 지급품목에 대한 관리는

도급업자가 책임진다.

2) 재료일반

가설공사용 자재 또는 설계도서에 특별히 지정한 것이외 재료는 KS표시품의

사용을 원칙으로 한다.

3) 견본제출

본 공사에 필요한 모든 재료는 자재 검수조사와 함께 견본을 재출하여 감독관의

승인을 받아야 한다.

4) 검사

본 공사에 필요한 모든 재료는 감독관의 검사를 받아 승인한 재료만 시공한다.

5) 시험

반입되는 자재중 특기사방서 또는 기타규정에 지정한 품목에 대하여는 감독관이

지정하는 시험기관에 시험완료후 그 성적서를 제출하여야 한다.

6) 공시체

공시체가 필요하다고 인정될시는 감독관 입회하에 채취하고 시료운반책임은 도

급자가 부담하며, 채취장소는 현장을 원칙적으로 하되 부득이한 경우에는 감독관

의 지정장소에서 채취할 수 있다.

7) 시험규준

시험규준은 한국산업규격(KS)을 기준으로 하고, 그 규격지정이 없는 것은 그 시

방서의 각 항 및 감독관의 지시에 의한다.

8) 검사 또는 시험에 합격한 재료는 일정한 장소에 정리보관하고 불합격품은 즉시

공사장외로 반출하여 즉시 동수량 이상의 자재를 반입하여 재검사를 의뢰한다.

9) 시험용 기구비치

공사현장에서 수시로 사용하는 간단한 시험기구는 현장에 비치한다.

1-11. 시공검사

시공검사는 사전 감독관의 검사를 득하여 서면승인을 받은 후, 다음 공정작업에

임해야 한다.

1-12. 제출사항

1) 공사보고

공사의 진척, 재료의 반입 및 반출, 전후 기타 필요한 사항을 기재한 보고서를

제출해야 한다.

2) 공사사진

중요한 공정 및 감독관이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을 때는 천연색사

진을 찍어 2부씩 일시, 장소, 공정을 기록하여 제출한다.

사진의 크기는 특기가 없는 한 3" * 4"로 한다.

1-13. 대외수속

본 공사에 있어서 착공이후 준공시까지 시공상 필요한 사항은 감독관(감리자)의              도움을 받아 도급자가 행하며, 이에 소요되는 비용은 도급자가 부담하고 그 이외              의 특별한 사항은 감독관, 시공자가 협의하여 처리키로 한다.

1-14. 공사장 관리

공사장 관리는 관계법규에 의거 시행하되. 기능공, 인부, 기타 출입인의 단속과 화

기취급, 안전관리 및 보안, 위생에 대하여 세심한 주의로써 사고를 미연에 방지하            고, 사고발생시는 도급자 책임하에 수습해야 한다.

1-15. 공사의 중지

감독관은 다음과 같은 경우 공사의 일부 또는 전부를 중지 시킬수 있다.

1) 도급자가 매공정 공사 착수전에 설계도서의 검토와 시공도의 승인을 득하지 아

니하고 상이한 시공을 할 경우.

2) 불완전한 시공을 하거나 기타 사정으로 공사의 지연, 또는 시공을 소홀히 할경우.

3) 기후조건 또는 천재지변으로 인한 부실한 시공이 될 우려가 있을 경우.

4) 기타 감독관의 정당한 지시에 불응할 경우.

5) 특별한 행사가 있을 때.

1-16. 도급자의 경비부담

1) 공사시공에 지장을 초래하는 경미한 장애물의 철거공사 또는 발생물의 운반 처리.

2) 공사 및 준공에 필요한 공사진행기록 사진.

3) 공사안내 표지판 및 현장 비치용 조감도.

4) 단지 안내 표지판.

5) 기타 감독관의 지시하는 경미한 사항.

1-17. 청소 및 원상 복구

1) 공사중 현장내외를 정리정돈함은 물론 주위 정돈 및 청소를 완전히 하여야 하

며, 특히 외부청소 마무리는 세척제를 이용토록 하여야 한다.

2) 공사시공상 지면 및 기존물의 변경또는 손상부분은 공사준공기간내에 도급자 부

담으로 원상복구 한다.

1-18. 본 공사에서 발생되는 건축 폐기물은 폐기물 관리법 규정에 의하여 처리할 것.

제 2 장    가  설  공  사

2-1. 일반사항

본 공사에 필요한 가설공사의 배치도 및 시공도 등을 도서로 작성 감독원의 승인을

받아야 한다.

2-2. 측량 및 기준점

공사착수전 경계명시 측량 및 고저측량을 관계기관에 의뢰 측량하고 감독관의 확인

을 받아 기준점을 설치해야 한다.

2-3. 먹메김

감독관이 확인 용이하도록 선명하게 하고 부득이 여러번 실시할 경우는 종전의 먹

줄을 삭제하여 착오없이 한다.

2-4. 현장정리 청소

본 청소는 1일 작업시간이 끝날때 정리 청소를 포함하여 준공인도를 위한 전반적인

청소는 준공시 실시한다.

2-5. 공사용수, 임시전력가설

임시전력가설, 공사용수 개발설치는 도급업자 부담으로 하며 설치위치등은 감독관

과 협의 결정한다.

2-6. 재해방지

1) 각종 재해방지를 위하여 건축법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법, 전기관             계법 및 기타 관련법규에 따라 적절한 대책을 강구하며 필요한 교육 및 각종 부              착물은 시공자 부담으로 한다.

2) 낙하물 방지망은 착수와 동시에 시설하여야 하며 기존건축물 철거 및 본공사 시              공에 따른 낙하물로 인한 사고를 미리 예방한다.

3) 각종 재해 및 낙하물로 인한 안전사고는 일체 도급업자 책임으로 한다.

제 3 장    철 골 공 사

5-1. 특기사항

본 공사는 하기 조항 및 부속도면에 의하여 시공하여야 한다.

5-2. 시공개요

본 공사는 건설에 수반한 철골공사를 재료구입부터 가공조립 완료하는 것임.

5-3. 시공방법

(1). 본 공사는 공사설계도면 및 도면에 부기한 특수강구조 계산기준 및 건축공사 표준시방서와 아래 각 공정사항에 의거 시공하여야 한다.

(2). 본 구조체의 가공 및 제작은 공장제작으로 한다.

(3). 앙카볼트의 자재 및 매설은 정확성을 기하기 위하여 본 철골공사 시공자가 감독 하에 매설하여야하고 BASE PLATE하부에는 BMBECO를 충진하여야 한다

5-4. 시공자는 감독자가 요구하는 공정보고 및 사진을 주기 및 수시 제출하여야 한다.

5-5. 본 공사 시공자는 타공사와 연관되어 본 구조체에 구멍을 뚫어 달라거나 또는 브라켓

을 달아 달라고 감독자가 요구할 시 즉시 시행하여 편의를 도모한다.

5-6. 의 의

본 공사 시공상의 의의 또는 명기치 많은 시방과 상이한 시방이 있을 때는 감독자의

지시 또는 감독자가 지시하는 공사감리자의 지시에 의하여야 한다.

5-7. 기 타

(1). 본 공사 착수전 모든 재료 및 기기는 감독자의 검사 또는 감독자가 지시하는 공사 감리자의 검사 또는 필요할 경우에는 지정하는 기관이 소정의 시험에 합격하여야 한다.  이에 대한 제반비용은 시공자 부담으로 한다.

(2). 공사 착수된 시공도 1,2차 가공을 위한 현치도를 작성 감독자에게 제출하여 승인을 득한후 시공한다. 이에 대한 제반 비용은 시공자 부담으로 한다.

(3). 가설공사의 기기 또는 재료를 적재할 때는 경미한 경우를 제외하고 미리 계획도, 계산서 등을 제출하여야 한다.

(4). 건립보정을 하였을 때는 필히 재검사를 받아야 한다.

(5). 검사결과를 감독자에게 기록 제출하여야 한다.

(6). 운반순서와 방법에 대해서도 충분히 검토하여야 한다.

(7). 설치공사에 필요한 TOWER CRANE을 설치한다.

단, 철골설치 시까지 TOWER CRANE을 설치하지 못할 시는 DERIK으로 시공할 수 도 있다.

5-8. 재 료 : (강재 소요량 도면참조)

ㄱ 형  강 : ㄱ형강, 부등변, 125*75*10mm

고장력볼트 : F10T

앵커볼트 : ø 16mm~ø 20mm, 주기둥

5-9. 고장력 볼트 접합

(1). 볼트의 형상은 KSB 1010 및 KSB 1016 에 정한 바에 의한다.

(2). 볼트 및 너트의 재질은 HIGH TENSION BOLT(H.T.B) 및 NAT 한국공업규격 KSH 108(JIS F10 T)해당하는 것 이상으로 하되 표면 처리는  GRINGING처리로서 녹발생 상태가 u-0.45이상의 것은 사용한다.

5-10. 제품의 취급에 있어서 나사의 손상, 녹의 발생이 먼지 기타 이물질의 부화 등이 없도록 하기 위하여 다음 사항에 유의한다.

(1). 제품의 운반 및 보관은 내부에 방습지 등을 사용한 나무상자 등으로 도장해서 보관한다. 또는 장소에 보관하지 아니한다.

(2). 접합작업에 있어서는 사용직전까지 포장한 그대로 취급하여서 사용할 때 포장을 개봉한다.

5-11. 고장력 볼트의 조임

(1). 고장력 볼트의 조임은 IMPACT WRENCH 조임으로 하되 볼트 머리와 너트 밑에 워셔(WASHER)를 한 장씩 깔고 너트를 조인다. 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 얻어서 조이고 계수 값을 조정하여 볼트 머리를 조일 수가 있다.

(2). 볼트 머리 또는 너트 하면에 접합부재의 접합 면이 10분지 1이상 경사하고 있을 대는 경사 워셔 등을 사용한다.

(3). 볼트 머리를 먼저 스패너(SPANNER)로 조인다음에 전체적으로 강력의 70%정도로 예비 조임을 한다. 예비 조임이 끝난 다음에는 너트워셔 및 모재에 걸쳐서 마크를 한다.  다시 2회째 이후에 표준 볼트 장력을 얻을 수 있을 때까지 조인다. 이때 너트의 회전에도 주의하여 과도의 조임을 피한다.

(4). 볼트군의 조임은 중앙부에서 주변을 향하여 행하고 전부의 볼트가 유효하게 작용토록 한다.

(5). 강설 등에 대한 마찰 면이 젖어 있는 상태로 조여서는 안 된다.

(6). 마찰 면이 조임 상태는 밀스케일(MILLSCALE)을 부라스트(BLAST)법, 평그라인더(GRINDER) 갈기 등을 하여 전면 제거한 다음에 얼마동안 방치하여 가벼운 녹을 발생시킨 다음 조이는 것으로 한다.

(7). 마찰면은 조립 전에 들떠 있는 녹, 먼지, 기름, 도료 기타 마찰력을 감소시키는 것을 제거하여야 한다.

5-12. 자재시험

(1). 규격품으로서 KS 마크의 표시가 있는 것 도는 규격종명서가 있는 자재는 자재시험을 생략 할 수 있다.

기타 자재는 다음에 의하여 자재시험을 하여 합격여부를 판정한다.

(2). 외산자재에 대한 시험은 제작회사의 보증서에 의하고 시험을 생략할 수 있다.

(3). 자재시험은 KSD 0001(강재의 검사통칙)에 의하여 시행한다.

단, 보통강재에 대하여는 인장시험, 상온 구부림, 시험, 리벳 및 볼트재에 대하여는 인장시험 및 상온구부림시험, 그리고 통합축시험을 한다.

리벳재는 대에 따라서는 소준을 시행하여도 좋다.

(4). 기타 감독자 지시에 의하여 시험편수와 방법을 결정 시행한다.

5-13. 절단

(1). 각재의 절단면은 도면에 지정한 것을 재하고는 축선에 수직으로 한다.

(2). 가스 절단방법은 사용할 때에는 자동가스 절단기를 사용할 것.

(3). 가스절단면(가장자리)은 그 지름 테두리가 곱고 미끈하여야 하며 허술할 대는 그라인딩 하여야 한다.

5-14. 구부림 가공을 요하는 간재는 상온 또는 열간 가공으로 한다.

열간 가공할 때에는 적열상태에서 한다.

5-15. 볼트구멍은 볼트의 지름보다 0.5미리 이상 더 커서는 아니 된다.

단, 주조임을 앵커볼트에 있어서는 특히 설계도에 지정된 것 이외에는 그 여유를 0.5

미리-2미리로 한다.

(1). 그 구멍 크기는 다음에 의한다.

리벳의 지름	구멍의 더 크기
16미리 이하	1.0밀리미터
19이상 30밀리미터 미만	1.5밀리미터
30밀리미터 이상	2.0밀리미터

(2). 구멍뚷기는 송곳 뚫기로 하거나 또는 서브펀치(SUB PUNCH)하여 리머(REAMER)다듬기로 한다. 단, 재편의 두께가 13밀리미터 이하일 때에는 마무리 치수를 펀치를 뚫기로 할 수 있다.

(3). 구멍의 위치는 정확하게 하고 재편을 맞추었을 때 구멍은 일치되어야 한다.

(4). 볼트 또는 앵커볼트 기타 특히 설계에 지시한 볼트의 너트는 충분히 조인 후 콘크리트에 묻거나 너트부분을 용접하고 또는 너트를 2중으로 사용하는 등 적당한 방법으로 너트의 되풀림을 방지할 것

5-16. 용접재료

(1). 용접봉은 용접할 강재의 재질에 맞는 용접봉을 선택하여 감독원의 승인을 받은 후 시공한다.

(2). 주요 구조부 맞댐 용접은 공장에서 조립 및 용접후 현장에 반입한다.

5-17. 변형의 고정

용접 열에 의하여 생긴 변형은 감독자의 지시에 따라 기계적 방법 등에 의하여 주의 깊게 고정한다.  가열온도는 약 650℃이하로 할 것.

5-18. 검 사

용접부는 매공장마다 검사하는데 다음 공정 시는 필히 검사를 한다.

(1) 용접착수전.

(2) 지시된 곳.

(3) 용접완료후.

5-19. 위치의 결정

앵커볼트를 묻은 기초는 거푸집을 특히 견고하게 보강하고 그 윗면은 수평으로 가지런히 한다.

5-20. 볼트 묻기

볼트 묻기는 앵커볼트 두부의 위치는 조정될 수 있도록 볼트의 주위에 넓은 동판재 깔대기형관을 둘러대고 위치 및 높이를 정확히 정한 다음 콘크리트 붓기를 한다.  콘크리트의 경과후 알매기 형관은 교착을 막기 위하여 가만히 빼내고 그 자리는 적당히 보양한다.

5-21. 기둥 밑창

(1). 고 르 기

(가) 기둥 밑창은 깊은 콘크리트를 기둥 밑에서 25mm밑으로부터 넣고 콘크리트의 표면은 거칠게 한후 다음 (나)에 보인 방법으로 수평지게 발라 마무리한다.

(나) 공 법

기둥 밑창의 중앙부의 소면적만에 몰탈을 바르고 기둥을 세운 다음 적당한 방법으로 주위에 MEMBECO를 충분히 채운다. MEMBECO의 배합은 사양에 의거하여 사용한다.

5-22. 세 우 기

(1). 기둥 세우기에 따라 가로재 가세 등을 걸쳐대고 볼트가 철용접 또는 기타의 방법으로서 가결합한다.

(2). 용접은 다림 보기를 하여 변형 돌림을 완전히 바로 잡은 뒤에 한다.

5-23. 세우기의 모양

(1). 세우기의 도중에 풍압력 기타의 하중에 대하여는 필요에 따라 임시의 가새, 지주, 기타의 지지재로 보강한다.

(2). 트러스 기타의 달아 올리기 또는 세우기에 있어서는 필요에 따라 통나무를 사용하여 보강한다.

(3). 세우기중 가로재 위에 재료 또는 기재 등의 중량물을 적재하거나 기둥에 큰 인장 하중이 생기게 될 때에는 미리 책임기술자의 승인을 얻어 필요한 재료 보강을 한 다음 세운다.

5-24. 화재방지

세우기에 있어서는 세우기에 소요되는 각종의 기계기구의 운전 및 정리 기타의 제반설비의 완비에 유의하고 화재에 대하여 충분한 조치를 하여야 한다.

5-25. 공작도 작성

설계도에 의하여 각부 공자도(축척 30분지 1 및 원척도)을 작성하여 필요에 따라 본 형관 및 그림쇠(정규)를 만들어 감독자에 검사를 받아야 한다.

5-26. 공작요령서의 작성

용접 공작요령서를 작성함에 있어서 관리기사의 승인을 받을 것, 특히 다음 사항에 있어서는 내용을 명확하게 할 것.

(1). 제작공정과 검사 SYSTEM

(2). 검사기준(재료, 개선, 용접강도)

(3). 치수, 판부 치기 방법

(4). 현장공작(현장 용접과 시공관리 구멍 맞추기, 운반SIZE 조인트 세우기 요령)이상 (1)-(4) 의 항목에 관해서는 공장내 규준 또는 공작법상의 대안을 제출하는 것도 무관하다. 그러나 공작요령에서는 관리기사의 승인을 받아야 한다.                   그 일부가 설계도에 부분변경을 요구하는 일이 생길 경우는 긴급히 설계자의 승인을 얻어야 한다.

5-27. 철골 기둥 주각의 GROUT용 무수축 및 무침하성 혼합제

(1). 적용범위

기초 GROUT MORTAR에 사용하는 GROUT용 혼화제로서 무수축성, 무침하성재료에 적용한다.

(2). 품질

(가) 재질 : 철분이나 Aluminate계를 포함하지 않는 Activated Carbon 계의 혼합물

(나) 형상 : 흑색 결정체

(다) 품종 : 무수축 시멘트 혼화제로서 소요 시멘트량과 모래를 일정 배율로 혼합 사용하거나 PREMIX를 사용함.

(3). 효능

(가) 작업성(유동성) 양호하여야 함.

(나) Bleeding 없어야 함.

(다) 수축이나 침하가 없어야 함.

(라) 초기 및 장기 강도가 커야함.

(마) 시험 및 검사

1) 혼화재에 의한 Bleeding시험에서 Bleeding 현상이 전혀 발생치 않아야 한다.

2) 축을 시험에서 수축은 전혀 발생치 아니하되 팽창율은 0.1% 이하 이여야 함.

3) KSL 5105에 의한 압축강도 시험에서 28 = 500 ㎏/㎠ 이상 되어야 함.

4) 상기방법에 의한 공인기관의 시험 성적서를 납품시 제출하여야 함.

(4). 배합방법

믹서기에 시방서의 물량을 넣고 천천히 CEMENT와 모래의 혼합물을 물에 부으면서 동시에 FSG(PLA)를 천천히 부어 혼합한다.

제 4 장     벽 돌 공 사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절의 시방은 10015.3.3과 같이 블록을 쌓아 철근과 콘크리트로 보강하여 내력벽을 구축하는 벽돌 공사 및 이에 준하는 장막벽공사에 적용한다. 철근보강 블록공사는 이 절에 적용하는 외에 10010.1의 해당사항을 적용한다.

2. 자재

2.1 재료

가. 블록 및 모르터 기타 재료는 10010.2 및 10015.2에 따른다.

나. 모르터 및 그라우트는 10010.3.3에 따른다. 구조상 중요한 부분의 철근 콘크리트의 배   합은 본 건축공사표준시방서 05000(철근 콘크리트 공사)에 따르는 것을 원칙으로 하되,   이에 따르기가 곤란할 때에는 표 10010.6에 따를 수 있다.

다. 경량 콘크리트 및 깬자갈 콘크리트 기타 특수 콘크리트를 사용할 때에는 공사시방에 따        른다.

라. 철근은 보통 이형철근을 사용하고 KS D 3504(철근 콘크리트용 봉강)의 규격에 합격한 것으로 한다.

마. 결속선은 도면 또는 공사시방에서 정한 바가 없는 한 지름 0.8mm(B.W.G #21)를 달구어 누구러 뜨린 철선으로 한다.

바. 철망 및 연결 고정 철물 기타는 10010.3.4 또는 도면 및 공사시방에 따른다.

3. 시공

3.1 시공도

가. 시공도의 작성

시공업자는 필요에 따라 설계도서에 기초하여 시공도를 작성하고, 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 시공도의 내용

시공도는 아래와 같은 내용을 가지고 담당원의 승인을 받는다.

1) 블록 나누기, 모르터 및 그라우트의 충진개소, 철근의 종류와 배근시 매입물의 종류 및 매입위치

2) 철근 가공 상세, 이음매 및 정착의 위치 및 방법, 용접의 경우 그 공법

3) 블록벽의 단부 및 L형 T형 접합부에 대한 거푸집 블록의 조립공법

4) 인방의 배근, 거푸집 조립 및 지보공의 공법

5) 창틀 및 출입문틀의 접합부 상세

6) 블록 장벽을 붙인 건축물의 주요구조와 해당부분의 연결공법

7) 이상에서 기술한 것 이외의 것은 담당원의 지시에 따른다.

다. 모르터 및 그라우트의 배합과 제조

줄눈 모르터, 충진 모르터 및 그라우트의 배합과 제조는 10010.3.3에 따른다.

3.2 세로 기준틀

세로 기준틀은 10015(단순조적 블록 공사) 3.2(기준틀)에 따른다.

3.3 벽 세로근

가. 벽의 세로근은 구부리지 않고, 항상 진동없이 설치한다.

나. 세로근은 밑창 콘크리트 윗면에 철근을 배근하기 위한 먹매김을 하여 기초판 철근 위의  정확한 위치에 고정하여 배근한다.

다. 세로근은 원칙으로 기초 테두리보에서 위층의 테두리보까지 잇지 않고 배근하여 그 정  착길이는 철근 지름(d)의 40배 이상으로 한다.

라. 그라우트 및 모르터의 세로피복 두게는 2cm 이상으로 한다.

마. 테두리보 위에 쌓는 박공벽의 세로근은 테두리보에 40d 이상 정착하고, 세로근 상단부는 180 의 갈구리를 내어 벽 상부의 보강근에 걸치고 결속선으로 결속한다.

3.4 벽 가로근

가. 가로근을 블록 조적 중의 소정의 위치에 배근해 이동하지 않도록 고정한다.

나. 우각부, T형 접합부 등에서의 가로근은 세로근을 구속하지 않도록 배근하고 세로근과의   교차부를 결속선으로 결속한다.

다. 가로근은 배근 상세도에 따라 가공하되 그 단부는 180 의 갈구리로 구부려 배근한다. 모르터 또는 콘크리트의 피복두께는 2cm 이상으로 하며 세로근과의 교차부는 모두 결속선으로 결속한다.

라. 모서리에 가로근의 단부는 수평방향으로 구부려서 세로근의 바깥쪽으로 두르고 정착길이는 공사시방에 정한 바가 없는 한 40d 이상으로 한다.

마. 창 출입구 등의 모서리 부분에 가로근의 단부를 수평방향으로 정착할 여유가 없을 때에는 갈구리로 하여 단부 세로근에 걸고 결속선으로 결속한다.

바. 개구부 상하부의 가로근을 양측벽부에 묻을 때의 정착길이는 40d 이상으로 한다.

사. 가로근은 그와 동등이상의 유효단면적을 가진 블록 보강용 철망으로 대신 사용할 수 있        다.

3.5 블록쌓기

가. 콘크리트용 블록은 물축임 하지 않는다.

나. 블록쌓기는 10015.3.3에 따른다. 단, 장막벽에 뒤쌓기한 블록간의 간막이벽은 담당원의 승인을 얻어 단높이를 조정할 수 있다. 또한, 도면 또는 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 보강 블록쌓기의 세로줄눈은 통줄눈으로 한다.

다. 보강 블록조와 라멘구조가 접촉되는 부분은 원칙적으로 블록을 먼저 쌓고 콘크리트체를 나중에 시공한다.

3.6 모르터 및 그라우트 사춤쌓기

모르터 및 그라우트를 블록의 빈속 줄눈 기타의 위치에 사춤할 때에는 10015(단순조적 블록 공사) 3.4에 따른다.

3.7 창문틀 세우기 기타

가. 창문틀 세우기는 10015(단순조적 블록 공사) 3.5에 따른다.

나. 나무벽돌 볼트 기타 철물묻기는 10015(단순조적 블록 공사) 3.6에 따른다.

다. 배관은 10015(단순조적 블록 공사) 3.7에 따른다.

3.8 인방블록쌓기

인방블록쌓기는 10015(단순조적 블록 공사) 3.8에 따른다.

3.9 인방보 및 테두리보

가. 인방보는 10015(단순조적 블록 공사) 3.9에 따른다.

나. 테두리보는 10015(단순조적 블록 공사) 3.10에 따른다.

3.10 방수 및 방습처리

방수 및 방습처리는 10015(단순조적 블록 공사) 3.11에 따른다.

제 5장    미  장  공  사

8-1. 미장바름의 두께는 상기와 같이 하되 바름공정은 표준시방서에 준한다.

8-2. 미장면의 각 코너 부분 및 이질재와의 접촉부분 등에는 각종 비드 또는 각종 부속

철물을 사용하여 미장선이 삐뚤어지지 않도록 한다.

8-3. 미장 바탕면의 최소 방치기간은 아래 기준에 따른다.

* 콘크리트면 : 타설후 30일 이상

* 벽돌,블럭면 : 쌓기후 15일 이상

* 초벌 바름면 : 바른후 15일 이상

* 재벌 바름면 : 바른후 7일 이상

8-4. 미장공사 완료 후 바탕 구조체에 의한 결함과 마장면의 들뜸,균열,요철,백화등의

결함이 발생한 경우 보수할 재료와 방법에 대한 사항을 감독관에게 제출하여

승인을 받은후 시공자의 비용으로 보수 해야 한다.

8-5. 초벌 및 재벌 바르기후 그 면처리는 거친 면처리(SCRATCH)를 각각하고 나서

다음 공정에 임한다.

8-6. 바닥의 미장이 완료된후 반드시 감독관에게 평활도에 대한 검사를 받아야 하며

바닥이 고르지 못한 부분은 전용 그라인더를 사용하여 평탄하게 해야 한다.

8-7. 물을 사용하거나 외부에 미장공사를 진행하는 경우,공사완료후 감독관의 입회하에            시험을 실시하고, 물이 고이는 부분에 대해서는 감독관이 지시하는 방법에 의해              보수해야 한다.

8-8. 작업장의 기온이 섭씨 10℃이하인 경우에는 작업 전,후의 기온이 섭씨 10℃이상              의기온이 유지할수 있도록 감독관의 승인을 받은 방법으로 방풍 및 열원시설을               설치해야 한다.

제 6 장     창  호  공  사

제1절 일반사항

1.1   적용 범위

1) 요약

이 시방은 창호 주위, 드레인 주위 및 개구부의 틈새 막기를 위해 시멘트  모                르타르 또는 폴리우레탄 등을 충진하는 공사에 관한 것이다.

2) 주요 내용

가. 충진 모르타르 시공

나. 충진용 발포 폴리우레탄 시공

1.2   자재 제품 자료

품목에 대한 제조업체의 제품 자료: 충진용 발포 폴리우레탄

1.3   환경 조건

충진 모르타르로 시공할 경우 작업 중 실내 기온이 5℃ 이상 유지되도록 하고,                  외부의 경우에도 별도의 보양 조치가 없는 한 주위의 기온이 5℃ 이상일 때                    작업하도록 한다.

제2절 재료

2.1   충진 모르타르

시멘트와 모래의 배합비는 1:3으로 한다.

2.2   충진용 발포 폴리우레탄

창호 주위 및 개구부 충진용 발포 폴리우레탄은 압력 용기에 담은 1액형 폴                  리우레탄 수지가 분사와 동시에 발포되어 창호틀 및 개구부 주위의 틈새를 메                  워주는 자재로서, 분사량 조절이 가능한 건(Gun) 타입의 분사 장치가 있다.                   발포 압력으로 인하여 창호틀에 변형을 주지 않도록 주의하여 충진한다.

제3절 시공

3.1   일반 조건

1) 건축법상 외부에 면한 알루미늄 창호(알루미늄+목재 이중창 포함)의 창호틀                       주위 틈새는 결로가 발생하지 않도록 현장 발포 폴리우레탄으로 충진한다.

2) 창호틀 주위 틈새와 드레인 주위의 충진은 충전 모르타르로 하는 것을 원칙으로 한      다.

3.2   준비

시공 전에 창호틀 고정 철물의 긴결 상태를 점검하여 보완이 필요한 부분을                   보강하고 먼지, 기름 등의 이물질을 제거한다.

3.3   충진 모르타르 시공

창호틀과 드레인 주위의 틈새를 빈틈없이 충진하고, 표면은 평탄하게 처리한다.

.

제 7 장     기  타  공  사

11-1. 골재의 선택 및 기타 제반재료의 운반은 도급자의 책임하에 감독관과 협의토록 한다.

11-2. 바닥 마감재가 다를 경우 스텐재료분리대(40~50× 40)를 사용하여 마감이 미려하게

하며 견고히 설치한다.

11-3. 철거공사시 안전사고 예방에 철저히 하여야하며 폐기물 처리는 관련법에                     의거하여 처리한다.

11-4. 기존 건물 철거로 인한 콘크리트 잔여물은 현장 파쇄하여 현장 다짐에 활용하도

록 한다

11-5. 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 철거공사 중 별도로               철거할 수 있으나 사전에 건축주 및 감독관과 그 처리에 관한 협의를 하여야 한다.

제 8 장   해체 및 철거공사

1.일반사항

적용범위

이 절은 해당공사의 시행에 있어 철거와 해체에 관한 공사에 적용한다.

관련법규

폐기물관리법

자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률

건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 등 관련법규에 의한다.

제출문 (철거 및 건설폐기물처리 계획서)

수급자는 다음과 같은 건축폐기물처리 계획을 수립하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

수급자는 건설폐기물을 수집, 운반, 보관, 처리하고자 하는 자의 등록증 1부를 계획서에 포함하여야 한다.

품질보증

건설폐기물을 수집, 운반, 보관, 처리하는 자는 폐기물관리법에 의한 적합한 자로써, 공사감독관의 승인을 받어야 한다.

수급자는 다음과 같은 건설폐기물처리계획 수립하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

폐기물 수거, 운반

폐기물 보관

폐기물 처리

제출물

시공계획서

수급인은 구조물의 철거작업 시행전 다음과 같은 철거및 폐기물 처리계를 수립하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

전기, 수도, 가스, 통신시설등 부대시설의 차단 및 연결에 관한 사항이 포함된 해체공법

공정계획

안전관리계획

교통대책

부분철거의 경우 본래 구조물의 구조안전검토서

수급자는 건설폐기물을 수집, 운반, 보관, 처리하고자하는 자의 등록증 1부를 계획서에 포함한다.

현장조사
시공계획서 작성을 위한 현장조사는 아래의 사항을 포함해야 한다.

건축물의 해체공사계획 전에 해체 대상건물의 조사, 부지 상황의 조사, 폐기물 반출을 위한 도로사정 및 인근주변 환경의 조사 등 충분한 사전조사를 실시하여야 한다.

건물 준공시의 설계서, 공사기록, 특히 신축 이후의 증･개축에 대한 기록 등을 입수할 수 있으면, 이를 통해 건물의 규모, 구조, 특징 등을 파악하고 해체 수량의 산정이나 해체공법 선정의 자료로 한다.

설계서의 보존여부와 관계없이 현지조사를 실시하여 구조형식이나 증･개축의 유무, 건물의 균열 및 철근의 부식상황, 바닥 등의 처짐, 구조부재의 노후도, 각 구조부재의 형상과 단면치수 및 마감상태, 잔존 설비의 상황 등을 조사한다.

부지의 상황조사는 부지내 공지의 유무, 장애물, 인접도로 및 가스, 수도관, 전기,  전화배선 등의 매설물에 대한 위치나 심도를 조사하여 해체공사 지장 여부를 확인 후 조치한다.

주변 환경 조사에는 인근건물, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

해체건물에 지하실이 있는 경우에는 터파기, 흙막이 등을 해야 하므로 지질이나 지하수위의 조사도 필요하다.

해체공사 시 각종 기기의 전력사용에 대한 대책으로 주변의 전력상황과 비산먼지 억제를 위한 살수 및 기타사용에 필요한 급수 및 배수시설을 설치하여야 한다.

구조물의 철거작업으로 인하여 발생되는 모든 문제는 수급인에 책임이 있다.

수급인은 철거작업을 착수하기 전에 그 건물 등의 사용을 중지시키고 내부를 비워두어야 한다.

운반, 보관 및 취급

유용재의 처리
철거작업으로 발생된 시공자가 이용할 수 있는 유용재는 작업의 진행에 따라 본 구조물에서 이동시켜 당해공사구역 밖으로 반출하여야 한다.

교통대책수립
수급인은 차도 및 보도와 인접 점유물과 사용시설에 지장이 없도록 철거작업과 해체작업을 수행하여야 한다.

운반차

건설폐기물의 수집, 운반차량

건설폐기물의 수집, 운반차량에는 환경부장관이 고시하는 바에 따라 발급받은 건설폐기물(임시) 수집, 운반 차량증을 부착하여야 한다.

수집, 운반차량 적재함의 양쪽 옆면에서 건설폐기물 수집, 운반차량, 회사명 및 전화번호를 부착 또는 표기하되, 그 크기는 가로 100㎝이상, 세로 50㎝이상이어야 하며, 글씨의 색깔은 흰색으로 하여야 한다.

해체재의 처리

해체작업에 수반하여 발생하는 콘크리트 조각, 강재토막, 내･외장재 등의 해체 폐기물을 폐기물 처리업체가 외부로 반출할 수 있도록 협조하여야 한다.

해체공사 시 1일 정도분의 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

지하실 및 빈틈을 메울 때에는 해체작업으로 생긴 부스러기, 쓰레기, 나무뿌리 및 유기물질 등은 제거하고, 쇄석, 자갈, 모래를 포함한 흙을 사용한다.

안전대책

철거 및 해체작업에 따른 안전대책을 수립하여 감리원의 승인을 득 하여야 한다.

수급인은 철거작업장 주변에 보행자의 안전 확보는 물론 인접된 건축물과 각종시설물 및 인명에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

철거 시 건물의 변형, 침하 또는 붕괴를 막고 인접시설물이 손상되지 않도록 건물 내부･외부에 가새, 버팀대 또는 지주를 반드시 설치하여야 한다.

중기차량은 정기검사, 작업 전 점검을 하고 유자격자로 하여금 운전을 하도록 하며 차량 이동시는 유도원을 배치하여야 한다.

재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 하며, 해체공사 시 대량의 가연물이 발생하므로 공사현장에는 필히 소화기, 소화용수, 살수설비를 설치한다.

시설보호

수급인은 철거작업으로 인하여 인접시설물이 손상된 경우, 원상태로 복구하여야 한다.

철거작업 중 지속 사용하도록 지정된 기존 설비 공공시설물이 손상되지 않도록 보호 조치를 하여야 한다.

관계당국의 서면승인을 받은 후가 아니면 점유 사용되고 있는 기존 설비공급 시설물의 이용을 차단해서는 아니된다. 관계당국의 승인하에 기존설비공급시설의 이용을 차단할 경우 임시 설비공급시설을 갖추어야 한다.

환경대책

건축구조물 해체 시는 주변의 소음, 진동, 분진 등 공해에 대한 법적 규제를 조사하고 적절한 조치를 하여야 하고, 착공 전 설명회를 통하여 인근 주민의 이해를 얻어 둘  필요가 있다.

소음방지대책
저공해형 공법 및 건설기계의 채택, 방음덮개 및 차음박스 설치 등 동력원에 대한 소음방지대책을 수립하고, 방음하우스, 방음벽 등에 의한 차단효과를 이용하는 방법, 해체하는 건축물 개구부에 방음패널을 설치하여 건축물 내에서 발생하는 소음의 외부 전파를 최소화하도록 한다.

진동방지대책
강구를 이용하여 타격하는 경우에는 타격 시의 진동이 전달되지 않도록 구조물, 지반 등을 적절한 위치에 절연시켜 둘 필요가 있으며, 대형부재를 전도하는 경우에는 전도하는 면에 낡은 타이어 등의 쿠션재를 깔아두어 지반에 전파되는 충격진동을 저감 하도록 한다.

분진방지대책
필요에 따라 부분적인 방진커버 혹은 설비전체를 가리는 시설물을 설치하며, 분진의 비산을 방지하기 위하여 물뿌리기, 방진벽 설치 등 적절한 조치를 하여야 한다.

2. 해체 및 철거 작업

작업준비

주변상황의 파악

공사 수행 시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산, 낙하, 교통등에 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하고 주변상황에  적합한 작업을 하여야 한다.

각종 신청 및 신고

해체공사 수행에 앞서 건축법에 의한 공사현장에서의 가설물 설치신고, 도로법･도로교통법에 의한 도로의 점용, 통행제한 구역내의 특수차량 출입, 공해발생에 대한 특정공사의 사전신고 등 해체공사에 필요한 제반사항을 미리 조사하여 해체 시공･계획에 따라 건물 소유자 또는 수급인이 각종 신고수속을 하여야 한다.

가공선의 양생

반입, 반출로의 가까이에 가공선이 있는 경우 공사 감리원과 충분한 협의를 하여 공법, 각종 양생시설, 안전대책을 수립하여야 한다.

반입, 반출로

반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리, 정돈을 하며, 반입 반출시 필히 경비원을 배치하여 제3자의 안전에 유의

시  공

오염방지

시공자는 철거작업 시 발생되는 먼지 및 잔해물로 인한 오염을 방지하기 위해 물뿌리기, 가설울타리 및 기타 적절한 대책을 강구하여야 하며, 환경보존과 관련한 법규를 준수하여야 한다.

얼거나 배수가 되지 않는 곳과 오염되기 쉬운 위험한 곳은 물을 사용해서는 아니된다.

시공자는 철거작업으로 발생하는 먼지 및 잔해물을 인접구조물에서 깨끗이 제거하고 작업시간 전에 인접 부지를 원상태로 복구하여야 한다.

폐기물의 수집, 운반

건설폐기물은 토사, 폐벽돌, 폐콘크리트, 폐아스팔트 콘크리트, 폐목재, 폐합성수지, 폐금속편류(철근등) 성상별로 수집. 운반하여야 한다.

건설현장에서 성상별로 분리, 선별이 불가능한 상태이거나 건설폐기 물량이 5ton미만인 경우에는 건설 폐재류(토사, 폐벽돌, 폐콘크리트 폐아스팔트를 말한다. 이하같다.)와 성상이 다른 폐기물로 구분하여 수집. 운반할 수 있다.

보관 및 처리

건설폐기물은 배출현장에서 성상별, 종류별로 구분하여 보관하여야 하며 재활용이 가능한 것은 따로 보관하여 한다. 다만 보관량이 5ton미만인 경우에는 건설 폐재료 성상이 다른 폐기물로 보관할 수 있다.

건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설현장에 보관하여서는 아니 된다.

건설폐기물의 보관장소에는 보관중인 건설폐기물의 종류, 양 및 보관기간을 기재한 표지판을 설치하여야 한다.

건설 폐재류를 재활용하는 경우에는 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」의 규정에 적합하도록 파쇄처리 하여야 하고, 사전에 공사감독관 승인을 득하여야 한다.

해체공법

해체공법은 단독으로 사용되는 경우도 있으나, 대부분 2～3종류의 공법을 조합한 형태로 실시된다. 이러한 각종 병용작업은 일반적으로 널리 채용되고 있는 것과 특수조건하에서 채용되는 것으로 분리되지만 이러한 경우 적용되는 각 공법에 대하여   관련된 유의사항이 모두 준수되어야 한다.

기계력에 의한 공법

핸드 브레이커에 의한 공법

기기가 무거우므로 작업환경에 대한 정리, 정돈이 잘 되어 있어야 한다.

안전사고를 방지하기 위하여 작업자는 항상 하향 자세를 취하여야 한다.

급유는 항상 충분히 하고 공기 호스의 상태를 점검한다.

대형 브레이커에 의한 공법

대형 브레이커는 중량을 고려하여 차체의 붐, 후레임에 무리가 없는 것을 부착한다.

대형 브레이커의 설치, 해체, 운전시에는 자격이 있는 자 또는 유경험자가 취급하도록 한다.

작업 장소의 슬래브 내력 및 지반의 내력을 확인한다.

자력으로 하층으로 이동할 때는 경사 상태가 안전하도록 한다.

작업 범위 내에 접근하는 것을 금하며 필요에 따라서 신호자와 유도자를 배치한다.

유압식의 경우에는 유압이 높기 때문에 호스 등 접속부에서 기름이 새지 않는지 점검한다.

끌의 형상은 용도에 적합한 것을 사용한다. 절단기에 의한 공법

다이아몬드 와이어 쏘(Diamond Wire Saw)공법

절단작업 중 와이어가 끊어지거나 수명이 다할 경우 와이어 교체가 곤란하므로 수시로 점검하도록 한다.

절단 대상물의 절단면적을 고려하여 와이어 길이를 결정하도록 한다.

절단면에 고온이 발생하므로 냉각수 공급을 적절히 하여야 한다.

전도에 의한 공법

전도 작업은 순서가 뒤바뀌면 위험을 초래하므로 작업계획에 따라 작업한다.

전도 시에는 신호를 하여 다른 작업자가 완전히 대피한 후에 시행한다.

V 커트 부분은 시공 계획 수립시 결정하고 깎아내지 않은 단면으로 안전하게 지탱되도록 하여 반대 방향으로 전도되는 것을 방지하도록 한다.

기둥 철근 절단 시, 순서는 전도 방향의 전면과 양측면, 마지막으로 뒷부분 철근을 절단하도록 하고, 반대방향 전도를 방지하기 위해 전도방향 전면 철근을 최소 2개 이상 남겨 둔다.

벽체 V 커트 부분의 철근 절단 시, 가로 철근은 아래에서 위쪽으로, 세로 철근은 중앙에서 양쪽으로 순차적으로 절단해 간다.

끌어당길 와이어 로프는 2줄 이상으로 한다.

와이어 로프를 끌어당길 때에는 서서히 하중을 가하도록 하고, 구조체가 전도되지 않는다 하여 반동을 주어 당겨서는 안되며 예정 하중으로 전도되지 않을 때에는 가력을 중지하고 V 커트 부분을 더 깎아내도록 한다.

전도시의 충격과 진동을 막기 위한 완충조치를 하고 분진 발생 방지를 위해 전도물과 완충재에 충분히 물을 뿌린다.

유압력에 의한 공법

유압식 확대기에 의한 공법
천공된 구멍이 구부러져 있으면 기계 자체에 큰 응력이 생겨 부러지거나 파손될 염려가 있으므로 일직선이어야 하고 기계의 삽입부를 구멍에 완전히 밀착되도록 밀어 넣는다.

잭에 의한 공법

잭의 설치는 숙련공이 수행한다.

오일이 새지 않도록 배관 및 접속부 부분을 철저히 점검한다.

오랜 시간 작업할 경우에는 호스의 커플링과 접속부에 균열이 생길 우려가 있기 때문에 적시에 교체하여야 한다.

압쇄기에 의한 공법

㉠ 압쇄기의 중량 등 시방에 따라 붐, 프레임 및 차체에 무리가 없는 압쇄기를 설치해야 한다.

㉡ 압쇄기의 설치와 해체시에는 숙련공이 수행한다.

㉢ 윤활유를 수시로 주입하고 보수, 점검에 유의한다.

기름이 새는지 확인하고 배근 부분의 접속부가 안전한지 점검한다.

절단 날은 마모가 심하기 때문에 수시로 교체하도록 한다.

압쇄부의 날이 마모되면 수선하여 날을 날카롭게 한다.

철거 잔해물의 처분

설계서에 별도로 명시가 되어 있지 않는 한 철거작업으로 발생한 잔해물, 쓰레기 및 기타 폐기물은 관계법령에 따라 폐기물처리업자가 당해 공사구역 밖으로 반출하여 처리하여야 한다. 여하한 경우에도 무단으로 처리하여서는 아니된다.

설계서에 명시되어 있지 않는 한 철거 건축물 등의 잔해물을 당해 공사 현장 내에서 소각하여 서는 아니된다.

해체마무리 작업
해체공사가 종료되면 다음과 같이 공사 시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

가설물 철거

가설전기, 급배수, 위생설비 등을 철거하고 뒷처리를 한다.

각종 양중설비를 해체 반출한다.

각종 가설자재를 집적하여 반출한다.

기타 해체와 관련된 부속재료를 반출한다

3. 폐기물 처리

일반 사항

이 절은 신축현장의 기존 지상구조물의 철거물에 대한 폐기물처리에 공사에 적용한다.

수급인은 폐기물 반출 전 폐기물처리계획을 수립하여 감리원의 승인을 받아야 한다.

수급인은 출입구에 차량 유도원을 배치하여 교통 흐름에 지장이 없도록 하여야 한다.

수급인은 폐기물 상차 시 주변에 보행자의 안전 확보는 물론 적재대에 탑승하여 폐기물을 정리 할 시 인명에 피해가 없도록 하여야 한다.

폐기물 성상별 분류 및 상차 시 주변의 소음, 분진 등 공해에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.

철거재의 처리

철거작업에 수반하여 발생하는 폐콘크리트, 폐벽돌류, 폐아스콘등 재활용이 가능한 폐기물은 별도 분류하여 재활용재로 사용하고 그에 대한 증빙서류를 감리원에게 제출하여야 하며, 재활용이 불가한 폐기물은 폐기물처리법에 의거 성상별로 구분하여 외부로 반출 하되 여하한 경우에도 무단으로 처리하여서는 아니된다.

철거폐기물은 운반 중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞는 크기로 작게 분할하여 운반하여야 하며, 분진 방지 덮개를 씌여 운송 중 분진발생 및 철거재의 낙하방지에 주의 하여야 한다.

철거 건축물 등의 잔해물을 당해 공사현장 내에서 소각하여서는 아니된다.

폐기물 처리기준

폐기물은 그 수집․운반․보관․처리하는 과정에서 환경오염이 최소화되도록 환경부령이 정하는 구체적 기준과 방법에 따라 수집․운반․보관․처리하여야 한다.

폐기물은 재활용성․가연성․불연성으로 구분하여 수집․운반하여야 한다. 다만, 시․군․구(자치구를 말한다. 이하 같다)의 분리수집계획 또는 지역적 여건 등을 고려하여 시․군․구의 조례가 정하는 바에 따라 그 구분을 달리할 수 있다.

폐기물은 폐기물처리시설에서 처리하여야 한다.