삼성고 엘리베이터 교체공사

시방서

2020. 5.

서울특별시동작관악교육지원청

01000  공 사 개 요

1. 공 사 명 : 삼성고 엘리베이터 교체공사

2. 대지위치 : 서울특별시 관악구 신림로 41 (신림동 222)

3. 공사개요

동 별	공 종	층 별	실 명	보 수 내 용
정보관	철거공사	1∼4층	홀	8인승(550Kg) 엘리베이터 철거
	금회공사			8인승(600Kg) 엘리베이터 신설

4.  공사  기간

착공일로부터 120일(단 현장 및 발주처의 사정에 의하여 변경될 수 있음)

5.  공사  범위

설계도서에 표기된 일체공사

* 시공 및 자재에 대한 시방은 내역서, 도면에 표기된 제품(동등이상의 제품)으로 선정하여 반드시 발주처의 승인을 득한 후 시공할 것

총      목      차

01000   총    칙

02000   가설공사

15000   지붕 및 홈통공사

16000   금속공사

23000   도장공사

01000  총   칙

01010  공통사항

1.  내  용

1.1  적용범위

가. 이 시방서는 삼성고 엘리베이터 교체공사의 건축공사에 적용한다.

도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의 응답서에 기재된 사항 이외는 이 시방서에 의하며, 이 시방서에 기재된 사항 이외는 표준시방서를 적용한다.

나. 이 표준시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은, 이를 적용하지 아니한다.

다. 각 공사에 있어서 기존건물과 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 기존건물의 재료 및 규격을 준용한다.

1.2  적용규정 : 이 시방서 이외의 사항은 다음 사항을 적용한다.

가. 도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의 응답서에 기재된 사항

나. 건축법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 근로기준법, 산업안전보건법, 환경보전관계법, 산업표준화법,

기타 건축공사관계 법령

다. 공사계약 일반조건, 공사입찰유의서, 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙, 기타 계약 관계 예규

1.3  용어의 정의

가. “발주자”라 함은 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다.

다만 수급인으로서 도급받은 건설공사를 하도급하는 자를 제외한다.

나. “시공자”라 함은 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하며,

하도급 관계에 있어서 하도급하는 건설업자를 포함한다.

다. “담당원”이라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

1) 발주자가 지정된 감독자 및 감독 보조원을 말한다. 감독자라 함은 감독책임기술자로서 당해 공사의

공사관리․기술관리 등을 감독하는 자를 말한다.

감독보조원이라 함은 감독자의 대리 또는 감독자의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

2) 건설기술관리법의 규정에 의한 책임감리를 시행할 경우에는, 그 법에 의한 감리원을 말한다.

라. “감리자”라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

1) 건축법에 의하여 지정된 감리자

2) 건설기술관리법에 의하여 지정된 감리자

마. “설계도서”라 함은 설계도면, 시방서, 현장설명서 및 질의응답서를 말한다.

바. “지시”라 함은 발주자 측에서 발의하여 담당원이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에 관한 방침․기준․      계획 등을 알려주고 이를 실시하게 하는 것을 말한다.

사. “승인”이라 함은 시공자 측에서 발의한 사항을 담당원이 서면으로 동의하는 것을 말한다.

아. “입회”라 함은 담당원 또는 그가 지정한 대리인이 현장에 참석하여 시공상황을 확인하는 것을 말한다.

1.4  담당원의 책무

가. 담당원은 건설기술관리법 제 35조에 정하는 바에 따라 감독업무를 수행한다.

나. 시공자에 대한 담당원의 지시, 승인 및 협의 또는 검사는 모두 담당원의 권한과 책임으로 간주한다.

이 경우 담당원의 중요한 지시 및 승인은 문서로 한다.

다. 담당원은 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

1.5  시공자의 책무

가. 시공자는 공사계약서․설계도서 등에 의하여 성실히 시공하되, 담당원의 검사, 지시, 승인 또는 협의 결과에      따라 시행하여야한다.

나. 시공자는 공사 착수전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락, 시공불가능 등 검토 결과를

해당공사 착수예정일 15일 전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 통지하고 지시를 받는다.

다. 시공자는 공사의 품질에 책임을 진다.

라. 시공자는 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

1.6  설계도서의 우선 순위

모든 설계도서는 상호 보완하는 것으로 한다.

다만, 설계도서 사이에 모순점이 있는 경우에는 공사계약 일반조건에 규정하는 바에 따른다.

1.7  공법 등의 결정

가. 설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고 가설․공법 등 공사를 완성함에 필요한 수단․방법에 대하여는

시공자가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 담당원과 협의하여 결정한다.

나. 건설기술관리법에 의해 신기술로 지정된 공법으로 이 공사에 적합한 경우, 담당원과 협의 후 사용할 수 있다.

1.8  사전조사 및 검토

시공자는 사전에 설계도서, 현장사정 등에 대해 면밀히 조사, 검토 및 숙지하고 시공계획에 반영하여야 한다.

이 경우 의의가 있는 경우에는 이를 신속히 담당원에 보고하고, 다음 1.9 및 1.10에 따라 처리한다.

1.9  의  의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 보고하고 그 처리방법에 대하여 협의하여

결정한다. 다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계도서에 누락되었다고 할지라도, 발주자와

설계자의 협의된 경우에는 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

가. 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나. 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다. 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 제시한 조건을 만족시킬 수 없는 경우

1.10  경미한 변경

도급금액의 증감 및 공사기한의 연기를 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 담당원의 지시에 따른다.

1.11  관련 법규의 준수

시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기타 기준 등을 준수하여 공사를 수행하여야 한다.

1.12  관공청 등에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

1.13  제보고 및 서류양식

가. 시공자는 계약서 및 설계도서 등에서 지정한 것과 담당원이 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체없이      서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

나. 시공자가 담당원에게 제출한 서류형식, 내용 등이 계약서에 따로 정하지않은 경우, 담당원의 지시에 따른다.

1.14  관련 및 별도공사 : 계약 이외의 관계 공사에 대하여는, 공정․구조․상세의 시공구분 등에 관하여

당해 공사관계자와 협의하여, 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

01015  현장관리

1.  내   용

1.1  일반사항 : 공사현장 관리는, 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

1.2  건설기술자 등의 배치

가. 시공자는 공사관리 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 배치하되 기술자격을 증명하는 자료를

제출하여 담당원의 승인을 받는다. 건설기술자 배치기준은 특기가 없으면 건설산업기본법에 따른다.

나. 배치된 현장대리인과 건설기술자는 담당원의 승인없이 현장을 이탈하지 못하며, 공사관리․기타 기술상의

관리에 있어 부적당하다고 인정될 경우에 담당원은 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

1.3  설계도서 등의 비치 : 공사현장에는 해당 공사에 관련된 “공사계약 일반조건”상의 계약문서, 중요 가설물의       응력계산서, 공사예정공정표, 시공계획서, 기상표 및 기타 필요한 도서류 등을 비치하여야 한다.

1.4  공사용 가설시설물

가.  공사용 가설시설물의 설치는 사전에 설치계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아 설치한다.

나. 공사용 전기동력․조명․난방․상하수도 등 가설설비의 운용비는 시공자 부담으로 한다.

다. 가설시설물은 사용 종료후 철거하여 원상복구하되 그 철거시기는 미리 담당원의 승인을 받는다.

1.5  용지의 사용

가. 시공자는 담당원의 승인을 받아 발주자의 토지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

나. 공사 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 차용, 보상 등은 시공자의 책임으로 한다.

1.6  공사용 도로 및 가수로

가. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량 및 보수를 위하여 필요한 때에는 그 계획을 사전에

담당원에게 제출하여 승인을 받아 해당기관에 소정의 수속을 하고 표지(標識)의 설치, 기타 필요한 조치를      자기 부담으로 하여야 한다.

나. 시공자는 공사용 도로의 공사 및 사용으로 인하여 일반에게 불편 또는 공공(公共)의 안전을 해치지 않도록      유지하여야 하며, 제3자에게 끼친 손해 및 분쟁은 시공자가 지체없이 해결하여야 한다.

1.7  각종 발생재 및 지장물처리

가. 지중 매설물․토사 등 공사중의 발생재 및 장애물의 처리는 담당원의 지시에 따라 정리하고 내용명세서를      첨부하여 담당원에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 처분한다.

나. 산업폐기물은 관계 법규에 따라 적절히 처분한다.

1.8  문화재의 보호 : 시공자는 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견        한 때에는 곧 담당원에게 보고하고 문화재보호법의 규정에 따라 처리한다.

1.9  주변 구조물의 보호

가. 시공자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여

시공하여야 한다.

나. 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 위해를 주지 않도록 필요한

조치를 하여야 한다.

1.10  표지설치 : 시공자는 각종 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등        은 담당원의 지시에 따른다. 다만 안전표지는 01035.1.3에 의한다.

1.11  공사현장의 출입관리 등 : 공사현장에서 일반인 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재,           도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

1.12  건물 등의 보양 : 기존부분․시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은        적절한 방법으로 보양한고, 손상을 받을 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

1.13  정리․정비․청소 : 공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈․점검        정비․청소 등을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.

1.14  공해발생 및 민원처리와 비용 : 시공자는 건설공사로 인하여 발생하는 공해 및 민원에 대하여는 신속히         대처하여 공사완료 전에 해결하여야하며, 이에 소요되는 경비는 시공자가 부담한다.

2.0  화재관리

가. 시공자는 공사장 및 그 부근에 화재가 발생할 우려가 있는 작업(용접 등) 및 복합공종으로 동시에 작업 시 화재가 우려되는 작업(우레탄폼+용접 등)을 실시할 때에는 화재감시자를 배치하고 화재방지 조치를 취한 후 작업을 실시하여야 한다.

01020  재료관리

1.  내   용

1.1  일반사항

가. 재료일반

1) 재료는 가설공사용 재료와 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.

2) 재료는 한국산업규격품(건축법 제42조 규정에 의한 건설교통부장관의 인정품을 포함한다.)으로서 그 표시      또는 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다. 단, 한국산업규격품이 없는 경우, 담당원의 지시에 따른다.

3) 재료의 품질이 명시되지 않은 경우, 기존 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 담당원과 협의하여 정한다.

나. 배  합 : 배합을 정하여야 하는 재료는 시공계획서와 함께 배합표를 담당원에게 제출하여 승인을 받는다.

다. 견본품 : 색깔․무늬․마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 지시를 받아 선정한다.

라. 검  사 : 재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격품, 기타

관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인정받은 것은 검사를 생략 할 수 있다.

1.2  재료의 반입

가. 재료의 반입마다 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여

담당원에게 문서로 보고한다. 단, 경미한 재료에 대하여는 담당원의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

나. 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

1.3  재료시험 및 재료검사

가. 재료시험일반

1) 재료시험은 설계도서에 지정되어 있는 경우 또는 시험에 의하지 아니하면 설계도서에 정한 조건에 적합함       을 증명할 수 없는 경우에 시행한다.

2) 재료시험용 공시체는 담당원의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 국공립시험기관 또는 건설교통부       장관이 지정한 품질전문기관에서 시험을 하고, 그 성적결과보고서를 제출하여 승인을 받는다.

3) 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

4) 건설기술관리법을 적용하는 건설공사에 대하여는 동법 시행령 제 6장의 규정을 적용한다.

나. 검사 및 재료시험의 표준 : 검사 또는 시험은 한국산업규격을 표준으로 하고

그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방의 해당 각항 또는 담당원의 지시에 따른다.

다. 사용할 때의 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용시 변질, 손상되어 불량품으로 판명 될 경우 이를 사용치 아니한다.

1.4  시험 또는 검사 후의 조치

가. 시험 또는 검사 종료후, 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

나. 불합격된 재료는 장외에 반출하고, 신속히 대체품을 반입하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.

1.5  지급재료 및 대여품

가. 지급재료의 종류, 수량, 인도장소, 기타 조건은 공사시방서에 따른다.

나. 지급재료는 담당원의 입회하에 검수하고, 시공자의 책임 하에 적절한 보관을 한다.

다. 지급재료는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.

라. 지급재료는 사용할 때마다 사용개소, 사용수량의 잔량을 담당원에게 보고한다.

마. 지급재료가 설계도서에 제시한 품질에 적합치 않은 경우, 내용을 문서로 보고하여 담당원의 지시를 받는다.

바. 대여받은 기계기구류는 사용 및 보관에 주의해야 하고 철저히 정비하여야 하며, 대여기계는 사용일지와

정비일지를 비치하고, 담당원의 요구가 있으면 제출하여야 한다.

01025  시공관리

1.  내   용

1.1  시공일반 : 시공은 설계도서, 담당원의 승인 공정표․시공계획서․원척도․시공도 등에 따라 시행한다.

1.2  공사기간 : 시공자는 계약서상의 기간 내에 공사를 착공, 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.

1.3  작업시간의 조정 : 작업시간의 연장, 단축 및 야간, 휴일에 작업시 미리 담당원의 승인을 받아야 한다.

1.4  수량의 단위 및 계산 : 공사수량의 단위, 계산은 정부시설공사 표준품셈의 수량계산규정에 따른다.

1.5  공정표와 그 관리 : 시공자는 설계도서에 따라 상세한 계획을 세우고 소정양식의 공정표를 제출하여야

하며, 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

1.6  시공계획서 : 시공자는 착공전 담당원의 요구에 따라 공정, 현장인력관리, 시공장비, 자재반입, 품질관리,        안전관리계획 및 환경대책 등 시공계획서를 담당원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

1.7  측   량

가. 시공자는 측량 후 측량성과표를 담당원에게 제출하여 검측을 받아야 하며, 위치, 표고, 치수의 정확도에

대하여 책임을 가진다. 시공측량에 종사하는 자는 국가기술자격법에 의한 자격을 갖춘 자로 한다.

나. 공사의 기면고(基面高)는 설계도에 표시된 수준점(水準點 B.M)을 기준으로 하여야 한다.

1.8  규준틀 : 규준틀은 바르고 튼튼하게 설치하고, 담당원의 검사를 받아야 한다.

1.9  원척도․시공상세도․견본 : 원척도․시공상세도 등은 작성후 담당원에게 제출하여 승인을 받는다.

1.10  입회 및 자료제출 : 수중, 지하 또는 건조물 내부에 매몰되는 부분 및 재료의 배합, 강도, 기타 시공후의       검사가 곤란한 시공부분에 대하여는 담당원의 입회하에 모양․치수․강도․품질 등을 확인하고,

그 기록 기타 필요한 자료 (검사보고서, 기록사진, 품질시험 성적표 등)를 제출하여야 한다.

1.11  기계기구 : 중요한 기계기구는 공사에 상응한 성능, 규격 등의 것으로 사용전에 담당원의 승인을 받는다.

1.12  폭발물 등의 취급 : 위험물의 운반, 보관, 사용 등의 취급은 관계 법규에 따라 안전하게 하여야 한다.

1.13  공사 협의 및 보고 : 담당원은 공사의 원활한 추진을 위하여 정기 또는 수시로 공사협의회를 소집할 수       있으며 이 경우 현장대리인, 하도급자 및 관련공종의 제조, 납품자 등이 참석하여 공사의 준비, 진행방법,       관련작업과의 문제점 등을 상호 협의 조정한다. 협의에 따른 시공계획의 수정, 보안, 문제점, 조정방안 등       결정사항은 회의록을 작성, 관련 당사자의 날인을 받아 비치하며, 사본을 공사관련자에게 배포한다.

01030  품질관리 및 검사

1.  내   용

1.1  품질관리의 실시

시공자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 품질관리계획서에 따라 공사의

품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

1.2  품질관리계획서 등

시공자는 착공 후, 지체없이 시험설비, 조직, 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격치 등을 포함하는

품질관리계획서를 담당원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

1.3  시공검사

가. 시공자는 한 공정을 완료한 때에 그 시공이 설계도서에 정한 조건에 적합함을 계측등에 의하여 확인하고,      이를 담당원에게 보고한다.

나. 공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 담당원의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인 받아 두어야 한다.

1.4  시공검사에 수반하는 시험

가. 시험을 실시하는 시험소는 공사시방서에 따른다. 규정이 없을 때에는 담당원과 협의하여 정한다.

나. 시험에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

1.5  기성 및 준공검사

공사의 기성부분검사 및 준공검사는 우선 시공자가 검사하고 설계도서와 대조하여 그 적합성을 확인한 후      담당원에게 보고하여 검사를 받는다.

01035  안전, 보건 및 환경관리

1.  내   용

1.1  안전관리 : 시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계 법령을 준수하고, 공사시공에 수반하는

각종 재해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야 한다.

1.2  안전조치 : 시공자는 공사현장 주변의 건축물․도로․매설물․통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하고,        공사현장 내의 사고․화재․도난의 방지에 노력하고 특히 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다.

1.3  안전표지 및 안전보호구 : 공사현장의 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 하며, 근로자에게

안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

1.4  안전교육 : 시공자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시하여야 한다.

1.5  안전시공 : 시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가

없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 주의해야 한다.

1.6  사고보고 및 응급조치 : 공사시공 중 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 담당원에게       보고하고, 적절한 응급조치를 취하고, 사고개요를 6하원칙에 따라 추후에 서면보고를 하여야 한다.

1.7  환경관리 : 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법 기타 환경관련법령을 준수하여        공사시공에 수반하여 공해가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

1.8  환경오염방지 : 시공자는 시공 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 인근주민이나 통행인에게 불편이나       공해가 없도록 최선을 다해야 하며, 시공을 함으로써 발생하는 비산먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할       우려가 있는 공사에서는  비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하여야 한다..

1.9  환경보호 : 시공자는 공사 중 또는 공사준공 후에 공사현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록

보호에 만전을 하여야 한다.

01040  공사기록 등

1.  내   용

1.1  공사기록 : 준공시까지의 작업공정, 양생방법, 진척상황, 시공법 및 시공정밀도, 기상조건, 시험성적,

안전․환경관리기록 등 공사 전반에 관한 필요한 사항을 기록, 비치하고 준공시에 담당원에게 제출한다.

1.2  공사기록사진 : 시공자는 공사에 대한 기록사진을 촬영하되, 시공전, 시공중, 시공후 선명하게 식별되도록       작성, 제출해야 한다. 특히 매몰 또는 공사후 육안 검사가 곤란한 부분은 시공중에 필히 촬영하여야 한다.

1.3  준공도 : 공사가 완성된 때에는 공사시방서에 따라 준공도를 작성․정리하여 담당원에게 제출한다.

01045  인   도

1.  내   용

1.1  인   도 : 공사 완성시 시공자는 다음에 제시한 서류․물품과 함께 공사의 목적물을 발주자에게 인도한다.

가. 준공보고서 및 인도서

나. 준공도

다. 건축물 등의 유지관리에 관한 설명서

라. 설비기기의 성능시험성적서와 취급설명서

마. 관공서에 대한 수속서류

바. 열쇠인도서 및 열쇠함

사. 공구인도서 및 공구함

아. 공사시방서에 의한 예비재료 및 물품(설비용의 예비부품을 포함한다.)

자. 담당원이 지시하는 기타의 자료․재료․기구류

02000  가설공사

02010  가설공사 일반

1.  일반사항 : 공사착공 전에 가설물, 비계, 공사용 장비 및 기타 용지(用地)사용에 대한 시공계획서를

작성하여 담당원의 승인을 받는다. 공사완성물 일부를 사용시 계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

2.  자   재 : 재료는 신품을 사용하되, 사용상 지장이 없는 중고재는 담당원의 승인하에 사용할 수 있다.

02045  안전과 보양

1. 일반사항

가. 안전시설, 안전표지, 안전수칙, 화재방지, 경계신호, 조명, 가설울타리, 경비, 안전교육 계획등이 포함된다.

나. 공사실시에 따른 재해방지는 관련법규 및 기타 관계규정에 따라 적절한 대책을 강구한다.

다. 조사, 시험, 계량기 검측, 배수, 난방, 환기, 습도조절, 승강시설(자재운반용 포함), 전기배선, 조명 등의

가설공사 시설의 작동시에는 안전을 보장하는 허가서와 사본을 제출한다.

라. 가설공사 시설은 과부하, 동파, 홍수, 화재, 대지침식등 , 해로운 영향을 배제하고 보호․유지한다.

2.  방화 및 도난방지

가. 공사 현장직원에게 화재방지와 구급 및 도난방지에 대한 교육을 실시하며 이에 따른 조치를 취한다.

나. 화재 위험지역에서는 위험경고표시를 하고 화기사용을 금하며, 소화용수 및 소방호스를 비치한다.

3.  안전교육 : 현장원에게 안전규정을 주지시키고 위반시에는 교정할 수 있도록 조치를 강구한다.

4.  환경보호

4.1  환경보호 규정을 지키도록 철저히 교육시키고 대기, 수질, 토양 등의 오염가능성을 최소한으로 한다.

4.2  소음, 진동, 분진 등이 심한 기계기구는 사용을 피하되, 부득이할 경우에는 시간을 정하여 사용하도록 한다.

4.3  공사 중 발생한 폐기물은 폐기물관리법에 따라 처리하되, 그 내용 및 처리결과를 담당원에게 제출한다.

4.4  공사현장을 출입하는 장비의 세척을 위한 세륜시설을 도로와 인접한 현장출입로에 설치한다.

5.  안전시설 : 재료 및 구조 등에 대한 이 규정 이외의 사항에 대해서는 산업안전보건법에 따른다.

5.1  안전난간 : 추락의 위험이 있는 곳은 공사완료시까지 수평방향 45cm, 90cm 위치에, 수직방향 180cm 이내의       간격으로 강관(ø48.6, t : 2.4mm) 등을 사용하여 추락방지용 안전난간을 설치하여야 한다.

5.2  수평개구부 및 보호덮개 : 수평개구부에는 12mm 합판과 45×45mm 각재 동등이상의 자재를 이용 설치한다.

5.3  안전대걸이, 안전대걸이용 로프 : 높이 1.2m 이상, 수직방향 7m 이내의 간격으로 강관(ø48.6, t : 2.4mm)

등을 사용하여 안전대걸이를 설치하고, 인장강도 1.5ton 이상인 안전대걸이용 로프를 설치하여야 한다.

5.4  접근방지책 : 출입통제가 필요한 장소에는 수평방향 45cm, 90cm 위치, 수직방향 180cm 이내의 간격으로

강관(ø48.6, t : 2.4mm) 등을 사용하여 접근방지책을 설치하여야 한다.

5.5  추락방지망 : 추락방지망은 인장강도 180kg 이상 또는 동등품 이상의 것을 2개층마다 설치한다.

5.6  낙하물방지망 : 높이 10m 이내 또는 3개층마다,  내민길이는 비계 외측에서 2m 이상, 방지망의 겹침길이는       15cm 이상으로 하고 수평면과 방지망의 각도는 20ㅇ 내지 30d로 설치하고, 버팀대는 가로방향 1m 이내,

세로방향 1.8m 이내의 간격으로 강관(ø48.6, t : 2.4mm)등을 이용하여 설치한다.

5.7  방호선반 : 주출입구 및 리프트 출입구 상부 등에는 1.5cm 이상의 판재 등을 이용하여 방호선반을 설치하고       방호선반 하부 및 양옆에는 안전망을 설치한다.

02050  가설물의 철거

1. 담당원이 공사진행 또는 대지 내 건축물 사용에 지장이 있다고 인정하여 지시한 때에는 가설물의 일부 또는      전부를 신속히 철거한다. 또한, 지시가 있을 때에는 즉시 장외로 반출한다.

2. 가설물의 해체시 철거 계획에 따라 안전한 작업순서로 하며, 도피, 낙하, 추락 등의 방지 조치를 강구한다.

16000  금 속 공 사

16010  금속공사 일반

1.  일반사항

1.1  적용범위

이 시방은 철, 비철금속(경금속은 제외) 및 이들의 2차 제품을 주재료로 해서 제조한 기성 금속물, 또는 도면     및 공사시방에 따라 제작하는 금속물 등으로 타공사 시방에 기재되어 있지 않은 주로 장식, 손상방지,

도난방지 기타의 목적을 위해서 다른 부분에 부착하여 고정하는 공사 및 도금처리에 적용한다.

1.2  견본 제출 및 기타

가. 기성 금속물은 미리 견본을 제출하여 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대해 담당원의

승인을 받는다.

나. 기성 금속물 이외는 모두 원척도를 제작하고 그 제작공법에 대해 담당원의 승인을 받는다.

단, 마무리 정도는 공사시방에 따르나 필요에 따라서 견본 또는 공사시방에 따라 모형을 제출하여

담당원의 승인을 받는다.

2.  자  재

이 공사에 사용하는 철, 비철금속 및 이들 2차 제품은 소재, 제품 모두 한국산업 규격의 규정에 있는 것은 그에    따르고, 기타에 대해서는 도면 및 공사시방에 의하거나 승인을 받는다.

3.  시  공

3.1  제품의 설치

가. 금속공사에 사용되는 제품들은 수직, 수평에 맞고 또한 관련공사에 맞추어 위치에 바르게 설치한다.

나. 가능한 곳에는 감춤 앵커리지를 사용하며, 판을 보호하고 튼튼한 이음을 하기 위해 필요한 곳에 나사에 맞는      납이나 황동으로 된 와셔를 사용한다.

다. 노출된 이음부위는 정확히 맞도록 설치하고 눈에 보이는 곳, 개구에는 실란트와 조인트 충전재를 사용한다.

라. 콘크리트나 석재 또는 다른 금속이 두꺼운 역청 페인트로 코팅된 표면에 닿는 경우에는 부식이나 전기분해       작용 등으로부터 표면이 보호되도록 한다.

마. 공장맞춤 또는 조인팅에 필요한 절단, 용접, 납땜, 연마의 과정에서 손상된 마감을 보수하고 교정한 자국이       남지 않도록 마감이나 페인트의 초벌피막을 보수하여야 한다.

바. 현장에서 재마감할 수 없는 것은 전체를 재마감하거나 새로운 것으로 교체토록 한다.

사. 양질의 설치물을 만들기 위해 작업진행 과정에서 숨김 가스켓, 비틀림, 실란트, 충전재, 단열재 등을 설치한다.

3.2  녹막이처리

가. 강철제 금속제품의 녹막이처리는 도금처리 및 공사시방에 정한 것을 제외하고 모두 23010.3.7(녹막이도장)에      따라 녹막이 도료를 2회 칠한다.

나. 비철금속제품으로 이에 접하는 타재료에 의해서 부식을 받을 염려가 있는 경우에는

도면 또는 공사시방에 의해서 방식(防蝕) 처리를 한다.

다. 현장 반입 후 녹막이도장의 손상 또는 박리(剝離)부분은 보수한다.

3.3  보양 및 청소

가. 설치 완료 후 파손, 오염의 염려가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 종이헝겊, 목재등을 사용해서 보양한다.

나. 공사완료 후에는 보양재를 제거하고 청소한다. 또 필요에 따라서 왁스 등을 사용해서 닦는다.

23000  도 장 공 사

23010  도장공사 일반

1.  일반사항

1.1  적용범위 : 이 시방서는 도장공사에 적용하고, 이 시방에서 정한 바가 없는 경우에는 도면 또는 공사시방에       의한다. 이 규정에서 성능, 견본 및 시험에 대하여는 공사시방에 의한다.

2.  자  재

2.1  재  료

2.1.1  도료의 선정 : 도장재료(塗裝材料)는 한국산업규격(KS)에서 제정한 규격에 합격한 것을 사용함을 원칙으로        하고, 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 그 제조회사제품 등에 대하여 사전에 담당원의 승인을 받는다.

2.1.2  도료의 확인 : 도료는 상표가 완전하고 개방하지 않은 채로 현장에 반입하여, 즉시 KS 표시여부, 규격번호,        품명, 종별, 제조년원일, 포장의 번호 및 수량, 구성성분(안료 및 용제), 희석방법, 색명 및 번호 등에

대하여 담당원의 확인을 받는다.

2.1.3  가연성 도료의 보관 및 장소 : 가연성 도료는 전용 창고에 보관하는 것을 원칙으로 한다.

가. 반입한 도료 및 사용 중인 도료는 담당원이 승인하는 창고에 보관하고 도료창고에 “화기 엄금” 표시를 한다.

나. 도료창고는 화재에 주의하며, 그 주변에서의 화기 사용을 엄금하고, 아래 사항을 구비한다.

1) 독립한 단층건물로서 주위 건물에서 1.5m 이상 떨어져 있게 한다.

2) 건물 내의 일부를 도료의 저장장소로 이용할 때에는 내화구조 또는 방화구조로 된 구획된 장소를 선택한다.

3) 바닥은 침투성이 없는 재료를 깔고, 지붕은 불연재로 하며, 천장을 설치하지 않는다.

4) 신너 보관시 소화방법 및 기타 위험물 취급에 관한 방법에 준하여 소화기 및 소화용 모래 등을 비치한다.

2.1.4  바탕 만들기 및 바탕면에는 아래의 처리를 한다.

가. 녹․유해한 부착물 및 노화(老化)가 심한 낡은 구도막(舊途幕)은 완전히 제거한다.

나. 면의 결점(홈․구멍․갈라짐․변형․옹이․흡수성이 불균등한 곳 등)을 보수하여 면을 도장하기 좋은상태로 한다.

다. 배어나오기(浸出) 또는 녹아나오기(溶出) 등에 의한 유해물의 작용을 방지하는 처리를 한다.

라. 도장의 부착이 잘 되게 하기 위하여 연마 등의 필요한 조치를 한다.

2.1.5  바탕 및 바탕면의 건조 : 바탕을 충분히 건조시킨 후 그 다음 공정의 작업을 진행시켜야 한다.

2.1.6  환경 및 기상 : 도장 건조가 부적당할 때 또는 주위의 기온이 5℃ 미만이거나 상대습도가 85%를 초과할      때 눈, 비가 올 때 및 안개가 끼었을 때에는 담당원이 승인할 때까지 도장하여서는 안된다.

다만 별도로 재료, 제조업자의 시방서에 별도로 표시한 경우에는 예외로 한다.

2.1.7  품질의 시험 : 도료 품질에 대해 담당원이 필요하다고 인정시, 국가공인 기관에 의뢰하여 시험을 한다.

2.1.8  정벌용 도료의 조색(調色) : 정벌용으로 사용할 도료의 조색은 전문 제조회사가 견본의 색상, 광택으로

조색함을 원칙으로 한다. 다만, 담당원의 승낙을 받아 현장에서 동종 도료를 혼합하여 조색할 수 있다.

2.2  도료의 품질 : 도료의 규격, 종별의 선정,희석액의 배합비율,도료 용도의 선정 등은 도장종별표에 지시한다.

3.  시  공

가. 적용범위 : 바탕만들기가 끝난 후는 23020 이하에 규정하는 도장공정에 따른다.

나. 도장공정 : 도장공정의 각 단계마다 공법 및 주요한 도장기기(塗裝機器)에 대하여 담당원의 승인을 받는다.

다. 도료의 견본품 : 도장 도료 견본을 제출하여, 색상, 광택 등에 대하여 담당원의 승인을 받는다.

라. 도장하기 : 도장하기의 양은 표준량에 따르고, 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 붓자국 등의

결점이 생기지 않도록 균등하게 도장한다.

라. 보  양 : 도장면에 오염, 손상을 주지 않도록 주의하고, 미리 도장할 곳의 주변, 바닥 등은 보양작업을 한다.

마. 검  사 : 각 공정마다 담당원의 검사 및 승인을 받는다.

바. 정리, 정돈 및 재해방지 : 가연성 도료를 취급할 때에는 화기를 엄금하고, 도료가 묻은 헝겊 등은 산화 열의       축적으로 자연 발화가 될 우려가 있으므로 안전한 장소에 정리하고, 그 폐품은 속히 폐기 처분한다.

23015  바탕만들기 공사(면처리)

1.  일반사항 : 도장작업에 앞서 바탕만들기(면처리 또는 바탕조정, 바탕처리 등)를 한다.

2.  자    재

3.  시    공

3.1  바탕만들기 : 지시가 없을때 철재면은 3종, 아연도금면은 2종 또는 3종, 경금속․동합금면은 2종으로 한다.

표 23015.1  바탕만들기의 도장 종별

바탕의 종류	도장종류	공 법
목부, 플라스터, 모르터, 콘크리트면	1종	부분퍼티처리
	2종	전면퍼티처리
	3종	이음새 퍼티처리

23050  합성수지 에멀션 페인트 도장

1.  일반사항 : 합성수지 에멀션 페인트 도장의 도장종별은 바탕의 종류, 도장의 종별, 사용부분 및 도장횟수에       따라 내부용, 외부용 1급, 2급으로 한다. 도장의 종별은 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 2급으로 한다.

2.  자  재 : 특기시방서 참조

3.  시  공 : 도장공정, 신너 희석비율(중량비), 면처리, 도료량 표준은 표23050.1에 따른다.

표 23050.1  합성수지 에멀션 페인트 도장 공정

공 정		내 용	희석비율(중량비)	면 처 리	건조시간	도료량(kg/m2)
1	바탕처리	연마지 #100～#160		23015 의거
2	초벌도장 (1회)	합성수지 에멀션 투명	100		3시간 이상	0.08
3	퍼티먹임	합성수지 에멀션 페인트	100		3시간 이상
		물	0～5
4	연 마	연마지 #180～#240		23010.1 의거
5	재 벌	합성수지 에멀션 페인트	100		3시간 이상	0.1
		물	5～20
6	정 벌 (1회)	합성수지 에멀션 페인트	100		3시간 이상	0.1
		물	5～20

(주) 1) 에어레스 뿜도장으로 할 때의 조합비율의 표준은 뿜도장의 압력이 100～150kg/cm2 정도 일 때를 표시한 것이고               컴프레서의 압력에 따라 쓰이는 물의 양을 가감한다.

2) 1은 회반죽, 플라스터, 나무섬유판, 석고보드 등은 흡수방지도료를 도장한다. 도장횟수는 담당원 지시에 따른다.

3) 위 도장공정 내부용 KS M 5320(합성수지 에멀션 페인트), 외부용 KS M 5310(좌동(외부용))은 동일하다.

4. 주의사항

가. 5℃ 이하의 온도에서 도장시 균열 및 도막형성이 되지 않으므로 도장을 피한다.

나. 부착성을 고려하여 과다한 희석은 피한다.

다. 저장이나 수송 중 얼지 않도록 하여야 한다.(0℃ 이하일 때)

라. 모서리 등에 붓으로 새김질한 면과 로울러 도장면의 색이 차이날 수 있으므로 새김질시 동일 규격번호로

작업하여야 하며 가능한 희석하지 않고 새김질을 먼저 하여야 색깔 차이를 줄일 수 있다.

마. 시멘트 모르터면의 양생을 충분히(PH 9 이하) 해야 한다.

23060  아크릴 에나멜 도장

1.  일반사항 : 콘크리트면, 모르터면의 내수성, 내알칼리성, 내후성이 양호한 아크릴 에나멜 도장의 규정을 둔다.

2.  자    재 : 특기시방서 참조

3.  시    공 : 콘크리트, 모르터, 플라스터, 석고보드면의 아크릴 에나멜 도장 공정, 신너, 도장 희석제 비율,                    면처리, 건조시간 및 도료량의 표준은 표 23060.1에 따른다.

표 23060.1  콘크리트, 모르터면의 아크릴 에나멜 도장 공정

공 정		내 용	희석비율(중량비)	면 처 리	건조시간	도료량(kg/m2)
1	바탕처리	연마지 #80～#120		23015 의거
2	초벌도장 (1회)	아크릴수지 투명	100		4시간	0.08
		아크릴 신너	10～20
3	구멍메우기	아크릴 퍼티	100	23010.1 의거
4	연 마	연마지 #180～#240		23010.1 의거
5	초벌도장 (2회)	아크릴 투명	100		6시간 이상	0.1
		아크릴 신너	10～20
6	재벌도장 (1회)	아크릴 에나멜	100			0.12
		지정 신너	10～20
7	정벌도장 (1회)	아크릴 에나멜	100			0.12
		지정 신너	10～20

(주)  3, 4의 공정은 소지상태가 양호하거나 담당원의 지시에 따라 생략할 수 있다.

4.  주의사항

가. 밀폐된 장소나 환기가 좋지 않은 장소에서의 작업을 주의한다.

나. 스프레이시 노즐에서 실모양으로 나와 오렌지팔 현상이 일어나기 쉬우므로 주의한다.

다. 퍼티두께가 너무 두꺼워 건조가 불충분할 경우 도막이 주름, 부풀음이 일어나기 쉽다.

라. 보통 락카보다 낮은 점도의 것을 사용하여 스프레이해야 한다.(FORD CUP #4 11～12CH 정도)

23020  유성 페인트 도장(합성수지 조합페인트 도장)

1.  시  공

유성(油性)페인트 도장의 도장 종별, 도장 횟수는 공사시방에서 정한 바가 없을 때는 다음과 같이 시공한다.

1.1  목부 유성페인트 도장

목부 유성(조합)페인트 도장의 공정, 희석비율, 면처리, 건조시간 및 도료량의 표준은 표 23020.1에 따른다.

표 23020.1  목부 조합페인트 도장 공정

공 정		내 용	희석비율 (중량비)	면 처 리	건조시간	도료량 (kg/m2)
	바탕조정	연마지 #120으로 연마		23015 의거
	초벌도장 (1회)	조합페인트 목재 프라이머 백색 및 담색 (KS M 5318)	100		24시간	0.1
			신너 0～10
	나뭇결메꾸기	합성수지 퍼티	100		24시간
	연 마	연마지 #180		23010.3 의거
	재벌도장 (1회)	조합페인트 (KS M 5312)	100		12시간	0.12
			신너 0～10
	정벌도장 (2회)	조합페인트 (KS M 5312)	100		12시간	0.12
			신너 0～10

(주)  퍼티작업 필요시 및 담당원의 지시에 추가로 산정한다.

1.2  철부도장

철부의 조합페인트 도장의 공정, 도료, 희석비율, 면처리, 건조시간 및 도료량은 표 23020.2에 따른다.

표 23020.2  철부 조합페인트 도장 공정

공정	내 용	연마지 #120～180으로 연마		면 처 리	건조시간	도료량 (kg/m2)
1	바탕조정	연마지 #120으로 연마		23015 의거
2	녹막이도장 (1～2회)	광명단 조합 페인트 (KS M 5311)	100		48시간 수지에 따라 차이가있음	0.1
		아연말 프라이머 (KS M 5325)	페인트 신너
		징크로아연메이트방청 (KS M 5323)	0～10
3	구멍메꿈	합성수지 퍼티	100
4	연 마	연마지 #180		23010.3 의거
5	재벌도장 (1회)	조합페인트 (KS M 5312)	100		12시간	0.12
			신너 0～10
6	정벌도장 (1회)	조합페인트 (KS M 5312)	100		12시간	0.12
			신너 0～10

1.3  아연도금면 도장

아연도금면의 유성페인트도장의 공정, 도료, 도료의 희석비율, 면의 처리, 건조시간 및 도료량의 표준은

표 23020.3에 따른다.

표 23020.3  아연도금면의 조합페인트 도장 공정

공 정		내 용	희석비율(중량비)	면 처 리	건조시간	도료량(kg/m2)
1	바탕조정	연마지 #120	-	23015 의거
2	녹막이도장 (1회)	에칭 프라이머 (KS M 5337)	100		12시간	0.09
			신너 0～10
3	녹막이도장 (2회)	아연말 프라이머 (KS M 5325)	100		48시간	0.1
			신너 0～10
4	재벌도장	조합페인트 (KS M 5312)	100		12시간	0.12
			신너 0～10
5	연 마	연마지 #180～240으로 가볍게 연마		23010.3 의거
6	정벌도장	조합페인트 (KS M 5312)	100		12시간	0.1
			신너 0～10

1.4  주의사항

가. 조합페인트의 조색(調色)

정벌도장에 쓰는 조합페인트는 전문 제조회사가 소요의 색상과 광택으로 조합함을 원칙으로 한다.

도장업자가 조색할 때에는 담당원의 승인을 받아 작업한다.

나. 사용하기 전에 균일상태로 잘 혼합, 섞은 후 사용한다.

다. 도장할 바탕은 기름, 먼지, 녹, 기타 오염물을 완전히 제거한 후 도장한다.

라. 희석은 해당 신너로 10～20% 정도 희석하여 사용한다.

마. 목재에 도장할 때는 KS M 5318(조합페인트 목재용 백색 및 담색)을 사용하고 철재를도장할 때는 KS M 5424      (광명단 페인트), KS M 5323(크롬산아연 방청 페인트) 및 일반유성계 방청 프라이머를 이용하며 하도가

완전히 건조된 후 상도로 사용한다.

바. 오래된 구도막 위에 다시 도장할 경우는 구도막을 #320～400 샌드페이퍼로 연마한 후 도장한다.

사. 도료는 사용후 완전히 밀폐하여 화기로부터 멀리한다.

아. 재도장 간격을 준수하여 얇게 도장한다.