「인천2호선 석남역 등 2개역 엘리베이터 로프 커팅 및 교체공사」

공 사 시 방 서

2020. 6.

	[2호선시설관리센터]

제 1 장  일 반 사 항

제1조 적용범위

본 시방서는 인천교통공사 2호선시설관리센터(이하 “발주처”라 한다)가 발주하는『인천2호선 석남역 등 2개역 엘리베이터 로프 커팅 및 교체공사』에 적용하며 우리공사와 계약을 체결하는 업체(이하 “계약상대자”라 한다)간 계약의 일부가 됩니다.

제2조 개요

① 공 사 명 : 인천2호선 석남역 등 2개역 엘리베이터 로프 커팅 및 교체공사

② 목    적 : 승강기의 원활한 운행과 안전사고를 예방

③ 공사범위

가. 메인로프 교체 : 4대

나. 메인로프 소켓 교체 : 4대

다. 메인로프 커팅 : 3대

제3조 적용범위

① 본 시방서는 『인천2호선 석남역 등 2개역 엘리베이터 로프 커팅 및 교체공사』에 적용합니다.

② 관계법령 또는 별도로 정한 규격을 제외하고는 본 시방서에 준해 시공합니다.

③ 본 공사는 안전행정부가 고시한 승강기 검사기준에 적합하게 시공하고,

기타 필요한 사항은 시방서 등을 참고합니다.

④ 본 시방서에 누락된 점이 있더라도 계약상대자는 발주자의 요구대로 시방서가

의도한 바와 같이 안전한 승강기 메인로프 교체공사가 될 수 있도록 하며,

승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준에 적합하여야 합니다.

제4조 공사기간 : 착공일로부터 25일

제5조 공사시 제출서류

① 착공시 제출 서류 : 각 2부

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 서류를 제출하여 감독관의

승인을 득한 후 착수하여야 합니다.

가. 착공계

나. 현장대리인계

다. 착공내역서

라. 공사 예정공정표

마. 기타 감독관이 요구하는 서류

② 준공시 제출 서류 : 각 2부

가. 준공계

나. 준공검사원

다. 준공사진첩(파일1, 서면 2)

라. 작업일보(공사기간 중 매일 제출)

제6조 사용자재

① 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS규격 또는 안전행정부가 고시한 검사기준의 형식승인을 취득한 제품을사용하여야 하며 해당 제품이 없을 경우에는 동등 이상품의 우수제품을 사용하여야 합니다.

② 계약상대자대상자는 공사감독관의 승인을 받아 공사현장에 자재를 반입하여야 하며, 불합격 판정을 받은 자재는 지체없이 공사현장 밖으로 반출하여야 합니다.

③ 현장에 반입된 자재는 즉시 제작사의 시험성적서 등 제반자료를 첨부하여 자재검수 요청서를 첨부하여 검수를 마쳐야 합니다.

④ 공사 중 발생하는 각종 폐기물 및 폐자재는 일정장소에 집결시켜 보관 및 반출하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자의 부담으로 합니다.

⑤ 철거된 승강기의 폐로프는 교체되지 않은 승강기의 원활한 운행을 위해 교체 완료시까지 보관한 후 교체공사 완료 후 일괄 처리합니다.

⑥ 폐자재에서 발생하는 고철류는 계약상대자 귀속으로 합니다.

제7조 책임기술자 및 종사원

① 계약상대자는 공사현장에 기술자격이 있는 시공관리책임자를 작업 시 현장에 상주시켜야 합니다.

② 현장 작업원은 신원이 확실한 자로 공사감독관의 요구에 순응하여야

하며, 계약상대자는 이에 대한 관리를 철저히 하여야 합니다.

제8조 현장 안전관리

① 계약상대자는 산업안전보건법, 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 인천 교통공사의 안전관리 매뉴얼 등 제반 안전규정을 준수하여야 합니다.

② 계약상대자는 시공에 따른 위험이 있는 장소에는 적합한 안전설비를 사용하여야 하며, 특히 추락위험이 있는 장소나 고소작업 시 ‘A형’이나 ‘일자형’사다리는 사용할 수 없으며, 필요한 추락방지 조치를 하고 관련규정에 적합한 작업대를 사용하여야 합니다.

③ 시공과정에서 안전관리 매뉴얼과 관련된 안전수칙, 교육 및 협의사항 미이행 등 안전관리 소홀로 발생한 인적, 물적 피해에 대해서는 계약상대자의 부담으로 즉시 원상복구 또는 피해 보상을 하여야 하며 모든 민․형사상의 책임을 져야 합니다.

④ 작업 시에는 지하철 이용시민에게 불편을 주는 일이 없도록 해야 하며 작업장 주변에 안전 펜스를 설치하는 등 사전에 안전조치를 취한 후 작업에 임하여야 합니다.

제9조 시공관리

① 계약상대자는 공사 전 관계설비의 계통을 숙지하고 공사와 관계되는 제 규정에 따라서 모든 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 설치합니다.

② 계약상대자는 감독관이 부실 또는 부정이라 인정하는 공사는 감독관의 요구에 따라 즉시 공정에 차질이 없도록 재시공, 개수 또는 보수하여야합니다.

③ 계약상대자는 설계 및 시방서에 명시되지 않은 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되지 않은 사항은 감독관의 요구에 따라 보완 시공하여야 하며, 시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없는 경우, 의문이 생겼을 경우, 해석상의 의견차이가 있을 경우는 감독관과 협의하여 추진합니다.

④ 공사수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사 등 타 관련공사의 협의를 요할 경우는 사전에 감독관과 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 합니다.

⑤ 현장사정으로 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법의 사소한 변경 등은 감독관의 요구에 따르며, 변경된 공사금액은 관련규정에 따릅니다.

⑥ 공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 경우에는 손괴물에 대하여 칼라사진으로 기록을 남기고 즉시 감독관의 요구에 따라 복구, 재시공 또는 변상하여야 하며 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담합니다.

⑦ 계약상대자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고등 일체에 대하여 모든 책임을 지며 발주처에 손해를 입혔을 경우에는 감독관이 지정하는 기일 내에 이의 없이 변상하여야 합니다.

제6조 성능보장 및 하자보수

① 품질보증 기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여       무상으로 보수, 교체하여야 합니다.

② 품질보증기간은 검수 완료일로부터 3년이며, 물품 세부사항에 별도       기간이 명기되어 있는 물품은 그 기간을 보증기간으로 합니다.

③ 단, 보증기간이 1년 미만일 경우 시방서에 명기된 기간을 우선합니다.

제 2 장  특 기 사 항

제1조 적용범위

본 시방서에서 언급되지 아니한 사항은 다음 규격에 따릅니다.

① 전기식 엘리베이터 기준(행정안전부 고시)

② 한국산업규격(KS), 국제저기표준(IEC), 유럽전기표준(CENELEC)

③ 기타 관련 규격

제2조 공사대상

① 메인로프 교체 : 석남역 엘리베이터 3대(#3,5,6호기)

서부여성회관역 엘리베이터 1대(#6호기)

② 로프 체결용소켓 교체 : 4대(메인로프 교체호기)

③ 메인 로프 커팅 : 서부여성회관역 엘리베이터3대(#3,4,5호기)

제3조 승강기 사양

구분		주요 제원
사양	승강기 종류	승객용 엘리베이터 17인승 1150kg
	속도/대수	60m/min
	제어방식	V.V.V.F, 로프식, 동력 – 7.1kW
	로프규격	와이어로프(마심, 비도금), Ø10 × 8 × S19
	제조사	금영제너럴
전원	동력전원	3상 380V 60Hz
	조명전원	단상 220V 60Hz
기타 사항	권상기	금영제너럴 구동모터 (WIN3000)
	메인로프	Ø10 × 5본 × 75m(375m)
	층수	B1(대합실) ~ 1층(지상층)

제4조 공사범위

구 분		규 격	수량	단위	수량	비고
메인로프 교체	석남역 3,5,6호기	D10∅×75M×5본	3대	M	1,125
	서부여성회관역 6호기	D10∅×75M×5본	1대	〃	375
소켓 교체	메인로프교체대상4대	-	4대	개	40
메인로프 커팅	서부여성회관역 3,4,5호기	-	4대	대	-

제5조 시공 기술사항

① 와이어로프 운반 및 재단

가. 와이어로프를 높은 곳에서 내릴 때 지면에 떨어뜨려서는 안 되며

널판지를 이용하여 굴려 내리도록 하여야 합니다.

나. 와이어로프를 울퉁불퉁한 땅 위에 굴리거나 끌어서 운반하지 않도록 합니다.

다. 와이어로프를 풀 때에는 로프에 꼬임(자전)이 생기지 않도록 합니다.

라. 와이어로프를 재단할 때 로프에 비틀림을 주어서는 안 됩니다.

마. 와이어로프 재단 시 사전 실측을 통하여 정확한 길이를 재단하여 로프길이가 부족함이 없도록 하여야 합니다.

② 메인 로프 커팅 및 교체

가. 메인로프 규격은 KSD3514에 적합해야하며, 안전율은 10이상이어야 합니다.

나. 로프의 끝단은 1본마다 소켓딩하여 바빗 채움이나 쐐기타입 소켓을 하여 빠지지 않도록 하며, 카 균형추 또는 로프의 움직이지 않는 부분의 현수점에 금속시스템에 의해 견고하게 고정되어야 합니다.

다. 심한 진동이 있는 경우에도 권상기의 쉬브 홈에서 주 메인로프가 벗겨지지 않도록 설치합니다.

라. 메인로프 설치 후 균형추와 완충기 사이의 거리는 승강기 검사기준에 적합하여야 합니다.

마. 메인로프 교체 후 모든 로프가 균등한 장력을 받도록 조정하여야 합니다.

바. 승강기 설치 준공 후 1년 이내 1회 승강기 로프 장력 조정 작업 및 로프 커팅 작업을 하여야 합니다.

제6조 재료의 시험

① 사전 시험한 재료가 있을시 시험성적서를 첨부하여 반입 하여야 합니다.

② 각 호기별 균형추측 런바이 측정치를 측정하여 준공서류에 제출하여야 합니다.

제7조 현장의 안전조치

메인로프 교체시 승강기와 균형후의 추락 및 탈락을 방지하기 위하여 상부에는 고정용 체인블럭을 설치 고정하고, 하부에는 버팀용 각재나 파이프를 설치하여 각종 안전사고가 발생하지 않도록 공사 전 시설합니다.

제8조 기타사항

본 시방서 및 설계도서에 표기된 내용 이외에 원활한 작업 진행을 위해 불가피하다고 판단되는 경미한 사항은 “발주처”와 협의하여 처리합니다.