용 도 설 명 서
1. 품 명	영 문	elevator
	국 문	승강기
2. 규격(성능 및 사양) - 비상용 / 15인승 / 60m/min / 1~9층: 1대(신소재-비상용) - 인승용 / 18인승 / 60m/min / 1~9층: 1대(신소재) - 인승용 / 18인승 / 60m/min / 1~4층: 2대(생명과학동, 지구환경동) - 인승용 / 21인승 / 60m/min / 1~5층: 1대(기계공학동) - 인승용 / 15인승 / 60m/min / 1~4층: 2대(금호관, LG도서관A동) - 인승용 / 15인승 / 60m/min / 1~3층: 2대(삼성환경, LG도서관B동) - 인승용 / 18인승 / 60m/min / 1~5층: 2대(전컴A동, 전컴C동) - 인승용 / 21인승 / 30m/min / 1~4층: 1대(금호연구관) - 인승용 / 26인승 / 60m/min / 1~4층: 1대(삼성환경)
3. 용도설명 - 승강기 안전검사 기준에 적합한 부품 교체하여 정밀안전진단 검사 기준 충족
4. 기타 참고사항(기대효과 등) - 안전기준이 강화 된 부품 교체로 안전사고 예방 2020년 6월 15일 부서장(연구책임자) : 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(15인승, 1~9층, 60m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(15인승, 1~9층): 인승용 승강기(비상용) - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 부품제작 및 설치, 설치검사 - 모델인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한: 계약일로부터 120일 이내	1SET	신소재(비상용)
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(18인승, 1~9층, 60m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(18인승, 1~9층): 인승용 승강기 - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 제작 및 설치, 설치검사 - 모델인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한: 계약일로부터 120일 이내	1SET	신소재(일반용)
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(18인승, 1~4층, 60m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(18인승, 1~4층): 인승용 승강기 - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 제작 및 설치, 설치검사 - 모델인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한: 계약일로부터 120일 이내	2SET	생명과학동, 지구환경동
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(21인승, 1~5층, 60m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(21인승, 1~5층): - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 제작 및 설치, 설치검사 - 모델인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한: 계약일로부터 120일 이내	1SET	기계공학동
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(15인승, B1~3층, 60m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(15인승, B1~3층): 인승용 승강기 - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 제작 및 설치, 설치검사 - 모델인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한: 계약일로부터 120일 이내	2SET	금호관 LG도서관A동
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(15인승, 1~3층, 60m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(15인승, 1층~3층): - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 제작 및 설치, 설치검사 - 모델인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한: 계약일로부터 150일 이내	2SET	삼성환경동 LG도서관B동
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(18인승, 1~5층, 60m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(18인승, 1~5층): - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 제작 및 설치, 설치검사 - 모델인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한 1.전컴A동: 계약일로부터 120일 이내 2.전컴C동: 계약일로부터 150일	2SET	전컴A동 전컴C동
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(21인승, B1~3층, 30m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(21인승, B1~3층): 인승용 승강기 - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 제작 및 설치, 설치검사 - 개별인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한: 계약일로부터 150일 이내	1SET	금호연구관
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 승강기(26인승, 1~4층, 60m/min) 부품 교체
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature ① 제품 설명 및 특징 2. Specification ① 상세규격 ② 설치조건 ③ 보증기간, 납품기한	승강기(26인승, 1층~4층): 승객화물용 - 제어반(자동구출운전수단 포함) - 권상기 - 제동장치 - 조속기 - 메인로프 - 가이드롤러 - 주행케이블 - 피트점검용 사다리 - 층표지판 - 카, 카도어, 카도어 인버터, 승강장 도어 - 운전반 및 조작반 - 상방틀(방화인증제품), 문턱 - 비상통화장치 - 각종 표시기 및 호출 버튼 - 파킹스위치, 비상정지스위치, 리미트 스위치 등 - 상세 규격은 시방서 참조 - 현장 실측 후 제작 및 설치, 설치검사 - 모델인증 적용 - 시설관리동 승강기 관리시스템 연결 - 보증기한: 설치검사 합격일로부터 3년 - 납품기한: 계약일로부터 150일 이내	1SET	삼성환경동
2020년 6월 15일 부서장(연구책임자): 김 일 영