중앙로역 E/S 3호기 디딤판체인 교체공사

공   사   설   명   서

	대전광역시도시철도공사
	시설환경처 기계환경팀

순      서

제1장 설계 설명서	-------------------------------------------------	1 ~ 2
제2장 일반 설명서	-------------------------------------------------	3 ~ 11
제3장 특기 설명서	-------------------------------------------------	12 ~ 15

제1장 설계 설명서

1. 건  명 : 중앙로역 에스컬레이터 3호기 디딤판체인 교체공사

2. 목  적

장기간 사용에 따른 롤러가 마모, 파손되어 안전성이 저하된 에스컬레이터 디딤판체인을 적기에 교체하여 정상 기능을 유지하고, 이용자 안전 확보와 기기의 수명연장을 도모하고자 함.

3. 대  상

가. 중앙로역 1대 에스컬레이터 디딤판(엑슬)체인 및 디딤판롤러

역 명	수 량	디딤판수	층 고	보수내용	규 격
중앙로역	3호기	120장	10M	디딤판체인(120 AXLE) 및 디딤판롤러(240 EA) 교체	<디딤판체인> 1200형 19Ton (현대) <디딤판롤러> 76mm×22mm, 6203RS

4. 공사내용

가. 작업 장소 안전차단막 설치

나. 안전브러쉬 철거 및 재설치

다. 디딤판 120장 분해 및 정비, 재설치

라. 디딤판 체인 120AXLE 철거 및 신품 설치

마. 디딤판 롤러 240EA 교체

바. 트러스 및 주행로 정비, 상‧하부 기계실 내부 청소

사. 마모 또는 노후 데마케이션 등 소모품 교체

아. 시운전

ㅡ 1 ㅡ

5. 참가자격

조달청 입찰참가 자격등록 및 나라장터 이용자 등록을 필하고, 승강기설치공사업 등록업체로서 주된 영업소를 대전광역시에 둔 업체

6. 준공기한 : 착공일로부터 29일

제2장 일반 설명서

1. 적용 범위

가. 본 내용서는 대전도시철도『중앙로역 에스컬레이터 3호기 디딤판체인 교체공사』를 위한 전반적인 계약 이행사항에 적용합니다.

나. 이 계약을 수행함에 있어 특별히 정한 것을 제외하고는 아래의 법과 규정 등을 따라야 합니다.

1) 승강기 안전관리법

2) 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정

3) 교통약자 이동편의 증진법

4) 전기설비기술기준

5) 건축공사(기계부분) 표준시방서

6) 산업안전보건법

7) 근로기준법

8) 철도안전법령

9) 대전도시철도공사 철도안전관리 체계 및 관련 운영절차

10) 대전도시철도공사 도시철도안전관리 규정․시행내규

11) 대전도시철도공사 작업안전내규

12) 대전도시철도공사 안전지도 점검 활동 내규 등

2. 용어의 정의

가. 발주처

발주처라 함은 해당공사의 시행주체인 대전도시철도공사를 말하며, 시공자에 대한 계약당사자로서“발주자”라고도 합니다.

나. 시공자

시공자라 함은 발주자로부터 공사를 도급받아 공사를 시행하는 발주자의 계약대상자이며“수급인”또는“계약자”라고도 합니다.

다. 감독원

감독원이라 함은 대전도시철도공사 사장이 임명한 금번 에스컬레이터 디딤판체인 교체공사 감독수행원을 말합니다.

라. 제작사

공사에 사용할 제품을 제조 또는 제작업체를 말하며, 장비별 구분 없이“제작자”라고 부릅니다.

마. 납품자

납품자라 함은 공사에 사용할 제품을 공급하는 업체로서 납품업자 또는 공급업자를 말합니다.

바. 공사계약문서

공사계약문서라 함은 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약   일반설명서, 공사계약 특기설명서로 구성되며 상호보완의 효력을 가집니다.

3. 단 위

이 공사와 관련된 길이, 중량, 용적 및 기타 단위는 미터법과 표준규격 적용을 원칙으로 하되 불가피한 경우 발주처와 협의하여 조정 할 수 있습니다.

4. 시공 계획

가. 수급인은 계약 체결 후 아래 내용을 포함한 착공계를 제출하여야 하며, 준공기한 내에 공사를 완료할 수 있도록 만전을 기하여야 합니다.

1) 착공계

2) 현장대리인계

3) 예정 공정표

4) 기타 감독 부서에서 필요로 하는 자료

5. 현장 대리인

가. 수급인의 현장 대리인은 시공회사의 정규사원 또는 임원으로 임명

하여야 하며, 작업 중 일 때는 주․야를 불문하고 현장에 상주하여 기술지도 및 종사원 지휘에 최선을 다하여야 합니다.

나. 현장 대리인은 공사현장을 관리하며, 관계 서류의 작성, 시공, 각종 검사의 입회 및 시운전에 대한 책임을 져야 합니다.

다. 본 공사의 현장 대리인을 교체할 경우 교체 내용을 서면으로 제출하여야 합니다.

라. 현장 대리인의 자격이나 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판정 시는 우리공사의 교체 요구에 응하여야 합니다.

6. 현장조사

수급인은 계약 후 현장을 사전에 답사하여 디딤판체인 규격 및 치수를 확인하고, 정확한 설치가 될 수 있도록 하여야 하며, 당초와 변경이 있을 시 감독원에게 보고 후 설계제작에 반영하여야 합니다.

7. 수급인의 의무

가. 수급인은 계약체결 후 반드시 현장을 확인 점검하고 감독원이   지정한 기일 내에 관련도면 및 예정공정표를 공사에 제출하여  승인을 받아야 합니다.

나. 자재 변경이 필요한 때에는 성능을 확인할 수 있는 공인검사기관의  시험성적서를 사전에 감독원에 제출하여 승인을 받아야 합니다.

다. 감독원의 검사 또는 승인을 받고 설명서 및 관련법에 따라 공사를  수행하였더라도 시운전 또는 종합적인 검사에서 하자 등이 발생하였을 때 책임은 전적으로 수급인에게 있으며, 무상으로 보완하여야 합니다.

라. 수급인은 설명서에 누락된 사항이라도 성능 개선 및 공사 여건상 필요한 경우 사전에 보고하여 감독원의 지시에 따라야 합니다.

마. 수급인은 고객의 불편을 최소화 할 수 있도록 주된 작업을 야간에 시행하고 안전사고 예방조치를 철저히 이행하여야 하며, 계약 중 사고가 발생할 경우 민, 형사상 모든 책임은 수급인에게 있습니다.

8. 도면 승인

수급인은 착공일로부터 7일 이내에 기기의 제작, 설치 및 공정에 관하여 아래의 승인도면을 제시하여 공사의 승인을 받아 제작에 임하여야 합니다.

가. 디딤판(엑슬)체인 도면

나. 예정공정표

다. 중간검수 일자(단, 제작업체 등 사정으로 중간검수가 어려울 경우      자재 안전인증서 및 시험성적서 제출로 대체 가능)

9. 안전 관리

가. 수급인은 노동법등 기타 관계법령에 따라 관리를 행하며 다음 사항을 준수하여야 합니다.

1) 노무자, 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 공사장의 청소

4) 공사장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및 유사시 대책마련

5) 수급인은 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 합니다.

6) 공사 중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및 의료시설을 준비하여야 합니다.

나. 수급인은 검사 및 시험 완료 후 합격된 반입 자재를 지정 장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 하며, 불합격된 것은 즉시 장외로  반출하고 합격품을 납품하여 공사에 지장이 없도록 하여야 합니다.

다. 수급인은 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및  공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한  보안대책을 수립하여야 합니다.

라. 수급인은 본 공사가 야간(열차 운행 종료 후)에 시행됨을 숙지하고  노무자 관리에 만전을 기하여야 합니다.

마. 야간작업 종료(영업개시 전) 후 현장정리를 철저히 하여 열차운행 및

영업에 지장이 없도록 하며, 이를 준수하지 못해 발생하는 모든 안전사고 및 민원관계에 대해서는 수급인이 일체의 책임을 져야 합니다.

바. 수급인은 열차운행을 위해 야간작업 종료(영업개시 전) 후 일체의  공기구 및 공사자재를 정리하여 임시 지정 장소에 보관토록 하여야 하며, 작업 시 승객의 통행에 지장을 주지 않도록 하여야 합니다.

사. 작업 상 유지, 화기(용접 등) 등을 취급할 경우에는 반드시 적합한 소화기를 비치하여야 한다. 특히 작업 중 또는 작업 후 화재 등의   안전관리에 각별히 유의하여야 합니다.

10. 사고 및 재해 방지 대책

가. 수급인은 안전 수칙을 준수하고 감독원과 안전에 대한 협의 등 재해사고 방지에 만전을 기하여야 합니다.

나. 수급인은 시공 도중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전관리 수칙의 제반 이행사항을 충실히 지키도록 종사원에게 반복 교육을 실시하고, 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독원과 충분한 협의를 하여 안전 대책을 강구한 후 작업 하여야 합니다.

다. 수급인은 종사원이 행하는 모든 작업이 충분히 밝은 상태에서 시행하도록 하여야 합니다.

라. 수급인은 사고 발생 시의 대책 및 관련기관(공사, 병원, 경찰서, 소방서 등)에 연락하는 방법 등을 종사원에 주지시켜야 합니다.

11. 공사의 시행

가. 수급인은 본 공사와 관련되는 타 공사 수급인과의 상호간에 긴밀한 연락과 협의로 공사 시행에 만전을 기하여야 하며, 수급인은 공사가 지연된다고 판단될 때에는 상세한 사유를 감독원에 보고하고 공정만회에 최선을 다하여야 합니다.

나. 공사 진행 중 발생되는 민원에 대하여는 수급인의 책임 하에 공정계획에 차질이 없도록 조속히 수습, 해결하여야 합니다.

다. 수급인이 불완전한 시공을 하거나 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며 또한 감독원의 결정에 따라 공사의 내용 및 방법을 변경 할 수 있습니다.

라. 본 공사와 관련하여 각종법령 및 규정에서 정하는 수속은 수급인 책임 하에  수행하여야 하며, 허가수속이 완료된 후에는 관공서에서 발행된 인․허가 관련 서류 일체를 지체 없이 스크랩하여 감독원에게 제출하여야 합니다.

마. “라” 항과 관련되는 수속절차는 해당 공정 전에 완료하여 준공에 지장이 없어야 하며 수속지연 등으로 인한 공사 시행의 차질 발생에 대한 책임은 수급인이 져야 합니다.

바. 수급인은 공사 시행 전에 공종별 주요 사항에 대하여 감독원과 충분히 협의 후 시행하여야 하며 임의 시공에 따른 하자와 시설물에 대한 손상은 수급인 부담으로 지체 없이 시정하여야 합니다.

사. 공사에 필요한 조사 측량은 수급인 부담으로 행하여야 하며 그 결과를   감독원에게 보고하여야 합니다.

아. 수급인은 공사의 진행사항, 자재 사용내역을 매일 작성하여 감독원의 지시를 받아야 하며 이러한 내용이 기록된 공사일보를 감독원에게   제출하여야 합니다.

자. 수급인은 착공부터 준공까지 공사와 관련되는 모든 사항에 대하여  수급인 책임하에 빠짐없이 기록하고 사진 촬영하여 감독원에게 제출하여야 합니다.

차. 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가 시설물을 설치할 경우 설치 장소, 방법 등 제반사항은 감독원과 협의하여 시행하며 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료 저장소 등은 불연재를 사용하고 화재  예방을 위하여 소화기를 비치하여야 합니다.

카. 공사가 완료되었을 때에는 작업구간에 대한 정리 정돈 청소를 깨끗이   해야 합니다.

12. 시공의 확인 및 입회 검사

수급인은 다음 사항에 대하여는 감독원의 확인 및 입회 검사를 받은 후 다음 공정을 시행하여야 합니다.

가. 준공 후 외부에서 점검이 곤란한 작업.

나. 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 사항.

13. 사용 자재 및 검사

가. 본 공사에 공급될 자재는 한국산업규격 KS B 6853(에스컬레이터 디딤판체인)에서 규정한 재질, 규격 및 성능 등의 규격에 맞는 제품 또는 교체 대상 에스컬레이터의 기존 디딤판(엑슬)체인과 동등 이상의 제품으로 안전인증서 및 부속 시험성적서 등을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 제작하여야 하며, 디딤판 체인에 사용하는 롤러는 우레탄 재질로서 에스컬레이터용 체인롤러에 적합하여야 한다.

나. 감독원은 수급인이 반입한 재료에 대하여 이상이 있다고 판단될 경우 관계기관에 검사 및 시험을 의뢰 할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 수급인이 부담하여야 합니다.

다. 수급인이 구입하여 사용하는 자재는 신품으로써 기계 및 재료는 사용 전에 감독원의 검사를 득한 후 사용하여야 합니다.

라. 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 감독원의 검사 및 확인을 득하지 않고 사용한 자재에 대하여는 감독원의 지시에 따라 철거, 재시공하여야 합니다.

마. 수급인은 각종 반입 자재에 대한 검수 및 수불 확인이 용이하도록 자재 수불부를 비치하고 감독원의 확인을 받아야 합니다.

바. 주요자재 및 기기제작의 품질을 위하여 중간검사 일정을 승인도서에 제시하여야 하며, 검사에 필요한 비용은 수급인 부담으로 하여야 합니다.

14. 자재 운반

가. 철재류 등은 지상으로 끌거나 던지는 사례가 없도록 하고 훅크 및 기타 운반 기구에 의한 손상이 발생하지 않도록 운반하여야 합니다.

나. 기타 자재는 감독원의 지시에 따라 파손되지 않도록 포장 또는 Grouping하여 운반하여야 합니다.

다. 중량물 운반 시에는 특히 안전에 주의하여야 하며 타 시설물에 파손이 없도록 하고 타 시설물 손괴 시 이에 대한 책임은 수급인이 져야 합니다.

15. 공사 기간의 연기 및 중지

공사 시행 중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 공사를 중지 또는 연기할 수 있습니다.

가. 설계 변경으로 인하여 공사 기간이 연장을 요할 경우

나. 관련 공정의 공사 지연으로 시공이 불가할 경우

다. 기타 공사 사정으로 공사가 지연될 경우

16. 설계변경 및 정산

본 공사 시행 중 다음과 같은 사항이 발생되는 경우에는 설계 변경할 수 있습니다.

가. 주요 구조물의 변경 및 현장의 조건 변경

나. 주요 공법의 변경

다. 공사의 사정에 의해 설계 변경이 불가피한 경우

라. 기타 계약서에 명기된 설계 변경요건인 경우

17. 하자기간

가. 본 설명서에 의하여 에스컬레이터 디딤판체인 교체의 하자보증기간은 준공일로부터 3년으로 합니다.

나. 디딤판체인 교체와 관련한 모든 장애에 대하여는 수급인의 책임으로   전량 무상 수리․교체하여야 합니다.

다. 하자보증기간 내 발생한 설계․재료 및 제작 불량 등 수급인의 귀책사유로 발생한 고장에 대하여는 수급인이 모든 책임을 지며, 무상으로 수리․개조 또는 교체하여야 합니다.

18. 납품 시 제출서류

본 건이 완성 되었을 때 수급인은 공사에 아래 서류를 제출하여야 합니다.

가. 도면 : 1부

나. 제작 및 설치공정 사진대장 : 1부

다. 승강기부품(디딤판체인) 안전인증서 및 부속 시험성적서 : 1부

라. 폐기물(고재) 처리 증빙서류 : 1부.

제3장 특기 설명서

1. 작업준비

가. 공사구간 내에는 관계자 외에 출입을 제한하는 가설 울타리를 설치하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

나. 공사 착수 전 안전펜스 등에 작업안내문을 잘 보이는 곳에 부착 하여야 합니다.

다. 공사에 필요한 공구류 및 자재는 사전에 빠짐없이 준비하여 작업지연으로 인한 고객의 불편이 가중되지 않도록 공사를 원활하게 진행하여야 합니다.

2. 철거 및 운반

가. 디딤판체인 교체를 위해 해체되는 디딤판 등 각종 부속품은 재사용에     지장이 없도록 분해하고 통행에 지장이 없는 곳에 안전하게 보관     하여야 합니다.

나. 폐체인 등 재사용이 곤란한 철거품은 통행에 지장을 주지 않도록  안전하게 반출하여 안전사고 및 승객불편을 예방해야 합니다.

다. 디딤판체인 등 중량물을 운반할 때에는 운반자 및 통행인의 안전사고에 유의하여 이동하여야 합니다.

라. 폐자재 반출 중 물적 또는 인적 피해가 발생하였을 때에는 우리공사의 감독 하에 수급인 부담으로 원상복구 및 보상해야 합니다.

마. 철거품의 운반 시에는 기름 등 오염물질이 바닥에 떨어져 오염되지 않도록 주의하여야 하며, 오염된 경우에는 즉시 깨끗이 제거하여야 합니다.

바. 운반 중 계단의 모서리나 기타 기설물의 파손이 발생하지 않도록 조심하고 작업자 부주의로 파손된 경우에는 수급인의 부담으로 원상 복구하여야 합니다.

사. 철거 한 디딤판체인 등 폐자재와 폐기물 처리비는 계약금에 포함 또는 정산된 것으로 보고 수급인 책임으로 처리하여야 합니다.

3. 자재, 공구 반입 및 설치

가. 공사 수행을 위한 자재 및 공구 등의 현장반입은 지하철 고객의 통행에 지장이 없도록 시행하여야 하며, 보관이 필요한 때에는 통행과 지하철 업무에 지장이 없는 곳에 수급인 관리책임으로 안전하게 보관하여야 합니다.

나. 자재의 반입에서 준공시점까지 천정판이나 바닥 등 타 시설에 손상이 발생치 않도록 필요한 경우 수급인 부담으로 적합한 안전조치를 이행하고 공사를 수행하여야 하며, 타 시설의 손상이 발생된 때에는 즉시 수급인이 원상 복구하여야 합니다.

4. 안전브러쉬 철거 및 설치

가. 안전 브러쉬를 철거할 때에는 사전에 위치를 표시하여 조립 시  위치가 바뀌지 않도록 조치하고 철거와 이동, 보관, 재설치 할 때에도 손상 또는 홀더가 변형되지 않도록 조치하여야 합니다.

나. 안전브러쉬를 재 설치 할 때에는 반드시 원위치에 조립하고 고정용  볼트가 돌출되거나 탈락되지 않도록 견고하게 고정하여야 합니다.

5. 디딤판(Step) 분해 철거 및 설치

가. 디딤판의 분해 또는 철거 작업 시 클리트 및 라이저 부분에 찍힘이나 파손이 발생하지 않도록 주의하고 적재하여 보관할 때에도 무너지거나 파손되지 않도록 사전에 예방하여야 합니다.

나. 디딤판을 재 설치할 때에는 체인과 디딤판 간 좌/우측 거리를 일정하게 배치하여 고정하고 디딤판 표면, 롤러, 데마케이션 등이 현저하게 오염되었거나 마모된 경우 정비(청소) 또는 교체 후 설치하여야 합니다.

6. 디딤판 롤러(Step Roller) 교체

가. 디딤판 롤러 분해 및 조립 시에는 진동에 의해 풀리지 않도록 견고하게 고정하여야 합니다.

나. 디딤판 롤러 교체 후 기름 주유를 충분히 하고 소음이나 진동이 없는지 확인하여야 합니다.

7. 디딤판 체인(Step Axle Chain) Assy 철거 및 설치

가. 체인을 철거 또는 설치 때에는 하중이 걸려 있는지 여부 등 안전 상태를 확인한 후 시행하여야 합니다.

나. 디딤판 체인 철거 후 디딤판 체인과 디딤판 롤러 가이드레일 등 관련 장치에 문제가 있는 경우에는 수급인은 감독과 협의하여 보완 작업 후 신품 체인을 설치하여야 합니다.

다. 디딤판 체인을 조립 할 때에는 기존 체인과 동일한 규격의 제품으로 가이드레일과 마찰이 최소화 되도록 조립하고 체인의 좌우측 편차가 발생하지 않도록 설치하여야 합니다.

라. 교체한 디딤판 체인이 타 부품에 영향을 미치지 않도록 설치되어야 하며, 가동시 기계적 마찰이 없이 원활하게 구동되어야 합니다.

마. 철거되는 체인은 특별한 사정이 없는 한 지하철 역내 지장물이 되지 않도록 당일 반출을 원칙으로 하며, 부득이 할 경우 감독원과 상의하여 안전한 장소에 적재하여 보관하여야 합니다.

8. 주행로 및 트러스 청소

가. 디딤판 체인 철거 후 트러스 바닥과 각종 주행로부에 묻은 기름때와 이물질은 깨끗이 제거하여야 합니다.

나. 디딤판 체인교체 전 트러스 및 주행로, 가이드 등의 상태를 확인하여 이상이 있는 경우 정비 또는 보수를 완료하여야 합니다.

9. 시운전

가. 작업 종료 후 에스컬레이터 각 부분을 점검하여 이상이 없음을 확인한 후에 시운전을 진행하여야 합니다.

나. 시운전 중에는 관계자 외에 에스컬레이터를 이용하지 못하도록  출입구를 통제하고 1시간 이상 시운전을 진행하여야 합니다.

10. 기  타

가. 설치 후 완전한 기능을 발휘 하여야 하며 설계도면 및 설명서에 누락된 사항이라도 기능상 필요한 사항은 보완하여야 합니다.

나. 설치는 수급인의 책임 하에 유자격자가 시행 하여야 하며 작업 전 반드시 안전조치를 취한 후 작업하여야 합니다.

다. 설치작업 시 수급인은 현장책임자(현장대리인)를 선임하여 현장에 상주시켜야 하며 현장책임자는 작업 중 감독원의 허락 없이 현장을 이탈하여서는 안됩니다.

라. 기타 필요한 사항은 상호 협의 후 감독원의 지시에 따라야 합니다. 끝.