탄천종합운동장 장애인용 승강기 교체공사

(건축시방서)

2020. 05.

성남시 체육진흥과

▣ 목          차 ▣

제  1 장        총 칙

제  2 장        가 설 공 사

제  3 장        토 공 사 및 지 정 공 사

제  4 장        철 근 및 콘 크 리 트 공 사

제  5 장        방 수 공 사

제  6 장        금 속 공 사

제  7 장        미 장 공 사

제  8 장        유 리 공 사

제  9 장        도 장 공 사

제 10 장        수 장 공 사

제 11 장        패 널 공 사

제 12 장        타 일 공 사

제 13 장        석 공 사

제 14 장        철 거 공 사

제 1 장     총     괄

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 관련공정에 한하여 적용한다

1.1.2 이 시방서는 일반사항, 자재시방 및 특기시방을 포함한다.

1.1.3 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 건설부 제정 “건축공사 표준시방서”에 따른다.

1.1.4 이 시방서에 정한 공사이외의 타공사와 관련되는 공사 사항은 각기 그 해당 공사시방서 및 설계도서에 따른다.

1.2 감독원 및 감리자

본 시방서에서 “감독원”이라함은 성남시청으로부터 이 공사에 대한 감독을 위임받아 현장에 종사하는 현장 감독원을 말하며 “감리자”라 함은 건축주가 지정한 감리 책임자로서 건축법 및 동시행령 규정에 의거하여 적합한 시공여부 확인, 시공방법을 지도하는 자를 말한다.

1.3 시공자 및 현장대리인

“시공자”라함은 성남시청과 이 공사를 도급계약한자를 말하며 “현장대리인”이라함은 시공자가 지정 또는 고용한 건설업법 규정에 합당한 국가자격면허소지자로서 당해 공사의 기술적, 행정적관리 및 기타현장업무를 시행하는 공사책임기술자로서 현장에 상주하며 시공자를 대리하는 자를 말한다.

1.4 감독원의 면책

이 공사 시행중 감독원이 수행한 업무의 과실로 인하여 공사의 하자․재해․재시공에 따른 시공자의 손해 및 기타 이와 유사한 결과가 발생하더라도 시공자는 그 법적 책임을 감독원에게 전가 할 수 없다. 다만 고의에 의한 명백한 배임이 있을 경우에는 그러하지 아니한다.

1.5 공정표

착공에 앞서 C.P.M 수법에 의한 시공순서 및 방법 등은 미리 감독관과 협의하여 승인을 얻은 후 시행 세부공정표를 작성하고 공사 시공을 진행한다.

1.6 설계도 및 공사 시방상세도(SHOP DRAWING)

1.6.1 이 시방서에서 설계도 또는 도면이라 함은 의정부 교육지원청이 공사용으로 승인한 설계도를

말한다.

1.6.2 시공자는 공사시공 상세도를 공사 시행전에 작성하여 제출하고 감독원의 검토 및 승인을 필한 후 공사를 시행하여야 하며, 이에 따른 제반비용은 시공자 부담으로 한다.

1.7 공사보고 및 공사사진

1.7.1 공사일일 보고서

시공자는 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용등 기타 필요한 사항을 수시로 감독원에게 보고하여야 한다.

1.7.2 공사사진

특기가 있거나 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을 때는 천연색 사진으로 촬영하고 특기가 없는 한 “3×4” 크기로 인화하여 일시, 장소, 공정을 기록하여 공정별 순서대로 정리된 앨범 1부를 작성 제출한다.

1.8 재료시험 및 재료검사

1.8.1 재료시험 일반

1) 특기시방에서 정한 재료시험용 공시체는 담당원의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 담당원이 승인하는 시험소에서 시험하고, 그 성적결과보고서를 제출하여 승인을 받는다.

2) 도면 또는 특기시방에서 정한 것 이외의 재료에 대하여서도 담당원이 필요하다고 인정할 때에는 시험을 할 수 있다.

3) 품질관리 또는 검사를 위하여 담당원이 필요하다고 인정하여 지정하거나 특기시방에서 정하는 것에 대하여는 현장에서 품질관리시험을 하여야 한다.

4) 도면, 시방서, 내역서상 재료가 상이 할 경우 감독관 승인 후 시공한다.

1.8.2 검사 및 재료시험의 표준

검사 또는 시험은 한국표준규격으로 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방의 해당 각 항 또는 담당원의 지시에 따른다.

1.8.3 검사 및 재료시험 후의 처치

신속히 합격품을 반입하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.

1.8.4 사용할 때의 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용할 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정 될 때는 이를 사용하지 아니하고 반출한다.

1.9 시공검사

시공후에 검사가 불가능하거나 은폐되어 매몰될 우려가 있는 부분은 감독원의 입회하에 할 것이며, 시공자 임의로 시공하여 발생되는 문제는 시공자 부담으로 재시공 할 것을 감독원이 명령할 수 있다.

1.10 보 양

각 공정별로 명시된 것 이외의 인접 건물 및 주변도로 기타에 손상을 주지 않도록 보양한다.

1.11 정산 처리 및 변제

다음 각호의 경우에 시공자는 계약 또는 준공 후라도 감독원의 감액 또는 환급요구가 있을 때에는 이의 없이 수락하여야 한다.

1) 감사 기관의 지적이 있는 경우

2) 설계서 내역중 정부가 발생한 건설공사 표준품셈, 물량, 단가 또는 정부노임 단가기준 보다 과다히 책정되었거나 제잡비율에 착오가 있는 경우

3) 지급 자제가 시공한 물량보다 과다하고, 이를 시공자가 임의 또는 부주의로 처분 파손 또는 이와 유사하게 처리하여 기자재의 손상, 상실한 경우

1.12 준 공

시공자는 준공계 제출전에 사전 공사 감독에게 예비검사을 필하여 확인 날인 후 준공계를 제출하여야 하며 공사감독의 경유 날인이 없는 것은 그 효력이 없다.

1.12 건물 인수 인계

도급자는 서면에 의해 해당 공사의 최후 인계를 받을때까지 공사 목적을 관리하며 그 책임을 져야한다.

제 2 장   가 설 공 사

2.1 표준 지반선

표준지반선은 건물 배치도 및 T.B.M을 창조하여 감독원의 승인을 얻어 정하되 이동할 염려가 없는 구조로 제작설치하며 공사가 완료될때까지 보존한다.

2.2 대지측량

시공자는 착공전과 준공전 시공자 책임하에 대지 경계 및 건물위치 측량을 하여 감독원의 확인을 받는다.

2.3 규준률

줄 띄어보기를 실시한후 건축물의 모서리 기타 요소에 정확히 견고하게 규준틀을 설치하고 건축물의위치 및 수평 규준선을 명확히 먹으로 그을 그어서 표시하고 감독원의 승인을 받되 수시로 검사하여 그 정확도를 확인하여야 한다.

2.4 기준점(BENCH MARK)

1) 시공자는 이동할 염려가 없는 것을 선정하여 기준저을 설치하고, 감독원의 승인을 받아야한다.

2) 기준점의 위치등은 따로 기록하여두고, 피요에 따라 보조 기준점을 1～2개소 설치한다.

3) 기준점은 이동 및 변형이 없게 항상 감시 보호한다.

2.7 비계 및 비계발판

2.7.1 강관틀 매기

부재 및 부속철물은 KSF 8003에 합격한 것을 사용한다. 이 규정 이외의것을 사용할때는 감독원의 승인을 받는다.

2.7.2 비계다리

1) 나비 90CM이상 물 매 4/10이하를 표준으로하고 층별로 되돌음 또는 계단참을 둔다.

2) 발판널을 내밀리지 않도록 깔고 이음 부분은 될 수 있는한 겹침이음을 피하고 비계장선 기타에 완전히 고정시킨다.

3) 발판널은 단면 1.5CM×3CM 정도의 미끄럼막이를 30CM 내외의 간격으로 고정한다.

2.8 안전시설 및 보완시설

근로안전규칙 또는 관계법규상 필요한 각종 표시는 시공자 부담으로 설치하며 위험의 방지 및 예방을 하여야 한다.

2.9 현장 정리 및 청소

공사 중이라 할지라도 공사에 지장을 초래하거나 혹은 대지내의 건축물 사용에 지장이 있다고 판단될 경우에는 가설물이 일부 또는 전부를 해체 또는 이전하여야 하며, 공사 완료시는 공사 완료와 동시에 모든 공사용 가설물을 철거하고 청소 등의 뒷정리를 하여야 한다.

제 3 장   토공사 및 지정공사

3.1 터파기

1) 설계도에 의하여 소정의 치수대로 파고 붕괴의 염려가 있고 암반이 노출되는 경우 특기 시방에  따르며 계획 깊이보다 더 파지 않도록 한다.

2) 기초 지면을 직접 지지기반으로 할 경우 토량의 흐트러짐을 염려하여 약 10㎝～20㎝ 여유를 두고 기계굴착을 정지하고 잔여분은 인력으로 터파기 한다.

3) 건물주요구조부가 직접기초로 설계시는 기초하부의 지내력시험을 실시하여 반드시 확인후 시공에 임한다.

3.2 되메우기

되메우기는 파낸 흙중에 좋은 것을 두께 30㎝정도 매울때마다 손달고나 물다짐 등 기타 공법으로 잘 다져야하며 되메우기 장소에 따라 감독원이 지정하는 곳은 더 돋우기를 한다.

3.3 고르기 및 잔토처분

대지내에 성토된 흙은 평평히 고르고 장소에 따라 표층은 좋은 흙으로 깔고 잔토는 감독원이 지정하는 장소에 처분한다.

3.4 성토 및 되메우기 부분의 구조물 기초

성토 지반의 충분한 침하를 기대할 수 있는 다짐을 한 후 지정 및 기초공사를 시행한다.

제 4 장   철근 및 콘크리트 공사

4.1 레미콘

1) 레미콘을 사용할 때는 제조설비, 재료의 계량, 비빔은 KSF 4009의 규정이 적합하여야 하고 생산할 수 있는 공작의 제품을 사용하여야 한다.

2) 레미콘의 운반에서 타설 완료시간은 골재의 시멘트가 처음 접촉할 때부터 외기온이 20℃미만일 때에는 90분 25℃이상일 때에는 60분을 초과해서는 안된다.

3) 도급자는 레미콘 공장과 긴밀히 협조하여 공사 시공 공정에 부합한 레미콘 공급계획을 작성 감독원에게 제출한다.

4) 감독원을 필요하다고 인정할 때에는 생산자로서 “품질시험관리결과”를 제시하게 하여 소정 품질의 콘크리트를 생산하고 있는지를 확인하여야 한다.

4.2 부어넣기

1) 콘크리트를 타설함에 있어 현장대리인은 감독원과 협의하여 다음사항을 정하여 놓고 시공하여야 한다.

가) 운반 및 부어넣기 방법 및 사용되는 기계기구

나) 작업인원수 및 조직

다) 콘크리트의 비비기 시작으로부터 부어넣기를 끝내는 시간의 한도

라) 부어넣기 구획과 순서

마) 단위시간당 부어 넣기량

바) 품질이 변화된 콘크리트에 대한 조치

2) 이어붓기․끊기 부분에 필요한 조치를 하여 이어붓기의 위는 보, 바닥, 슬래브 및 지붕 슬래브에서는 그의 스팬의 중앙에 두고 기둥 및 벽에서는 슬래브 또는 기초의 윗면에 두고 면은 수평 또는 수직으로하고 레이턴스를 제거하고 그 면을 거칠게 한다.

3) 부어넣을 때 철근, 파이프, 나무벽돌 기타의 매설물을 이동시키지 아니하도록 주의하여야하며 적당한 기구로 충분히 다지고 거푸집의 구석까지 차도록 하고 각 부분의 부언허기 방법에 대하여는 감독원의 지시에 의하되 특히 보존 그 밑바닥에서 웃면까지 총 두께를 한물에 부어 넣는다.

4) 콘크리트 다지기는 반드시 진동기를 사용하며 사용할 때간은 1분을 초과하지 않도록 한다. 그때 진동기가 직접 철근에 닿아서는 안된다.

4.3 보  양

1) 콘크리트를 부어넣은 후에는 수화 작용을 돕기위하여 5일간 거적 또는 포장 등으로 덮어 물뿌리기 또는 기타의 방법으로 수분을 보존하고 일과의 직사, 급격한 건조 및 한기에 대하여 적절히 야생을 하여 콘크리트의 온도가 2℃이상 유지되도록 한다. 다만, 조강 시멘트를 사용할 경우의 양생기간은 3일간 이상으로 한다.

2) 콘크리트를 부어넣은 후 3일간은 그 위를  보행하거나 공구기타 물건 놓아서는 아니된다. 또 훗일일지라도 양생중인 콘크리트에 새로운 충격을 주지 아니하도록 주의한다.

4.4 거푸집 해체 및 검사

1) 기온이 5℃이하일 때는 1일 0.5일로 기온이 0℃이하일 때는 가산하지 아니한다.

2) 전기일수 경과 후 거푸집을 철거할 때는 콘크리트에 충격을 가하지 않도록 주의하여 철거한다.

3) 거푸집은 감독원의 승인을 받아 깨끗하게 해체하여야 한다.

4) 거푸집은 해체한 직후 감독원의 검사를 받아 콘크리트의 불량개소는 최대한 빨리 보수한다.

5) 거푸집 떼기 존치기간 지주 바꾸어 세우기 자주떼내기 등에 대하여는 콘크리트를 집어넣은 익일부터 하기 일주이상 경과 후 철거한다. 다만, 상층부에 계속 될 때에는 감독원과 협의하여 별도 지시를 받아 처리한다.

구 분	기초 보옆 기둥벽	보밑 바닥판 밑
5℃ 이상	5일	11일
15℃ 이상	4일	9일

6) 받침기둥을 해체한 후 균열 및 처짐에 대하여 주의를 기울이고 이상을 발견하였을 때 감독원의 지시를 받는다.

4.5 제치장

노출 콘크리트용 형틀은 신품을 사용하여야하며 시멘트물이 새지 않도록 제작하고 형틀을 조립한 후 감독원의 승인을 받은 후 콘크리트 부어넣기를 한다.

4.6 철근의 가공 및 조립

1) 철근은 조립하기 전에 청소하고 뜬녹, 기름 및 먼지, 기타 콘크리트의 부착력을 감소 할 우려가 있는 것은 제거한다.

2) 철근은 도면에 지시된 치수와 현상에 맞추어 가공하되 D25MM 이하는 상온에서 D28MM 이상은 적당한 온도로 가열하여 가공하여야 한다.

3) 철근은 정확한 위치에 배치하고 콘크리트를 부울때는 이동하지 아니하도록 견고하게 조립한다.

4) 철근의 교차점은 #18～#20 구은 철선으로 결속하여야 하나 경미한 곳은 둘걸름으로 결속하되 결속방향은 엇갈림으로 하여야 한다.

4.7 이음 정착

1) 도면에 지시가 없는 위치에 철근 이음을 둘 때에는 감독원의 승인을 받는다.

2) 이음의 겹친 길이는 철근 지름이 40배로하고 지름이 다를때에는 평균 지름의 40배로하며 응력이 적은 부분은 25배로 줄일 수가 있다.

3) 이음의 위치는 응력이 큰 곳은 피하고 또한 같은 위치에 집중하지 않도록 한다.

4) 인장 철근의 정착 길이는 철근 지름의 40배 이상으로 하고 압축 철근은 25배까지 줄 수 있다.

4.8 철근의 피복두께

1) 철근에 대한 콘크리트의 피복두께는 다음과 같다.

바닥(스라브) ----- 최소 피복두께 2CM

기둥보 ------------- 3～4CM

직접 흙에 접하는 벽, 기둥, 바닥벽 ----- 최소피복두께 4CM

기초 ---------------- 최소피복두께 6CM

2) 치장 콘크리트의 경우는 위의 각 경우의 피복두께 1CM 증가하거나 감독원의 지시에 따라 물 시멘트 55%이하의 콘크리트를 쓴다.

3) 특히 내화성을 필요로 한 콘크리트의 피복은 콘크리트 피복의 2CM을 더한다.

제 5 장   방 수 공 사

5.1 액체방수

5.1.1 방수제

액체방수제는 순도, 임도, 소정 사용 요령 사용법등이 명시되고 방수 성능이 보장되는 것으로서 감독원이 승인하는 것으로 한다.

5.1.2 공 법

1) 바탕처리

가) 바탕면에 부착된 흙, 먼지, 모래, 자갈, 레이턴스 등은 와이어브러시 솔 등으로 제거하고 지푸라기, 못, 철선 등이 모체에 깊이 박힌 부분을 충분한 깊이까지 파 모르터 콘크리트 불량 부분 균열이 생긴 부분 기타 모체의 부실한 부분을 제거하고 보수하여 충분한 강도가 있는 건실한 모체로 만든 방수층을 시공한다.

나) 바탕면에 물 흐름 경사를 잡기 위하여 모르터 바름 할 때에는 낙수구 위치와의 높이를 정확히 정하고 구석 모서리 등에 물이 체류하지 않게 한다.

2) 방수액의 침투

바탕모체에 방수용액을 칠하여 침투시킬 때에는 바탕청소를 한 다음 전면에 균일한 양과 속도로 칠하여 모체에 침투시킨다.

3) 방수시멘트 풀칠

방수시멘트 풀은 소정의 배합과 농도로 하여 방수용액 칠의 경과시기를 보아 두께가 일매지고 평탄하게 한다.

4) 보호모르터 바르기

보호모르터 소정의 배합비로 충분히 반죽하여 용액칠 또는 풀칠을 한 다음 경과시기를 보아 두께가 일매지게 바른다.

5.2 각종 코킹

외부에 설치하는 모든창틀과 벽체 연결부분에는 도면과 같이 코킹(0.5cm×1cm 각) 처리하여 외부로 부터 누수를 철저히 방지하여야 한다. 재료는 사전 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 얻어야 하며 씰리콘계의 최고품을 사용함을 원칙으로하고 바탕재에 따라 적절한 재질로 사용되어야 한다.

5.3 SHEET 방수

5.3.1 재료

1) KSF-7911(합성고무분자로-핑), KSF-4912(곁붙인 고무분자를 주원료로하여 SHEET 모양으로 형성 1두루마리로 한 제품을 사용한다.

2) SHEET의 치수와 허용치

두 께	폭	길 이	두께 허용차	길이 및 폭 허용치
3MM	1.0M	10.0M	(+)15%	(-)는 인정치 않음
			(-)10%

5.3.2 시 공

1) 본 시공은 SHEET방수에 대한 충분한 기술과 숙달된 기능공에 의해 완벽한 시공을 하여야 한다.

2) 바탕처리는 청소, 정리하여 내민 것을 제외하며, 부실 결손부분을 완전히 보수하여 귀모서리는 50MM이상 둥근면으로 발라 부착이 잘되게 한다.

3) 바탕처리 후 감독관 승인을 득한 다음 습기를 오나전제거하여 0.4/m2의 접착제를 ROLLER-BRUSH 헤리 등으로 고루 바른다.

4) 도포한 풀라이머를 약 1시간 정도 건조시킨 후 낮은 곳에서 높은 곳으로 SHEET를 깔고 SHEET의 이형지를 떼어내면서 무게 약 25KG이 넘는 고무 로울러를 사용하여 SHEET에 주름이나 공기주머니가 생기지 않도록 접착시킨다.

5) 모서리 또는 코너부분과 방수층을 관통하는 부분은 최저 100MM 이상 별도 감싸기 보강하며 시공상 취약점이 있다고 지적되는 부분에 대하여는 감독관 지시에 따라 보강한다.

6) 방수 SHEET 연결부는 100MM이상 겹치도록하고 TOUCH LAMP를 사용하여 열착시킨다.

5.3.3 검 사

1) 접합부가 찟기거나 완전한 접합이 되었는지를 확인한다.

2) 표면에 목, 철물, 기타 불순물이 발생하지 않았나를 확인한다.

3) 완성후에는 24시간 이상 물채우기를 하여 최종 검사를 실시한다.

5.4 우레탄 방수

5.4.1. 적용범위

- 본 시방은 도면에 표기된 우레탄 노출형 방수공사에 적용하며 폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 2액형 KS규격 도료로서 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

5.4.2. 시 공

가. 바탕처리

(1) 보호모르타르 들뜸 및 탈락부분은 철거 전 해당부분을 도면으로 작성·제출하여 감독관의 승인 을 득한 후 철거하여야 한다.

(2) 옥상 바닥의 물고임이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(3) 소지는 충분히 양생되어야 한다. (20℃기준, 30일 이상 양생)

(4) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분등 기타 오염물은 완전히 제거하여야 한다.

(BLASTING, CHIPPING, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCl 산세척 등)

(5) 적합한 pH값 기준은 pH7∼9이다. (함수율 6% 이하)

(6) 틈새나 홈은 에폭시 퍼티로 메꾸어 주고 CRACK이 심한부분이나 신축줄눈은 V-CUTTING후 SEALING하고 표면조정 후 도장한다.

나. 제품별 도장 방법

(1) 하도

- 바탕처리가 끝난 후 프라이머를 붓, 로울러 또는 스프레이로 50μ 1회 도장 한다.

- 도장 시 소지표면에 충분히 흡수되도록 도료량의 최대 50%까지 해당 신나로 희석하여 도장한다.

- 부분적으로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다.

- 1회 도장 시 도장면의 흡수가 심한부분(초기 바탕소지 색으로 환원되는 곳)은 하도를 추가 도장하여야 한다.

- 하도도장 후 2일 이상 경과되거나 우천 시는 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 SAND PAPERING 후 하도를 얇게(약 0.1㎏/㎥)추가 도장한다.

(2)중도

- 하도도장 후 20℃에서 최소 5시간 이상 경과한 다음 하도 도막위의 모든 오염물을 제거하고 도장면적 및 도막두께 0.5㎜에 대한 소요량을 정확히 계산하여 주제와 경화제를 무게비 1:2 로 혼합한다.

(중도의 도막칠 횟수를 구분하기 위해 방수액의 색을 달리한다. 지정색)

- KSF3211-1류의 주제와 경화제를 충분히 혼합 후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라 를 사용하여 도막두께 0.5㎜로 SCRAPING 도장한다.

- SCRAPING 도장 후 20℃에서 최소 24시간 경과 후 도장면적 및 도막두께 2.5㎜에대한 소요량을 정확히 계산하여 주제와 경화제를 무게비 1:2 로 혼합한다.

(중도의 도막칠 횟수를 구분하기 위해 방수액의 색을 달리한다. 지정색)

- 주제와 경화제를 충분히 혼합 후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하여 총도막두께 3㎜가 되도록 RAKE의 끝을 긁거나 펴면서 도료가 전면에 골고루 잘 퍼지도록 도포한다.

- 중도 도포직후 희석제를 살포하여 표면기포를 제거 할 수도 있다.

(3) 상도

- 지붕방수용 도막재를 도포한 후 20℃에서 최소 24시간 경과한 다음 주제와 경화제를 무게비 22.5:12.5로 충분히 혼합 후 붓, 로울러 또는 스프레이를 이용하여 45μ 1회 도장하여 마감한다.

- 이때, 필요시 희석제를 도료량의 최대 5%까지 희석하여 도장한다.

다. 도장시 주의사항

(1) 도장 및 경화 시 주위온도는 5℃이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면온도는 이슬점보다 2.7℃ 이상이어야 한다.

(2) 중도와 상도는 도장하기 전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 고속 교반기(RPM 1,000∼ 1,500)로 약 4∼5분간 균일하게 혼합하여 사용한다.

(3) 중도는 경화불량, 물성저하 및 기포가 발생될 수 있으므로 희석하지 않는다.

(4) 콘크리트 내부의 기공으로 중도 도포 시 기포가 발생될 수 있으므로 반드시 SCRAPING 도장 및 본도장의 2회로 나누어 시공한다.

(5) 상도 SPATTERING 도장 시 무늬의 크기는 사전 시험 도장을 통해 도장상태 및 도막 상태를 점검 후 전면 도장한다.(AIR SPRAY 도장)

(6) 옥외 작업 시 하절기 폭염(28℃이상의 기온)에서는 중도 작업을 피하여야 하며 (표면 속건으로 인하여 부풀음 현상발생) 불가피한 경우는 오후 5:00 이후에 시공한다.

(7) 우레탄 중도는 시공 이음매의 LEVELLING을 고려하여 신속히(20℃에서 10분 이내) 시공하여야 한다.

(8) 각 도료는 가사시간을 준수하여 시공한다.

- 중도: 30분, 상도 : 2시간 (20℃ 기준)

P,S : 실제 소요량 (도막두께 3mm 기준)

하도 0.127(kg/㎡), 중도 3,895(kg/㎡), 상도 0.197(kg/㎡)

라. 공사 중 확인 및 조치사항

(1) 각 공정의 마감 시 감독관의 확인을 받는다.

- 철거 후, 프라이머칠 후, 중도 횟수별, 상도 후, 각 공정별 사진 필히 첨부

(2) 중도 마감 후 감독관이 지정한(방수품질 확보가 어려운) 부분에 30*30mm 샘플을 채취하여 방수층 두께를 확인하고 시공사는 동일 품질로 원상 복구 한다.

(3) 중도의 방수층 및 상도 색상은 감독관과 협의하여 지정색으로 정한

제 6 장   금 속 공 사

6.1 적용범위

이 시방은 철, 비철금속 및 이들의 2차적 제품을 주 재료로하여 제조된 기성철물이나 도면 또는 특기사항에 따라 제작하는 철물로서 주로 장식, 손상방지, 도난방지 등의 목적을 위하여 다른 부분에 고정하는 공사 및 도금처리에 적용한다.

6.2 재 료

1) 금속재료

이 공사의 사용하는 철, 비철금속 및 그 2차적 제품은 소재, 제품 모두 한국공업 규격에 규정되어 있는 것은 그에 따르고 기타에 대하여는 감독원의 승인을 받는다.

2) 설치용 준비계

인서어트, 앵커보울트, 앵커스크루우, 슬라이브 및 드라이브핀 등은 그 사용목적에 적합한 모양, 치수로하고 미리 견본품을 제출하여 재질이나 지지력 등에 대하여 감독원의 승인을 받는다.

6.3 앵커볼트

1) 인서어트

콘크리트 거푸집의 안면 정확한 위치에 못 등으로 고정하고, 인서어트의 빈속에는 헝겊 등을 채워 시멘트 풀이 들어가지 아니하게 한다.

2) 앵커보울트

콘크리트 부어넣기 전에 보울트를 설치할때는 거푸집에 헐겁지 않게 구멍 뚫어 넣고 표면에는 설치철물의 두께에 따라 가성 받침을 대고 너트 조임을 한다. 보울트 묻힘부의 길이는 철물의 크기 및 중량에 따라 정하고 끝은 90도로 구부린다. 고정은 부근의 철근에 직접 또는 연결철물을 써서 용접하거나 철선을 2～3줄로 조여매고 콘크리트 면과는 지정하는 각도를 유지하도록 한다.

6.4 계단난간

1) 재 료

난간의 재질 모양 및 치수 등은 도면에 따른다.

2) 공 법

가) 난간두겁대는 도면의 모양대로 만들되 곡절부는 통재로 제작함을 원칙으로 한다. 이음을 둘 때에는 용접 또는 뒷면에 엇판이나 스리브 등을 써서 넛트․볼트 등으로 조인다.

나) 각 용접부에 치장이 되는 곳은 그라인더 줄 연마지 등으로 평활하게 문지른다.

다) 난간동자는 도면에 따라 간격을 맞추고 두겁대 및 연결대 마디마다 용접 또는 나사를 틀어 맞춘다.

제 7 장   미 장 공 사

7.1 재료 검사

재료는 모두 양질의 것으로 사용하되 검사를 받아야 한다.

7.2 바탕처리

콘크리트 벽, 블록 등의 벽, 바닥 등으로서의 면이 고르지 않은 것은 반드시 잡고 면이 너무 미끈한 것은 거칠게하며 지나치게 건조한 것은 적당한 물축이기를 하여 바탕을 조정하고 깨끗이 청소한 후 바름질을 한다.

7.3 보 양

미장공사에 있어 근접한 타부제 마무리 면 등은 오손되지 않도록 종이붙임, 널대기 거적덮기 등 적당한 보양을 한다.

7.4 시멘트 몰탈바름

바름 두께 표준은 바닥 24MM, 천장9MM, 내벽14MM, 외벽18MM을 기준으로 하고 바름 횟수는 2회로 하며 배합은 초벌을 1:2로하고 정벌은 1:3으로 치장줄눈 1:1로 한다.

바름 두께의 표준(MM)

바 탕	바름부분	초 벌	재 벌	정 벌	합 계
콘크리트	바닥			24	24
블록 및 벽돌	벽	7		4	11
콘크리트	천정	6		3	9
콘크리트	외벽	9		6	15

7.5 쇠흙손 마무리

쇠흙손으로 바르고 나무흙손으로 눌러 고르고 쇠흙손으로 마무리 한다.

7.6 단열모르터 바름

단열모르터 공사에 대하여는 담당원의 승인을 받은 해당 단열재료의 제조업자 및 시공자의 시방서를 기준으로 한다.

제 8 장   유 리 공 사

8.1 제 품

유리는 KS 규격품으로 하고 품종, 형상, 치수, 색깔, 시공개소 등 필요한 사항으로 감독관의 지시에 따른다.

8.2 유리 끼우기용 재료 퍼티

유리 끼우는데 쓰는 퍼티는 특기 시방에 의거 치오콜이나 P.V.C 퍼티로 감독원의 승인을 받는다.

8.3 유리대기 철물

1) 목재 창호용 유리퍼티는 대패질을 하여야하며 퍼티못의 간격은 12CM 이내로 퍼티목 개당 3개이상 박아야 한다.

2) 강재 창호의 유리고정 반죽퍼티 사용할 때 철물 클립은 지름 1.2MM 강선 또는 피아노 선으로 한다.

8.4 공 법

1) 판유리의 절단은 창호의 유리 홈 안까지의 치수보다 위 옆은 1.5-2MM 정도 짧게 형상 치수를 정확히 절단한다.

2) 누름 퍼티는 유리대기 철물을 댄 후 빨리 시공함을 원칙으로 한다.

제 9 장   도 장 공 사

9.1 칠 견본

칠 견본 제출하고 감독원이 지시하는 색체로 건물의 일부분에 견본칠을 한후 이에 승인을 받아 색채를 선정한다.

9.2 바탕 만들기

각 소재의 바탕 만들기와 공정도료, 도료배합, 바탕재의 조유면의 처리 방치 시간 및 칠량의 표준 녹막이 처리방법 등은 감독원의 지시에 의하여 건조 후에 쎈드페퍼로 갈아내야 한다.

9.3 칠공법 기타

손질을 함에는 일반으로 칠량에 따라 빛깔의 경계구성 등에 특히 주의하고 솔자국을 없애고 칠빠드림 칠모임, 흐름, 거품 등이 생기지 않도록 일매지게 한다.

9.4 녹막이칠

1회 째의 녹막이 도료는 가공 공장에서 조립전에 칠함을 원칙으로 하고 회의 처리를 하지 않은 것은 녹떨기 직후에 칠한다. 단 부득이 조립후에 할 때는 조립할 때 밀착되는 면은 1회 장래 녹막이 도료칠이 곤란하게 되는 면은 2회씩 조립전에 칠한다.

9.5 재벌 정벌칠

눈 먹임, 물갈기 등으로 초벌칠 완료 후 감독원의 지시에 따른 회승에 의하여 재벌칠, 정벌칠을 한다.

9.6 종류 및 규격

재료명	규 격	색 상	도장 횟수	비 고
수성 페인트	외부 KSM - 5310	지정색	2회	에멀존
	내부 KSM - 5320	지정색	3회	에멀존
조합 페인트	외부 KSM - 5312	지정색	2회	철부
	내부 KSM - 5312	지정색	2회	철부
조합 페인트	KSM - 5312	지정색	2회	목부
녹막이 페인트	KSM - 5311	지정색	1회	철부
세라민 페인트	DAC - 3108	지정색	2회	몰탈면
바니스	KSM -5603	투명	3회	목부

제 10 장   수 장 공 사

10.1 재 료

수장공사에 사용되는 재료의 설치공법은 지정회사의 특기시방에 의하여 사용하되 시공전에 견본품을 제시하여 감독원의 승인을 받은 후 사용한다.

10.2 텍스

텍스는 6m/m *303*606 벌레무늬로 사용하며 사용개소는 설계도면에 의한다.

10.3 경량철골 천장틀(M-BAR)

1) 경량 철골 천장틀은 설계도서에 지정한 방식으로 시공하여 시공부분은 텍스 부착 천장에 사용하고 특히 최상층 천장 단열재에 사용하는 경량철골은 달대 볼트의 길이를 표준 규격보다 적게하여 시공해야 한다.(ks 표시품확인)

2) 규 격

인    서    트  :  Ø6

달  대  볼  트  :  Ø6

캐  링  찬  넬  :  1.2 * 38 * 12

마 이 너 찬 넬  :  1.2 * 19 * 10

찬  넬  크  립  :  1.2 * 34 * 35

캐 링 죠 인 트  :  1.2 * 95 * 35, 1.0 *22 * 11

와 이 어 크 립  :  2

스 프 라 이 트  :  0.4* 170 *18

스  프  라  인  :  0.5 * 40 * 19

M - BAR        :  0.5 * 40 * 19

10.4 반자 돌림대 (칼라알미늄 몰딩)

텍스 및 나무라이트 천장과 벽체와 닿는 부분은 칼라알루미늄 몰딩을 사용하여야 한다.

(규격 15 * 15 * 1.5T)

10.5 피 스

텍스를 경량철골 천장틀에 부착시는 녹이 슬지 않는 알미늄 피스를 사용해야 한다.

10.6 계단용 논스립

50M/M 앙카부가 붙은 논스립을 사용한다. (단위중량 0.114 kg/M당)

제 11 장   패 널 공 사

11.1 일반사항

1) 패널의 조립시공에 사용되는 모든 자재는 취급에 주의하여 파손또는 표면 흠집이

생기지 않도록 주의해야 한다.

2) 패널 조립시공에 사용되는 조립자재가 외부에 노출되어 사용하는 경우 부식에

강한재질 을 선책하여 시공한다.

3) 사용자재는 방청을 위하여 아연도급한 것을 사용하거나 또는 방청 페인트를 칠한다.

4) 칼라쉬트 철판으로 제작된 조립자재의 끝 부분은 반드시 절곡 가공하여 사용한다.

5) 작업중 발생된 경미한 패널 표면의 흠집은 터치엎 페인트로 방청처리 한다.

11.2 지붕패널의 시공

1) 지붕패널의 길이는 운반 수단과 현장의 여건에 따라 결정한다.

2) 지붕패널을 조정하기 위한 중도리 간격은 지역 및 설계 조건 그리고 패널의 구조성능을

고려하여 적당한 간격으로 설치되어야 하며 최대폭 2.5m를 초과해서는 안된다.

3) 중도리에 지붕패널 고정은 패널 산 부위에서 SELF DRILLING SCREW BOLF(Φ6)를

1,000mm간격으로 하고, 풍하중의 영향이 큰 용마루, 처마, 박공부위에서는

500mm간격으로 체결한다.

4) 패널과 패널의 폭방향 연결부위에는 일반적으로 열손실 및 누수방지를 위해부칠TAPE 시공을

하고 특별히 결로방지가 요구되어지는 경우 패널 연결부에 경질우레탄폼스폰지 TAPE와 부칠

코킹하여 기밀 시공한다.

5) 지붕패널의 길이방향 이음은 200mm이상 겹치고 보강 중도리가 반드시 설치되어

중도리위에서 시공해야 하며, 누수방지를 위해서 부칠 TYPE로 시공한다.

6) 용마루 부위시공은 표준상세도에 표기된 방법으로 시공하며, 패널상부 철판을 꺾어 누수를

방지하고 SELF DRILLING SCREW는 외부에 노출되지 않도록 용마루 후레싱으로 덮고 골과

용마루후레싱 사이에 보조후레싱을 삽입시공한다.

7) 파라펫공사, 홈통공사, F.R.P 채광창공사 등의 시공은 표준상세도에 준하여 시공한다.

8) 처마홈통의 시공은 표준상세도에 표기된 바와 같이 시공하되 누수방지에 만전을 기한다.

11.3 외벽패널의 시공

1) 종방향 패널 시공인 경우(TYPE : DUT, DUC)

① 외벽 패널의 조립은 바닥 콘크리트 작업이 끝난후 그위에 설치하며 그 바닥면은 평활하여야

한다. 바닥면의 허용 오차는 3m당 ±3mm정도이어야 하며 전체적으로 최대 12mm이상

높이 차이가 나지 않도록 한다.

② 바닥 콘크리트면이 평활하지 못한 경우 위 항의 허용 오차 이내로 하기 위하여 건축마감

시공업체에게 의뢰하여 수정후 패널 조립을 하도록 한다.

③ 외벽 패널을 고정하기 위한 장선 간격은 지역 및 설계조건, 그리고 패널의 구조성능을

고려하여 적당한 간격으로 설치하되 최대2m이내 간격으로 하며, 외벽 최하단에베이스

챤넬을 설치하기 위한 보강용 장선은 받드시 설치되어야 한다.

④ 패널의 폭방향 연결방법은 제혀쪽매 방식의 조립구조이며 별도의 부자재는 사용하지

않는다.

⑤ 패널의 길이 10m이상의 경우 길이 방향 연걸은 별도의 부자재를 사용하여 보강한다.

⑥ 외벽패널 고정은 SELF DRILLING SCREW(Φ6)를 종방향 2m 이내로 장선에 체결

하며 수평과 수직상태를 유지해야 한다.

⑦ 외벽패널 코너부분의 연결은 패널 단부와 패널면을 맞대어 후레싱으로 마감한다.

2) 횡방향 패널 시공인 경우

① 외벽 패널의 조립은 바닥 콘크리트 작업이 끝난 후 그위에 설치하며 그바닥면은 평활

하여야 한다. 바닥면의 허용 오차는 3m당 ±3mm 정도이어야 하며 전체적으로 최대

12mm이상 높이 차이가 나지 않도록 한다.

② 바닥 콘크리트면이 평활하지 못한 경우 위 항의 허용 오차 이내로 하기 위하여 건축마감

시공업체에게 의뢰하여 수정 후 패널 조립을 하도록 한다.

③ 외벽패널 설치 전,베이스찬넬을 설치하기 위한 보강용 장선이 반드시 설치되어야한다.            ④ 풍하중에 따른 적정 허용 SPAN울 결정하여 보조기둥을 설치한다.

⑤ 패널의 길이는 10m이하로 하며, 그 양단부는 SELF DRILLING SCREW(Φ)에 의하여

주기둥에 고정되어 패널 연결 부위 틈새는 BACK-UP재를 넣고 코킹 처리한 다음 후레싱

마감한다. 또한 보조기둥에는 SELF DRILLING SCREW(Φ6)를 횡방향 간격으로 보조기둥에

체결하여 수평과 수직의 상태를 유지해야 한다.

⑥ 외벽패널 고정은 SELF DRILLING SCREW(Φ6)를 횡방향 간격으로 보조기둥에 체결하며

수평과 수직의 상태를 유지해야 한다.

⑦ 외벽패널 코너부분의 연결은 패널 단부와 패널면을 맞대어 후레싱으로 마감한다.

11.4 천정패널의 시공

1) 천정패널의 시공 전 벽패널의 상부면을 평탄하게 조정한 뒤 천정패널을 조립한다.

2) 천정패널을 달아매기 위한 볼트 및 기타 재료의 규격 및 간격을 시공도면에 표시된

방법으로 한다.

3) 천정패널의 폭 방향의 이음은 벽패녈과 동일한 방법으로 시공한다.

11.5 패널조립시공의 공통사항

- 시공전 확인사항

1) 콘크리트 슬라브면이 평활하게 시공되었는가 확인한다.

2) 철골은 수직 수평이 유지되었는가 확인한다.

3) 패널 설치에 필요한 철골 부재, 특히 개구부 보강, 패널겹침 부위 보강, 행가 도어 레일

설치부분 등을 철골 CHECK LIST에 의거 확인하다.

4) 사전에 제출되고 승인되어진 시공도에 따라 시공되었는지 실측 후 그 결과치를 감독관에게

통보한다.

- 자재의 반입 및 검수

1) 사전 협의된 시공순서에 의거하여 주, 부자재를 반입한다.

2) 반입된 자재를 분류하여 시공전 감독관에게 검수 요청하고 감독관은 요청후 즉시

검수 확인한다.

3) 검수되어진 자재는 공사 위치에 이동, 시공 순서의 역순으로 정리, 보관되어야 한다.

- 청소 및 보양

1) 작업 완료 후 깨끗이 청소하여 드릴 작업시 발생한 미세한 철분에 의한 표면 부식 등을

방지하여야 한다.

2) 적업 중 발생된 패널표면의 흠집은 더치엎 페이트로 도포하여 부식을 방지한다.

- 교체 및 수리

설치시 부주의로 인한 손상 제품은 교체 수리되어져야하며, 정도가 약한 손상은 감독관

의 승인하에 현장보수 한다.

11.6 자재관리

- 운   반

1) 자재의 손상을 방지하고 하차시 지게차의 사용이 용이하도록 운반하는 자재의 하부에 운반용

파렛트를 사용한다.

2) 운반하는 자재는 견고하게 묶어서 운반도중에 파손이나 전도되는 것을 방지한다.

- 하   차

자재를 하차하는 방법은 각 현장 조건에 맞추어 시행하되, 장비를 사용하며 하차하는 방법을

원칙으로 한다.

- 보   관

1) 현장에 반입되는 자재는 소요예정 근접위치에 적재하는 것을 원칙으로 한다.

2) 패널이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택하여 3개소이상 고임목을 설치한 후 자재를

적재한다.

3) 현장내 적재한 자재는 보호조치를 충분히하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이

가지 않도록 한다.

- 인   양

1) 현장에 반입된 자재의 인양은 크레인 사용을 원칙으로 하며, 소물량이거나 인양 높이가

낮을 경우는 도르래를 이용한 인력으로 인양한다.

2) 지붕 자재를 인양할 경우는 지붕 구조체에 집중하중이 발생하지 않도록 소용 물량만큼

인양한다.

-소 운 반

소운반이라 함은 현장에 도착된 자재를 시공하기 위하여 현장내에서 이동하는 작업을 말하며

현장 여건에 따라서 적절한 방법을 사용하되 특히 자재에 손상이 가지 않도록 주의를 요한다.

11.7 연관공사의 시공 한계와 협의사항

패널공사의 시공 한계는 원칙적으로 공사 내역서 범위에 국한하며 특히 다음에 열거하는 공사

부분을 제외한다.

- 건축공사

기초공사, 일반건축공사, 바닥콘크리트공사 및 습식공사, 철골 및 잡철공사

- 패널의 구멍뚫기와 마무리 작업

배관, 배선, 기타 기기류 설치에 있어 패널에 구멍을 뚫어야 할 경우 감독관과 협의 후

작업 진행하여야 한다.

- 중량물 설치공사

연관공사 시공중 패널에 중량물을 매달거나 취부하는 경우 반드시 사전에 감독관과 협의하여

설치에 관련된 중량 한계 등에 관한 자문을 받아 시공하여야 한다.

제 12 장   타 일 공 사

12.1 적용부위 및 규격

<표1.적용부위 및 규격>

재 료	규 격	적 용 부 위	비고
자기질 타일(무유)	도면참조	바닥
도기질 타일(시유)	도면참조	벽

12.2 재 료

KS 규격품 또는 동등이상의 제품이어야 한다.

종류별 견본품을 3가지 이상 제시하여 형상, 재질, 치수, 표면질감, 색상 등에 대하여 담당원   의 승인을 득하여야 한다.

타일줄눈제 및 타일접착제는 접착력과 방수성능이 우수한 타일시멘트 제품으로서 제조 회사의   카달로그(catalogue), 공인기관의 시험성적표, 기타 담당원이 요구하는 자료를 제출하여 승인   을 득한 제품이어야 한다.

4) 타일 재료는 동일회사에서 생산한 동일한 로트(lot)번호와 동일시기에 생산된 제품을

반입한다.

12.3 붙임 모르타르 및 줄눈 너비

1) 붙임 모르타르의 두께는 타일 두께의 1/2이상으로 하며 5mm～6mm를 기준으로 한다.

<표2. 구분별 사용시멘트 및 붙임방법>

구 분		사용시멘트	붙 임 방 법	비 고
붙 임 모르타르	바 닥	타일시멘트 사용	떠붙임	타일 부착시 모르타르 를 타일 사방에 밀실하게 채워 시공할 것.
	벽	타일시멘트 사용	떠붙임
줄 눈	바닥, 벽	타일시멘트 사용

2) 줄눈너비는 바닥은 4mm기준, 벽은 2mm 기준으로 하며 문틀, 창틀, 기타와 접하는 부위는

줄눈너비 5mm로 하며 줄눈 나누기시 상기 수치가 변경 예상시는 필히 담당원과 협의하여

조정한다.

12.4 공법

1) 타일 착수전에 타일 줄눈나누기 도면을 작성하여 담당원의 승인을 득하여야 하며, 타일 마름

질도 담당원의 승인을 득하여야 한다.

2) 치장줄눈

가) 동시 줄눈 공법시에는 치장줄눈을 하지않는다.

나) 타일 시공후 3시간 경과후 줄눈파기를 하고 24시간 경화후 붙임모르타르의 경화정도를

보아 치장줄눈을 한다.

다) 줄눈재는 특수 방수제가 첨가된 줄눈용 모르타르를 사용토록 한다.

라) 신축줄눈에 대하여 도면에 명기되지 않을때에는 이질바탕의 접합부분이나 콘크리

트(concrete)를 이어 붓기한 부분등 기타 수축 균열이 예상되는 부분에는 담당원의

지시에 따라 신축줄눈을 3mm간격으로 두어야 한다.

3) 바탕바르기 및 바탕처리

가. 바탕만들기

1. 바탕고르기 모르타르를 바를때에는 타일의 두께와 붙임 모르타르의 두께를 고려하여

2회에 나누어서 바른다.

2. 바름두께가 10mm 이상일 경우에는 1회에 10mm 이하로하여 나무흙손으로 눌러 바른다.

3. 바탕 모르타르를 바른후 타일을 붙일 때까지는 1주일 이상의 기간을 두는 것을 원칙

으로 한다.

4. 바탕면의 평활도는 3m당 ±3mm로 한다.(떠붙이기 경우는 ±5mm)

니.바탕처리 (물축이기 및 청소)

1. 타일을 붙이기 전에 바탕의 들뜸, 균열 등을 검사하여 불량부분은 보수한다.

2. 타일을 붙이기 전에 불순물을 제거하고 청소한다.

3. 여름에 외장타일을 붙일 경우에는 하루전에 바탕면에 물을 충분히 적셔둔다.

4. 타일붙임 바탕의 건조상태에 따라 뿜칠 또는 솔을 사용하여 물을 골고루 뿌린다.

이때 바탕의 습윤상태는 특기시방 또는 담당원의 지시에 따른다.

5. 흡수성이 있는 타일에는 적당히 물을 축여 사용한다.

12.5 벽타일 붙이기 (떠붙임)

1) 내외장 타일붙임 공법별 타일의 크기와 붙임재료의 바름두께는 하단표를 표준으로 한다.

<표3. 공법별 타일크기 및 바름두께>

공 법 구 분		타 일 크 기 (mm)	붙임 모르타르의 두께(mm)
외장	떠 붙 이 기	108 × 60 이상	12 ～ 24
	압 착 붙 이 기	108 × 60 이상	5 ～ 7
		108 × 60 이하	3 ～ 5
	개량압착붙이기	108 × 60 이상	바탕쪽 3 ～ 6
			타일쪽 3 ～ 4
	판 형 붙 이 기	50 × 50 이하	3 ～ 5
	동시줄눈붙이기	108 × 60 이상	5 ～ 8
내장	떠 붙 이 기	108 × 60 이상	12 ～ 24
	낱 장 붙 이 기	108 × 60 이상	3 ～ 5
		108 × 60 이하	3
	판 형 붙 이 기	100 × 100 이하	3
	접착제 붙이기	100 × 100 이하	―

2) 타일 뒷면에 붙임 모르타르를 바르고 빈틈이 생기지 않게 바탕에 눌러 붙인다. 붙임 모르

타르의 두께는 12～24mm를 표준으로 한다.

3) 타일붙임은 타일의 백화, 탈락, 동결융해 등의 결함사항에 대하여 충분히 검토하여야 한다.

타일면은 우수의 침투를 방지할 수 있도록 완전히 밀착시켜 접착력을 높이며, 일정간격의

신축줄눈을 두어 백화, 탈락, 동결융해 등의 결함사항을 방지할 수 있도록 한다.

12.6 바닥 타일 붙이기(압착)

1) 타일을 붙이기 전에 바탕의 들뜸, 균열 등을 검사하여 불량부분은 보수하며, 불순물을

제거하고 청소하며, 여름에 외장타일을 붙일 경우에는 하루 전 에 바탕 면에 물을 충분히

적셔둔다.

2) 마감면에서 2mm 정도 높게 여유를 두어 된 비빔한 모르타르를 약 10mm정도로 깔며

필요에 따라 물매를 잡는다.

3) 타일은 모서리 구석 기타 부분의 물매에 유의하며 줄눈을 맞추어 평평하게 붙인다.

4) 붙임 모르타르는 압착용 모르타르로서 타일접착용 시멘트를 사용하며 담당원의 승인을

득하여야 한다.

5) 붙임 모르타르를 도포하는 면적은 1회에 6-8㎡를 표준으로 한다.

6) 타일 붙임면적이 클때에는 2-2.5m 내외에 기준 타일을 먼저 붙여 이에 따라 붙여 나간다.

부착본드는 친환경 제품을 사용한다.

12.7 보양 및 청소

1) 보양

가. 한중 공사시에 있어서는 시공면을 보호하고 동해 또는 급격한 온도변화에 의한 손상을

피하도록 기온이 2℃ 이하일 때에는 임시로 가설 난방 보온 등에 의하여 시공 부분을

보양하여야 한다.

나. 타일을 붙인 후 3일간은 진동이나 보행을 금한다. 다만, 부득이한 경우에는 담당원의

승인을 받아 보행판을 깔고 보행할 수 있다.

다. 줄눈을 넣은후 또는 경화 불량의 염려가 있거나 24시간 이내에 비가 올 염려가 있는

경우에는 폴리에틸렌 필름(P.E pilm) 등으로 차단 보양한다.

2) 청소

가. 치장 줄눈 작업이 완료된 후 타일면에 붙은 불결한 것이나 모르타르, 시멘트풀 등을

제거하고 손이나 헝겊 또는 스폰지 등으로 물을 축여 타일면을 깨끗이 씻어낸 다음

마른 헝겊으로 닦아낸다.

나. 공업용 염산 30배 용액을 사용하였을 때에는 물로 산분을 완전히 씻어낸다.

다. 접착제를 사용하여 타일을 붙였을 때에는 담당원의 지시에 따라 용제로 깨끗이

청소 한다.

제 13 장   석 공 사

13.1 석공사 종류 및 마감방법

적용부위		석종	두께(T)	사양	공법	줄눈	비고
목욕탕	두 겁 석	화강석	30	판석	습식	시멘트

※ 상기 사항은 설계도면을 우선으로 한다.

13.2 사용자재

1) 시공자는 사용할 석재는 담당원이 지정하는 석산의 원석을 사용 하여야 한다.

2) 석재의 품질은 KS F 2530(석재)에서 규정하는 경석으로서 1등급에 합격한 것이어야 한다.

3) 석재의 색상 및 무늬는 시공부위별로 균일한 것을 사용하여야 한다.

13.3 가 공

1) 석재의 가공은 담당원이 승인한 견본 이상의 가공 상태를 유지하여야 한다.

2) 형상 및 치수는 시공도서 및 현척도에 따라 정확히 가공하여야 한다.

13.4 시공방법

1) 준 비

가. 바탕 면은 부착력을 저해할 수 있는 이물질을 제거하고 깨끗이 청소한다.

나. 석재의 모서리나 표면에 묻은 이물질은 설치 전에 제거한다.

2) 바닥 깔기

가. 시멘트와 모래를 1 : 3으로 배합한 된 비빔모르타르를 시공 면에 일정두께로 고르게 깔고

레벨링을 한다.

나. 시공은 기준틀에 따라 수평실을 치고 모서리, 구석 등 기준이 되는 위치에서부터

깔아나간다

다. 시멘트 페이스트를 모르타르 위에 뿌리고 화강석을 올려놓고 고무망치로 수평을 잡으면서

설치한다.

라. 젖은 스펀지 등으로 조심스럽게 화강석 표면에 묻은 모르타르 등의 이물질을 닦아낸다.

마. 줄눈은 돌 깔기 시공 후 2～3일이 경과된 후에 시공하며, 줄눈크기는 2～3㎜로 한다.

바. 줄눈의 시공은 줄눈용 흙손으로 모르타르를 충분히 다져넣어 속빔이 없도록 한다.

13.5 양 생

바닥전면에 하드롱지를 깔고 양생이 완료될 시까지 출입을 통제하며 부득이 출입할 사항이 발생될 시에는 필요한 보양조치를 취하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

13.6 청소 및 광내기

시공자는 석공사가 완료되고, 소정의 검사에 합격되면, 담당원이 지정하는 시기에 준공청소와 광내기를 실시하여야 한다.

제 14 장  철 거 공 사

14.1  일반사항

1 적용범위

이 시방절은 건축물 실내외에 철거공사에 적용한다.

2 일반사항

가. 철거공사 일반사항

(1) 공사 착공전, 철거중, 철거후 각 부위별 현황사진을 각 2부씩 제출한다.

(2) 철거되는 각 부분에 대해 사전실측 및 현황조사 후 감독원과 철거공법등에 대해                  협의 후 공사를 시공한다.

(3) 철거에 따른 기계설비, 전기등의 분야별 공사 추진계획 등을 관련분야 감독원 및

담당자와 협의한다.

(4) 철거공사시 감독원과 사전에 시행방법, 안전대책, 공사진행 순서등을 협의한다.

(5) 공사착공시 문제점이나 의문사항이 발생할 경우 감독원과 협의하여 철거한다.

(6) 공사착공시 보호막 등은 반드시 설치하여 안전대책에 만전을 기한 후 공사 착수                  한다.

(7) 철거공사를 완료한 다음 공사착공전 지반과 동일하게 평탄하게 하고, 인근건물

에 손실이 있을 경우 도급자 책임으로 원상복구 시킨다.

(8) 공사착공전 인근 건물주에 철거사항을 알리고, 민원이 발생치 않게 사전에 충분히                   조치한 후 민원이 발생하면 즉시 발주자에 보고하고 도급자 책임사항은 도급자가                    최단시일내에 해결해야한다.

(9) 공사기간내에 학교부지내에 공사관련자 외에는 일체 출입을 금지(통제)하여야 하며                   특히 야시장, 재건대작업장, 기타 타인이 사용할 수 없게 조치하여야 한다.

(10) 공사 착수전 철거계획서를 반드시 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 시공한                    다. 특히 야시장, 재건대작업장, 기타 타인이 사용할 수 없게 조치하여야 한다.

(11) 철거공사에서 발생되는 발생재(AL-SASH, 목재문틀, 철물, 기타)등은 감독관의 승                    인 후 처리한다.

(12) 철거시 인근 주민들에게 피해가 없도록 조치하고, 특히 안전관리에 최선을

다하며, 분진을 방지하기 위하여 물을 뿌리면서 시공한다.

(13) 철거전 사전에 조사를 충분히 하고 각종 안전사고를 사전에 예방하여야 한다.

나. 철거시 유의사항

(1) 각종 자재의 철거시 재사용 가능여부는 감독관과 협의한다.

(2) 조적, 타일종류 등의 철거는 정 또는 소형의 콤프를 이용하여 물을 뿌리면서 철                  거하고  소음을 극소화한다.

(3) 벽체 철거시 바닥에 가마니 또는 보호막을 덮은 뒤 물을 뿌려 분진이 발생되지

않도록 한다.

(4) 철근 등의 금속은 용접기로 절단한다.

(5) 색상별 시공한계 구분, 색상을 지정하지 않는 부위에 대한 색상계획

3 철 거

가. 구조물 철거

(1) 철거대상 구조물에 대한 실측 및 공법을 검토하고 인접주위 매설물이 파손되지 않                  도록 최선의 방법을 강구한다.

(2) 철거 작업시 운영장애가 발생되면 작업중단 후 즉시 장애요인을 복구한다.

(3) 철거전 구조안전검토를 하고 미비사항이 있으면 구조보완을 우선시행한다.

나. 지붕 스라브, 보 및 기둥

(1) 지붕스라브는 쁘레카로

(2) 보 및 기둥철거는 절단기로 진동 및 소소음을 최소화하고 철거 잔재물은 크레인                  을 사용하여 운반제거한다.

다. 천장 철거

(1) 임시전등 설치를 먼저 시행할 수 있도록 천정 일부를 먼저 제거한다.

(2) 천장재 위에 쌓인 분진을 최대한 수집하여 마대에 담아 즉일 반출하여 분진발생을 줄여                    야 한다.

라. 블록, 몰탈, 타일, 콘크리트 등 철거

(1) 철거잔재는 발생즉시 마대에 담아 분진이 발생치 않도록 하고 일정 장소에 보관                  또는 일일 반출한다.

마. 가스배관, 전화선, 스피커선 등

(1) 철거이전에 가스 및 전기, 전화선 등을 차단하여 안전에 유의한다.

4 철거발생재의 처리

가. 콘크리트. 블록, 타일 등을 마대에 담아 밀봉한 뒤 반출한다.

나. 패널의 종류는 BOX에 담아 반출한다.

다. 길이가 긴 재료는 포장이 용이하도록 토막내에 묶어서 운반한다.

라. 철거 부산물 보관 주변을 먼지가 나지 않도록 하여야 하며 항상 청결에 유의하고 발생               한 쓰레기는 즉시 지정장소로 반출한다.

마. 철거 부산물 및 폐기물은 지정장소에 보관하되, 일정 양이 되거나 발주처 또는 감독              원의 반출 지시가 있을 시에는 신속히 반출하여야 한다.

5 고재처리

가. 고재처리 물품을 선정 별도로 관리 보관한다.

나. 고재처리는 감독원의 확인하에 기록 정리하고 감독원의 지시에 따라 처리한다.