지급자재 구매요청서

1.  건    명 : 내포 스마트도시 운영센터 전기공사 승강기

2.  구매내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

구분	물품 식별번호	품명	규 격	단위	수량	단가	금액	비고
내포 스마트도시 운영센터 전기공사	2410160101	승강기	13인승, 2층, 60m/min	대	1	55,371,031	55,371,031
계							55,371,031

3. 납품장소 : 내포스마트도시 운영센터 신축공사 현장

4. 인도조건 : 현장설치도

5. 납품기한 : 계약일∼2021.06.27(전기공사 준공)

6. 납품설치 :

- 1차 : 승강기 완성검사 완료일(80%)

- 2차 : 종합성능시험 완료일(20%)

7. 하자담보책임기간 : 사용검사일의 다음날 이후 하자담보책임기간 (3년)

8. 하자보수보증금률 : 계약금액의 3%

9. 특기사항 :

가. 납품일정은 현장의 상황에 따라 변동 가능성 있음.

나. 반드시 승강기 출입구 및 위치등에 대하여 건축 구조 도면 숙지

10. 법정경비 계상 및 사후정산 안내

- 관련법규 :

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제73조,

기획재정부 회계예규 정부 입찰․계약 집행기준 제16장,

산업안전보건법,고용보험법,국민건강보험법,국민연금법,

노인장기요양보험법,건설근로자의고용개선등에관한법률, 건설산업기본법

- 입찰참가자는 아래의 추정가격 작성시 계상된 금액을 입찰내역(도급내역)

검토시 조정없이 반영하야여 함.

건 명	대상비목	반영금액(단위 : 원)
신탄진 공영주차장 건립 전기공사	산업안전보건관리비	238,545
	퇴직공제부금비	0
	국민건강보험료	161,016
	국민연금보험료	217,264
	노인장기요양보험료	16,504
	환경보전비	19,300

* 당해 승강기 제조,설치 건 추정가격 산정시 계상된 비목별 반영금액

- 준공대가의 지급시 산업안전보건관리비, 퇴직공제부금비 및 보험료 납부여부를 최종확인하며, 반영금액 범위내에서 최종 정산하여야 함.

- 대금지급 전 정산금액에 대한 수정계약 체결

11. 유의사항

가. 납품방법·수량·일정 등은 현장여건에 따라 변동가능성이 있습니다.

나. 제작 및 설치는 LH 전문시방서, 최신 관련 법령 및 적용규준 등을 숙지하여 LH 공사감독원과 협의후 납품 및 설치하여야 합니다.

다. 승강기 감시카메라(CCTV 200만 화소 이상)는 제작사에서 별도 제작 설치하여야 하며, 상시 전원이 공급되고, 지자체 CCTV 감시센터 등에서 정상적으로 감시 가능하여야 합니다.

라. 비상통화 장치 설치 및 국선 연결 관련은 지자체 및 현장감독과 협의를 통해 진행하여야 하며, 예비품 및 보수품(LH 공사감독원과 협의)등은 준공 후 LH 및 지자체에 전달하여야 합니다.

마. 캐노피는 지자체의 경관심의 등에 따라 설치되어야 하며, 승강기 입구는 양방구(관통형)으로 승강기 설치시 LH 공사감독원 및 타 공정과의 협의를 통해 진행하여야 합니다.

바. 승강기 설치공사를 위하여 사용하는 전기료, 설치완료 후 자체검사, 각종 점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용과 공사 착공일부터 준공일까지의 유지보수료는 계약상대자가 부담합니다.

사. 승강기 준공일로부터 3개월까지 「승강기시설안전관리법」에 의한 승강기 관리업무 대행자의 자격으로서 운행관리자를 선임하여 무상으로 보수 및 관리를 하여야 합니다.

아. 현장대리인은 공사기간 전체에 걸쳐 반드시 선임하여 상주를 하여야 하며, 품질관리 전담자(안전관리자 포함)를 지정하여야 합니다.

자. 도면 및 시방서에 언급되지 않은 사항은 감독원과 협의하여야 하며, 시방서에서 정한 성능관련 각종 증명서를 반드시 제출하여야 합니다.

차. 공사감독자 판단에 의하여 제작과정 중 생산자과정검사를 시행할 수 있습니다.

카. 승강기는 CCTV 등과 프로토콜 일치 등 연동에 문제가 없도록 조치하여야 하며, 승강기 설치완료 후 공사관련 승강기 임시운행 시 건설공사와 협의하여 임시운행에 차질이 없도록 적극 협조하여야 합니다.

타. 승강기 완성검사는 입찰공고일 현재 개정·시행된 검사기준을 적용하며, 준공검사 및 인수인계 관련하여 입회 요구시 성실히 협조하여야 합니다.