승강기 제작 및 설치 사양서

용 도	장애인용
대 수	1대
적재중량	13인승-1000kg
속 도	60m/n
운행층수	5개층(B1 ~ 4F)
제어방식	VVVF-인버터제어
직접통화장치	유
전원	380V – 3상 4선
바닥재	데코타일
핸드레일	3 면
방화도어	무
기계실	유

구 분	항 목	교체	재사용	비고
기계실	제어반(set교체)	○
	권상기 머신 Assembly	○
	전동기(Motor)	○
	조속기(Govonor)	○
승강로	승강기 레일(카측/카운터측)		○
	가이드슈(카측/카운터측)	○
	오일러(카측/카운터측)	○
	주행 케이블	○
	카운터 추(Weight)		○
	완충기(Buffer)	○
	리미트 스위치(Limit S/W)	○
	주행로프(Main)	○
	착상장치(POSI)	○
	카틀	○
	카의장(측판+조명천장 차폐판)	○
	카 씰(Car Sill)	○
CAR	세이프티슈(Safety Shoe)	○
	카상부 기구박스	○
	카도어구동장치	○
	카조작반 및 카층표시기	○
승장	승장도어	○
	승장도어장치	○
	1층 문틀(삼방틀)		△	덧씌우기
	기타층 문틀(삼방틀)		△	덧씌우기
	문턱 및 부속품	○
	층표시기	○
	승장버튼	○