- 물품내역서(사양서 포함)-

구 분	요구사양	비 고
승강기 고유번호
형식	로프식/벨트식
종류	장애/병원용
운행구간(층수)	B1~2 (3개층)	Rear : B1층, Front :1,2층
제조업체
운전방식	단독운전
적재하중	1,600kg(21인승)	기계실 없는 엘리베이터
정격속도	60m/min
입력전압	3⏀380v
전동기 용량	37kw
문개폐방식	SO
카치수(폭)	1,610mm
카치수(안길이)	2,150mm
카출입구치수(폭)	1,100mm
카출입구치수(높이)	2,100mm
가이드레일(카측)	24K(T)
가이드레일(균형추측)
운전방식(군관리)	×
출입통제설비 연동	재사용
CCTV	재사용
광고 모니터	신설
참고 사항	- 출입통제시스템 재사용(카내부 내장) - CCTV 재사용 - 속도를 기존 30m/min에서 60m/min로 증속 - 기존 유압식에서 벨트식 또는 로프식으로 변경 (기계실 없는 타입)