어린이승강장(맘스테이션) 설치 시방서

1. 어린이승강장 : w4,000*d3,000*h2,600 (1식)

2. 현대자동문   : 자동문 (1식)

3. 냉난방기     : 캐리어 스탠드 냉난방기 13평 (1식)

4. 운반설치비   : 화물, 지게차, 설치인부 (m/d)

5. 의자(목재)    : w1,660*d300*h400 (4식)

6. 슬로프       : 1m (1식)

7. 하부판마감   : 경사가 심할 경우 제작 (1식)

□ 재질(갈바1.2~1.6t), 분체도장(지정색), 유리(그린강화8T), 도어(자동문1ea, 도어락포함)    바닥마감(방수합판12t+A/L체크판1.6T), 내부전기(LED일자등, 콘센트, 분전함, 환풍기)    내부천장 MDF마감, 사인물(테두리 옥외용시트지부착 + 기둥로고 아크릴스카시부착)    조절좌, 운반설치포함

※ 미사강변센트럴자이 로고포함(기둥 스카시 부분), 전기 인입선 공사 포함

크레인 설치 시 크레인 비용 포함

※ 디자인 유형

미사강변센트럴자이아파트 입주자대표회의