세부 시방서

순서	자재명	규격	단위	수 량	시방서
1	메인 로프	12mm	M	1,632	승강기용으로 승인된 국산품(고려,만호)E종
2	메인쉬브	TM500	EA	5	승강기용으로 승인된 국산품(대협,현대)신형
3	감속기어오일	320	EA	5	승강기용으로 승인된 제품(한국하우톤,한국쉘)320
4	승장 연동로프	M1 CO900	EA	2	103-1-10층,104-1-6층
5	기계실비상통화모기	비통	EA	1	201-1기계실 모기
6
7
세부시방서
1. 기존제품과 동일하거나 그이상의 성능을 발휘 할 수 있는 자재를 사용한다.
2. KS 규격품 또는 승인품이나 인증품을 사용한다.
3. 품질보증기간은 3년으로 한다.
4. 고장수리 요청시 30분 이내 도착해서 4시간이내 수리완료를 원칙으로 한다.
5. 균형추 여유 거리는 600 - 900mm 로 한다.
6. 로프 장력은 균등하게 설치하고 3개월간 매월1회씩 조정한다.
7. 공사 시 층고수정과 가감속이나 착상을 정밀하게 조정한다.
8. 완료 보고시 입고 작업 전 후 폐자재 사진과 함께 제출한다.
9. 자재입고시 로프 쉬브 시험성적서 확인후 작업할 것. 제조일자 입찰 공고일 기준 최근 3개월이내 제품으로 사용할 것
10. 작업일정표 3일전에 공지할 것.