인천 1호선 에스컬레이터 안전장치 설치공사

시       방       서

2021. 1.

	[기계환경팀]

제 1 장  일반사항

1-1 적용범위

이 시방서는 인천교통공사(이하 “발주부서” 라 합니다)가 발주하는 “인천 1호선 에스컬레이터 안전장치 설치공사”에 적용하며 발주부서와 계약업체(이하 “계약상대자” 라 합니다)간 계약의 일부가 됩니다.

1-2 목  적

본 공사는 승강기 정밀안전검사 대비 주 브레이크 및 핸드레일 시스템, 스텝유실 검출센서 등을 개선 설치하여 관련 안전사고를 미연에 방지하여 이용고객의 안전을 보장하고 승강기 정밀안전검사 기준을 만족하여 승강기 안전관리법을 준수하는데 목적이 있습니다.

1-3 개  요

가. 공 사 명 : 인천 1호선 에스컬레이터 안전장치 설치공사

나. 대    상 : 계산역 등 10개역 에스컬레이터 41대(세부대상 붙임 참조)

다. 공사기한 : 착공일로부터 70일

라. 공사내용 : (1) 검출센서(스텝유실, 핸드레일속도편차) 설치

(2) 주브레이크 개방감지 확인 센서 설치(드럼식에 적용)

(3) 주브레이크 디스크 교체(디스크식에 적용)

(4) 주브레이크 회로 이중화

(5) 시운전 및 안정화(센서 간격 조정 등)

1-4 어구의 해석

본 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용이 있을 경우 입찰 및 계약 전에 발주부서의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후 에는 발주부서와 상호 동의하에 조정할 수 있습니다.

1-5 적용기준

가. 본 공사는 관계법령에서 정한 규격 및 기준에 맞게 시공하여야 하며, 본 시방서 등 설계도서에서 정한 기준대로 시공하여야 합니다.

나. 관련법령

(1) 승강기 안전관리법에 의한 법률

(2) 교통약자의 이동편의 증진법에 의한 법률

(3) 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한법률

(4) 건축법

(5) 소프트웨어 개발촉진법

(6) 지적재산권

(7) 국제표준기구 ISO(International Standard Organization)

(8) 제조물 책임법

(9) 전기설비기술기준 및 내선규정

(10) 품질경영 및 공산품안전관리법

(11) 승강기 안전검사기준

1-6 착공

가. 착공신고

계약상대자는 공사에 관한 계약을 체결하였을 때에는 계약체결일로부터

5일 이내에 착공계를 제출하여야 합니다.

나. 제출서류

(1) 착공계 1부

(2) 현장대리인 선임계(재직증명서, 경력증명서, 자격증 사본 등 관련 서류

포함) 1부

(3) 시공계획서(예정공정표, 자재 및 인력 투입 계획 포함) 1부

(4) 품질관리 계획서 1부

(5) 안전관리 계획서 1부

(6) 산출내역서 1부

(7) 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 1부

(8) 노무비 지급용 전용통장 사본 1부

(9) 기타 발주부서가 지정한 사항 등

1-7 도면 및 자재승인

가. 계약상대자는 착공 후 7일 이내에 에스컬레이터 안전장치 설치현장과 관련도면 등을 사전 조사 검토하고 제작, 설치에 필요한 내용을 충분히 반영한 도면과 자료를 작성하여 발주부서의 승인을 득한 후 공사에 임하여야 하며, 최종 승인된 사항에 대하여 2부를 제본 및 CD 혹은 이동식저장매체(USB)의 형태로 발주부서에 제출하여야 합니다.

나. 제출서류

(1) 기술규격서

(2) 예정공정표(제작 및 현장공정에 따른 자재반입 및 설치계획 등)

(3) 주요자재 목록(제작사, 규격, 각종 인증서 및 성적서, 설명서 등)

(3) 전기도면

(4) 기계도면

(5) 안전성평가 인증서 또는 안전성평가 인증신청 서류

(6) 검사 및 시운전계획

(7) 운영자 교육계획

1-8 사용자재

가. 사용 자재는 KS 표시품 사용을 원칙으로 하고, KS품이 없는 경우에는    동등 이상의 최상품을 사용하여야 합니다.

나. 각 검출센서는 CE(유럽) 또는 UL(미국) 인증을 받은 우수한 제품을 사용   합니다. 성능유지에 주요 자재가 국내에서 생산되지 않는 자재이거나,    기기 품질 향상을 위하여 외국의 우수한 제품을 사용할 수 있습니다.

다. 사용 자재 중 발주부서가 필요하다고 인정하는 주요 자재는 규격서 또는 견본   을 제출 승인을 받은 후 사용하여야 합니다.

라. 승강기 안전관리법 시행령 제16조 및 별표 4에 따라 안전인증 대상 승강기   부품은 안전인증기관의 인증을 받은 제품을 사용하여야 하며 증빙자료를   제출하여야 합니다.

마. 상기 항을 제외한 발주부서가 안전장치의 성능확보에 필요하다고 요구하는   시험성적서는 추가로 제출하여야 합니다.

바. 성능유지에 중요 자재가 국내에서 생산되지 않는 자재인 경우 기기 품질 향상을 위하여 외국의 우수한 제품을 사용할 수 있습니다.

사. 계약상대자가 구입하여 사용하는 자재는 사용 전에 발주부서의 허가를 득한 후 사용하여야 합니다.

아. 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 발주부서의 검사 및 확인을 득하지 않고 사용한 자재에 대해서 발주부서는 철거, 재시공을 요청할 수 있습니다.

1-9 공사의 시행

가. 계약상대자는 계약 후 현장을 사전에 답사하여 주요부품의 설치 위치, 기기사양 등을 확인하고, 정확한 설치가 될 수 있도록 하여야 하며 당초와 변경이 있을 때에는 발주부서에게 보고 후 설계에 반영하여야 합니다.

나. 공사시행 전 기존시설 및 공사내용을 정확히 숙지하고, 본 공사와 관계되는 법규 및 규정에 따라 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 시공 하여야 합니다.

다. 모든 작업의 실시 전 공사내용과 예상공정 및 출입인원 등을 발주부서에 보고하고 지시를 받아야 합니다.

라. 본 공사와 같은 종류의 공사에 경험이 풍부하고 숙련된 작업자를 선발, 현장에 투입 시공하게 하여야 하며, 모든 자재 및 기기는 시방서에 의하여 완전하게 시공하여야 합니다.

마. 설계서에 명시되지 않는 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 상호 협의하여 시행하여야 합니다.

바. 발주부서의 공사에 대한 시정요구 및 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 보완조치 등을 협의하여 시행하여야 합니다.

사. 계약상대자는 공사를 성실히 시공하여 반드시 준공기한 내에 공사를 완료하여야 하며, 공사지연, 안전대책 미흡 등 계약상대자의 귀책사유로 준공이 완료되지 않거나, 그로 인하여 승강기 정밀안전검사 결과가 “불합격” 또는 “조건부합격”일때에는 재검사 비용 등 계약상대자가 모든 책임을 지도록 합니다.

1-10 공사현장 관리

가. 공사현장은 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재 및 사고방지에 최선을 다하여야 합니다.

나. 작업 전 발주부서와 해당역에 통보 후 안전펜스 및 안내문을 부착하고 작업이 완료되면 공사잔재 등 발생품을 현장에서 즉시 반출하여야 합니다.

다. 공사로 인한 대기오염, 악취, 분진, 소음 등 공해가 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 합니다.

라. 작업 장소에는 반드시 소화기를 배치하고 작업하여야 합니다.

마. 작업 완료 후 사용공구, 가설비, 작업부산물 등의 뒷정리를 철저히 합니다.

바. 공사현장에 있는 물건, 시설물, 구조물 등을 발주부서의 승인없이 임의로 철거, 운반, 처분 또는 사용할 수 없습니다.

1-11 현장대리인

가. 계약상대자는 건설산업기본법에 따른 자격 소지자를 현장대리인으로 임명하여 발주부서의 승인을 받아 현장에 상주 시켜야 합니다.

나. 현장대리인은 현장에 상주하여 발주부서의 지시에 따라 현장의 관리 및 기타 공사에 관한 사항을 처리하여야 합니다.

1-12 안전관리

가. 계약상대자는 안전한 작업환경을 위하여 다음사항을 반드시 준수해야 합니다.

(1) 작업 시작 전 사장 안전에 관한 교육 실시 및 작업안내문 부착

(2) 현장대리인 공사현장 순찰활동 강화 및 출입자 통제

(3) 개인보호구 착용여부 및 이행철저 확인

(4) 중량물 운반 시 감시인 배치

(5) 취중인자 또는 허약자 작업 금지

(6) 응급처치용 구급품 확보

(7) 비상구에 공사자재 적치 금지

(8) 현장 정리정돈

나. 인적, 물적 사고가 발생하였을 때에는 즉시 발주부서에 보고하고, 사고 발생에 대한 책임은 사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 협의하여 처리합니다.

다. 에스컬레이터 내부에서 용접작업은 불가하며 작업 시 화재예방 및 안전사고 예방에 최선을 다하여야 합니다.

라. 계약상대자는 “산업안전보건법 제30조의2제1항”에 따라 착공 전날까지 재해예방 전문지도기관과 기술지도계약을 체결하여야 합니다.

마. 산업안전관리비 사용 후 발주부서 또는 관계인이 확인할 수 있도록 사용내역서, 영수증사본 등 증빙서류를 제출하여야 합니다.

바. 본 공사 안전사고 예방의 일환으로 산업안전보건관리비 적정 확보를 위해 입찰공고에 기재된 산업안전보건관리비 금액을 계약내역서에도 조정없이 반영하여야 합니다.

사. 우리공사 안전관리 매뉴얼을 항상 숙지하고 준수하여야 합니다.

1-13 안전관리비 및 보험료 정산 처리

가. 안전관리비는 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호) 안전관리비의 항목별 사용 불가내역 등에 대한 확인 후 정산 처리합니다.

나. 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제114호 제1장8절 보험료 사후정산요령) 등에 대한 규정을 참고하여 정산 처리 합니다.

1-14 지적재산권

가. E/S의 설계, 제작, 시험 및 운용 등에 대한 지적재산권(특허, 실용실안 등

산업재산권, 영업비밀 및 저작권 등)과 관련되는 권리상의 문제에 관한 모든 책임은 계약상대자에게 있습니다.

나. 발주부서는 지하철정거장에 설치되는 E/S의 설계, 제작, 시험 및 운용 등에 관련되는 지식재산권을 사용할 권리를 가지며, 계약상대자는 보증기간 만료일 후에도 이에 따른 이의를 제기할 수 없습니다.

다. 계약상대자는 계약기간(하자담보책임기간 포함)동안 납품된 안전장치에 대하여 소프트웨어 수정이 필요한 경우에는 무상으로 조치하여야 하며, 소프트웨어 교체, 수정 및 유지보수 방법 등 구체적인 내용을 발주부서에 제공하여야 합니다.

라. 계약상대자는 향후 유지보수 및 운영방법 변경등에 필요한 자료를 제공(양도)하여야 합니다.(Lock장치 또는 암호프로그램을 설치할 수 없습니다)

1-15 교육훈련

가. 계약상대자는 발주부서가 지정하는 운영요원과 관리기술자에게 유지관리에 대한 교육훈련을 실시하여야 하며 이에 대한 소요경비는 계약상대자의 부담으로 합니다.

나. 발주부서가 충분한 기술습득을 위하여 추가교육을 요구할 경우 계약상대자는 발주부서와 협의하여 실시할 수 있습니다.

1-16 시험 및 검사

가. 계약상대자는 성능 및 요구사항을 만족할 수 있는 시험항목 리스트를 작성하여 시험을 시행하되 시험은 성능을 충분히 확인 할 수 있는 시험이어야 하고, 시험에는 계약자의 담당기술자가 참여하여야 하며 발주부서 입회하에 시험을 시행해야  합니다.

나. 발주부서는 본 규격서에 명시하지 않은 사항이라도 성능 확인을 위하여 필요한 시험 및 검사를 계약상대자와 협의하여 진행할 수 있습니다.

다. 준공(기성)검사 시 검사자로부터 불합격으로 지적된 사항은 시공자 책임 하에 즉시 재시공합니다.

1-17 하자보증

가. 하자보증기간은 준공일로 부터 3년으로 합니다.

나. 하자담보 책임기간 내에 발생한 설계, 재료 및 제작 불량 등 계약상대자의      귀책 사유로 발생한 하자에 의한 고장에 대하여는 계약상대자가 모든       책임을 지며, 계약상대자의 비용으로 수리, 개조 또는 교체하여야 합니다.

1-18 준공도 및 준공

가. 계약상대자는 공사 완료 후 준공계 및 검사원을 제출하여 준공검사를 받아야 합니다.

나. 계약상대자는 준공 시 다음 자료를 제출하여야 합니다.

(1) 유지보수매뉴얼(설계도, 회로도 포함, A3 반도형식) - 4부

(2) 프로그램 운영관련 자료(프로그램, LOADER 등) - 1식

(3) 작업 공정사진(설치 전, 설치 중, 설치 후) – 1부

(4) 산업안전보건관리비 사용내역서 – 1부

(5) 보험료 정산관련 서류 – 1부

(6) 호기별 성능시험 성적서 – 1부

(7) 안전성평가 인증서 – 1부

(8) 안전회로기판 자율안전확인 신고확인증- 1부

(9) 기타 발주부서가 요구하는 서류 각 – 1부

(10) 위 서류가 포함된 전산파일(CD 혹은 USB) - 4부

※ CD 혹은 USB에 라벨지 부착(계약명, 년도, 업체명 명기)

다. 제출되는 자료의 원고, 편집방법, 크기 등에 대하여는 발주부서와 사전          협의하여야 합니다.

1-19 노무비 구분관리 및 지급 확인제도 시행

가. 계약상대자는 착공신고서 제출 시 『노무비구분관리 및 지급 확인제

합의서』와『노무비 전용 계좌번호』, 『통장사본』을 제출하여야 합니다.

나. 계약상대자는 계약이행 중 노무비 전용계좌 변경사유가 발생한 경우에는

즉시 발주부서에 통보하여야 합니다.

다. 계약상대자는 노무자(하도급 근로자 포함)의 노무비 지급청구서를 발주

부서에 제출하고 노무비를 지급받은 날로부터 4일 이내에 지급하거나

또는 근로자에게 노무비를 먼저 지급하고 발주부수에 해당 금액을 청구할

수 있습니다.

라. 노무비 지급청구 시에는 근로자에게 노무비를 지급했음을 확인할 수

있는 증빙서류를 발주부서에 제출하여야 합니다.

마. 노무비 지급 증빙서류는 노무비 전용계좌 이체내역, 근로자 개인별 실제

근무내역을 포함합니다.

바. 전체 직접노무비 지급대상이 계약자가 고용한 상용근로자로서 계약자

로부터 정기적인 급여를 받는 경우에는 노무비 구분관리 및 지급확인이

제외 가능합니다.

제 2 장  특기사항

2-1 일반사항

가. 본 공사는 행정안전부 고시 제2020-73호『승강기 설치검사 및 안전검사   에 관한 운영규정』중 부칙 제2조(판정기준의 경과조치)제2항제2호 에스   컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속ㆍ역전   방지수단, 핸드레일 시스템”의 검사기준 충족을 위한 공사입니다.

나. 본 시방서에 규정하는 E/S 안전장치는 대량의 인원을 수송하는 도시 교통 특성에 적합하도록 높은 강도와 충분한 안정성 및 내구성이 보장되어야 합니다.

다. 본 시방서에 따라 제작 되는 모든 기기 및 부품은 유지관리의 편의성을 고려하여 가능한 상호 호환성을 갖는 제품을 사용하여야 합니다.

라. 운행시의 진동이나 충격 등에도 지장 없이 기능을 발휘 할 수 있도록 설계되어야 합니다.

마. 먼지, 방습, 동결, 절연 등의 주변 환경영향 하에서 본 물품의 기능 및 성능에 문제가 없도록 제작, 설치하여야 합니다.

바. 현장 여건에 따라 설치 역사 및 호기는 일부 변경될 수 있습니다.

2-2 제작기준

가. 안전장치의 모든 장치는 승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준(행정안전부 고시 제2019-32호, 별표24. 에스컬레이터 안전기준)에 준하여 설치하여야 합니다.

나. 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2020-73호) 제4장(안전검사의 특례 인정)에 따라 안전성 평가가 필요한 부품은 안전성평가를 득한 제품을 사용하거나, 준공 전 안전성평가를 득하여야 합니다.

다. 안전장치는 다음과 같이 구성되어야 합니다.

(1) 주브레이크 : 브레이크 개방 감지 확인 스위치(드럼식)를 설치하거나

개방 감지 기능이 있는 디스크로 교체하여야 하며, 브레이크 전원

부를 이중으로 회로를 구성하여 검사기준을 만족하여야 합니다.

(2) 제어부 : 주브레이크 이중화와 개방감지를 처리하는 제어부는 자율안전

인증을 받은 안전 회로기판을 사용하여야 합니다. 외함은 불연재질    (SUS, 1.5T 이상)의 BOX 형태로 먼지, 습기, 발열 등을 방지할 수    있고 기기와 인체에 문제가 없도록 충분한 강도와 절연상태를 유지    할 수 있는 구조로 제작하여 기계실 내부에 설치하며 협소한 공간에     설치가 가능하도록 가능한 최소크기(400x400x300mm이하)로 제작합    니다. 외함에는 “DISPLAY”를 설치하여 동작상태(정상, 경보 등)    가 현시되어야 하여야 하고 RESET을 위한 RESET 스위치를 설치    하여야 합니다.

(3) 검출센서 : 핸드레일속도검출, 스텝유실검출로 구성되며 안전인증을    받은 우수한 제품을 사용하여야 합니다.

(4) 센서 고정 브라켓 : 금속재질(3T 이상)로 센서가 흔들리지 않도록    견고하게 제작하고 사전협의 후 진행해야 합니다.

라. 안전장치는 다음과 같은 기능을 갖추어야 합니다.

(1) 스텝유실 검출 : 스텝의 누락된 부분이 COMB에 나타나기 전에 검출   하여 주브레이크를 작동시켜 정지해야 합니다.

(2) 핸드레일 속도이상 검출 : 운행 중 롤러의 금속 돌출부를 카운트하여   핸드레일 속도가 5초 ~ 15초 내에 디딤판 속도에 대해 ±15% 이상    속도 편차가 발생하면 정지해야 합니다.

(3) 센서고장 감시 : 센서의 고장을 감시하여 이상이 발생하면 주브레이크   가 작동하고 정지해야 하며, 고장 센서를 구분하여 이상위치를 확인   할 수 있어야 합니다.

(4) 수동복귀 기능 : 이상발생(센서이상, ERROR 등)시 자동복귀되지 않고 점검자가 확인하고 제어장치를 리셋 후에 재가동 될 수 있도록 회로를 구성해야 합니다.

(5) 장애 발생일시 확인기능 : 추가 제어장치는 이상발생 시 정확한 발생   일시를 최근 순서로 5개 이상 저장하여 확인 가능해야 합니다.

2-3 설치 기준

가. 모든 장치는 승강기검사기준에 적합하도록 설치합니다.

나. 승강기 안전부품 안전기준에 준하여 설치하여야 합니다.

다. 역주행방지장치는 에스컬레이터 정비 및 보수에 지장이 없는 범위에서 견고하게 고정하여야 하며, 탈부착이 가능한 구조로 설치하여 정비 및 보수가 용이하도록 하여야 합니다.

라. 각 검출센서 브라켓은 트러스 등에 탭을 내어 볼트로 단단하게 고정하여 설치합니다(용접작업 불가). 또한 브라켓 고정볼트에 풀림방지 와셔를 사용하고 풀리지 않도록 단단히 고정합니다.

마. 핸드레일의 구동력이 핸드레일속도검출장치의 구동롤러에 충분히 전달되도록 합니다.

마. 각종 케이블은 플렉시블 배관으로 보호하여 단단히 고정하며, 접속부위는 케이블 그랜드 등을 사용하여 외부 이물질 등으로부터 보호될 수 있도록 설치하여야 합니다.

바. 기존 제어반과의 연동을 위한 결선작업 시 커넥터로 연결하며 점검보수에 지장이 없어야 합니다.

사. 본 공사 시행중 설계대로 시공하기 곤란할 때에는 대안을 제시하여 발주부서의 승인을 받아 시공하여야 합니다.

아. 추가 제어장치는 기존 제어반 옆에 외함을 설치하여 내부에 고정하고, 기존제어반 및 검출센서와 연결되는 전선은 금속가요 전선관을 사용하여 깔끔하게 처리합니다.

자. 설치 후 에스컬레이터 정상작동 여부를 확인하고 이상 발생 시 원인파악을 위하여 정밀 점검합니다.

2-4 성능 시험

가. 계약상대자는 설치 후 1시간 이상 시운전을 하여 이상이 없도록 합니다.

나. 시운전 시 시험항목 리스트를 작성하여 시험을 시행하되 시험은 성능을 충분히 확인할 수 있는 시험이어야 하고, 발주부서의 입회하에 시행하여야 합니다.

다. 본 시방서에 명시하지 않은 사항이라도 성능 확인을 위하여 필요한 시험 및 검사를 요구할 수 있으며, 시험 방법 등은 발주부서와 협의 후 진행합니다.

라. 준공기한 내에 설치 및 시운전을 완료하여야 하고, 감독자 및 현장대리인의 확인 서명한 시운전 보고서를 제출합니다.

마. 준공검사 시 검사자로부터 불합격으로 지적된 사항은 계약상대자의 책임하에 즉시 재시공 하여야 합니다.

[붙임]

안전장치 설치대상

연번	역사	호기	운행구간	운행방향	층고 (m)	모터 용량	역행방지 장치제조社	스텝유실 검출	핸드레일 속도검출	브레이크 이중화	브레이크 개방확인	브레이크형식	승강기번호	E/S 제작사
1	계산	ES-02	B1↔B2	상행	5.2	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-647	동양
2	경인교대	ES-01	B1↔B2	상행	5.2	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-642	동양
3	경인교대	ES-02	B1↔B2	상행	5.2	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-643	동양
4	부평	ES-01	B2↔B4	하행	9.6	15.0	미주	×	×	O	O	드럼	3803-636	동양
5	부평	ES-02	B2↔B4	상행	9.6	15.0	제일	×	×	O	O	드럼	3803-637	동양
6	부평	ES-03	B2↔B4	상행	9.6	15.0	제일	×	×	O	O	드럼	3803-638	동양
7	부평	ES-04	B2↔B4	하행	9.6	15.0	미주	×	×	O	O	드럼	3803-639	동양
8	부평	ES-05	B3↔B4	하행	4.9	7.5	미주	×	×	O	O	디스크	3803-640	동양
9	부평	ES-06	B3↔B4	상행	4.9	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-641	동양
10	부평	ES-08	B3↔B4	하행	4.9	7.5	미주	×	×	O	O	디스크	3803-220	동양
11	부평	ES-12	B2↔B3	하행	4.5	7.5	미주	×	×	O	O	디스크	3803-224	동양
12	부평	ES-13	환승통로↔B2	하행	8.5	15.0	미주	×	×	O	O	드럼	3803-225	동양
13	부평	ES-15	단독 환승통로	상행	9.9	15.0	제일	×	×	O	O	드럼	3803-207	동양
14	부평	ES-16	단독 환승통로	하행	9.9	15.0	미주	×	×	O	O	드럼	3803-208	동양
15	부평	MW-17	단독 환승통로	인>>코	56.5	11.0	-	O	O	O	O	디스크	3803-209	동양
16	부평	MW-18	단독 환승통로	코>>인	56.5	11.0	-	O	O	O	O	디스크	3803-210	동양
17	동수	ES-01	B2↔B4	하행	11.4	22.0	미주	×	×	O	O	드럼	3803-631	동양
18	동수	ES-02	B2↔B4	상행	11.4	22.0	제일	×	×	O	O	드럼	3803-632	동양
19	동수	ES-03	B2↔B4	상행	11.2	22.0	제일	×	×	O	O	드럼	3803-633	동양
20	동수	ES-04	B2↔B4	하행	11.2	22.0	미주	×	×	O	O	드럼	3803-634	동양
21	동수	ES-05	B1↔B2	상행	6.3	11.0	제일	×	×	O	O	디스크	3803-635	동양
연번	역사	호기	운행구간	운행방향	층고 (m)	모터 용량	역행방지 장치제조社	스텝유실 검출	핸드레일 속도검출	브레이크 이중화	브레이크 개방확인	브레이크형식	승강기번호	E/S 제작사
22	부평삼거리	ES-01	B2↔B3	하행	4.7	7.5	미주	×	×	O	O	디스크	3803-227	동양
23	부평삼거리	ES-02	B2↔B3	상행	4.7	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-228	동양
24	부평삼거리	ES-03	B1↔B2	하행	5.9	11.0	미주	×	×	O	O	디스크	3803-229	동양
25	간석오거리	ES-01	B2↔B3	상행	4.5	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-211	동양
26	간석오거리	ES-02	B2↔B3	하행	4.5	7.5	미주	O	O	O	O	디스크	3803-212	동양
27	간석오거리	ES-03	B2↔B3	상행	4.5	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-213	동양
28	간석오거리	ES-04	B2↔B3	하행	4.5	7.5	미주	O	O	O	O	디스크	3803-214	동양
29	간석오거리	ES-05	B1↔B2	하행	5.0	7.5	미주	O	O	O	O	디스크	3803-215	동양
30	간석오거리	ES-07	B1↔B2	상행	5.0	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-217	동양
31	간석오거리	ES-08	B1↔B2	하행	5.0	7.5	미주	O	O	O	O	디스크	3803-218	동양
32	인천시청	ES-01	B1↔B3	하행	13.0	22.0	미주	×	×	O	O	드럼	3803-651	동양
33	인천시청	ES-02	B1↔B3	하행	13.0	22.0	미주	×	×	O	O	드럼	3803-652	동양
34	인천시청	ES-03	B1↔B3	상행	13.0	22.0	제일	×	×	O	O	드럼	3803-653	동양
35	인천시청	ES-04	B1↔B3	상행	13.0	22.0	제일	×	×	O	O	드럼	3803-654	동양
36	인천시청	ES-05	외부↔B1	하행	5.1	7.5	미주	×	×	O	O	디스크	3803-655	동양
37	예술회관	ES-01	B1↔B2	상행	4.9	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-657	동양
38	인천터미널	ES-01	연결통로	상행	3.8	5.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-659	동양
39	문학경기장	ES-01	B1↔B2	하행	4.9	7.5	미주	×	×	O	O	디스크	3803-103	동양
40	문학경기장	ES-02	B1↔B2	상행	4.9	7.5	제일	×	×	O	O	디스크	3803-104	동양
41	문학경기장	ES-04	B1↔B2	하행	4.9	7.5	미주	×	×	O	O	디스크	3803-106	동양