최상의 서비스와 안전으로 시민의 행복을 만들어가는 최고의 교통공사
	대전광역시도시철도공사

에스컬레이터 인버터(4대) 설치공사

과   업   설   명   서

2021. 1.

	대전광역시도시철도공사
	시설환경처 기계환경팀

목     차

제1장 설계 설명서	-------------------------------------------------	1
제2장 일반 설명서	-------------------------------------------------	2 ~ 4
제3장 특기 설명서	-------------------------------------------------	5 ~ 6
붙임 : 역사 비상대피로	-------------------------------------------------	7 ~ 12

제1장 설계 설명서

1. 건  명 : 에스컬레이터 인버터(4대) 설치공사

2. 대  상 : 중앙로역 등 4개역 에스컬레이터 4대 인버터 설치(신규)

구 분		운행구간	길이 (m)	형식	속도 (m/min)	모 터		용량 선정 (Kw)
역명	호기					용량(Kw)	정격전류(A)
중앙로	2	지하1층 → 상가층	4	1200	30	5.5	11.8	7.5
갑천	2	지하1층 → 3번출구	21	800	30	15	27.6	18.5
구암	1	지하1층 → 2번출구	16	800	30	11	22	15
지족	3	지하1층 → 지상	20	1200	30	15	27.6	18.5

3. 주요 공사내용

모터 직입기동 운전방식의 에스컬레이터에 고효율 인버터 설치

4. 참가자격

조달청 입찰 참가자격 등록 및 나라장터 이용자 등록을 필하고, 승강기 설치 공사업 등록 업체로서 주된 영업소를 대전광역시에 둔 업체

5. 준공기한 : 착공일로부터 29일

ㅡ 1 ㅡ

제2장 일반 설명서

제1조 (적용)

① 이 설명서는 대전광역시도시철도공사(이하 “발주처”라 한다)가 발주하는 “에스컬레이터 인버터(4대) 설치공사”에 대하여 계약을 체결한 업체 (이하 “계약상대자”이라 한다)에 적용하며 계약의 일부가 됩니다.

② 이 설명서에 명시되지 않은 사항은 승강기시설 안전관리법, 교통약자의 이동편의 증진법, 승강기 검사 및 관리에 관한 운용요령,전기설비기술기준, 산업안전보건법, 근로기준법, 철도안전법령, 대전도시철도공사 철도안전관리 체계 및 관련 운영절차, 대전도시철도공사 도시철도안전관리 규정․시행내규, 대전도시철도공사 작업안전내규, 대전도시철도공사 안전지도 점검활동내규, 소방법 및 관련 고시, 지방자치단체 공사계약 일반조건 등에 따릅니다.

제2조 (어구의 해석)

이 설명서에 기술되지 않았거나 의문이 있을 경우 계약 전에 “발주처”의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 입찰 후에는 “발주처”의 해석에 따라야 합니다.

제3조 (제품의 적용규격)

인버터 설치와 관련된 길이, 중량, 용적 및 기타 단위는 표준단위 규격 적용을 원칙으로 하되 불가피한 경우 “발주처”와 협의하여 조정 할 수 있습니다.

제4조 (계약자의 책무)

① “계약상대자”는 계약체결 후 공사 진행을 위한 현장조사를 실시하고, 예정공정표를 2부 제출하여 공사가 원활히 진행될 수 있도록 성실의 의무를 다하여야 합니다.

② 계약 완료 후 29일 이내에 “발주처”가 지정한 장소에 파손, 변형 등이 없도록 설치하여야 하며 제품에 이상이 있을 때에는 신품으로 교체하여야 합니다.

③ 설치 중 또는 완료 후 발생되는 오류로 발생하는 전반적“발주처”의 손해에 대해서 민․형사상 모든 책임을 “계약상대자”가 지며, 배상 또는 보상하여야 합니다.

④ “계약상대자”는 설명서에 명기되지 않은 사항이라도 당연히 필요 하다고 인정되는 사항에 대하여 “발주처”가 보완을 요구하는 때에는 즉시 조치하여야 합니다.

⑤ 승강기 제조 및 관리에 관한 법률 및 승강기 검사기준에 적합하게 설치, 조정하여 정상 기능을 유지할 수 있도록 설치하여야 합니다.

제5조 (안전관리)

① 인버터 설치 작업 전에 “계약상대자”는 지하철 승객 및 작업자 안전사고 예방을 위해 보호시설을 완벽하게 설치하고 작업자가 안전관리 수칙을 숙지하도록 충분한 교육을 실시하여야 합니다.

② 인버터 설치 완료 후에는 주변을 깨끗히 청소하여야 하며, 승객이 진입할 수 없도록 조치하고 안전하게 시운전을 진행하여야 합니다.

제6조 (자재검수)

① “계약상대자”는 인버터 설치 공사 전 우리공사가 지정한 감독자의 승인을 받고 공사를 진행하여야 하며, 검수가 완료되지 않은 제품의 관리책임은 “계약상대자”에게 있습니다.

② 자재는 KS제품 또는 동등이상의 규격을 사용하여야 합니다.

③ 감독자가 제품의 규격 및 이상 유무 확인을 위한 검수 시 품질보증서, 시험성적서, 유지관리 지침서, 관련도면 등 각 2부씩 자료를 제출하여야 합니다.

제7조 (시공의 확인 및 입회 검사)

① 공사가 완료되면 대전도시철도공사에서 지정한 감독자의 입회하에 가동시험을 실시하여 이상 유무를 확인 받아야 합니다.

② “계약상대자”는 시운전에 대한 전반적인 성능보장의 책임이 있으며, 타 시설물에 피해 및 지장을 초래하였을 경우는 “계약상대자”의 부담으로 원상복구하고 그로 인한 손해발생 시 전액 배상하여야 합니다.

③ 당해 공사는 승강기안전관리법 제32조(승강기의 안전검사) 1항 2조의 수시검사를 받아 합격하도록 하여야 합니다.

제8조 (품질보증)

① “계약상대자”는 사전에 자료를 제출하여 “발주처”의 승인을 받고 공사를 진행 하여야 하며, 설치 이후에 안전성 및 성능저하 없이 정상적으로 에스컬레이터 기능이 유지되어야 합니다.

② 하자보증 기간은 준공일로부터 2년으로 하며, 보증기간 내 정상적인 정비 및 운행 상태에서 발생한 고장은 “계약상대자”가 무상으로 보수 또는 교체하여야 합니다.

제3장 특기 설명서

제1조 규격 및 작업범위

① 인버터 설치장소

역 명	합 계	중앙로	갑천	구암	지족
대 수	4개역 4대	2호기	2호기	1호기	3호기

② 공사범위 : 인버터(제어반 포함) 현장 설치 및 시운전 / 수시검사 포함

③ 인버터 및 제어반 구성

품 명	규 격	단 위	수 량
인버터(로더기 포함, 제동유닛 내장형)	380V, 7.5Kw	EA	1
	380V, 15Kw	EA	1
	380V, 18.5Kw	EA	2
제동저항	60Ω, 1,200W	EA	1
	30Ω, 2,400W	EA	1
	20Ω, 3,600W	EA	2
인버터 외함(스틸 도장)	350(W)×710(H)×330(D) / 1.2t 철제	EA	1
	370(W)×780(H)×340(D) / 1.2t 철제	EA	1
	400(W)×850(H)×350(D) / 1.2t 철제	EA	2
전자접촉기	MC-32a	EA	1
	MC-50a	EA	1
	MC-65a	EA	2
쿨링팬(인버터 외함내 설치)	120*120*25mm	EA	4

※ 인버터를 제외한 부대 자재에 대해서는 현장조건 및 E/S의 원활한 작동을 위해 일부 변경 가능합니다.

제2조 인버터 및 외함 제작 및 설치

① 인버터의 외함은 철제도장 강판재로 먼지, 습기, 발열 등을 방지 할 수 있는 구조로 보수 및 통풍이 원활하도록 제작하여야 하며, 기기와 인체에 문제가 없도록 충분한 강도와 절연상태가 유지되어야 합니다.

② 인버터 함 내에는 전동기 규격에 적합한 인버터(제동 유닛 내장),제동

저항, 단자대, 전자접촉기 등 제어 및 동력회로에 필요한 부속자재를 견고하게 수납․고정하고, 함 외부에는 열 배출을 원활하게 할 수 있도록 공기 배출용 환기팬과 그릴을 설치하여야 합니다.

③ 인버터 함 설치는 에스컬레이터 정비 및 보수에 지장이 없는 범위에서 기계실 벽체에 견고하게 고정하여야 하며, 설치여건이 여의치 않은 곳은 탈부착이 가능한 구조로 설치하여 정비 및 보수가 용이하도록 하여야 합니다. 단, 바닥 설치 시에는 바닥에서 20~30mm 이상 공간을 확보

하여야 합니다.

④ 인버터 전원 케이블 접속부위는 케이블 그랜드를 사용하여 외부 이물질 등으로부터 보호될 수 있도록 설치하여야 합니다.

⑤ 인버터는 자기장 또는 전자파 등의 영향을 받거나 주변 기기에 영향을 미치지 않아야 합니다.

⑥ 인버터는 기존 적용 운전 중인 인버터와 동일한 작동 조건을 충족하여야 합니다.

⑦ 운전 중 인버터 고장에 대비해 기존방식(Y-D 모터 구동)과 병행사용이 가능한 구조이여야 합니다.

제3조 작업장 안전정보 제공(비상탈출 경로)

①  작업장 안전정보 제공에 따른 비상상황 발생 시 탈출경로를 붙임과   같이 역사 비상대피로를 제공하오니 작업자가 숙지할 수 있도록 합니다.

붙 임 : 역사 비상대피로 1부.  끝

역사 비상대피로

붙 임

1. 판암역	2. 신흥역
3. 대동역	4. 대전역

5. 중앙로역	6. 중구청역
7. 서대전네거리역	8. 오룡역

9. 용문역	10. 탄방역
11. 시청역	12. 정부청사역

13. 갈마역	14. 월평역
15. 갑천역	16. 유성온천역

17. 구암역	18. 현충원역
19. 월드컵경기장역	20. 노은역

21. 지족역	22. 반석역