설계 내역서
본마을복지재단 엘리베이터 교체공사				승객화물용(550KG 7인승) 60m/m7개층, 기계실 있음
구분	항 목	교체	재사용	사양(디자인)
기계실	제어반	○		VVVF(인버터제어)
	권상기	○		기어레스 1:1ROPEING
	전동기	○
	조속기	○		60m/min
	기계대		○
카내부	체대	○
	카덕트	○
	카도어구동장치	○
	카층표시기	○
	운전조작반	○
	카실	○
	카벽	○
	카도어	○
	핸드레일	○
	천정	○
	카 바닥 마감재	○		인조대리석 12T
승강로	주행케이블	○
	승강로전선	○
	안전스위치	○
	가이드레일		○
	메인로프	○
	조속기로프	○
	균형추		○
	완충기	○		지지빔 재사용
	홀도어개폐장치	○
승강장	홀층표시기	○		디지털 위치표시기
	홀버튼	○		마이크로 푸쉬
	1층 홀도어	○
	기타층 홀도어	○
	홀실	○
	1층 삼방틀		○	덧씌우기
	기타층 삼방틀		○	덧씌우기
기타	1.음성안내장치및멀티빔적용 2. 비상통화장치 적용
	3. 17년 1월 28일 이후 개정된 법규 적용(정밀검사기준적용)및 2019년 3월 28일 개정법규 적용
	(손끼임 방지장치 적용 : 도어와 JAMB 사이 간격이 5MM 초과시 적용)