특 기 시 방 서

공사명 : 판교산운 승강기 의장 보수공사

2021.  02.

	한국토지주택공사 경기지역본부

1. 일반사항

1-1. 본 시방은 “판교산운 승강기 의장 보수(덧씌우기)공사”에 적용한다.

1-2. 본 시방에 우선하여 승강기 안전시설관리법 등 승강기 검사기준 등의 모든 규정을 적용한다.

1-3. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 이 공사에 관계되는 각종법령에 준한다.

1-4. 본 시방의 해석상의 견해차가 있거나 기술적으로 필요한 사항은 관련규정 및 감독원의 결정에 따라야 한다.

1-5. 수급인은 본 계약에 의한 공사를 다른 공사업자 등에게 하도급 하여서는 아니 된다. 다만, 우리공사의 관련지침에 의거 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1-6. 모든 자재는 운반 시 외상 또는 부식이 발생하지 않도록 충분하게 포장하여야 한다.

1-7. 수급인은 공사일정에 대하여 사전에 관리소와 협의 후 시행하여야 하며, 공사를 위하여 단지를 출입 시에는 관계인(경비원, 관리소직원 등)이 용이하게 식별할 수 있도록 작업복 및 COVID-19대비 마스크를 착용하고 관리사무소에 신고 후 작업을 개시하여야 한다.

1-8. 수급인은 공사완료 후 마감상태 및 승강기 정상운행을 관리소장에게 반드시 확인 후 날인을 받아야 한다.

1-9. 수급인은 본 공사과정 중 파손한 기존시설물은 즉시 원상복구 하여야 하며, 승강기 운행정지로 인원 민원 등이 발생되지 않도록 현장을 관리하여야 한다.

1-10. 수급인은 작업자뿐만 아니라 작업자 이외의 단지내 입주민, 관리원, 방문자 등에 대한 통제와 안전 및 보안 등에 대한 의무가 있고  공사 중은 물론 공사 전․후에도 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 만약 안전사고 발생 시 적절한 조치를 취하여야 함은, 물론 민ㆍ형사상 모든 책임을 진다.

1-11. 수급인은 폐자재 및 공사잔여물에 대하여는 관리소에서 지정하는 일정장소에 보관 및 처분하여야 한다.

1-12. 수급인은 설계변경 사유가 발생하여 설계서의 변경이 불가피할 경우에는 LH의 승인 및 공사계약일반조건 등에 따라 설계변경을 시행할 수 있다.

1-13. 제출물

가. 수급인은 공사계약 후 7일 이내에 현장조사를 통한 보수대상 수량 및

승강기마감 의장도를 제출하여 우리공사의 승인을 득한 후 제작하여야

한다.

나. 수급인은 공사시행 전에 Sample원판을 제출하여 감독의 승인을 득한 후에

설치하여야 한다.

다. 수급인은 공사착공과 동시에 시공계획서, 공정표 등을 제출하여야 한다.

1-14. 하자보수 및 품질보증

가. 하자보수 및 품질보증기간은 준공검사 완료 후 3년으로 하며 하자 보증 책임기간 내 들뜸, 탈락, 변색, 부식 등 시공하자로 인한 것은 계약자 부담으로 교체한다.

2. 자재 및 시공

2-1. 출입층(1층,지하층) 승강기 홀도어 및 삼방틀은 스테인리스(STS304, 0.8mm이상) 티타튬 브론즈 도금 강판을 사용하여야 한다.

2-2. 디자인(무늬)는 카내부 디자인과 조화로운 형태로 계약자가 제시하고, 감독과 협의하여 선정한다.

2-3.  모든 자재의 규격은 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하고, 특기하지 않

는 경우 한국공업규격(KS)에 적합한 자재를 사용한다.

2-4.  덧씌우기 작업시에는 마감면의 이물질을 제거하여 견고하게 부착하여야 하며, 접합부 및 모서리부분을 매끄럽게 처리하여 이용자가 다치지 않도록 하여야 한다.

2-5. 본 공사로 인한 승강기 수시검사가 필요한 경우에는 수급인 부담으로 시행하여야 한다.

3. 철거자재 처리

3-1. 철거한 자재는 관리소와 협의하여 재활용품과 폐자재를 구분하여야 하며, 폐자재는 폐기물적법처리시스템(http://www.allbaro.or.kr/) 및 재활용품은 관련법에 따라 처리하고 그 처리결과(관련서류)를 제출 후 설계변경(실비정산) 한다.

3-2. 공사 시 발생되는 고자재는 준공 설계변경 한다.