공     사     설     계     서

공사명 : 대구도시철도 승강설비 개선공사

2021. 3.

(시설환경처 기계관리부)

대구도시철도 승강설비 개선공사

2021. 03.

목 차
제1장 일반사항			-----------------------------	1
	1.	적용범위	------------------------------------------	1
	2.	이의의 해석	------------------------------------------	1
	3.	관련 법규	------------------------------------------	1
	4.	계약이행 범위	------------------------------------------	1
	5.	개선작업 기준	------------------------------------------	2
	6.	설계변경	------------------------------------------	2
	7.	공사 감독	------------------------------------------	2
	8.	설치장소 및 수량	------------------------------------------	2
	9.	계약시 유의사항	------------------------------------------	2
	10.	계약상대자의 책무	------------------------------------------	3
	11.	도면승인	------------------------------------------	4
	12.	사양변경	------------------------------------------	4
	13.	성능보장	------------------------------------------	4
	14.	지적재산권에 대한 책임	------------------------------------------	5
	15.	기술자문	------------------------------------------	5
	16.	사용자재	------------------------------------------	5
	17.	시운전 및 준공검사	------------------------------------------	5
	18.	부분준공(분할납품)	------------------------------------------	6
	19.	준공 시 제출자료	------------------------------------------	6
	20.	하자보증기간	------------------------------------------	6
	21.	화재예방	------------------------------------------	7
	22.	계약상대자 안전관리	------------------------------------------	7
	23.	현장책임자 선정	------------------------------------------	9
	24.	환경관리	------------------------------------------	9
	25.	기 타	------------------------------------------	9

제2장 특기시방서			-----------------------------	10
	1.	일반사항	------------------------------------------	10
	2.	안전시설 개선대상	------------------------------------------	10
	3.	주의사항	------------------------------------------	14
	4.	발생품의 처리	------------------------------------------	14
	5.	예비품	------------------------------------------	14
		안전시설 개선대상 현황	------------------------------------------	15
		대구도시철도 방송내용	------------------------------------------	16
		정비안내문구	------------------------------------------	17

Ⅰ. 일  반  사  항

1. 적용범위

본 시방서는 대구도시철도 승강설비 개선공사에 적용되며 제어반 교체 및 외부이설,  안전장치 교체, 안전펜스 설치 및 이동식 점검문 개선, 브레이크 교체, 승강로 청소, 수시검사 등 전반적인 계약 이행 사항에 대하여 적용합니다.

2. 이의의 해석

계약상대자는 본 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용은 계약 전에 대구도시철도공사(이하 “우리공사”라 합니다.)의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 발주처의 해석에 따라야 합니다.

3. 관련 법규

본시방서는 아래 법령 및 규정을 준용합니다.

가. 승강기안전관리법(이하 “승강기법”-행정안전부 제정)

나. 전기용품안전관리법(산업통상자원부 제정)

다. 건축법 시행규칙(국토교통부 제정)

라. 건축공사 표준시방서(국토교통부 제정)

마. 전기설비 기술기준(산업통상자원부 제정)

바. 전기내선규정(산업통상자원부 제정)

사. 소프트웨어개발촉진법

아. 지적재산권

자. ISO 국제표준기구 (International Standard Organization)

차. 제조물책임법(법률 제6109호)

카. 한국공업규격(KS)

타. 전파법

하. 기타 관계법령 등

4. 계약이행 범위

에스컬레이터 제어반 교체 및 외부이설, 안전장치 교체, 안전펜스 설치 및 이동식 점검문 개선, 브레이크 교체, 승강로청소, 수시검사등

5. 개선작업 기준

가. 계약상대자는 공사시방서, 승강기 관련법규 등을 검토하여 한국공업규격(KS)을 적용하여 제어반을 제작하여야 합니다.

나. 계약상대자는 승강기법 제13조(승강기의 검사)에 합격하도록 작업하여야 합니다.

다. 적용규격의 변경 또는 법규 개정, 신규제정이 있을 경우 우리공사는 새로운 규격의 적용을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 발주기관과 협의하여 결정합니다.

라. 우리공사는 승강기의 운영을 위해 필요하다고 생각되는 기기 및 부품에 대하여 규격통일을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 발주기관과 협의하여 결정합니다.

6. 설계변경

가. 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 계약금액을 조정할 수 있습니다.

7. 공사감독

계약상대자는 우리공사에서 지정하는 감독관의 감독을 받아야 하며, 감독관의 요구에 따라 모든 물품의 표준 규격 여부를 확인할 수 있는 도서 및 서류를 제출하여야 합니다.

8. 설치장소 및 수량 - 37대

역 명	수량(대)	호기	제 작 사	형식
강창	8	1~8	동양	1200형
계명대	8	5~12	동양	1200형
이곡	6	1~4, 7, 8	현대	1000형
죽전	2	1, 2	오티스	1000형
경대병원	1	6	오티스	1200형
수성구청	2	5, 6	동양	1200형
만촌	8	1~8	동양	1200형
대공원	1	2	오티스	1200형
고산	1	5	오티스	1200형

9. 계약시 유의사항

계약상대자가 제출하는 모든 서류 및 자료는 한글본으로 제출하여야 합니다. 단, 필요한

경우 영문본을 함께 제출할 수 있으나, 한글본을 정본으로 하며 한글본과 영문본이 상이할

경우는 한글본의 내용에 따라 처리합니다. 다만 성적서 등은 한글본 또는 영문본으로

제출 가능합니다.

10. 계약상대자의 책무

1) 계약상대자는 계약 후 다음 각 호의 착공서류를 제출하고 시행 전 설계도서를 면밀히 검토하여, 설계도서에 상이, 오류, 누락 등이 있는 경우 감독자와 협의, 처리하여야 하며, 법에 규정한 허가등의 행정절차를 준수하여야 합니다.

가) 착공신고서

나) 예정공정표

다) 안전관리자 선임보고서(재직증명서, 경력증명서, 기술자격증 사본 포함)

라) 현장대리인 선임보고서(재직증명서, 경력증명서,  기술자격증 사본 포함)

마) 안전관리계획서, 직접시공계획서, 기술지도계약서

바) 공사도급내역서

사) 출입자 명부, 보안각서

아) 비상연락망

자) 위험성 평가표

차) 노무비구분관리 및 지급확인제 합의서 등

카) 기타 발주부서가 요구하는 서류

2) 과업 수행 중 감독자의 공사에 대한 검토지시가 있는 경우 현장대리인은 검토서를 제출하여 우리공사의 해석 또는 지시를 받아야 합니다.

3) 계약상대자가 공사에 대해 임의로 해석하여 수행한 공정에 대하여 우리공사의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 합니다.

4) 계약상대자는 공사를 위하여 투입한 인원, 자재(장비포함)가 관련된 행위 및 결과에 대해 일체의 책임(손해배상 포함)을 집니다.

5) 계약상대자가 우리공사에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생합니다.

6) 계약상대자가 지정․배치한 현장대리인, 현장요원, 안전 관리자는 현장 작업 기간 중에는 반드시 현장에 상주하여야 합니다.

7) 계약상대자는 공사 시 승객통행에 지장이 없도록 하여야 합니다

8) 계약상대자는 철거시 발생품 등을 안전하게 운반하며, 감독이 지정하는 발생품은 우리공사에 반납하여야 합니다.

9) 시설물 원상복구

가) 계약상대자는 계약기간 중 시설물에 대한 총괄책임을 지며, 개선공사 완료 후 작업범위 외의 시설물에 대하여는 원상태로 복구하여야 합니다.

나) 계약상대자는 착공 전 시설물의 기능상태를 확인 받아야 하며, 확인 받지 않은 사항은 준공 전 원상복구 하여야 합니다.

다) 계약상대자는 시설물이 훼손되지 않도록 적극적인 조치를 하여야 하며, 파손시 계약상대자 부담으로 원상복구 하여야 합니다.

10) 감독자와의 업무협조

가) 계약상대자는 우리공사 감독자의 업무수행에 적극 협조 및 감독지시에 따라 작업을 수행하여야 합니다.

나) 계약상대자가 본 시방서에 명기된 계약상대자의 의무사항을 미준수하거나 감독자의 정당한 업무지시에 불응하여 작업이 일시 및 전면중단 될 경우 이로 인한 계약연장은 불가합니다.

11. 도면승인

가. 계약상대자는 계약 후 30일내에 현장의 제반여건을 확인하고, 제어반 제작, 안전장치 교체에 필요한 내용을 도면에 반영하여 관련도서를 2부 제출하여 우리공사의 승인을 받아야 합니다.

1) 제어반, 안전장치 등 관련인증서류 등

2) 공정표

- 공정표에는 제어반 교체, 안전장치 교체, 안전펜스 설치, 이동식 안전문 개선, 브레이크 교체, 수시검사일정 등이 포함되도록 작성하여야 합니다.

나. 우리공사는 필요한 경우 계약상대자가 제출한 도면 및 자료를 수정하거나 추가제출을 요구할 수 있으며 도면을 수정하였을 경우 최종 승인도면을 작성 후 제출하여야 합니다.

12. 사양(SPEC)의 변경

계약상대자는 특기시방서의 사양을 변경하여야 할 경우 그 사유를 서면으로 제출하여 우리공사의 승인을 받아야합니다.

13. 성능보장

가. 계약상대자는 승강기 제어반 교체, 안전장치 교체, 브레이크 교체 등의 설계상 또는 자재의 결함 등에 대한 전반적인 성능보장의 책임이 있으며, 하자보증기간 내에 발생한 제작, 설치 및 자재 불량 등으로 인한 고장에 대하여 모든 책임을 지며 무상으로 보수, 교체하여야 합니다.

나. 우리공사는 본 시방서에 명시하지 않은 사항이라도 성능 확인을 위하여 필요한 시험 및 검사를 요구할 수 있으며, 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

14. 지적재산권에 대한 책임

가. 계약상대자는 에스컬레이터 안전시설의 지적재산권(특허, 실용신안, 산업재산권, 영업비밀 및 저작권 등)과 관련된 민, 형사상 법적인 문제에 대하여 책임을 집니다.

나. 우리공사는 도시철도 역사에 교체되는 부품에 대하여 승강기와 관련되는 지적재산권을 사용할 권리를 가지며, 계약상대자는 하자보증기간 만료 이후에도 이에 따른 이의를 제기할 수 없습니다.

다. 계약상대자는 계약기간(하자보증기간 포함) 동안 부분준공된 승강기에 하자사항 또는  정상적인 기능을 위한 소프트웨어 수정이 필요한 경우 무상으로 조치하여야 하며, 또한 소프트웨어 교체 등의 보완사항 방법 등에 대해 구체적인 내용을 우리공사에 제공하여야 합니다.

15. 기술자문

계약상대자는 본 공사에있어 예상가능한 문제에 있어 연구기관 및 기술업체의 자문을 받을 수 있습니다.

16. 사용자재

가. 승강기 관련법에 의한 인증품 또는 KS 표시품 사용을 원칙으로 하고, KS 표시품이 없 경우 동등이상의 최상품(국제표준규격-IEC 또는 CE-유럽인증)을 사용 하여야 합니다.

나. 성능유지의 중요 부분으로서 국내 제품으로는 품질 저하의 우려가 있거나 또는 국내에서 규격품으로 생산되지 않는 부분에 대하여는 외국의 우수한 제품을 사용할 수 있습니다.

다. 품질경영 및 공산품안전관리법에서 규정한 승강기 안전인증표시 대상품목은 반드시 안전인증표시 제품을 사용하여야 하며 증빙자료를 제출하여야 합니다.

17. 수시검사 및 준공검사

가. 계약상대자는 한국승강기안전공단 수시검사와 관련한 모든 사항을 계약상대자의 책임으로 시행 하여야 하고, 그 결과를 우리공사에 제출하여야 합니다.

나. 계약상대자는 수시검사 합격 이후 우리공사가 요청하는 일정에 따라 승강기를 가동할 수 있도록 협조하여야 하며, 가동 전 승객들의 이용에 불편이 발생하지 않도록 주변정리 및 청소를 하여야 합니다. 감독자는 현장확인 후 주변정리를 다시 요청할 수 있으며, 계약상대자는 적극 협조하여야 합니다.

다. 우리공사에 의한 최종 준공검사는 모든 법적검사 합격 후 시행합니다.

18. 부분준공

가. 우리공사는 필요한 경우 부분준공(분할납품)을 요구 할 수 있습니다.

19. 준공 시 제출자료

가. 계약상대자는 준공 시 다음의 자료를 제출하여야 합니다.

1) 준공도서                                                        : 5부

- 준공도면(제어반 전기회로도, 안전장치 설치도), 각종인증서, 검사필증, 제작 및 현장설치 공정별 사진, 부품상세목록, PLC제어프로그램, 품질보증서등

2) 1)항이 포함된 외장하드                                          : 3개

나. 계약상대자는 제어반, 안전장치 등의 세부납품사항등을 CAD로 작성(규격, 치수)하여 제출하여야 합니다.

20. 하자보증기간

가. 승강기 하자보증기간은 최종 준공검사합격일로부터 3년간으로 합니다.

나. 준공 후라도 개선공사로 인한 시스템 문제 발생 시 신속히 조치하여 완벽한 성능을 보장하여야 합니다.

다. 계약상대자는 승강기법 시행령 제11조에 의거 우리공사에 사용설명서(관리요령 및 부속품별 교체주기를 포함한다)와 품질보증서를 교부하여야 합니다.

라. 하자보증기간 내에 계약상대자가 교부한 사용설명서에 따라 정상적으로 사용․관리를 하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 계약상대자가 이를 무상으로 정비하여야 하며 무상정비 요청을 받은 사항에 대하여 이의가 있을 시에는 계약상대자 책임으로 이를 증명하여야 합니다.

마. 계약상대자는 하자발생 시 신속한 조치를 하지 않음으로써 발생하는 제반문제에 대하여 책임을 져야하며, 우리공사의 어떠한 조치도 감수하여야 합니다.

바. 계약상대자는 승강기시설 안전관리법 제10조 ①항에 의거하여 사후관리에 필요한 승강기 보수용품을 사전에 확보한 후 구매자가 요청 시 신속히 제공하여야 합니다.

21. 화재예방

가. 계약상대자는 화재예방에 철저를 기하여야 하며, 작업자는 화재예방을 위하여 지하철역 구내에서 흡연을 금지합니다.

나. 공사 중 화기사용이 불가피한 경우에는 현장대리인이 입회하고 사전 화재방지대책을 강구 후 작업에 임하여야 합니다.

다. 작업장에는 화재예방을 위하여 이동용 청정(CO2) 소화기 등을 호기당 2개 이상 현장에 배치하고 화재의 우려가 있는 곳은 물을 뿌리고 정리정돈 후 설치에 임하여야 합니다.

라. 용접작업, 그라인더 등 작업시 불꽃이 튀지 않도록 안전방호 시설 조치하고, 반드시 소화기를 비치한 후 작업에 임하여야 합니다.

마. 현장책임자는 작업 전 안전 및 화재예방에 관한 교육을 작업자에게 반드시 실시하여야 합니다.

22. 계약상대자 안전관리

가. 안전관리 및 사고책임

1) 공사 시 최대 3대 이상 에스컬레이터를 동시에 작업할 수 없으며, 동일 역사에 위치한 장비를 우선으로 작업하여야 합니다. 단, 우리공사 감독관의 별도 지시가 있거나, 검사일정 및 기타 사유로 인해 3대 이상의 장비를 동시에 공사하거나 역사를 변경하여야 할 경우 우리공사 감독관과 협의하여 승인을 받은 후 공사를 진행하여야 합니다.

2) 계약을 이행함에 있어 사고가 발생되지 않도록 철저한 예방활동은 물론 제반 안전대책을 수립 시행하여야 합니다.

3) 산업안전보건법, 동 시행령, 동 시행규칙에서 정한 기준과 책임 소재에 따라 업무를 수행하고 근로자의 안전과 보건에 관한 사항을 준수 하여야 합니다.

4) 모든 작업은 안전규정에 따라 실시하여야하며 안전사고가 일어나지 않도록 작업장 안전관리에 철저를 기하여야 합니다.

5) 작업시 산업안전보건법 제25조 및 산업안전기준에관한규칙 제2장에 의거 “안전모, 안전화”를 반드시 착용하여야 합니다.

6) 계약상대자는 동 안전개선공사 수행중 계약 이행 소홀로 인한 사고 및 작업 중 발생한 화재 등 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

7) 우리공사는 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 안전에 관한 제반의 관리상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 해당공사의 일시중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 계약상대자는 즉시 해당공사를 중지하고 시정조치 하여야 합니다.

8) 승객안내에 필요한 표지판 등은 감독관의 지시에 따라 설치하여야 합니다.

9) 작업 전 안전펜스를 설치하여 승객들이 다치지 않도록 안전조치를 하고

작업구역을 떠날 경우 승객들이 작업구역 내로 들어가지 못하도록 작업구역 안전조치 상태를 반드시 확인 후 떠나야 합니다.

나. 용접작업의 안전관리

1) 용접봉 홀더는 용접봉에 전달되는 최대 정격전류를 안전하게 통전할 수 있어야 합니다.

2) 작업중단 또는 종료로 작업장소를 떠날 때에는 전원을 차단하고 용접봉 홀더에서 용접봉을 제거해야 합니다.

3) 케이블은 최대 전류에 적합한 것을 사용해야 합니다.

4) 케이블은 단선이나 피복의 손상, 충전부의 노출부분이 없어야 합니다.

5) 용접기를 사용하지 않을 때에는 용접봉 홀더가 작업장 또는 물체에 전기적으로 접촉되지 않도록 합니다.

6) 용접기를 이동시킬 때 또는 일정시간 작업을 중단할 때에는 전원스위치를 차단해야 합니다.

7) 용접봉은 항상 방습조치를 강구하여 건조한 상태로 유지하여야 합니다.

8) 작업 종료 시 아직 사용하지 않은 용접봉은 반드시 밀봉 보관해야 합니다.

9) 감전예방을 위하여 자동전격방지기를 사용합니다.

다. 스텝적재의 안전관리

1) 공사 중 스텝은 당일 작업완료 후 스텝을 다시 체결하여야 하며, 부득이한 경우 감독자와 협의 후 지시에 따라야 합니다.

2) 스텝의 적재는 승객의 통행에 지장이 없는 장소에 하고 보관하고, 안전하게 고정하여야 합니다.

3) 스텝 주위에는 안전라인을 설치하여 승객이 근처에 접근하지 않도록 하며, 승객의 손 등이 닫지 않도록 하여야 합니다.

4) 스텝의 적치는 높이가 1.2m 이내가 되도록 적재하여야 합니다.

라. 안전점검 및 교육

1) 계약상대자는 매일 안전점검 및 교육를 실시하여야 합니다.

2) 감독자가 필요하다고 판단될 때에는 감독자의 지시에 의거 특별 안전점검을 실시할 수 있으며, 점검 시 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 합니다.

3) 계약상대자는 산업안전보건법 시행규칙 제33조에 의거 사업장의 근로자에 대하여 안전교육을 실시하여야 합니다.

4) 계약상대자는 안전 및 환경관련 교육을 정기 매주 1회, 수시 매일 1회 이상 근로자에게 실시하여야 합니다.

5) 계약상대자는 위의 사항의 기록을 상시 비치하여야 합니다.

23. 현장책임자 선정

가. 계약상대자는 착수계 제출 시 현장대리인을 선정하여 경력증명서, 기술자격증 사본, 재직증명원을 첨부하여 우리공사에 제출․승인을 받아야 합니다.

나. 현장대리인은 공사와 관련하여 현장의 안전관리 등 모든 업무에 대하여 총괄책임이 있습니다.

다. 현장대리인은 공사 중 현장에 상주하여야 합니다.

24 환경관리

가. 안전시설 개선공사구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정연한 상태로 유지해야 합니다.

나. 교체작업 등과 관련하여 발생하는 잔재물 등은 역사 밖으로 즉시 반출하여야 하며 관련법규에 따라 합당하게 처리하여야 합니다.

25 기    타

가. 계약상대자는 현장공정을 고려하여 제어반등을 제작하고 설치하여야 합니다.

나. 자재 반입시 충격 등에 보호될 수 있도록 포장하고, 반입(설치)시 시설물이 손상되었을 때는 즉시 원상복구 하여야 합니다.

제2장. 특기시방

1. 일반사항

가. 본 시방서에서 정하는 에스컬레이터 안전시설개선 공사시 제어반 제작, 안전장치 개선등은 이용승객의 편의와 안전을 기할 수 있는 성능이어야 합니다.

나. 계약상대자는 안전시설 대상개소을 사전 조사하여 제어반 제작, 안전장치 개선에 필요한 사항을 반영하여야 합니다.

다. 먼지, 습기등 주변 환경의 영향하에서 기능 및 성능에 문제가 없도록 제작 설치하여야 합니다.

2. 안전시설 개선대상

가. 제어반(승강기 안전공단 인증품)

1) 일반사항

(1) 제어반은 빗물 및 먼지 등이 유입되지 IP54등급 인증시험을 받은 밀폐구조이어야 하며, STS 304, 1.5t 이상이어야 합니다.

(2) 제어반과 외부 케이블과의 연결은 접속부위에 과도한 힘이 걸리지 않도록 하여야 합니다.

(3) 제어반은 유지보수가 용이하도록 공간이 확보되어야 합니다.

(4) 제어반 내부의 부품(회로차단기, 누전차단기, 전자접촉기, 과부하계전기, 변압기 등)은 충분한 용량으로 설치하여 에스컬레이터를 제어할수 있어야 합니다.

(5) 사용 부품은 내진 및 내습성이 높은 것을 사용하여야 하며, PCB류는 내오염성 및 내습성을 가지도록 바니스를 도포하여 납품하여야 합니다

(6) 제어방식은 PLC 제어방식을 적용하고 프로그램 Lock 설정을 해서는 안 됩니다.

(7) 외부의 서지가 제어반 영향을 끼치지 않도록 서지보호기 등을 반영하여야 합니다.

(8) 제어반 내 전자 접촉기는 자동센서에 의해 정지·출발을 반복하므로 모터 용량이상으로 선정되어야 합니다.

(9) 제어반 부품 및 프로그램은 국내에서 24시간내에 A/S 가능한 제품으로 하여야 합니다.

(10) 프로그램 방식의 경우 설정시간 등을 조정할 수 있는 응용프로그램 Tool(로더-1개/대당) 이 제공  되어야 합니다.

(11) 고장표시 목록, 매뉴얼 등은 고장표시 목록을 제어반 문 또는 멀티포스트 안쪽에 필히 부착하여야 합니다.

(12) 모든 제어전선 단자대는 10%이상의 예비율을 두어야 합니다.

(13) 제어반용 기기취부에 대한 결선도를 별도의 함에 취부하여야 합니다.

(14) 제어반 내에는 접지단자를 부착하고 접지선을 연결 하여야 하며, 접지선의 규격은 전원 용량에 적합하여야 한다.

(15) 이상발생시 신속한 검색이 가능하도록 각 안전스위치(센서)별 LED 램프(점등) 또는 LCD패널을 사용하여 고장개소가 신속히 파악이 되어야 합니다.

(16) 운행정지(고장발생) 때에는 이상개소를 신속하게 검색하기 위하여 안전  스위치에 대한 “작동확인 고장이력이 한글로 표시되도록 LCD 액정패널”을 설치하여야 하고, 최근 고장 20건 이상 저장하여 추적 진단이 가능한 시스템으로 구성하여야 하며, 정전시에도 운행기록, 고장 기록등에 대한 데이터 손실이 없어야 합니다)

(17) 제어반 내부에 설치되는 전자접촉기는 작동 시 진동 및 소음을 감소 시키기 위해 방진기능이 있는 받침대를 사용하여 고정하여야 합니다.

(19) 제어반에 취부되는 볼트, 브라켓 사이에는 동일재질 부품을 사용하거나, 절연고무등을 설치하여 부식이 없도록 하여야 합니다.

2) 운전방식

(1) 감지 센서에 의한 자동운전방식이며, 인버터 제어에 의한 속도 가변운전 및 상시운전(운전속도 25m/min)과 인버터 고장시 Y-△방식으로의 By-pass 회로를 구성하여야 합니다.

3) 인버터

(1) 인버터는 E/S 기동시 SOFT START, 정지 시 SOFT STOP이 가능해야 합니다.

(2) 인버터의 용량은 모터용량 이상을 사용하여야 합니다.

4) 제어반 외부 설치

(1) 제어반 외부 이설시 자유공간을 확보(핸드레일 뉴얼 끝단에서 2500mm 이상 이격, 핸드레일 끝에서 80mm)하여야 하며, 물청소등을 대비하여 100mm이상 바닥에서 이격시켜 단단히 고정하여야 합니다

(2) 기존 난간을 철거 후 제어반을 대리석 위에 설치할 경우, 난간 절단면 가공(연마) 또는 캡으로 마감(용접)하여 절단면에 다치는 경우가 없도록 하여야 하며, 절단한 난간이 흔들릴 우려가 있는 경우 또는 난간 틈 사이로 사람이 지나다닐 우려가 있는 경우 난간을 제어반과 용접하여 고정하여야 합니다.

(3) 외부계단에 설치된 제어반은 사람이 부딪힐 우려가 있는 경우, 사람이 제어반에 부딪혀 넘어지지 않도록 감독자와 협의하여 보호조치를 하여야 합니다.

(4) 외부출입구에 설치되는 제어반(이곡, 죽전)은 고정하는 받침대 및 브라켓에 진동 및 소음을 감소시킬 수 있도록 방진패드 등을 설치하여야 합니다.

5) 전선

(1) 배선은 식별 및 점검이 용이하도록 하여야 하고, 색상별로 구분 하여야 합니다.

(2) 동력선은 내화케이블 또는 동등이상의 제품사용을 원칙으로 하여야  합니다.

(3) 제어반류 내부 배선은 DUCT 배선을 원칙으로하되, 부득이한 경우 묶음 배선으로  할 수 있습니다.

(4) 원형 터미널 단자를 사용하고 식별이 용이하도록 선번호등을 끼워야 합니다.

(5) 배선덕트 자재는 난연성 자재, 배선단자대는 난연성 수지를 사용하여야 합니다.

나. 안전장치

1) 안전장치는 제어반과 1:1로 연결하여야 합니다.

2) 전선관은 금속제 가요전선관 또는 강제전선관, 금속덕트로 합니다.

3) 주요 안전장치는 방진, 방수형으로 선정하여 설치하여야 합니다.

4) 역구동 감시센서(Encoder 방식으로 브라켓을 견고하게 설치하여 구동축의 회전을 직접 감지하여, 오작동을 방지하는 타입), 과속감시센서, 핸드레일 가동속도(편차) 검출 센서

5) 스텝미싱스위치, 콤 스위치, 핸드레일 인렛스위치, 스커드 가드스위치, 스텝들림 스위치,  스텝처짐 스위치, 구동체인 스위치, 덮개스위치, 체인파단 스위치, 비상정지 스위치(투명커버 설치) 등의 필요한 안전장치

6) 안전장치 부착은 볼트와 너트로 풀림을 방지(스프링와셔 사용등)하여야 합니다.

7) 안전장치 부착장소는 주변부를 깨끗하게 청소후 안전스위치를 설치하여야 합니다.

8) 안전장치는 기능에 이상이 없고, 유지보수가 용이한 방향으로 브라켓에 부착되어야

합니다.

9) 안전장치부터 단자대까지 중간의 접속점이 없어야 합니다.

10) 운전방향 스위치는 에스컬레이터 상․하부에 설치해야 하며 관계자 외에는 취급할 수  없도록 키 스위치 방식을 사용합니다.

11) 키 스위치는 뉴얼 중간부위에 설치하여야 하며, 기존 키스위치 자리는 금속판 등으로 손을 다치지 않게 마감을 하여야 합니다.

다. 승강로 청소

1) 상부 기계실, 하부기계실 내부에 퇴적된 오일을 깨끗하게 제거하여야 합니다.

2) 승강로(주행로)의 바닥 및 스텝롤러 가이드의 오일을 제거하여야 합니다.

라. 안전펜스

1) 에스컬레이터 상,하 진입부에는 운행시에는 접어서 사용 할 수 있는 구조의 점검문(안내판포함-문구는 감독자와 협의)을 설치하여야 합니다.

2) 벽체, 바닥, 난간 등에 견고하게 부착하여 잦은 사용에 따라 고정부위가 파손되지 않는 견고한 구조로 설치되어야 합니다.

마. 브레이크 교체(개방확인장치 포함)

1) 제어반과 구동기가 호환되는 제품으로 설치하여야합니다

바. 엘리베이터용 에어컨

1) 실외기가 내장된 에어컨을 설치하고, 결로수의 처리는 자연증발형으로 별도의 배수설비가 필요하지 않은 것을 설치하여야 합니다.

2) 온도설정에 따라 자동운전이 가능하여야 하며, 운영자가 운전조작을 편리하게 할 수 있어야 합니다.

3) 에어컨 전원 케이블은 엘리베이터 제어용 케이블과 별도로 설치하며, 누전 및 과부하로부터 보호할 수 있는 에어컨 전용 차단기를 제어반에 설치하여야 합니다.

4) 카내에 에어컨의 상태를 확인할 수 있는 장치(로더)를 설치하고 에어컨 이상 발생시 표시할 수 있어야 합니다.

5) 에어컨은 카상부에 설치된 비상구출구 이용 등 기능에 지장이 없는 위치에 설치하여야 합니다.

6) 에어컨 위치는 구동기 반대편에 설치를 우선으로 하며, 설치 후 승강기안전관리법 및 관련규정을 만족하여야 합니다.

3. 주의사항

1) 우리공사 자동제어 시스템과 연동되어 가동상태, 정지상태, 이상시 경보 값 송출이 가능하여야 합니다.

2) 소방시스템과의 연동(화재발생시 에스컬레이터 정지)

3) 상․하부 기계실내의 콘센트를 설치하여야 합니다.

4) 키 스위치 자동/수동 운전등 스티커 부착 하여야 합니다.

5) 에스컬레이터 비상정지 스티커를 부착 하여야 합니다.

6) 점검용 리모콘 부착부는 방수 커버를 설치하여야 합니다.

7) 취부용 볼트류는 동일재질의 제품을 사용을 원칙으로 합니다.

8) 조작반 내 탈착이 용이한 자동소화장치(기 설치제품)을 설치하여야 합니다.

9) 경보신호 발생 시, 30초 이상 신호가 유지되어야 합니다.

4. 발생품의 처리

1) 계약상대자는 공사중 발생한 물품(제어반, 상하부 단자함 등 외함, 브레이크 등)에 대하여 감독자가 지정한 물품은 내, 외부 청소 후 우리공사가 지정하는 곳에 반납하여야 합니다.

5. 예비품

연번	품목	단위	수량	비고
1	인버터	대	5	용량별(7.5, 11, 15, 18.5, 30kw)
2	제어반 PCB 및 PLC	SET	2	제어반 및 단자함에 들어가는 PCB 포함, PLC
3	안전센서 및 스위치	개	3	핸드레일센서, 스텝미싱센서, 키스위치, 콤스위치, 인렛스위치, 스커드가드스위치, 스템들림 스위치 스템처짐스위치, 구동체인스위치, 덮개스위치

안전개선시설 대상 현황

연번	역사	층고	동력(kw)	제어반	제어반 이설	브레이크 교체	안전장치 교체	점검문
								상부	하부
1	강창 #1	5.4	7.5	O	O	O	O	B	B
2	강창 #2	5.4	7.5	O	O	O	O	B	B
3	강창 #3	5.4	7.5	O	O	O	O	B	B
4	강창 #4	5.4	7.5	O	O	O	O	B	B
5	강창 #5	4.6	7.5	O	O	O	O	A	A
6	강창 #6	4.6	7.5	O	O	O	O	A	A
7	강창 #7	4.7	7.5	O	O	O	O	A	A
8	강창 #8	4.6	7.5	O	O	O	O	A	A
9	계명대#5	5.4	7.5	O	O	O	O	B	B
10	계명대#6	5.4	7.5	O	O	O	O	B	B
11	계명대#7	5.4	7.5	O	O	O	O	B	B
12	계명대#8	5.4	7.5	O	O	O	O	B	B
13	계명대#9	4.7	7.5	O	O	O	O	A	A
14	계명대#10	4.7	7.5	O	O	O	O	A	A
15	계명대#11	4.7	7.5	O	O	O	O	A	A
16	계명대#12	4.7	7.5	O	O	O	O	A	A
17	이곡#1	6.7	8	O	O	O	O	A	A
18	이곡#2	6.7	8	O	O	O	O	A	A
19	이곡#3	5.3	5.5	O	O	O	O	A	A
20	이곡#4	5.3	5.5	O	O	O	O	A	A
21	이곡#7	4.4	5.5	O	O	O	O	A	A
22	이곡#8	4.4	5.5	O	O	O	O	A	A
23	죽전#1	9.2	7.5*2	O	O		O	A	A
24	죽전#2	9.2	7.5*2	O	O		O	A	A
25	경대병원#6	5.2	11	O			O	A	A
26	수성구청#5	4.9	7.5	O		O	O	B	A
27	수성구청#6	4.9	7.5	O		O	O	B	A
28	만촌#1	14	27	O			O	A	B
29	만촌#2	14	27	O			O	A	B
30	만촌#3	13.8	27	O			O	A	A
31	만촌#4	13.8	27	O			O	A	A
32	만촌#5	4.9	7.5	O	O	O	O	A	A
33	만촌#6	4.9	7.5	O	O	O	O	A	A
34	만촌#7	4.6	7.5	O	O	O	O	B	B
35	만촌#8	4.6	7.5	O	O	O	O	B	B
36	대공원#2	11.3	11*2	O			O	A	A
37	고산#5	4.9	11	O	O		O	A	A

(점검문 고정방식-A:접이식, B:바닥고정식)

대구도시철도 안내방송 내용

방 송 내 용	비 고
① 급정지시 위험하오니 손잡이를 잡고 노란 안전선 안에 타십시오. ② 노약자와 어린이는 보호자와 함께 타십시오. ③ 뛰거나, 장난치거나, 측면에 기대지 마십시오 ④ 애완동물은 반드시 보호자가 안고 타십시오. ⑤ 맨발로 타면 위험하오니 반드시 신발을 신고 타십시오. ⑥ 크고 무거운 짐은 에스컬레이터로 운반하지 마십시오. ⑦ 유모차나 손수레는 에스컬레이터에 싣지 마십시오. ⑧ 에스컬레이터에 이상이 발생하였으니 계단을 이용하십시오. ⑨ 이 에스컬레이터는 손님이 있을 때만 자동운전되니 천천히 타십시오. ⑩ 입구에 진입금지 표시 때는 반대방향으로 운전되니 타지 마십시오. ⑪ 화재가 발생하여 에스컬레이터가 정지하오니 핸드레일을 꼭 잡아주시고 안전한 곳으로 신속히 대피하여 주시기 바랍니다.

(1) 수동 운전시

- ①②③④⑤⑥⑦번 반복 방송(음성 45초, 대기:2분

①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	반복	①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	반복	①
	3초		3초		3초		3초		3초		3초		2분		3초		3초		3초		3초		3초		3초		2분

(2) 자동 운전시

- 자동 운전 센서 작동 전 : ⑨⑩ 반복 방송(음성 10초, 대기 2분)

- 자동 운전 센서 작동 후 : ①③⑥⑦ 반복 방송(음성 25초, 대기 2분)

			센서작동						E/S멈춤
⑨⑩		⑨⑩		①③⑥⑦		①③⑥⑦		①③⑥⑦
	2분				2분		2분

- 승객 역진입시 : 경고음(부저) 작동, ⑤번 3회 방송

(3) 안전 장치 작동시

- 자동 운전 선서 작동 전 : ⑧번 2회(음성 10초 방송후 반복없음)

- 자동 운전 센서 작동 후 : ⑧번 2회(음성 10초 방송후 반복없음)

(4) 화재 발생시

- ⑪번 방송

안전펜스 안내 문구

정 비 안 내

에스컬레이터의 안전한 이용을 위해

정비(점검) 중입니다. 빠른 시간 내

마치겠습니다.

주   의

이 에스컬레이터는 승객이 없으면 정지하고, 승객이

있으면 가동하는 자동운전 방식입니다.

안전을 위하여 다음 사항을 지켜야 합니다.

· 뛰지 마시오. (위험)

·

↑

자동

운전

표시 때는 자동운전 중이니 천천히 타시오.

·

X

진입

금지

표시 때는 반대방향이니 절대로 타서는 안됩니다.

· 손잡이를 꼭 잡으시오.