한터보호작업장 화물리프트 설치(교체)공사

시방서

화물용 리프트 제작 및 설치시방서

2021. 5.

제  1  장    일반사항

1.  일  반  사  항

가.  적용범위

1) 공사는 모두 이 공사 표준시방에 따른다.

나. 담당원과 그의 책무

1) 이 시방서에서 담당원이라 함은 감독자 및 감독보조원을 말한다. 담당원이라 함은 발주자가 지정한 감독책임기술자로서 당해 공사의 공사관리, 기술관리 등을 하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 담당원의 대리 또는 담당원의위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

2) 시공자에 대한 담당원의 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독자의 권한과 책임으로 간주 한다. 이 경우 담당원의 중요한 지시 및 승인은 문서로 한다.

다. 시공자와 그의 책무

1) 이 시방서에서 시공자라 함은 공사도급계약서에 기재되어 있는 수급자 또는 그들이 위임하는 현장대리인 시공기사 등을 말한다.

2) 시공자는 공사계약서 및 평면도 등에 따라 충실히 시공하되, 담당원의 검사 승인 또는 협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.

라. 공법 등의 결정

가설. 공법 등 공사를 완성함에 필요한 수단 방법에 대하여는 시공자가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 담당원과 협의 하여 결정한다.

마. 의의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 통지하고 그 처리방법에 대하여 협의하여 결정한다.  다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 시방서 제2장 및 평면도에 누락되었다고 할지라도, 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

2) 시방서 제2장 및 평면도와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

3) 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 평면도 및 시방서 제2장에 보인 조건을 만족시킬 수 없는 경우

바. 경미한 변경

도급금액의 증감을 요하지 아니하는 경미한 변경은 담당원의 지시에 따른다.

사. 관공청 등에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

2. 현 장 관 리

가. 일반사항

공사현장관리는, 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

나. 관계법규의 준수

공사현장의 관리는, 건축법, 건설업법, 근로기준법, 산업안전보건법, 소방법, 도로교통법, 전기사업법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 시행한다.

다. 정리 정비 청소

공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리 정돈, 점검정비, 청소 등을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.

라. 사고 재해 및 공해의 방지

공사시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여, 시공자는 책임지고, 관계법령등에 따라 다음 사항을 시행한다.

1) 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인 등 제3자에 재해가 미치지 않도록 한다.

2) 공사현장내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.

3) 공사중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 기타에 대하여 적절한 조치를 하여 공해가 일어나지 않도록 한다.

마. 사고 등 긴급시의 조치

사고 재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있어 긴급을 요하는 경우는, 신속히 적절한 조치를 하고, 그 경위를 즉히 담당원에게 보고한다.  그 조치 에 대하여 담당원의 지시가 있는 경우에는 그 지시에 따른다.

사. 건물 등의 보양

1) 기존부분 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은, 적절한 방법으로 보양한다.

2) 손상을 받은 부분은, 신속히 원형으로 복구한다.

아.  발생재 등의 처치

1) 공사중의 발상재 가운데, 특기시방에 의하여 담당원에게 인도하도록 정해진 것은 필요에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 담당원에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

2). 산업폐기물은 관계법규 등에 준하여 담당원과 협의하여 적절히 처분한다.

자. 협력업자에의 지도 연락

담당원의 지시, 승인, 협의 등에 의하여 결정된 사항 및 안전의 확보에 관련이 있는 사항은, 협력업자(시공자와의 계약에 의하여, 그 공사수행에 협력하는자)및 작업원에 철저히 주지시킨다.

3.  재료

가. 일반사항

1). 재료일반

가) 재료는 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.

나) 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격 증명서 첨부된 것을 사용한다.  다만, 한국산업규격표시품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

다) 검사

재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다.

다만. 한국산업규격 표시품은 검사를 생략할 수 있다.

나.  재료의 반입

1) 재료의 반입마다, 그 재료가 평면도와 시방서의 제2장의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 담당원에게 문서로 보고한다. 다만, 경미한 재료에 대하여는, 담당원의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

2). 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

4.  시     공

가. 시공일반

시공은, 시방서 제2장 및 평면도 그리고 담당원의 승인을 받은 공정표, 원칙도, 시공도 등에 따라 시행한다.

나. 공  정  표

1) 공사 실시에 앞서 공정표를 작성하며, 담당원의 승인을 받는다.

2) 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 작성하고, 담당원의 승인을 받는다.

3) 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

다.  시공계획서

1). 공사실시에 앞서, 필요에 따라 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출한다.

2) 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

라. 완성검사

공사를 완료한 때에는, 시공자가 검사하고, 그 적합성을 확인한 후, 담당원에게 통보하여 검사를 받는다.

5.  기록

가.  기    록

1). 승인 또는 협의를 하여야 하는 사항에 대하여는, 그 경과 내용과 기록을 작성하고 쌍방이 확인 서명하여 담당원에게 제출한다.

2) 시험 또는 검사에 대하여는, 적합성 여부를 증명함에 필요한 자료를 첨부하여 기록을 작성.정리하여 둔다. 담당원의 지시가 있는 경우에는, 이 기록 또는 사본을 신속히 제출한다.

나.  공사사진

공사사진. 완성사진 등에 대하여는  특기시방에 따라 촬영하에 제출한다.

다. 완성도서

공사가 완성된 때에는 특기시방에 따라 작성. 정리하여 담당원에게 제출한다.

제 2 장   리 프 트 설 치 공 사

1. 일반사항

본 공사는 한터보호작업장 외벽에 설치 시공할 계획이며, 화물운반용으로써, 실린더를 사용하여 유압으로 기동하는 유압식 일반작업용리프트이다.

가. 본 공사는 평면도 및 시방서에 준해야 하며 승강기 제조 및 관리 법률에 의하여 시공한다.

나. 본 시방에 준하여 공급될 기자재는 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에 의하여 승강기 부품 형식 승인 품목 또는 K.S규격에 적합한 재료를 사용하여 제작, 설치하여야 한다.

다. 본 공사는 도면과 시방서에 준하여 시공하여야 하고, 특별히 명시된 사항이 없을 때, 현장 실정에 적합하게 하며 기타 제반사항에 의문이 생길 때에는 감독관과 협의하여 시공하여야 한다.

라. 본 시방에 준하여 계약자는 계약일로부터 60일 이내 설치완료 인수인계를 하여야 한다.(공사기간은 현장 작업조건 및 현장 환경에 따라 현장별로 정한다.)

또한, 계약체결 후 5일 이내에 제작설치도 및 작업공정표를 작성하여 발주처에 제출하여 승인을 취득한 후 제작에 착수한다.

마. 본 시방에 준하여 시공 전 시설물을 충분히 검토하여 시공하고, 시공 후 현장정리를 철저히 한다.

바. 인수인계는 설치공사완료 후, 감독관 입회하에 한국승강기 안전기술원의 승강기 완성검사를 받은 후 검사 확인증을 교부 받은 날로 하며, 검사 비용은 도급자 부담으로 한다.

사. 유지관리 무상 A/S 기간은 완성검사 필한 날로부터 3개월로 하고, 매월1회 자체 검사 자격이 있는 자로 하여금 검사를 실시하도록 하며, 자체검사 실시 결과를 2부작성하여 관리자에게 1부를 제출한다.

아. 계약자는 승강기 승강로 내에 안전망 설치, 출입구에 위험표시판 설치 등 제반 안전조치를 취하여야 하며, 승강기 설치 시 일어나는 안전사고에 대하여는 모든 책임을 진다.

자. 계약자는 납품에 따른 완성도면 및 취급설명서 3부, 공인기관 완성검사 확인증(사본포함) 3부를 제출하여야 한다.

차. 계약자는 승강기설치가 완료되면 승강기제조 및 관리에 관한 법률이 정하는 바에 따라 완성검사를 필한 후 검사필증과 비상연락번호를 승강기 카 내부에 부착하여야 한다.

카. 다음에 소요되는 비용은 계약자 부담으로  한다.

1). 승강기내에 설치하는 기기설치공사 일체와 공사 중 구조물 손상부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용

2) 승강기 설치완료 후 완성검사, 자체검사, 각종점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용

타. 기타사항

1). 타 공사와 관련되는 승강기의 설치공사는 발주자와 반드시 사전에 협의 조율  하여 공정이 지연되지 않도록 하여야 하며, 계약자는 건축 현장진행자와 상호 간섭되는 건축사항에 대하여 사전에 충분히 검토 협의하여 승강기 설치로 인한 문제가 발생되지 않도록 하여야 한다.

2) 계약자는 승강기의 현장 반입 전에 반드시 모든 주요의장부분(도어, 문틀, 카 벽 등)은 비닐보호 테이프 등으로 보양하여 표면의 훼손을 방지할 수 있도록 한다.

3) 계약자는 승강기 설치공사에 따른 소음, 진동 및 고조파 발생에 대한 방지대책을 강구하여야 한다.

2. 설치 및 현장정리

가. 도면과 시방서에 명기된 대로 설치하여야 한다.

나. 본 공사에 있어 관련된 제반시설물에 손상을 끼치지 않도록 하여야 하며, 손상이 있을 경우 즉시 복구토록 하여야 하며, 현장대리인이나 인부에 대한 교체요구가 있을 경우 감독관의 지시에 따라야 한다.

4. 공사구분

* 현장작업용 전기는 시공사에서 부담한다.

가. 철골공사 1식

1) H100×100

2) ㄷ100×50

나. 외장판넬 1식

다. 리프트용 전기공사 1식

라. 건축공사 1식

1) 기존 리프트 철거 및 마감

1) 리프트 신설 장소의 구조물 및 설비 등 이전설치.

2) 2F 층에 리프트로 연결되는 출입문 신설공사

3) 옥상 층에 리프트로 연결되는 통로 신설공사(콘크리트 절취 등)

【일반작업용리프트 사양서】
한터보호작업장 화물리프트 구매설치		대전광역시 서구 삼보실길 123
공사기간: 60일		기 종: 직각관통형, 유압 2:1로핑
A.기본사양
대수	1대(식)
용도	화물운반용
용량(capacity)	450KG
제어방식(control)	자동
운전방식(operation)	ONE TOUCH TYPE
정지층(stop)	3STOPS 1F, 2F, 옥상
승강행정거리(travel)	8000 mm
카크기	1500W×1500D×1800H
홀도어	1500W×1800H, 2UP 수동
카도어	1500W×1100H, 1UP 수동
재질	판넬, 도어: STS H/L 304 바닥: 아연도금강판
전원	동력 380Ⅴ×ø3
비상정지장치(governor)	리밋트 S/W 방식
참조용 리프트 모델번호	L450-2UP13-3ST