긴급-승강기 비상통화장치 교체 업체선정 공고

공고 : 화정1부영 21-20

게시기간:2021.05.20.-05.26

1. 단지개요
가. 단지명 : 화정마을1단지부영아파트
나. 소재지 : 경남 김해시 삼계로 253
다. 단지규모 : 8개동 612세대
라. 사용검사일 : 2003년 6월 25일
마. 승강기 기종 및 대수 : 현대엘리베이터 STVF2 / 16대

2. 입찰내용에 부치는 사항 : 유선 비상통화 장치 호환 및 설치공사

가. 공사범위 : 1)승강기 16대중 8대 교체, 104동에 설치된 기존장비(LP-OPB PHON)호환                   이 가능한 제품사용 할 것.

2)24시간 콜센터 운영 및 고장접수 후 30분 이내 도착하여 신속한 A/S 및                    업무협의 가능업체

3) 조건부합격 검사 보완기간2021.06.10. 이내 완료하여야 함.

4) 승강기 검사기관에 합격하여야 함. (불합격, 조건부 합격 시 재시공)

5) 비상통화장치 설치후 품질보증 3년간 매월 비상통화장치 점검 보고서                       제출요함.

6) 비상통화장치는 관련법에 저촉되지 않아야 하며, 적법하게 설치하여야                        한다.

7) 자세한 사항은 첨부자료를 참조

3. 입찰방법

가. 제한경쟁 / 최저가 낙찰 / 전자입찰

4. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조에 결격사유에 해당되지 않는 업체.

나. 해당법령에 따른 면허 및 등록업체

다. 자본금 3억원 이상인 업체

5. 현장설명회 : 별도의 현장설명회는 없으며, 2021년5월21, 5월24~5월25일 17:00시 내 개                 별 방문하여 공사내용을 확인하시기 바랍니다.

현장 확인을 하지 않아 발생하는 불이익은 낙찰자에게 있습니다.

6. 제출서류
가. 관련 면허 및 등록증 사본 각1부.

나. 사업자등록증 사본1부.

다. 법인등기부등본 1부.

라. 법인인감증명서 1부.

마. 대리입찰시 위임장 및 사용인감계 각1부.

바. 국세 및 지방세 납세증명서 1부.(마감일 기준 유효기간 이내일 것)

사. 산출내역서(견적서)1부.

아. 입찰보증금(입찰금액의 5%이상) 현금납부 영수증, 입찰보증증권 또는 공제증권 1부.

자. 입찰서

※ 모든서류는 공동주택관리비정보시스템에 등록하고, 입찰가격은 입력하여야 함.

7. 서류 접수

가. 접수마감 및 방법 : 2021년 5월 26일(수요일) 18시까지 K-APT에 등록

나. 접수장소 : 공동주택관리정보시스템 ( http://www.k-apt.go.kr )

8. 개찰일시 및 낙찰업체 선정방법

가. 개찰일시 : 2021년 5월 26일(수요일) 18:00분 이후 당아파트 관리사무소 담당자 PC

나. 선정방법 : 최저가 낙찰

9. 입찰의 무효

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 「별표3」의 어느 하나에 해당하는 입찰은 무효로 함.

나. 입찰의 무효시 해당 업체에 유선 통보함.

10. 입찰관련 유의사항.

가. 제출된 입찰서는 교환, 변경할 수 없으며, 접수된 서류가 허위로 판정된 경우 계약체결        전이면 낙찰을 취소하고, 계약체결 후이면 계약은 무효 처리함.

나. 순정부품 자재구입 영수증 또는 순정부품 확인할 수 있는 품질보증서를 공사전                제출하여야 합니다.

다. 승강기 조건부 합격 보완에 따른 공사이므로 승강기 재 검사시 합격을 하여야 합니다.

라. 낙찰업체는 직접시공하여야 하며, 하도급을 금지합니다.

11. 기타사항

가. 낙찰자가 정당한 사유 없이 10일 이내에 계약을 체결하지 않을시 입찰보증금(또는 현금)      은 당 아파트에 귀속처리되며 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”제29조 3항에 의거 낙찰      을 무효로 할수 있습니다.

나. 입찰자는 당 아파트 현장을 확인, 충분히 검토하여 응찰하여야 하며, 본 공사 입찰에          관한 제반 사항을 완전히 숙지 한 것으로 간주 합니다. 이를 숙지 하지 못한 책임은          입찰자에게 있습니다.

다. 이 공고에서 기술하지 않은 사항은 국토교총부 고시 “주택관리업자 및 사업자선정지          침”에서 정한 바에 따릅니다.

라. 낙찰자는 낙찰일로부터 10일내 계약이행보증금(공사계약금액의 20%) 현금, 공제증권         또는 보증서로 납부하여야 합니다.

마. 하자보증기간은 공사완료일로부터 3년으로 하며, 공사금액의 10% 해당하는 현금,공제         증권 또는 보증서로 납부하여야 합니다.

바. 상기에 명시되지 않은 사항은 입주자대표회의 결정에 따르며, 추후 어떤 이의도 제기         할 수 업습니다.

사. 동일한 가격으로 업체가 2곳 이상일 경우 국토부고시 제2018-614호에 의거 추첨으로        결정합니다.

아. 무효로 하는 입찰이 있는 경우 유선으로 통보합니다.

자. 낙찰업체는 계약체결시 k-apt등록한 서류를 별도 제출하셔야 합니다.

차. 낙찰업체는 영업배상(생산물)책임보험 증권 1부를 계약체결시 제출하여야 합니다.

카. 기타 사항은 관리사무소(055-331-3141)로 문의하시기 바랍니다.

2021년  5월  20일

화정마을1단지 부영아파트 관리사무소장

【별지 제1호 서식】(제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 비상통화장치 교체
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
화정마을1단지부영아파트귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.

≪별첨자료 1 ≫

1. 현재 설치된 비상통화장치 내용

가. 제조사: (주)현성 컨버전스 제품 (HSC-100)

나. 채널수 : 16개

다. 승강기 자기 : 현성컨버전스 제품

라. 104동 비상통화장치 : 현대엘리베이터 제품 (HYBRID -PBX  Ⅲ(HRTS겸용)

104동 승강기자기 : 현대엘리베이터 제품

2.비상통화장치 교체 작업범위

동/호기	승강기번호	층수	설치 방법
101-1	8028-457	EH13-CO90-19/T	교체
101-2	8028-458	EH13-CO90-18/T	교체
102-1	8028-459	EH13-CO90-20/T	교체
102-2	8028-460	EH13-CO90-20/T	교체
103-1	8028-461	EH13-CO90-21/T	교체
103-2	8028-462	HC13-CO60-13/T	교체
104-1	8028-463	EH13-CO90-19/T	기존장비연결(2020년 교체분)호완
104-2	8028-464	EH13-CO90-19/T	기존장비연결(2020년 교체분)호완
105-1	8028-465	EH13-CO90-21/T	추후 문제시 연결이 가능한 본체 제품으로 설치
105-2	8028-466	EH13-CO90-22/T	추후 문제시 연결이 가능한 본체 제품으로 설치
106-1	8028-467	EH13-CO90-19/T	추후 문제시 연결이 가능한 본체 제품으로 설치
106-2	8028-468	EH13-CO90-19/T	추후 문제시 연결이 가능한 본체 제품으로 설치
107-1	8028-469	EH13-CO90-22/T	추후 문제시 연결이 가능한 본체 제품으로 설치
107-2	8028-470	EH13-CO90-22/T	추후 문제시 연결이 가능한 본체 제품으로 설치
108-1	8028-471	EH13-CO90-19/T	교체
108-2	8028-472	EH13-CO90-19/T	교체

3. 비상통화장치는 다음의 기능이 있어야 한다.

1) 주장치

① 구내 전화 선로를 이용하여 엘리베이터(카, 기계실), 관리실, 경비실 등의 인터폰 통화는       물론 관리자 부재시 이를 자동 감지하여 외부와 통화가 가능하도록 비상통화 기능을 지       원하는 디지털 인터폰 교환 시스템 이여야 함.

② 엘리베이터(카, 기계실),관리실, 경비실 등 모든 회선간 상호 통화 가능 하여야 함.

③ 외부 국선 또는 내선으로부터 걸려온 전화를 임의의 다른 내선으로 전환하여 주는 기능       이 있어야 함.

④ 통화중인 상태에서 새로운 전화가 걸려오는 경우 현재의 통화 보류(대기)후 신규 통화        연결통화 종료 후 보류(대기)중인 전화와 통화 재개 가능하여야 함.

⑤ 관리자 부재시 착신 전환 설정이 가능 하여야 함.(국선, 내선 모두 착신 전환 가능)

⑥ 관리자 부재시 외부 a/s센터로 자동 통화 연결이 되어야 하고, 승객의 불안감 해소를 위       해 사고 승강기 내의 승객과 외부 a/s요원간의 통화 기능 지원이 있어야 한다.

⑦ 엘리베이터 내(카)비상통화 종료시 종료음 검출을 통한 자동 종료 기능이 이여야 한다.

⑧ 외부에서 해당 승강기 내의 승객과 통화를 위해 전화를 걸어올 경우 해당 호기와 자동        통화 연결 기능이 있어야 한다.

⑨ 정전시에서 교환기에 전원이 계속 공급(백업 배터리)되도록 하여야 한다.

2)승강기자기

① 비상호출 전화번호 최대 5개의 전화번호 메모리 기능이 있어야 한다.

② 비상호출시 수신측에서 전화를 받을 수 없는 경우 저장된 다음번호로 자동연결 기능이        있어야 한다.

③ 듀얼 스피커 및 마이크 기능이 적용된 제품이어야 한다.

3)기타

① 수급인은 교체공사 완료 후 “승강기 시설 안전관리법”제10조(승강기의 사후관리)에 따른       품질보증서를 발급하여야 한다.

② 수급인은 관련법에 따라 안전사고가 발생하지 않도록 조치후 시공하여야 한다.

③ 단종된 제품은 설치 불가.

화정마을1단지부영아파트 관리사무소